|  |
| --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" pro přístroj pro elektro-ultrazvukovo-laserovou terapii"* |
|
|
|  |  |  |  |
| **Přístroj pro elektro-ultrazvukovo-laserovou terapii - 1 ks** |
| *Přístroj pro nízko a středofrekvenční elektroterapii pro potřeby rehablitačního oddělení*  |
|
|   |   |   |   |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| Přístroj pro nízko a středofrekvenční elektroterapii | ano  | absolutní | ***ANO*** |
| ovladání  | pomocí dotykového displeje | absolutní | ***ANO*** |
| software a ovladání  | v českém jazyce  | absolutní | ***ANO*** |
| možnost regulace intenzity  | ano  | absolutní | ***ANO*** |
| možnost 2kanalové elektroterapie s nezavislými kanaly  | ano  | absolutní | ***ANO*** |
| Paměť protokolů  | minimálně 60 pozic  | absolutní | ***ANO (850)*** |
| Typy terapeutických proudů  | minimálně 20 typů  | absolutní | ***ANO (34+ podvarianty)*** |
| možnost uložení vlastních programů  | minimálně 100 vlastních programů  | absolutní | ***ANO (279 dle indikací)*** |
| možnost ukládání dat s výsledky  | minimálně 200 diagnostických výsledků  | absolutní | ***ANO (200)*** |
| Mimimálně proudové režimy:  | stejnosměrné, diadynamické (MF, RS, DF, CP, LP), TENS, NMES, interferenční (2 a 4 pólová interference,  4 pólová interference s rotací vektoru), iontoforéza, CC, CV, mikroproudy, vysokonapěťová terapie  | absolutní | ***ANO*** |
| Minimálně diagnostické programy:  | I-T křivka obdélníková, I-T křivka trojúhelníková, I-T křivka kombinovaná, reobáze, chronaxie, diagnostika bolestivých bodů, diagnostika únavových zlomenin | absolutní | ***ANO*** |
| přednastavené indikace pro různé tělesné oblasti  | ano  | absolutní | ***ANO*** |
|   |   |   | ***ANO*** |
| CE certifikát  | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne)  | absolutní | ***ANO*** |
|   |   |   |  |