KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

|  |  |
| --- | --- |
| Kupující: | Technické služby města Příbrami, p. o. |
| Právní forma: | 331 - příspěvková organizace |
| Se sídlem: | U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV |
| IČO/DIČ: | 00068047/ CZ00068047 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za kupujícího: | Ing. Irena Hofmanová, ředitelka |
| Telefon: | +420 777 705 601 |
| E-mail: | [irena.hofmanova@ts-pb.cz](mailto:irena.hofmanova@ts-pb.cz) |
| Bankovní spojení: | 888760247/0100 |

(dále jen „kupující”)

|  |  |
| --- | --- |
| Prodávající: | I - TEC Czech |
| Právní forma: | Spol. s r.o. |
| Se sídlem: | Rudná 30/3,703 00 Vítkovice - Ostrava |
| IČO/DIČ: | 26834634 / CZ26834634 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | KS Ostrava, oddíl C , vložka 27959 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za prodávajícího: | Jiří Vyvial - jednatel |
| Telefon: | 596761141 |
| E-mail: | [info@itec-czech.cz](mailto:info@itec-czech.cz) |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. , č.ú.: 190622766/0300 |

(dále jen „prodávající")

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva") je uzavřena na základě výsledků zadávacího/výběrového řízení na zakázku s názvem Dodávka hákového nosiče kontejnerů v kategorii SS - Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace.
2. Prodávající se zavazuje za podmínek dále uvedených, že kupujícímu dodá zboží specifikované v čl. II. této smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

II.

PŘEDMĚT KOUPĚ

1. Předmětem koupě je 1 ks hákového nosičce kontejnerů, sestávajícího z vozidla, hákového nosiče, sněhové radlice, posypové nástavby, cisterny na vodu:

|  |  |
| --- | --- |
| Vozidlo: | Bonetti 4X4 F100X 35 MO E6 2550 |
| Hákový nosič: | CTS 03-23-K-CTS |
| Sněhová radlice: | ABM PKV 172 |

|  |  |
| --- | --- |
| Posypová nástavba: | ABM BBS 1500 E JNK 1000 |
| Cisterna na vodu: | ABM CNT 2000 JNK 1000 |

1. Prodávající se zavazuje, že zboží, které je předmětem koupě, je nové, nepoužité a v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem. Prodávající se zavazuje zboží dodat v množství a provedení blíže specifikovaném v příloze č. 1 - Technická specifikace.

III.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Prodávající prohlašuje, že provedení zboží odpovídá platným právním předpisům a příslušným technickým normám. Prodávající dále prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob, včetně práva zástavního, a je prosté i jakýchkoliv dalších právních a faktických vad a prodávající je oprávněn se zbožím nakládat, přičemž jeho smluvní volnost není nikterak omezena.
2. Kupující prohlašuje, že si zboží řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a že nabývá zboží ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.

IV.

KUPNÍ CENA

1. Smluvní strany sjednávají za předmět koupě následující kupní cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| Kupní cena celkem bez DPH v Kč | 3 651 700,- |
| DPH v Kč | 766.857,- |
| Kupní cena celkem včetně DPH v Kč | 4.418.557,- |

1. Kupní cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu zboží a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy (skladování, zabalení, naložení a vyložení) a zaškolení obsluhy. Kupní cena zahrnuje i všechny další poplatky, jako je clo, daně (mimo DPH) apod., které souvisejí s dodávkou zboží.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
2. Kupující je oprávněn fakturu či daňový doklad vrátit prodávajícímu ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, pokud nebudou obsahovat náležitosti dle smlouvy a příslušných právních předpisů. Prodávající je povinen fakturu či daňový doklad opravit.
3. Všechny faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů. V případě vrácení faktury prodávajícímu podle předchozího odstavce započne běžet lhůta splatnosti faktury až po doručení bezvadné faktury. Faktura je zaplacená okamžikem odepsání z bankovního účtu kupujícího.

VI.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu do 12 měsíců od podpisu Smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu sídla kupujícího.
3. Společně s předáním zboží je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa plnění a jeho dalšímu užívání. Doklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení. Návod k obsluze, servisní sešit/kniha k vozidlu a hákovému nosiči a veškerou dokumentaci předá prodávající v českém jazyce (vyjma prohlášení o shodě).
4. Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmikoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 1, je vadné nebo není dodané společně se všemi doklady.

VII.

NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. O předání zboží kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

VIII.

ZÁRUČNÍ DOBA

1. Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě bude po dobu 24 měsíců plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.
2. Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
3. Bude-li záruční nebo pravidelný servis předmětu koupě prováděn v jiném místě, než je uvedeno v předchozím odstavci, je přistavení a vyzvednutí předmětu koupě z provozovny servisu nákladem kupujícího.

IX.

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

1. Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
2. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů,
3. sjednání a dodržování smluvních podmínek vůči svým poddodavatelům srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
4. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany prodávajícího za konkrétní plnění.
5. Za porušení povinností souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

X.

SANKCE

1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě nebo s odstraněním vytčené vady je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží, resp. zboží, u kterého je prodávající v prodlení s odstraněním vytčené vady, za každý započatý den prodlení.
3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany.
4. Právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

XI.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající nesplnil podmínky zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem.
2. Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (poslední smluvní stranou) a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace Příloha č. 2 - Vzor předávacího protokolu

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy:

**Kupující:**

Funkce: ředitelka Datum: 2025

**Prodávající:**

■

Funkce: jednatel Datum: 14 02 2025

Příloha č. 1

Technická specifikace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis technického požadavku / Parametr | Vymezení  požadavku | Splnění  požadavku |
| Vozidlo - pracovní stroj samojízdný - nosič výměnných nástaveb kategorie SS: | | |
| Motor vznětový, přeplňovaný, min EURO IV D | ANO | EURO IV D |
| Výkon motoru | Min. 100 kW | 110 kW |
| Kroutící moment motoru | Min.350 Nm | 370 Nm |
| Objem válců motoru | min 2500, max 3000 cm3 | 2998 cm3 |
| Datový výstup pro sypač od řídící jednotky motoru | ANO | ANO |
| Celková hmotnost | max 3,5 t | 3,5 t |
| Konstrukční hmotnost | min 5,5 t | 5,5 t |
| Pohotovostní hmotnost | max 2,3 t | 2,3 t |
| Zatížení na přední nápravu | min 2,3 t | 2,34 t |
| Zatížení na zadní nápravu | min 3,4 t | 3,46 t |
| Délka | min 4400, max 4500 mm | 4490 mm |
| Šířka | min 1600, max 1650 mm | 1650 mm |
| Výška | min 2000, max 2100 mm | 2100 mm |
| Rozvor náprav | min 2500, max 2600 mm | 2550 mm |
| Brodivost / světlá výška | min 220 mm | 220 mm |
| Sání vzduchu pro motor - se suchým filtrem | ANO | ANO |
| Výfuk s tlumičem vyveden dozadu | ANO | ANO |
| Pohon mechanický stálý 4x4 se středovou a zadní uzávěrkou diferenciálu | ANO | ANO |
| Převodovka manuální, plně synchronní, min. 12 stupňová pro jízdu vpřed a 2 vzad | ANO | ANO |
| Redukce všech rychlostí do pomala | ANO | ANO |
| Rychlost plazivá | min od 3 km/hod do min 50 km/hod | od 3 km/hod do 50 km/hod |
| Rychlost přepravní | min 90 km/hod | 90 km/hod |
| Kola- pneumatiky C M+S | ANO | ANO |
| Ocelový disk | min 17" | 17" |
| Odpružení přední nápravy - hydraulické tlumiče | ANO | ANO |
| Odpružení přední nápravy - zesílený stabilizátor - tyč | ANO | ANO |
| Odpružení přední nápravy - zesílená listová péra | ANO | ANO |
| Odpružení zadní nápravy - hydraulické tlumiče | ANO | ANO |
| Odpružení zadní nápravy- zesílený stabilizátor - tyč | ANO | ANO |
| Odpružení zadní nápravy - zesílená zadní listová péra | ANO | ANO |
| Odpružení zadní nápravy - se zátěžovým regulátorem brzd | ANO | ANO |
| Palivová nádrž - uzamykatelná | Min. 60 l | 60 l |
| Brzdová soustava dvouokruhová | ANO | ANO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zátěžový regulátor brzd | ANO | ANO |
| Samočinné nastavení brzd | ANO | ANO |
| Přední nárazník | ANO | ANO |
| Čelní upínací deska dle normy EN 15432 F2 s dvěma tažnýma oky, každé min. na 4 t | ANO | ANO |
| Zadní zábrana proti podjetí | ANO | ANO |
| Tažné zařízení ISO koule 50 + čep 40 mm automat min 3500 kg | ANO | ANO |
| Řízení vlevo | ANO | ANO |
| Servo hydraulické - posilovač řízení | ANO | ANO |
| Kabina sklopná, odlehčená, odolná korozi | ANO | ANO |
| v kabině místo min. pro řidiče a spolujezdce | ANO | ANO |
| Elektricky ovládána boční okna | ANO | ANO |
| Seřiditelný volant - polohovací | ANO | ANO |
| Samonavíjecí bezpečností pásy pro posádku | ANO | ANO |
| Ukazatel rychlosti vozidla a otáčkoměr | ANO | ANO |
| Odpružené sedadlo řidiče | ANO | ANO |
| Počítadlo motohodin řízené řídící jednotkou motoru | ANO | ANO |
| Autorádio DAB a MP3 a Bluetooth | ANO | ANO |
| Odkládací box - organizér mezi sedadly | ANO | ANO |
| Držák na mobilní telefon | ANO | ANO |
| Joystick k ovládání předního nářadí | ANO | ANO |
| Elektronický akcelerátor otáček motoru | ANO | ANO |
| Akustická signalizace při couvání | ANO | ANO |
| Výstražný maják - rampa , oranžové barvy na střeše kabiny. | ANO | ANO |
| Pracovní bílé světlo na zadní části kabiny | ANO | ANO |
| Přídavná světelná rampa pod úrovní očí - sdružené světlomety | ANO | ANO |
| Přídavná pracovní světelná rampa pod úrovní očí | Min. 300 W | 300 W |
| Barva komunální oranžová RAL 2011 | ANO | ANO |
| Zadní okno | ANO | ANO |
| Protisluneční clony | ANO | ANO |
| Výstražné šrafování | ANO | ANO |
| Elektrická soustava 12 V | ANO | ANO |
| Alternátor | Min. 105 A | 140 A |
| Baterie | Min. 100 Ah | 100 Ah |
| Intervalové stěrače | ANO | ANO |
| Elektrické ostřikovače čelního skla | ANO | ANO |
| Denní svícení | ANO | ANO |
| Zadní přídavné couvací světlo | ANO | ANO |
| Výstražné oranžové záblesková světla 2 ks na zadní části vozidla s clonící klapou | ANO | ANO |
| Ochranné mřížky zadních světlometů | ANO | ANO |
| 13ti pólová el. zásuvka pro přívěs | ANO | ANO |
| Výstup pro GPS | ANO | ANO |
| Hydraulické čerpadlo o výkonu | min 50 l/min | 50 l/min |
| s hydronádrží | min 35 l | 35 l |
| Tlak čerpadla | min 180 barů | 180 Bar |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ovládání zapnutí a vypnutí čerpadla z místa řidiče | ANO | ANO |
| Chladič hydrooleje | ANO | ANO |
| Snímač plovoucí polohy předního nářadí | ANO | ANO |
| Min. 8 ks hydrovývodů na přední části vozidla Min. 2 ks hydrovývodů na zadní části vozidla | Min. 8 ks Min. 2 ks | 8 ks 2 ks |
| Hákový nosič zalamovací: | | |
| Výměnná nástavba, schválena pro provoz na komunikacích v ČR | ANO | ANO |
| Namontován na podvozek dle normy DIN 30.722 - díl 3 | ANO | ANO |
| Nostnost - kapacita zdvihu háku | min 2700 kg | 2700 kg |
| Výška háku 1000 mm | ANO | ANO |
| Vnější rozteč podélníků 1060 mm | ANO | ANO |
| Délka kontejnerů min 2600 mm a max 3000 mm | ANO | ANO |
| V barvě rámu podvozku | ANO | ANO |
| Ovládání z kabiny, vč. blokací funkcí proti nepovolaným manipulacím | ANO | ANO |
| Jištění převáženého kontejneru hydraulické vnitřní i vnější | ANO | ANO |
| Bezpečnostní pojistka háku automaticky | ANO | ANO |
| Úhel sklopení 50° | ANO | ANO |
| Hmotnost | Min 400, max 425 kg | 405 kg |
| Adaptabilní s podvozkem vč. oživení a zprovoznění | ANO | ANO |
| Sněhová radlice: | | |
| Výměnná nástavba schválena pro provoz na komunikacích v ČR | ANO | ANO |
| S měnitelnou geometrií do tvaru: V Y I | ANO | ANO |
| Úklidová šíře - V Y | min. 1700 mm | 1700 mm |
| Úklidová šíře - I | min. 2000 mm | 2000 mm |
| Výška radlice | Min. 650 mm | 650 mm |
| Pryžový břit | ANO | ANO |
| Ovládána z kabiny řidiče | ANO | ANO |
| Zařízení adaptabilní s vozidlem vč. oživení a zprovoznění | ANO | ANO |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO | ANO |
| Posypová nástavba: | | |
| Výměnná nástavba schválena pro provoz na komunikacích v ČR | ANO | ANO |
| Upevněná na JNK ližiny, výška oka háku 1000 mm a rozteč ližin 1060 mm, profil podélníků I 120 dle DIN | ANO | ANO |
| Obsah korby | Min 1,5, max 1,7m3 | 1,5 m3 |
| Šířka posypu 2-6 m | ANO | ANO |
| Dávkování posypu - chemický materiál 5 - 40 g/m2 | ANO | ANO |
| Dávkování posypu - interní materiál 30 - 250 g/m2 | ANO | ANO |
| Automatická regulace posypu | ANO | ANO |
| Osvětlení rozmetadla | ANO | ANO |
| Elektrické ovládání z místa obsluhy - řidičem, plně proporcionální - PVG | ANO | ANO |
| Datový výstup do kabiny vozidla | ANO | ANO |
| Odklopná střecha | ANO | ANO |
| Ochranné síto | ANO | ANO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výškově nastavitelné rozmetadlo | ANO | ANO |
| Materiál rozmetadla nerezový | ANO | ANO |
| Zařízení adaptabilní s vozidlem a hákovým nosičem vč. oživení a zprovoznění | ANO | ANO |
| Barva oranžová RAL2011 | ANO | ANO |
| Cisterna na vodu: | | |
| Výměnná nástavba adaptabilní s podvozkem vč. oživení a zprovoznění | ANO | ANO |
| Upevněná na JNK ližiny, výška oka háku 1000 mm a rozteč ližin 1060 mm, profil podélníků I 120 dle DIN | ANO | ANO |
| objem | Min.2000 a max. 2200 l | 2000 l |
| Čerpací agregát | Min. 60 l/min, min. 80 bar | 60 l/min 80 bar |
| Plnění C „ Ventilem Horním odklopným víkem | ANO | ANO |
| Hadice k zálivce %" se stříkací pistolí | Min 20 m | 20 m |
| Sací hadice Min 1,4 m „C" | Min. 1,4 m | 1,4 m |
| mezipřechod „B" na „C" | ANO | ANO |
| Barva konstrukce Oranžová RAL2011, cisterna žlutá | ANO | ANO |
| Ostatní požadavky: | | |
| Zařízení nové - nepoužité v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích roku výroby min. 2024 a mladší | ANO | ANO |
| Vozidlo musí být schváleno pro provoz na komunikacích v souladu se zákonem č. 56/201 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti souvisejících za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. | ANO | ANO |
| Zaškolení obsluhy min. 2 osob v trvání min. 6 hodin | ANO | ANO |

Příloha č. 2

Vzor předávacího protokolu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

|  |  |
| --- | --- |
| Kupující: | Technické služby města Příbrami, p. o. |
| Právní forma: | 331 - příspěvková organizace |
| Se sídlem: | U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV |
| IČO/DIČ: | 00068047/ CZ00068047 |

(dále jen „kupující"),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

|  |  |
| --- | --- |
| Prodávající: | I - TEC Czech |
| Právní forma: | Spol. s r.o. |
| Se sídlem: | Rudná 30/3 ,703 00 Vítkovice - Ostrava |
| IČO/DIČ: | 26834634 / CZ26834634 |

(dále jen „prodávající")

následující zboží:

[bude uvedeno počet kusů a přesná specifikace zboží; výrobce, model, VIN, registrační značka apod.]

Společně se zbožím převzal kupující od prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke zboží: [budou specifikovány dokumenty dodávané společně se zbožím]

V dne V dne

Prodávající

Kupující