***Rozpočet – Revitalizace hřiště Jana Drdy, Příbram***

*Specifikace*

*Katalogové číslo*

*Počet Jedn. Jedn. cena Celkem Kč*

**Multifunkční bezpečné sportoviště**

vytyčení stavby - rozměření ploch

STROJNÍ stržení drnu 100mm v

1

kpl.

3 460

89

3 460

požadovaném tvaru s přemístěním do

vč.výkopu pro

5

0 m

STROJNÍ odkopávky a prokopávky

00mm v

obrubu

329 m2

29 281

2

požadovaném tvaru - přerovnání a

úprava

pláně - koef.1,3 s přemístěním do 50 m

nakládka drnu a výkopku + odvoz do

85,5 m2

128 m3

490

41 915

1

0km

vč.skládkovného - koef.1,3

1 020

130 876

nákup a osazení betonového obrubníku

š.

5

0mm do betonového lože, vč. betonu

do

požadovaného tvaru vč. Rozměření

NÁKUP A DOVOZ - štěrková podkladní

vrstva pod umělý povrch - 26cm -

(130mm

78 bm

512

39 936

makadam 32-63, 100mm štěrkodrť 0-

3

+

2mm

30mm štěrkodrť 0-4mm) koef. 1,15

91,2 m3

1 410

128 585

ROVNÁNÍ A HUTNĚNÍ - štěrková

podkladní

vrstva pod umělý povrch - 26cm -

(130mm

makadam 32-63, 100mm štěrkodrť 0-

3

2mm

+

30mm štěrkodrť 0-4mm)

305 m2

91,2 m3

250

350

76 250

31 918

MANIPULACE - rozvážení štěrků po ploše

z

lokální deponie

FINÁLNÍ DOROVNÁNÍ (nivelace +-5mm -

4

m

lať) štěrkové podkladní vrstvy pro

pokládku

sportovního povrchu EPDM

305 m2

42

12 810

17 360

Nákup a dovoz ornice - terénní úpravy

kolem obrubníků/ukončení povrchu

Rozhrnutí a rovnání ornice - terénní

úpravy

případné přesetí

stávající zeminy

7

m3

2 480

kolem obrubníků/ukončení povrchu

39 m2

39 m2

196

58

7 644

2 262

Osetí travním semenem - terénní úpravy

kolem obrubníků/ukončení povrchu

bezpečný polyuretanový povrch

SmartSoft

EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm

EPDM)- s

keramzitem v dané barevnosti

305 m2

2 020

6 830

616 100

6 830

rozměření grafických motivů na ploše

1

kpl.



práce na grafice a instalace grafických

motivů a prvků do plochy dle grafického

návrhu (zahrnuje i speciální

polyuretanovou

hmotu pro lepení grafických motivů)

1

4

kpl.

den

8 260

5 000

8 260

montáž a demontáž

oplocení, umístění

výstražných cedulí,

fyzická ostraha

Základní zabezpečení plochy proti

poničení

po dobu tuhnutí EPDM povrchu

betonová základová patka pro osazení

volejbalového sloupku ( hloubení jámy,

nakládka odvoz a likvidace výkopku,

vylití

20 000

betonem B15, plastová chránička)

0

,8x0,8x0,8m

Betonový základ pro Branku :

,4x1,25x0,8

2

ks

6 260

12 520

0

m - (výkop vč. likvidace, bednění,

betonáž -

beton B15)

branka 3x2m Fe,Zn s basketbalovou

deskou

1branka = 2základy

4

2

ks

ks

2 860

11 440

51 200

102 400

Montáž brankokoše 3x2m, FeZn

vč.spojovacího materiálu a kotvení do

připraveného základu

2

ks

4 700

9 400

Volejbalové sloupky do pouzder pár 102

mm ocelové (ZINEK). Sloupky jsou

určeny

pro venkovní prostředí, povrchová

úprava

žárový zinek, profil sloupků 102 mm,

tloušťka sloupku 2 mm, výška horní části

2

55

cm, výška spodní části (zapuštění do

pouzder) 30 cm, celková délka sloupku

2

85

cm. Sada obsahuje: 2 ks sloupků,

objímku s

kolovrátkem, 3 ks objímek s háčkem,

objímku s kolečkem, 2 ks pouzder, 2 ks

víček.

Je možné použít i na nohejbal.

1

pár

12 720

12 720

Síť na volejbal černá s lankem zesílená 3

mm

určena pro běžné, opakující se použití

Složení: síť je vyrobena z polyamidové

síťoviny černé barvy s čtvercovými oky,

velikost oka 100mm, síla síťoviny 3mm,

síť je

obšita v horní části tkaným

polypropylénovým popruhem o šíři

5

0mm. s

ocelovým lankem o síle 3,15mm a délce

1,5m

1

1

ks

1 840

1 840

lajnování - barevný nástřik sportovních

lajn

A1-17A-01

Kolečko 50 cm - sed-leh - red

A1-17E-07

Kolečko 50 cm - klik - black

380 mb

83

1 260

1 260

1 471

31 540

1 260

1 260

1 471

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

Grafika z celoprobarveného

1

1

1

ks

ks

ks

EPDM (nejedná se o nástřik)

A1-17F-53UV

Kolečko 50 cm - obruč - UV may green

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

A1-17G-57UV

Kolečko 50 cm - švihadlo - UV rainbow

blue

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

1

5

ks

ks

1 471

1 079

1 471

5 395

A2-02D-06

Trojúhelník 50cm s pravou stopou

(beige) -

capri blue

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

A2-02D-09

Trojúhelník 50cm s pravou stopou

(beige) -

rose

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

5

1

1

ks

ks

ks

1 079

257

5 395

257

B3-01A-02

Lidské stopy - bota pár (P+L) - beige

E1-02A-20

Skok daleký (50-200\_beige) - capri blue

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

3 756

3 756

F1-02A-57UV

Skákací panák OBDÉLNÍKY 1-10 - UV

rainbow blue

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

1

1

3

ks

ks

ks

7 121

448

7 121

448

G2-10A-57UV

Středová čára - UV rainbow blue

G2-10B-02

Čára 40 cm - beige

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

272

816

G2-25A-06

Vodorovné značení - šipka 180° - capri

blue

I1-01A-02

Číslo 1 - beige

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

1

1

1

1

1

1

ks

ks

ks

ks

ks

ks

762

203

203

203

100

688

762

203

203

203

100

I1-01H-02

Číslo 8 - beige

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

I1-01J-02

Číslo 0 - beige

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

I3-01C-02

Stupeň - beige

I6-01C-02

Nápis SKOK - beige

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

Grafika z celoprobarveného

EPDM (nejedná se o nástřik)

688

73 800

77 100

doprava a režie spodní stavba

doprava a režie umělý povrch (doprava osob, materiálu, ubytování, odvoz a likvidace odpadu)

**Oplocení multifunkčního sportoviště**

svařovanými panely PILOFOR CLASSIC výšky 2030 + 1030 = 3060 mm pozinkované s práškovou barvou RAL 6005

zelená. Panely budou montovány na atypické sloupky profilu 80x80mm (síly 3mm),které budou betonovány.Celková

délka oplocení cca 72m.Osová rozteč sloupků 2,53m.

materiál

montáž

1

1

cel.

cel.

211 565

68 087

211 565

68 087

**Herní prvky**

WALL BOULDERING L

**Fitness prvky**

BOX M

JUMPER

LADDERS

ROPE WALL

FLYING RINGS

LEOPARD CRAWL

MONKEY BARS

PUSH-UP

220690

1

cel.

366 822

366 822

081201M

081250M

081282M

081235M

081245M

081280M

081230M

081225M

1

1

1

1

1

1

1

1

cel.

cel.

cel.

cel.

cel.

cel.

cel.

cel.

54 600

41 682

41 627

136 652

82 695

71 060

112 965

29 630

54 600

41 682

41 627

136 652

82 695

71 060

112 965

29 630

**CELKEM - prvky bez DPH**

DPH 21 %

**2 754 441**

578 433

**CELKEM - prvky včetně DPH**

**3 332 874**

**Montáž a dopadová plocha pro herní a fitness prvky (220615, 081305M)**

výkop pro patky prvků + zhutnění po instalaci

beton do základu včetně zabetonování

dopadová plocha - pochozí povrch 30

13,8 m3

3,5 m3

2 340

5 600

32 292

19 600

mm

150,6 m2

134,1 m2

1 690

2 790

64 720

254 514

374 139

64 720

**745 265**

156 506

**901 771**

dopadová plocha - pryžová štěpka SOFTNYX 222

montáž a doprava / Příbram

**CELKEM - montáž bez DPH**

DPH 21 %

1

cel.

**CELKEM - montáž s DPH**

**Rekapitulace**

**CELKEM bez DPH**

**DPH 21%**

**3 499 706**

**734 939**

**4**

**234 645**

**CELKEM s DPH**

**Kč**

Digitálně

Mgr. Jan

Slaba

podepsal Mgr.

Jan Slaba

Datum:

2

1

025.02.17

3:06:35 +01'00'

