**Příloha č. 1** **Technická specifikace zařízení**

Ke dni podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Intenzifikace kompostárny v Novém Jičíně – bubnová třídička“ čestně prohlašujeme, že společnost EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o. dodá zařízení splňující níže definované technické parametry:

**Technická specifikace bubnové třídičky EVEROPROJEKT s.r.o., WS1250D - ECO**

 **„Intenzifikace kompostárny v Novém Jičíně – bubnová třídička“**

|  |
| --- |
| Celková hmotnost zařízení minimálně 2000 kg  |
| Pohon zařízení přes dieselový motor  |
| Výkon motoru minimálně 10 HP  |
| Palivo nafta  |
| Celková délka bubnu minimálně 2950 mm |
| Pracovní délka bubnu minimálně 2550 mm |
| Průměr bubnu minimálně 1200 mm |
| Velikost otvorů v bubnu 20x20 mm |
| Stoupání závitu v bubnu minimálně 690 mm |
| Nakládací výška násypky maximálně 2250 mm |
| Délka násypky minimálně 2250 mm |
| Šířka násypky minimálně 1200 mm |
| Dopravník na podsítnou (jemnou) frakci |
| Jednoosý podvozek |
| Celková délka zařízení maximálně 5900 mm  |
| Celková šířka zařízení maximálně 2300 mm |
| Čistící kartáč |
| Zařízení nové – nepoužité  |