

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

**O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2025-SMB-101

**Strana:** 1 z 1

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465

**IČO dodavatel:**



46350110

Jilemnice   
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

**DIČ dodavatele:**

**Adresa:**

Čestlice 93

CZ46350110

**E-mail:**

251 01

Říčany

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100   
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

Česká republika

**Evidenční číslo:**   
**Zástupce dodavatele:**   
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 10.02.2025

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 10.02.2025

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** Semily

Česká republika

**COP:**

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :** výkonná chladicí skříň

vnější plášť z oceli s antimikrobiálním bílým lakem

vnitřní komora z nerez oceli

rozsah teplot 0°C až +15°C

užitný čistý objem 130 l

polyuretanová izolace o síle 40 mm, CFC free, izolované dveře,   
vnitřní vybavení: 2 vyjímatelné drátěné police potažené plastem,   
rozměry polic (š x h) mm: 397 x 500 mm

vnitřní osvětlení (LED)

digitální elektronický ovládací termostat se zabudovaným alarmem,   
mikroprocesorové

řízení,

vnitřní teplota je zobrazována na LED displeji s přesností 0,1°C,   
vizuální alarm, možnost

vypnutí akustického alarmu

alarmy:vysoká teplota, nízká teplota, dlouho otevřené dveře, výpadek   
napájení, porucha

čidla

nucená cirkulace vzduchu, vysoká homogenita vnitřní teploty,   
automatické odmrazování

rozměry (š x h x v)mm: 530 x 650 x 940

230 V, 50 Hz

ABB300L LR 130 W Lite, chladící skříň 0°+15°C, 130 l 1

 21%

Validace mrazicího/chladicího boxu do -80 °C,

3 měřicí místa, vystavení protokolu, kontrola   
Doprava servisního technika

Objednávka celkem 65 600,00 CZK 0,000 kg

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:**  **E-mail:** |  |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)