|  |  |
| --- | --- |
| Položkový rozpočet stavby |  |
| Stavba 2024009 Úpravy administrativního pracoviště techniků autodílny ZZSJmK v Brně - ČemovicíchObjekt: S0102 AutoservisRozpočet 02 Architektonicko stavební řešení - dodatek |
| Objednatel: IČO:DIČ: |  |
| Zhotovitel: IČO:DIČ: |  |
| Vypracoval:Rozpis ceny | Celkem |
| HSV |  |  | 24 251.13 |
| PSV |  |  | 22 964,55 |
| MON |  |  | -922.00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0.00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 46 293,68 |
| Rekapitulace dani |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % |  | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % |  | 0,00 CZK |
| Zákiad pro základní DPH | 21 % |  | 46 293,68 CZK |
| Základní DPH | 21 % |  | 9 721,67 CZK |
| Zaokrouhleni | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | 56 015,35 CZK |
| v dne |  |
| . ^TAV s.r.o,*W* 84 a - Za zhotovitě^-\*' ’ \* CZ0S3o3542 Za objednatele |  |

Popis stavby: 2024009 - Úpravy administrativního pracoviště techniků autcdílny ZZS JmK v Brně - Čemovicích Popis stavby: 2024009 - Úpravy administrativního pracoviště techniků autcdílny ZZS JmK v Brné - Čemovicích Popis objektu: SO 102 - Autoservis

Popis rozpočtu: 01 - Architektonicko stavební řešeni

Popis rozpočtu: 02 - Architektonicko stavební řešení - dodatek

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  | 1 780.03 | 3.8 |
| 342 | Steny a příčky montované lehké | H$V |  |  | 353.00 | 0.8 |
| 416 | Podhledy a mezi stropy montované íéhkě | HSV |  |  | 2 271.00 | 4.9 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV |  |  | 851.62 | 1.8 |
| 61 | Úpravy povrchu vnitřní | HSV |  |  | 8 645.79 | 18,7 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV |  |  | 4 282.30 | 9,3 |
| 94 | leženi a stavební výtahy | HSV |  |  | 4 619,00 | 10.0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 165.00 | 0,4 |
| 96 | Bouráni konstrukci | HSV |  |  | 1 092,70 | 2.4 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 190,69 | 0,4 |
| 713 | izolace tepeine | PSV |  |  | 2 012,97 | 4.3 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | 13 439,69 | 29.0 |
| 783 | Nátěry | PSV |  |  | 713,40 | 1.5 |
| 784 | Malby | PSV |  |  | 6 798,49 | 14.7 |
| M22 | Montáž sdělovací a zaoezp. techniky | MON |  |  | -922.00 | -2.0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 46 293.68 | 100.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S: | 2024009 | Úpravy administrativního pracoviště techniků autodílny ZZS JmK v | Bmě - Černovicich |
| 0: | SO 102 | Autoservis |  |  |  |  |
| R: | 02 | Architektonicko stavební řešení - dodatek |  |  |  |  |
|  |  |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| Dii: 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1 780,03 |
| 1 | 340235212RM | Zazdivka otvorů 0.0225 m2 Cřilami, t>Zdi nad 10cm | kus | 1.000001 171.50 | 171.50 |
| 2 342948111RC0 | Ukotveni příček k cihelné konsťukd kotvami na hmoždinky | m | 2,20000 | 178.40 | 392.48 |
| 31345275115R00 | Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 0.66002 | 1 342.50 | 1 216.05 |
|  |  | 0.3\*2.2 |  | 0,66030 |  |  |
|  |  |  |  |  | 353,00 |
| vil. uhz o runy d pnu\*-,- iiiumuv<iiw leiiRe |  |  |  |
| 4 | 34228331ORPG | Úprava Sádtokartonove příčky pro osazeni radiátoru | kus | 1.00303 | 353.CO | 353.02 |
| Dii: 416 | Podhledy a mezistropy montované- lehké |  |  |  | 2 271,00 |
| 5 | 342284102RC0 | Osazení revíz dvířek do SDK podhledu, do 0.50 m2 | kus | 1.00030 | 1 044.03 | 1 014.00 |
| 6 | 553476598R | Dvířka revizní do SDK 600 x SCO mm. tl. 12.5 mm. suché prostředí | kus | 1,00300 | 1 227.00 | 1 227,00 |
| Dii: 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 851,62 |
|  | 801023193T00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 17,38000 | 49.00 | 851.62 |
|  |  | 7.9’2.2 |  | 17.38020 |  |  |
| Díl: 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 8 645,79 |
| 8i612403381R00 | Hrubé výpň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS | m | 2O.OC0C0 | 94.10 | 1 882,00 |
| 9|612473186ROO | Pflpatek za zabodované rohovniky. stěny | m | 2,20330 | 108.80 | 239.36 |
| 10 | 912481211RTS | Montáž výztužné sítě (pertinty) do stěrky - vMřni stěny včetně výztužné sítě = štěrkového tmelu Cemix | mž | 18,70303 | 348.50 | 6524.43 |
|  |  | 7,9\*2.2pňzdtvfca. 2\*0.3\*2.2 |  | 17.33OCO1.32000 |  |  |
| Díl: 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 4 282,30 |
| 11 | 622471115RO3 | Úprava stěn aktivovaným Stukem | m2 | 18.70020 | 229.00 | 4 282.30 |
|  |  | 7.9'2.2phzdiVo : 2\*0,3\*2.2 |  | 17.380201.32000 |  |  |
| Díl: 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 4 619.00 |
| 12 | 941955001 ROD | Lešení lehké pomocné, výška podtahy do 1 2 m | m2 | 31,03030 | 149.00 | 4 619,00 |
|  |  | 261-5 |  | 31.00000 |  |  |
| Díl: 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 165,00 |
| 13 95-1 | Zapravení děr 2 ks po vrtáni | kpl | 1.C0OCO | 165.00 | 165.00 |
| Dii: 96 | Bouráni konstrukci |  |  |  | 1 092,70 |
| 14I97O331025ROO | Vrtám jádrové do zdrva cihelného d 25 mm | m | 0.33000 | 2 695.C0 | 808,50 |
|  |  | 2\*0.15 |  | 0.30000 |  |  |
| 15 973031324R00 | vysekáni kapes zel CáheL MVC. pl 0.1 m.2. h'. 1Sem | kus | 1.00000 | 284.20 | 284.20 |
| Díl: 99 | Stavenlštni přesun hmot |  |  |  | 190,69 |
| 16 | 998011001 ROD | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděncu výšky 00 8 m | t | 0.38917 | 490.30 | 190.69 |
| Dii: 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 2 012,97 |
| 17l | 713131121RCO | MoMáž tepelné izoácc ston přichycením ďátem | m2 | 6,02730 | 136.20 | 820.92 |
| 18 | 631521403R | Plsť izolační UR$A PUREONE Dr 39 tl. 80 mm | ni2 | 6,32867 | 173.50 | 1 098 02 |

6.0273\*1.05

| 19 958713201RCO | Přesun hmot pro zotece tepelně, výšky do 6 m | i % | | 19.18940; | 4.90| | 94.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dii: 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 13 439,69 |
| 20'767995102RO0 | (Výroba □ montáž kov. atypických kons£r db 10 kg | I kg | | 11.01600! | 245.-20 | 2 698.92 |

6.32867

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2024009 | Úpravy administrativního pracoviště techniků autodílny ZZS JmK v | Brně - čerr | cvicích |
| 0: | SO102 | Autoservis |  |  |  |  |
| R: | 02 | Architektonicko stavební řešení - dodatek |  |  |  |  |
|  |  |
| PČ | Číslo pcíožkv | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
|  |  | 4'0 9\*3.06 |  | 11.01600 |  |  |
| 21 767995104R0C | Výroba a montáž kcv. atypických Konstr. do 50 Kg | kg | 91.12000 | 76,40| 6 951.57 |
|  |  | 2\*3,4'13.4 |  | 91.12000 |  |  |
| 2211333031OR | Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR. razmér 50 x 50 x 4 mm | t | 0.01102 | 33 760.0C | 372.04 |
|  |  | 4'0.9'3,0671000 |  | 0.01102 |  |  |
| 23|13384430R | Tyč oceiová U 120. S235JR |  | 0.09112 | 34 500.001 3 143,64 |
|  |  | 2\*3.4\*13.4/1000 |  | 0.09112 |  |  |
| 24 998767201ROO | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výSky d- 6 m | \* | 131.76170 | 2.00| 283,52 |
| Dii: 783 | Nátěry |  |  |  | 713.40 |
| 25|763t2$730RPG | Nátěr Syntetický OK \*C\* nebo 'CC' základní | kpi | 1.00000 | 713.40| 713.40 |
| Díl: 784 | Malby |  |  |  | 6 798,49 |
| 26 784402801ROO | Odstraněni malby oSkracánim v místnosti H do 3.8 m | m2 | 17,38000 | 70.60: 1 227.03 |
|  |  | 7.9\*2,2 |  | 17.38OCO |  |  |
| 27| 784161601RCO | Penetrace podkladu nátěrem HET, Hethne. 1 x | m2 | 60,41140 | 36,3O| 2192.9?,| |
|  |  | Odkaz na mn. položky počali 29.4.59705 záWadní rozpočet 55 81435 |  | 4.5970555,81435 |  |  |
| 28 784165111 RCO | Malba HET Klasik PRÉMIUM, bílá, ber penetrace. 1 x | m2 | 50.41140 | 51,90| 3135.35| |
|  |  | Odkaz na mn. položky po‘aCi 27.60.41140 |  | 60.41140 |  |  |
| 291784165511R00 | Malby z malířských směsi otěruvzdomých. . celost 93 %. earonsaoone | m2 | 4.59705 | 52.9C | 243.18 |
|  |  | pozn č 4 • 0.885'3,33pnzdéný sloupek: 2'0.3\*2.2«0.15\*22 |  | 2.947051.65000 |  |  |
| Dii: M22 |  |  |  |  | -922.00 |
| 30 220261655R0OI | Zatměni drážky, konečná úprava vč vyházeni drážek | m | -20.00000 | 46.1C | •922.00 |