|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | |  |
| Stavba: 0712 Brno-Ponava+Čemovice ZZS  Objekt. S0102 servis  Rozpočet: R24071210201 Vytápěni | | |  |
| Objednatel: ICO:  DIČ: | | |  |
| Zhotovitel: IČO:  DIČ: | | |  |
| Vypracoval:  Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV |  |  | 0.00 |
| PSV |  |  | 22 146.54 |
| MON |  |  | 0.00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0.00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 22 146,54 |
| Rekapitulace dani | | |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % |  | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK | |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 22 146,54 CZK | |
| Základní DPH | 21 % |  | 4 650,77 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | | | 26 797,31 czk |
| v / dne | | |  |
| *!*  • PAG STAV SJ0-  Za Habrem 44?  ..... iSTAV 664 84 Zbrasav | | |  |
| Za zhotovte -1-2 \* 01Č:CZ06353542 Za o^natel© | | |  |
| Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. | | | Stránka 1 z 3 |

Popis stavby: 0712 - Brno- Ponava+Čemovice ZZS

Popis stavby: 0712 - Brno- Ponava+Čemovice ZZS

Popis objektu: SO 102 - servis

Popis rozpočtu: R24071210201 - vytápěni

Popis rozpočtu: R24071210201 - Vytápění

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | % |
| 713 | izolace tepelné | PSV |  |  | 509.58 | 3.7 |
| 730 | ústřední vytápěni | PSV |  |  | 5 046,00 | 22.8 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV |  |  | 3114,30 | 14,1 |
| 734 | Armatury | PSV |  |  | 3177,46 | 14.3 |
| 735 | Otopná télesa | PSV |  |  | 7 779,20 | 35.1 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | 0.00 | 0,0 |
| 783 | Nátěry | PSV |  |  | 2 220.00 | 10.0 |
| Cena cekem |  |  |  |  | 22 146.54 | 100.0 |

Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 0712 | Brno- Ponava+černovice ZZS |
| O: | SO 102 | servis |
| R: | R24071210201 Vytápěni | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ?č | Číslo ooložky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| Dii: 713 | | Izolace tepelné |  |  |  | 809.58 |
| 1 | 2837710328 | Izolace potrubí - úprava a doplněni stávajících - dodávka ♦ montáž | SCUtXX | 1.00000 | 785.00 | 786.00 |
| 2 i 998713201R00 | | přesun hmot pro izolace tečeme v ostektech výáky do 6 m | % | 7.86CO0 | 3.00! | 23,58 |
| Díl: 730 | | Ústřední vytápění |  |  |  | 5 046.00 |
| 2 38S2 | | vypuštění a napuštění otočné soustavy upravenou vodou | hod | 12.00000 | 185.CO; | 2 232.00 |
| 4|916\_B | | D&r^ulováni tlaků, vyváženi topného systému | hod | 3.00000 | 1W.C0 | 400.00 |
| 5|904 R02 | | Hzs-zkcusky v rámci momaz.prací. Topná zkouška | n | 24.00000 | 85.00 | 2 040.00 |
| 6|950 | | Hzs - Koordinace s ostatními profesem.: | rod | 3,00000 | 108.00 | 324.00 |
| Díl: 733 | | Rozvod potrubí |  |  |  | 3 114,30 |
| 7 | 733111102R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké. ON 10 | m | 10,00000 | 281 .CO i | 2 810.00 |
| 8 | 733113112R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotoveni přípojky z ocelových trubek závitových, . . DN 10 | kus | 2,00000 | 78.001 | 156.00 |
| 9 | 998733201R00 | Ptesun hmot pro rozvody potrubí v cbetóech výfiky co 6 m | % | 29.65000 | 5.CO | 1\*8.30 |
| Díl: 734 | | Armatury |  |  |  | 3 177,46 |
| 1C ,734209112R00 | | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8’. tez dodávky materiálu | kus | 1.00000 | 384.CO; | 384.00 |

Odkaz na mn položky pořadí 12:1,00000 1.00300

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 734268221 ROD | Sroubení uzaviratetné radiátorové regulační *i* vypou&énlm. pfífné. bronzové. DN 10. PN 10. včecné dodávky materiálu | kus | 1.0:00: | 894.C0 | 394.00 |
| 12|551210/0.B [Ventil termostatický Heimeer V exekt ll | | | kus | 1.OMO0 | 946 00 | 948 00 |
| 13 | 55137306AR | i--svíce termostatická: regulační rozsah 6 až 28 X; ovládáni ruční, provedení kapalinová | kus | 1.00000 | 922 00 | 922.00 |
| 14 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | % | 31.46003 | 1.00 | 31.46 |
| Díl: 735 Otopná tělesa | | | | | | 7 779,20 |
| 15 | 735159111RO0 | Otopná těesa panelová montáž bez oniedu na počet desek délky do 1600 mm. bez dodávky materiálu | kus | 1.00000 | 540.00 | 540.00 |
| Odkaz na mn položky pořad: 17 : 1.00000 1.00000 | | | | | |  |
| 16 | \*8441523R | příslušenství k radiátorům konzola stojánková pro typy 22. 23: H 200 900, T 165-320 mm | sada | 2.00000 | 410.C0 | 820.00 |
| 17 | 48457225R | Těleso otopné s přirozeným proodénfm - deskově;  materiál: uhlíková ocel, typ: 22: H - 6CO mm: B = 100 mm; L = 1 400 mm: I = 5\*6 mm; tepelný výkon <50) = 2 351 W | kus | 1.00003 | 6 120.00 | 6 120.00 |
| 18 | 993735201ROO | Přesun hmot pro otopná télecm v otifOktcch výšky do 6 m | % | 74.80000 | 4.00 | 299.20 |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | 0,00 |
| 19 01 | | konstrukce pomocné zámečnické ( závěsy podpěry)  - | soubor | 0.00000 | 922.00  I | 0.00 |
| Díl: 783 Nátěrv | | | | | | 2 220.00 |
|  | | | | | | |
| 20 783225ICORW | | Nátěry kcv.stavebních dopíňk.konstrukci syntetické dvojnásobné - 1x email, . Hmota nátěrová typ: emaS, funkce: dekorační; barva: šeď střední | m2 | 1.00000 | 420.001 | \*20.00 |

Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 0712 | Brno- Ponava+černovřce ZZS |
| 0: | SO 102 | servis |
| R: | R24071210201 Vytápěni | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Cisto položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/MJ | Celkem |
| 21 783Z24240RO2' | | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm. Jednonásobné S 1x emažovánán a základním r-átórem. Hmota nátérova funkce: protikorozni: barva: Sedá | m | 10,02002 | 180,00 | 1 80000 |

Odkaz na mn potožky pořadí 7 : 10.00000 10.00003