VÚŽV - přehled chladících boxů jatka Uhříněves

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *místnost* | *požadovaná teplota* | *objem* |
| zchlazování H/2 | 1°C | 30 m3 |
| chladírna H/4 V/2 | 8°C | 93 m3 |
| chladírna masa 2 | 1°C | 100 m3 |
| chladírna pozastaveného masa | 2°C | 48 m3 |
| odpady | 4°C | 8,5 m3 |

Pprojektová dokumentace jatek 2000