Příloha č. 1- Technická specifikace

Předmět dodávky:

1. 2 ks - pásový schodolez s obsluhou, nosnost min. 150 kg, uzpůsobený na vyvezení ZTP do podlaží na vlastním mechanickém vozíku. Možnost složení schodolezu pro přepravu v osobním automobilu. Verze INDOOR

Opěrka hlavy, bezpečnostní pás

Bateriový pohon

Nabíječka akumulátorů

1 ks – jednoduchý mechanický skládací vozík. Plná nenafukovací kola. Šířka sedáku 45 cm.

1. 1 ks – kolečkový schodolez se sedačkou. Nosnost min. 130 kg. Možnost složení schodolezu pro přepravu v osobním automobilu. Verze INDOOR.

Opěrka hlavy, bezpečnostní pás

Bateriový pohon

Nabíječka akumulátorů

Záruční doba: 24 měsíců

Montáž, sestavení schodolezů

Zaškolení obsluhy

Termín dodání 01/2025.

Doprava:

1 ks pásový schodolez + 1 ks mechanický vozík – Budova B, Ruská 87, 100 00, Praha 10

1 ks pásový schodolez - Karlov, Ke Karlovu 454, 120 00 Nové město

1 ks kolečkový schodolez - Budova X, Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10