

	
	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
	
	

	Stavba:	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 
	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
)Zadavatel Fakultní nemocnice Brno 

 (
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)62500 Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

	
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	Zhotovitel: 
	
	
	
	IČO: 
DIČ: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	
	
	47 891 885,77 

	PSV 
	
	
	
	
	10 313 814,99 

	MON 
	
	
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	
	
	572 500,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	79 799,50 

	Celkem 
	
	
	
	
	58 858 000,26 

	Rekapitulace daní 
	
	
	
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	
	 (
58 858 000,26
 
)58 858 000,26 

	CZK 

	Zaokrouhlení 
	
	
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Cena celkem bez DPH 
	
	
	 (
58 858 000,26
 
)58 858 000,26 

	
	 (
CZK
 
)CZK 


	v 
	dne 
Za zhotovitele 
	
	Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

	Číslo	Název 
	Základ pro  sníženou DPH 
	Základ pro základní DPH 
	DPH celkem 
	Cena celkem 
	% 

	 (
Stavební objekt
 
Budova L-14.NP
 
Bourací práce
 
Stavební práce
 
)Stavební objekt 
Budova L-14.NP 
Bourací práce 
Stavební práce 

	
	
	
	
	

	SO 01	0,00  58 858 000,26 
	
	58 858 000,26 
	### 

	D.1.1.	0,00	5 471 631,87 
	
	5 471 631,87 
	### 

	D.1.1.1	0,00  13 591 984,90 
	
	13 591 984,90 
	### 

	D.1.2.4-a	0,00	5 720 876,40 
	
	5 720 876,40 
	### 

	 (
VZT - JIP
 
VZT - TPS
 
Vytápění a Chlazení
 
Silnoproudé instalace
 
Slaboproudé instalace
 
)D.1.2.4-b	0,00	956 869,49 VZT - JIP 
VZT - TPS 
Vytápění a Chlazení 
Silnoproudé instalace 
Slaboproudé instalace 

	
	956 869,49 
	### 

	D.1.2.4-c	0,00	3 559 391,40 
	
	3 559 391,40 
	### 

	D.1.2.5	0,00	8 089 419,00 
	
	8 089 419,00 
	### 

	D.1.2.5.1	0,00	7 547 357,00 
	
	7 547 357,00 
	### 

	D.1.4.9	0,00	2 983 122,00 
	
	2 983 122,00 
	### 

	 (
MaR
 
Potrubní pošta
 
Medicinální plyny
 
ZTI
 
Vnitřní vybavení pevně spojené se  
stavbou
 
)D.2.1.	0,00	977 535,00 MaR 
Potrubní pošta 
Medicinální plyny 
ZTI 
Vnitřní vybavení pevně spojené se  
stavbou 

	
	977 535,00 
	### 

	D.2.2.	0,00	5 336 442,40 
	
	5 336 442,40 
	### 

	D.2.3.	0,00	1 651 810,80 
	
	1 651 810,80 
	### 

	D.5.2.	0,00	2 971 560,00 
	
	2 971 560,00 
	### 

	 (
Celkem za stavbu
 
)Celkem za stavbu 

	0,00  58 858 000,26	0,00 
	58 858 000,26 
	### 


Popis stavby: 2424-008A - Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér Popis objektu: SO 01 - Budova L-14.NP 
Popis rozpočtu: D.1.1. - Bourací práce 
Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Stavební práce 
Popis rozpočtu: D.1.2.4-a - VZT - JIP 
Popis rozpočtu: D.1.2.4-b - VZT - TPS 
Popis rozpočtu: D.1.2.4-c - Vytápění a Chlazení 
Popis rozpočtu: D.1.2.5 - Silnoproudé instalace 
Popis rozpočtu: D.1.2.5.1 - Slaboproudé instalace 
Popis rozpočtu: D.1.4.9	- MaR 
Popis rozpočtu: D.2.1. - Potrubní pošta 
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků,  přípravků). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, návody k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související  potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných  
v technické zprávě. Součástí dodávky je dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla  
do provozu. 
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost a funkční vybavení jsou uvedeny v Technické  zprávě. 
Popis rozpočtu: D.2.2. - Medicinální plyny 
Popis rozpočtu: D.2.3. - ZTI 
Popis rozpočtu: D.5.2. - Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	01-50 
	 (
Systém technologie
 
)Systém technologie 

	HSV 
	
	
	531 905,00 
	0,9 

	01-51 
	 (
Periferie vstupní
 
)Periferie vstupní 

	HSV 
	
	
	188 121,00 
	0,3 

	01-52 
	 (
Periferie výstupní
 
)Periferie výstupní 

	HSV 
	
	
	119 999,00 
	0,2 

	01-53 
	 (
Rozvaděče
 
)Rozvaděče 

	HSV 
	
	
	340 237,00 
	0,6 

	01-54 
	 (
Montážní materiál
 
)Montážní materiál 

	HSV 
	
	
	225 302,00 
	0,4 

	01-55 
	 (
SW technologie
 
)SW technologie 

	HSV 
	
	
	52 437,00 
	0,1 

	10 
	 (
Kuchyňské a pracovní linky
 
)Kuchyňské a pracovní linky 

	HSV 
	
	
	1 888 600,00 
	3,2 

	100 
	 (
PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-1 Z  
DO ROZVADĚČ
E  
R
H  
HLAVNÍ  
ROZVODNY MDO+DO
 
)PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-1 Z  
DO ROZVADĚČE  RH  HLAVNÍ  
ROZVODNY MDO+DO 

	HSV 
	
	
	22 068,00 
	0,0 

	100 
	 (
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU
 
)ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU 

	HSV 
	
	
	17 646,00 
	0,0 

	100 
	 (
VZT - Větrací systémy
,  
D+M směšovací  
okruh VZT jednotky - OHŘEV
 
)VZT - Větrací systémy,  D+M směšovací  
okruh VZT jednotky - OHŘEV 

	HSV 
	
	
	32 443,00 
	0,1 

	100 
	 (
Zařízení č. 1 - Klimatizace JIP a zázemí
 
)Zařízení č. 1 - Klimatizace JIP a zázemí 

	HSV 
	
	
	5 008 364,80 
	8,5 

	110 
	 (
PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-2 Z  
DO ROZVADĚČ
E  
R
H  
HLAVNÍ  
ROZVODNY MDO+DO
 
)PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-2 Z  
DO ROZVADĚČE  RH  HLAVNÍ  
ROZVODNY MDO+DO 

	HSV 
	
	
	22 068,00 
	0,0 

	110 
	 (
STANICE
 
)STANICE 

	HSV 
	
	
	282 921,00 
	0,5 

	 (
120	
HSV	
35 115,00	
0,1
 
)120	HSV	35 115,00	0,1 

	PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH  PŘÍSLUŠENSTVÍ 
	
	
	
	
	

	 (
120	
HSV	
22 068,00	
0,0
 
)120	HSV	22 068,00	0,0 

	PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-3 Z DO ROZVADĚČE  RH  HLAVNÍ  ROZVODNY MDO+DO 
	
	
	
	
	

	130 
	 (
ROZVADĚČ R-14. NP-1
 
)ROZVADĚČ R-14. NP-1 

	HSV 
	
	
	352 444,00 
	0,6 

	130 
	 (
VÝHYBKY
 
)VÝHYBKY 

	HSV 
	
	
	33 275,00 
	0,1 

	140 
	 (
ROZVADĚČ R-14. NP-2
 
)ROZVADĚČ R-14. NP-2 

	HSV 
	
	
	349 884,00 
	0,6 

	140 
	 (
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
 
)SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ 

	HSV 
	
	
	33 748,00 
	0,1 
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	150 
	 (
JÍZDNÍ A VZDUCHOVÉ POTRUBÍ
 
)JÍZDNÍ A VZDUCHOVÉ POTRUBÍ 

	HSV 
	
	
	306 183,00 
	0,5 

	150 
	 (
ROZVADĚČ R-14. NP-3
 
)ROZVADĚČ R-14. NP-3 

	HSV 
	
	
	407 576,00 
	0,7 

	160 
	 (
DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO  
STÁVAJÍCÍHO ROZVADČE R-
 
ROZVODNA
 
)DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO  
STÁVAJÍCÍHO ROZVADČE R- 
ROZVODNA 

	HSV 
	
	
	60 954,00 
	0,1 

	160 
	 (
NAPÁJENÍ
 
)NAPÁJENÍ 

	HSV 
	
	
	27 522,00 
	0,0 

	170 
	 (
OVLADAČ TOTAL STOP U  
ROZVADĚČŮ R-14NP-1,R-14NP-2,R-
 
14NP-3
 
)OVLADAČ TOTAL STOP U  
ROZVADĚČŮ R-14NP-1,R-14NP-2,R- 
14NP-3 

	HSV 
	
	
	2 583,00 
	0,0 

	170 
	 (
ŘÍDICÍ SYSTÉM
 
)ŘÍDICÍ SYSTÉM 

	HSV 
	
	
	20 848,00 
	0,0 

	180 
	 (
KABELY BEZ ŽALUZIÍ A FAINCOILŮ A  
RPBZ
 
)KABELY BEZ ŽALUZIÍ A FAINCOILŮ A  
RPBZ 

	HSV 
	
	
	1 585 550,00 
	2,7 

	180 
	 (
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
 
)POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

	HSV 
	
	
	19 262,00 
	0,0 

	18-80 
	 (
Ostatní služby
 
)Ostatní služby 

	HSV 
	
	
	54 000,00 
	0,1 

	190 
	 (
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A  
UVEDENÍ DO PROVOZU
 
)PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A  
UVEDENÍ DO PROVOZU 

	HSV 
	
	
	201 015,00 
	0,3 

	190 
	 (
PŘIPOJENÍ ŽALUZIOVÝCH  
OVLADAČŮ
 
)PŘIPOJENÍ ŽALUZIOVÝCH  
OVLADAČŮ 

	HSV 
	
	
	118 664,00 
	0,2 

	19-51 
	 (
Elektromontážní práce
 
)Elektromontážní práce 

	HSV 
	
	
	340 646,00 
	0,6 

	19-53 
	 (
Software DDC - práce
 
)Software DDC - práce 

	HSV 
	
	
	853 955,00 
	1,5 

	19-54 
	 (
Revize, zkoušky, odborné prohlídky
 
)Revize, zkoušky, odborné prohlídky 

	HSV 
	
	
	62 560,00 
	0,1 

	19-55 
	 (
Inženýring
 
)Inženýring 

	HSV 
	
	
	110 400,00 
	0,2 

	19-57 
	 (
Projekční práce
 
)Projekční práce 

	HSV 
	
	
	103 560,00 
	0,2 

	200 
	 (
PŘIPOJENÍ TERMOSTATŮ PRO  
FAINCOILY A SKŘÍN
Í  
RMA
 
)PŘIPOJENÍ TERMOSTATŮ PRO  
FAINCOILY A SKŘÍNÍ  RMA 

	HSV 
	
	
	45 738,00 
	0,1 

	200 
	 (
VZT - Větrací systémy
,  
D+M směšovací  
okruh VZT jednotky - CHLAZENÍ
 
)VZT - Větrací systémy,  D+M směšovací  
okruh VZT jednotky - CHLAZENÍ 

	HSV 
	
	
	42 974,00 
	0,1 

	200 
	 (
Zařízení č. 2 - Demontáže stávajících  
zařízení
 
)Zařízení č. 2 - Demontáže stávajících  
zařízení 

	HSV 
	
	
	211 492,00 
	0,4 

	210 
	 (
PŘÍSTROJE-SPÍNAČE
 
)PŘÍSTROJE-SPÍNAČE 

	HSV 
	
	
	73 652,00 
	0,1 

	2100a 
	 (
21a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ  
21a
 
)21a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ  
21a 

	HSV 
	
	
	3 303,00 
	0,0 
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	2100a1 
	 (
Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné,  
tvarovky sk. I, t = 0,9 mm
 
)Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné,  
tvarovky sk. I, t = 0,9 mm 

	HSV 
	
	
	960,96 
	0,0 

	2100a2 
	 (
Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I -  
SPIRO, ON 120311 - těsné
 
)Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I -  
SPIRO, ON 120311 - těsné 

	HSV 
	
	
	5 349,23 
	0,0 

	2100a3 
	 (
Ohebné hliníkové hadice
 
)Ohebné hliníkové hadice 

	HSV 
	
	
	2 897,31 
	0,0 

	220 
	 (
SVORKY WAGO
 
)SVORKY WAGO 

	HSV 
	
	
	13 530,00 
	0,0 

	2200 
	 (
15 - VĚTRÁNÍ CHODEB
 
)15 - VĚTRÁNÍ CHODEB 

	HSV 
	
	
	26 900,00 
	0,0 

	22001 
	 (
Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné,  
rovné + tvarovky sk. I, t = 0,9 mm
 
)Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné,  
rovné + tvarovky sk. I, t = 0,9 mm 

	HSV 
	
	
	1 801,80 
	0,0 

	22002 
	 (
Ohebné hliníkové hadice
 
)Ohebné hliníkové hadice 

	HSV 
	
	
	1 779,05 
	0,0 

	230 
	 (
PŘÍSTROJE-ZÁSUVKY
 
)PŘÍSTROJE-ZÁSUVKY 

	HSV 
	
	
	223 126,00 
	0,4 

	2300 
	 (
15P - VĚTRÁNÍ NOVÉHO CHÚC
 
)15P - VĚTRÁNÍ NOVÉHO CHÚC 

	HSV 
	
	
	147 016,00 
	0,2 

	23001 
	 (
Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné,  
tvarovky sk. I, t = 0,9 mm
 
)Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné,  
tvarovky sk. I, t = 0,9 mm 

	HSV 
	
	
	1 801,80 
	0,0 

	23002 
	 (
Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I -  
SPIRO, ON 120311 - těsné
 
)Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I -  
SPIRO, ON 120311 - těsné 

	HSV 
	
	
	178 639,85 
	0,3 

	23003 
	 (
Ohebné hliníkové hadice
 
)Ohebné hliníkové hadice 

	HSV 
	
	
	2 018,25 
	0,0 

	23004 
	 (
Izolace potrubí
 
)Izolace potrubí 

	HSV 
	
	
	60 920,10 
	0,1 

	240 
	 (
PARAPETNÍ KANÁL DISPEČINK
 
)PARAPETNÍ KANÁL DISPEČINK 

	HSV 
	
	
	8 835,00 
	0,0 

	2400 
	 (
1CH- CHLAZENÍ SERVEROVNY
 
)1CH- CHLAZENÍ SERVEROVNY 

	HSV 
	
	
	131 460,00 
	0,2 

	250 
	 (
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ RPBZ KABELÁŽ
 
)PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ RPBZ KABELÁŽ 

	HSV 
	
	
	46 060,00 
	0,1 

	2500 
	 (
0 - Demontáž včetně odvozu a likvidace
 
)0 - Demontáž včetně odvozu a likvidace 

	HSV 
	
	
	39 930,00 
	0,1 

	260 
	 (
DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY
 
)DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY 

	HSV 
	
	
	236 180,00 
	0,4 

	2600 
	 (
Všeobecné konstrukce a práce D+M
 
)Všeobecné konstrukce a práce D+M 

	HSV 
	
	
	140 601,00 
	0,2 

	270 
	 (
TRANSFORMÁTORY DO ZIS A VDO  
ZIS
 
)TRANSFORMÁTORY DO ZIS A VDO  
ZIS 

	HSV 
	
	
	339 147,00 
	0,6 

	280 
	 (
SKŘÍNĚ PRO NAPÁJENÍ SERVERŮ
 
)SKŘÍNĚ PRO NAPÁJENÍ SERVERŮ 

	HSV 
	
	
	5 996,00 
	0,0 
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	290 
	 (
DEMONTÁŽE
 
)DEMONTÁŽE 

	HSV 
	
	
	33 000,00 
	0,1 

	3 
	 (
Svislé a kompletní konstrukce
 
)Svislé a kompletní konstrukce 

	HSV 
	
	
	63 778,56 
	0,1 

	30 
	 (
Rozšíření strukturované kabeláže
 
)Rozšíření strukturované kabeláže 

	HSV 
	
	
	19 322,00 
	0,0 

	300 
	 (
3 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 3
 
)3 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 3 

	HSV 
	
	
	54 243,00 
	0,1 

	300 
	 (
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 
)OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ 

	HSV 
	
	
	443 918,00 
	0,8 

	300 
	 (
VZT - Větrací systémy
,  
D+M glykolový  
okruh - ZZT
 
)VZT - Větrací systémy,  D+M glykolový  
okruh - ZZT 

	HSV 
	
	
	34 087,00 
	0,1 

	300 
	 (
Zařízení č. 3P - Požární větrání filtrů JIP
 
)Zařízení č. 3P - Požární větrání filtrů JIP 

	HSV 
	
	
	501 019,60 
	0,9 

	300a 
	 (
3a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 3a
 
)3a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 3a 

	HSV 
	
	
	4 368,00 
	0,0 

	300a1 
	 (
Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I -  
SPIRO, ON 120311 - těsné
 
)Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I -  
SPIRO, ON 120311 - těsné 

	HSV 
	
	
	3 963,02 
	0,0 

	300a2 
	 (
Ohebné hliníkové hadice
 
)Ohebné hliníkové hadice 

	HSV 
	
	
	12 244,05 
	0,0 

	301 
	 (
Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I -  
SPIRO, ON 120311 - těsné
 
)Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I -  
SPIRO, ON 120311 - těsné 

	HSV 
	
	
	52 801,10 
	0,1 

	302 
	 (
Ohebné hliníkové hadice
 
)Ohebné hliníkové hadice 

	HSV 
	
	
	1 166,10 
	0,0 

	310 
	 (
NOUZOVÉ A PROTIPANICKÉ  
OSVĚTLENÍ-PŘIPOJENÍ NA  
STÁVAJÍCÍ ROZVODY
 
)NOUZOVÉ A PROTIPANICKÉ  
OSVĚTLENÍ-PŘIPOJENÍ NA  
STÁVAJÍCÍ ROZVODY 

	HSV 
	
	
	100 700,00 
	0,2 

	320 
	 (
SVÍTDLA
 
)SVÍTDLA 

	HSV 
	
	
	3 512 978,00 
	6,0 

	330 
	 (
OSTANÍ POLOŽKY
 
)OSTANÍ POLOŽKY 

	HSV 
	
	
	62 700,00 
	0,1 

	342 
	 (
Stěny a příčky montované lehké
 
)Stěny a příčky montované lehké 

	HSV 
	
	
	2 650 500,66 
	4,5 

	35 
	 (
Datové rozvaděče L14 A,B
 
)Datové rozvaděče L14 A,B 

	HSV 
	
	
	504 289,00 
	0,9 

	40 
	 (
Optika do racků L14A,B a Z00
 
)Optika do racků L14A,B a Z00 

	HSV 
	
	
	243 901,00 
	0,4 

	400 
	 (
VZT - Větrací systémy
,  
D+M směšovací  
okruh VZT cirkulační jednotky - OHŘEV
 
)VZT - Větrací systémy,  D+M směšovací  
okruh VZT cirkulační jednotky - OHŘEV 

	HSV 
	
	
	28 393,00 
	0,0 

	416 
	 (
Podhledy a mezistropy montované lehké
 
)Podhledy a mezistropy montované lehké 

	HSV 
	
	
	215 357,92 
	0,4 

	45 
	 (
Zálohování UPS
 
)Zálohování UPS 

	HSV 
	
	
	218 254,00 
	0,4 
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	50 
	 (
Strukturovaná kabeláž
 
)Strukturovaná kabeláž 

	HSV 
	
	
	2 497 432,00 
	4,2 

	500 
	 (
5 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 5
 
)5 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 5 

	HSV 
	
	
	15 504,00 
	0,0 

	500 
	 (
VZT - Větrací systémy
,  
D+M  
REGULAČNÍ UZEL vzt cirkulačních  
jednotek - OHŘEV
 
)VZT - Větrací systémy,  D+M  
REGULAČNÍ UZEL vzt cirkulačních  
jednotek - OHŘEV 

	HSV 
	
	
	43 862,00 
	0,1 

	500a 
	 (
5a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 5a
 
)5a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 5a 

	HSV 
	
	
	1 248,00 
	0,0 

	500a1 
	 (
Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné,  
sk. I, t = 0,9 mm
 
)Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné,  
sk. I, t = 0,9 mm 

	HSV 
	
	
	9 514,56 
	0,0 

	500a2 
	 (
Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné,  
tvarovky sk. I, t = 0,9 mm
 
)Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné,  
tvarovky sk. I, t = 0,9 mm 

	HSV 
	
	
	2 882,88 
	0,0 

	500a3 
	 (
Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I -  
SPIRO, ON 120311 - těsné
 
)Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I -  
SPIRO, ON 120311 - těsné 

	HSV 
	
	
	5 577,62 
	0,0 

	500a4 
	 (
Ohebné hliníkové hadice
 
)Ohebné hliníkové hadice 

	HSV 
	
	
	2 332,20 
	0,0 

	501 
	 (
Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I -  
SPIRO, ON 120311 - těsné
 
)Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I -  
SPIRO, ON 120311 - těsné 

	HSV 
	
	
	13 013,18 
	0,0 

	502 
	 (
Ohebné hliníkové hadice
 
)Ohebné hliníkové hadice 

	HSV 
	
	
	313,95 
	0,0 

	55 
	 (
Telefonní přívod, přístroje
 
)Telefonní přívod, přístroje 

	HSV 
	
	
	55 583,00 
	0,1 

	60 
	 (
CCTV kamerový systém
 
)CCTV kamerový systém 

	HSV 
	
	
	336 710,00 
	0,6 

	600 
	 (
VZT - Větrací systémy
,  
D+M směšovací  
okruh VZT cirkulační jednotky -  
CHLAZENÍ
 
)VZT - Větrací systémy,  D+M směšovací  
okruh VZT cirkulační jednotky -  
CHLAZENÍ 

	HSV 
	
	
	40 913,00 
	0,1 

	61 
	 (
Úpravy povrchů vnitřní
 
)Úpravy povrchů vnitřní 

	HSV 
	
	
	137 692,51 
	0,2 

	63 
	 (
Podlahy a podlahové konstrukce
 
)Podlahy a podlahové konstrukce 

	HSV 
	
	
	738 088,93 
	1,3 

	64 
	 (
Výplně otvorů
 
)Výplně otvorů 

	HSV 
	
	
	2 891 784,31 
	4,9 

	65 
	 (
Společná TV anténa STA
 
)Společná TV anténa STA 

	HSV 
	
	
	39 537,00 
	0,1 

	80 
	 (
Jednotný čas
 
)Jednotný čas 

	HSV 
	
	
	76 710,00 
	0,1 

	800 
	 (
VZT - Větrací systémy
,  
D+M připojení  
na stávající rozvod vtp a chl v 18.np
 
)VZT - Větrací systémy,  D+M připojení  
na stávající rozvod vtp a chl v 18.np 

	HSV 
	
	
	20 480,00 
	0,0 

	804 
	 (
Rozvody medicinálních plynů
 
)Rozvody medicinálních plynů 

	HSV 
	
	
	730 247,40 
	1,2 

	810 
	 (
VZT - Větrací systémy
,  
D+M POTRUBÍ -
 
VYTÁPĚNÍ
 
)VZT - Větrací systémy,  D+M POTRUBÍ - 
VYTÁPĚNÍ 

	HSV 
	
	
	206 055,60 
	0,4 
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	820 
	 (
VZT - Větrací systémy
,  
D+M POTRUBÍ -
 
CHLAZENÍ
 
)VZT - Větrací systémy,  D+M POTRUBÍ - 
CHLAZENÍ 

	HSV 
	
	
	582 288,00 
	1,0 

	830 
	 (
ÚT D+M ARMATURY
 
)ÚT D+M ARMATURY 

	HSV 
	
	
	252 080,00 
	0,4 

	840 
	 (
ÚT D+M POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ
 
)ÚT D+M POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ 

	HSV 
	
	
	319 856,40 
	0,5 

	85 
	 (
Elektrická požární signalizace EPS
 
)Elektrická požární signalizace EPS 

	HSV 
	
	
	1 477 951,00 
	2,5 

	850 
	 (
ÚT D+M POTRUBÍ - CHLAZENÍ
 
)ÚT D+M POTRUBÍ - CHLAZENÍ 

	HSV 
	
	
	350 270,40 
	0,6 

	860 
	 (
ÚT D+M Fancoily D+M
 
)ÚT D+M Fancoily D+M 

	HSV 
	
	
	1 119 262,00 
	1,9 

	870 
	 (
ÚT D+M TOT elektrické D+M
 
)ÚT D+M TOT elektrické D+M 

	HSV 
	
	
	32 400,00 
	0,1 

	873 
	 (
Ostatní
 
)Ostatní 

	HSV 
	
	
	4 606 195,00 
	7,8 

	880 
	 (
Zkoušky
 
)Zkoušky 

	HSV 
	
	
	21 450,00 
	0,0 

	890 
	 (
Všeobecné konstrukce a práce D+M
 
)Všeobecné konstrukce a práce D+M 

	HSV 
	
	
	304 690,00 
	0,5 

	90 
	 (
Domácí rozhlas
 
)Domácí rozhlas 

	HSV 
	
	
	349 189,00 
	0,6 

	900 
	 (
Bourací práce vč. odvozu a likvidace
 
)Bourací práce vč. odvozu a likvidace 

	HSV 
	
	
	57 325,00 
	0,1 

	94 
	 (
Lešení a stavební výtahy
 
)Lešení a stavební výtahy 

	HSV 
	
	
	342 340,26 
	0,6 

	95 
	 (
Dokončovací konstrukce na pozemních  
stavbách
 
)Dokončovací konstrukce na pozemních  
stavbách 

	HSV 
	
	
	295 068,00 
	0,5 

	96 
	 (
Bourání konstrukcí
 
)Bourání konstrukcí 

	HSV 
	
	
	2 113 481,04 
	3,6 

	99 
	 (
ON
 
)ON 

	HSV 
	
	
	37 752,00 
	0,1 

	99 
	 (
Staveništní přesun hmot
 
)Staveništní přesun hmot 

	HSV 
	
	
	164 700,37 
	0,3 

	70 
	 (
Zařízení pacient- sestra dorozumívací  
(dodávka+montáž)
 
)Zařízení pacient- sestra dorozumívací  
(dodávka+montáž) 

	PSV 
	
	
	1 508 139,00 
	2,6 

	700 
	 (
7 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 7
 
)7 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 7 

	PSV 
	
	
	10 336,00 
	0,0 

	700 
	 (
VZT - Větrací systémy
,  
D+M  
REGULAČNÍ UZEL vzt cirkulačních  
jednotek - CHLAZENÍ
 
)VZT - Větrací systémy,  D+M  
REGULAČNÍ UZEL vzt cirkulačních  
jednotek - CHLAZENÍ 

	PSV 
	
	
	64 062,00 
	0,1 

	700a 
	 (
7a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 7a
 
)7a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 7a 

	PSV 
	
	
	832,00 
	0,0 
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	700a1 
	 (
Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné,  
sk. I, t = 0,9 mm
 
)Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné,  
sk. I, t = 0,9 mm 

	PSV 
	
	
	9 622,68 
	0,0 

	700a2 
	 (
Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné,  
tvarovky sk. I, t = 0,9 mm
 
)Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné,  
tvarovky sk. I, t = 0,9 mm 

	PSV 
	
	
	1 681,68 
	0,0 

	700a3 
	 (
Ohebné hliníkové hadice
 
)Ohebné hliníkové hadice 

	PSV 
	
	
	1 166,10 
	0,0 

	701 
	 (
Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I -  
SPIRO, ON 120311 - těsné
 
)Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I -  
SPIRO, ON 120311 - těsné 

	PSV 
	
	
	8 474,71 
	0,0 

	702 
	 (
Ohebné hliníkové hadice
 
)Ohebné hliníkové hadice 

	PSV 
	
	
	206,31 
	0,0 

	711 
	 (
Izolace proti vodě
 
)Izolace proti vodě 

	PSV 
	
	
	55 341,40 
	0,1 

	713 
	 (
Izolace tepelné
 
)Izolace tepelné 

	PSV 
	
	
	239 354,27 
	0,4 

	714 
	 (
Izolace akustické a protiotřesové
 
)Izolace akustické a protiotřesové 

	PSV 
	
	
	130 445,21 
	0,2 

	721 
	 (
Vnitřní kanalizace D+M - Potrubí z  
polypropylenu
 
)Vnitřní kanalizace D+M - Potrubí z  
polypropylenu 

	PSV 
	
	
	107 348,40 
	0,2 

	722 
	 (
Tiché potrubí z polypropylenu
 
)Tiché potrubí z polypropylenu 

	PSV 
	
	
	269 613,60 
	0,5 

	723 
	 (
Izolace
 
)Izolace 

	PSV 
	
	
	32 538,00 
	0,1 

	724 
	 (
Prostupy pro kanalizaci
 
)Prostupy pro kanalizaci 

	PSV 
	
	
	20 000,00 
	0,0 

	725 
	 (
Přislušenství
 
)Přislušenství 

	PSV 
	
	
	14 295,00 
	0,0 

	726 
	 (
Demolice - kanalizace
 
)Demolice - kanalizace 

	PSV 
	
	
	46 225,00 
	0,1 

	727 
	 (
Ostatní - kanalizace
 
)Ostatní - kanalizace 

	PSV 
	
	
	40 092,00 
	0,1 

	728 
	 (
Zkouška a zaměření
 
)Zkouška a zaměření 

	PSV 
	
	
	14 436,00 
	0,0 

	729 
	 (
Požární vodovod + suchovod
 
)Požární vodovod + suchovod 

	PSV 
	
	
	15 560,40 
	0,0 

	730 
	 (
Vodovod pro studenou vodu
 
)Vodovod pro studenou vodu 

	PSV 
	
	
	156 484,80 
	0,3 

	731 
	 (
Vodovod pro cirkulaci
 
)Vodovod pro cirkulaci 

	PSV 
	
	
	26 568,00 
	0,0 

	731 
	 (
Vodovod pro teplou vodu
 
)Vodovod pro teplou vodu 

	PSV 
	
	
	142 293,60 
	0,2 

	732 
	 (
Proplach a dezinfekce
 
)Proplach a dezinfekce 

	PSV 
	
	
	15 990,00 
	0,0 
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	733 
	 (
Vnitřní vodovod - armatury - Kulový  
uzávěr
 
)Vnitřní vodovod - armatury - Kulový  
uzávěr 

	PSV 
	
	
	10 394,00 
	0,0 

	734 
	 (
Regulace
 
)Regulace 

	PSV 
	
	
	5 400,00 
	0,0 

	735 
	 (
Rohový ventil
 
)Rohový ventil 

	PSV 
	
	
	810,00 
	0,0 

	736 
	 (
Prostupy pro vodovod
 
)Prostupy pro vodovod 

	PSV 
	
	
	2 500,00 
	0,0 

	737 
	 (
Demolice - vodovod
 
)Demolice - vodovod 

	PSV 
	
	
	9 240,00 
	0,0 

	738 
	 (
Ostatní - vodovod
 
)Ostatní - vodovod 

	PSV 
	
	
	16 140,00 
	0,0 

	739 
	 (
Zdravotechnika - zařizovací předměty   
D+M
 
)Zdravotechnika - zařizovací předměty   
D+M 

	PSV 
	
	
	594 122,00 
	1,0 

	740 
	 (
Napojení prvků interiéru
 
)Napojení prvků interiéru 

	PSV 
	
	
	24 300,00 
	0,0 

	75 
	 (
Kontrola vstupu, Interkom
 
)Kontrola vstupu, Interkom 

	PSV 
	
	
	182 588,00 
	0,3 

	750 
	 (
Všeobecné konstrukce a práce D+M
 
)Všeobecné konstrukce a práce D+M 

	PSV 
	
	
	87 460,00 
	0,1 

	766 
	 (
Konstrukce truhlářské, okna a dveře
 
)Konstrukce truhlářské, okna a dveře 

	PSV 
	
	
	1 102 946,56 
	1,9 

	767 
	 (
Konstrukce zámečnické
 
)Konstrukce zámečnické 

	PSV 
	
	
	3 275 362,48 
	5,6 

	776 
	 (
Podlahy povlakové
 
)Podlahy povlakové 

	PSV 
	
	
	1 247 516,05 
	2,1 

	781 
	 (
Obklady keramické
 
)Obklady keramické 

	PSV 
	
	
	646 500,44 
	1,1 

	783 
	 (
Nátěry
 
)Nátěry 

	PSV 
	
	
	3 058,80 
	0,0 

	784 
	 (
Malby
 
)Malby 

	PSV 
	
	
	174 370,50 
	0,3 

	D96 
	 (
Přesuny suti a vybouraných hmot
 
)Přesuny suti a vybouraných hmot 

	PSU 
	
	
	3 013 089,00 
	5,1 

	VN 
	 (
Vedlejší náklady
 
)Vedlejší náklady 

	VN 
	
	
	572 500,00 
	1,0 

	ON 
	 (
Ostatní náklady
 
)Ostatní náklady 

	ON 
	
	
	79 799,50 
	0,1 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	58 858 000,26 
	### 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.1. 
	Bourací práce 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře 
	
	19 986,56 
	
	

	1 
	766411812R00 
	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 
	m2 
	113,56000 
	134,00 
	15 217,04 
	800-766 
	RTS 24/ II 






PÚ1 : 32,96	32,96000 
PAR1 : 37,03+43,57	80,60000 
2 766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	113,56000	42,00	4 769,52 800-766	RTS 24/ II 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 113,56000	113,56000 
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické 
	
	305 591,84 
	
	

	3 
	767581801R00 
	Demontáž podhledů kazet 
	m2 
	264,39000 
	297,00 
	78 523,83 
	800-767 
	RTS 24/ II 



PD5 : 264,39	264,39000 
4 767581802R00	Demontáž podhledů lamel	m2	750,39000	239,00	179 343,21 800-767	RTS 24/ II 
PD1 : 667,80	667,80000 
PD4 : 82,59	82,59000 
5 767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	750,39000	63,60	47 724,80 800-767	RTS 24/ II 
PD4 : 82,59	82,59000 
PD1 : 667,80	667,80000 
	Díl: 776	Podlahy povlakové 
	
	56 616,57 
	
	

	6 
	776401800RT1 
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 
	m 
	803,49000 
	17,60 
	14 141,42 
	800-775 
	RTS 24/ II 



PD1 : 576,5	576,50000 
PD2 : 86,75	86,75000 
PD4 : 100,53	100,53000 
PD7 : 39,71	39,71000 
	7 
	776511810R00 
	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 
	m2 
	805,98000 
	52,70 
	42 475,15 
	800-775 
	RTS 24/ II 



PD1 : 588,48	588,48000 
PD2 : 79,93	79,93000 
PD4 : 94,84	94,84000 
PD7 : 42,73	42,73000 
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	169 468,26 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.1. 
	Bourací práce 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	8 
	941955002R00 
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 
	m2 
	1 014,78000 
	167,00169 46 
	8,26 
	800-3 
	RTS 24/ II 





PD5 : 264,39	264,39000 
PD1 : 667,8	667,80000 
PD4 : 82,59	82,59000 

	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
	
	114 369,00 
	
	

	9 

	952901111R00 

	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí  podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,  
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích  předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 
	 (
m2	
1 138,00000	
100,50	
114 369,0
0 
801-1	
RTS 24/ II
 
)m2	1 138,00000	100,50	114 369,00 801-1	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	





13.NP : 295	295,00000 
14.NP : 843	843,00000 
	Díl: 96	Bourání konstrukcí 
	
	1 747 711,14 
	
	

	10 
	96_EZA 
	Demontáž opláštěníz desek Ezalitových 
	m2  
	657,79000 
	1 174,00 
	772 245,46 
	
	Vlastní 



Tato demontáž bude probíhat za mimořádných bezpečnostních opatřeních pro práci s výrobky na bázi azbestu. Pracovníci budou vybaveni ochranými pomůckami, rouškami apod. 
Prostory budou utěsněny a po skončení prací vyčištěny. 
PAR2 : 52,57	52,57000 
ZD7 : 45,32	45,32000 
ZD8 : 6,2	6,20000 
ZD9 : 95,16	95,16000 
ZD10 : 100,36	100,36000 
ZD11 : 358,18	358,18000 
11 962031145R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 150 mm	m2	11,09000	126,50	1 402,89 801-3	RTS 24/ II 
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2), 
ZD13 : 11,09	11,09000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.1. 
	Bourací práce 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	12 
	962032231R00 
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou 
	m3 
	32,25205 
	1 057,0034 09 
	0,42 
	801-3 
	RTS 24/ II 






nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) 
Poznámka k provádění - stěny se bourají včetně instalací v nich (vodovod, kanalizace) 
ZD2 : 0,1*191,60	19,16000 
ZD3 : 0,075*47,01	3,52575 
ZD4 : 0,15*29,47	4,42050 
ZD5 : 0,065*37,92	2,46480 
ZD6 : 0,05*53,62	2,68100 
	13 
	962032432R00 
	Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu  
vápenou nebo vápenocementovou 
	 (
m3	
32,52900	
893,00	
29 048,4
0 
801-3	
RTS 24/ II
 
)m3	32,52900	893,00	29 048,40 801-3	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) 
Poznámka k provádění - stěny se bourají včetně instalací v nich (vodovod, kanalizace) 
ZD1 : 0,15*216,86	32,52900 

	14 
	962036412R00 
	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez  
minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm 
	 (
m2	
42,37000	
147,50	
6 249,5
8 
801-3	
RTS 24/ II
 
)m2	42,37000	147,50	6 249,58 801-3	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



ZD12 : 42,37	42,37000 
	15 
	962036991R00 
	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy  
minerální tepelné izolace, -, -, tl. 40 mm 
	 (
m2	
51,52000	
16,60	
855,2
3 
801-3	
RTS 24/ II
 
)m2	51,52000	16,60	855,23 801-3	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



ZD8 : 6,2	6,20000 
ZD7 : 45,32	45,32000 
	16 
	962036993R00 
	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy  
minerální tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm 
	 (
m2	
95,16000	
31,60	
3 007,0
6 
801-3	
RTS 24/ II
 
)m2	95,16000	31,60	3 007,06 801-3	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



ZD9 : 95,16	95,16000 
	17 
	963016111R00 
	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na  
jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm 
	 (
m2	
40,38000	
186,50	
7 530,8
7 
801-3	
RTS 24/ II
 
)m2	40,38000	186,50	7 530,87 801-3	RTS 24/ II 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.1. 
	Bourací práce 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




PD2 : 40,38	40,38000 
	18 
	963016211R00 
	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální  
izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm 
	 (
m2	
210,08000	
119,00	
24 999,5
2 
801-3	
RTS 24/ II
 
)m2	210,08000	119,00	24 999,52 801-3	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



PD3 : 210,08	210,08000 
	19 
	964011211R00 
	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m 
	m3 
	1,49000 
	7 645,00 
	11 391,05 
	801-3 
	RTS 24/ II 



uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2), 
1,0*0,1*0,2*(2+3+2+7+13+3+4)	0,68000 
1,5*0,1*0,2*(4+3+19+1)	0,81000 
	20 
	965042141RT4 
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého  
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 
	 (
m3	
125,46600	
2 685,00	
336 876,2
1 
801-3	
RTS 24/ II
 
)m3	125,46600	2 685,00	336 876,21 801-3	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



PD1 : 0,1*589,82	58,98200 
PD2 : 0,1*79,93	7,99300 
PD3 : 0,9*58,41	52,56900 
PD5 : 0,9*6,58	5,92200 
	21 
	965049111RT1 
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání  
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm 
	 (
m3	
125,46600	
2 220,00	
278 534,5
2 
801-3	
RTS 24/ II
 
)m3	125,46600	2 220,00	278 534,52 801-3	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 125,46600	125,46600 
22 965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	70,56000	55,10	3 887,86 801-3	RTS 24/ II 
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 
PD3 : 58,41	58,41000 
PD5 : 6,58	6,58000 
PD6 : 5,57	5,57000 
23 968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	29,00000	23,00	667,00 801-3	RTS 24/ II 
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 
2+7+13+3+4	29,00000 
24 968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	31,00000	41,30	1 280,30 801-3	RTS 24/ II 
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 


Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 14 z 138 



Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.1. 
	Bourací práce 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




24+7	31,00000 
25 968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	3,00000	45,20	135,60 801-3	RTS 24/ II 
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 
O1 : 2	2,00000 
O2 : 1	1,00000 
26 968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	70,20	70,20 801-3	RTS 24/ II 
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 
D10 : 1	1,00000 
27 968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	10,08640	70,20	708,07 801-3	RTS 24/ II 
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 
1,1*1,97*2	4,33400 
1,46*1,97*2	5,75240 

	28 
	968072246R00 
	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do  
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2 
	 (
m2	
10,48680	
188,00	
1 971,5
2 
801-3	
RTS 24/ II
 
)m2	10,48680	188,00	1 971,52 801-3	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



O1 : 1,08*3,25*2	7,02000 
O2 : 1,08*3,21*1	3,46680 

	29 
	968072455R00 
	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do  
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 
	 (
m2	
40,65200	
511,00	
20 773,1
7 
801-3	
RTS 24/ II
 
)m2	40,65200	511,00	20 773,17 801-3	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



0,7*2,02*2	2,82800 
0,6*1,97*7	8,27400 
0,7*1,97*13	17,92700 
0,9*1,97*3	5,31900 
0,8*1,97*4	6,30400 

	30 
	968072456R00 
	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do  
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 
	 (
m2	
62,09440	
394,50	
24 496,2
4 
801-3	
RTS 24/ II
 
)m2	62,09440	394,50	24 496,24 801-3	RTS 24/ II 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.1. 
	Bourací práce 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




1,1*1,97*(24+2)	56,34200 
1,460*1,97*2	5,75240 
31 968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	3,76000	218,50	821,56 801-3	RTS 24/ II 
O4 : 3,76	3,76000 
32 968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2	m2	4,25000	188,50	801,13 801-3	RTS 24/ II 
O3 : 4,25	4,25000 
33 968083011R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, do 2 m2	m2	7,19050	309,00	2 221,86 801-3	RTS 24/ II 
D3 : 0,7*1,97*2	2,75800 
D7 : 0,75*1,97*3	4,43250 
34 968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	8,66800	284,00	2 461,71 801-3	RTS 24/ II 
D5 : 1,1*1,97*4	8,66800 
35 968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	4,13700	281,50	1 164,57 801-3	RTS 24/ II 
D2 : 0,7*1,97*3	4,13700 
36 968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	13,44000	61,10	821,18 801-3	RTS 24/ II 
3,25*2	6,50000 
3,21	3,21000 
1,98	1,98000 
1,75	1,75000 
	37 
	978059521R00 
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2  
m2 
	 (
m2	
743,56000	
241,00	
179 197,9
6 
801-3	
RTS 24/ II
 
)m2	743,56000	241,00	179 197,96 801-3	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 
PÚ2 : 743,56	743,56000 

	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot 
	
	3 013 089,00 
	
	

	38 
	979011111R00 
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 
	t 
	452,09535 
	471,00 
	212 936,91 
	801-3 
	RTS 24/ II 

	39 
	979011121R00 
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 
	t 
	5 425,14000 
	74,00 
	401 460,36 
	801-3 
	RTS 24/ II 




12*452,095	5 425,14000 
40 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	452,09535	432,50	195 531,24 801-3	RTS 24/ II 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.1. 
	Bourací práce 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	41 
	979082121R00 
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 
	t 
	17 179,61000 
	28,20484 46 
	5,00 
	801-3 
	RTS 24/ II 






452,095*38	17 179,61000 
42 979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	452,09535	407,50	184 228,86 800-6	RTS 24/ II 
včetně naložení na dopravní prostředek a složení, 
43 979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	2 260,47500	31,60	71 431,01 800-6	RTS 24/ II 
včetně naložení na dopravní prostředek a složení, 
452,095*5	2 260,47500 

	44 
	979087017R00 
	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí vláknocementových, do 5000 m 
	t 
	14,48000 
	1 200,00 
	17 376,00 
	801-5 
	RTS 24/ II 

	45 
	979087018R00 
	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí vláknocementových, příplatek za každých dalších i  
započatých 5000 m 
	 (
t	
202,72000	
1,00	
202,7
2 
801-5	
RTS 24/ II
 
)t	202,72000	1,00	202,72 801-5	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



14,48*14	202,72000 
46 979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	426,01500	2 653,00	1 130 217,80 801-3	RTS 24/ II 
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady 
452,095	452,09500 
SDK : -24,17	-24,17000 
vata : -0,38	-0,38000 
sklo : -0,25	-0,25000 
PVC : -0,82	-0,82000 
koberec : -0,13	-0,13000 
plasty : -0,33	-0,33000 
47 979990110R00	Poplatek za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	24,17395	6 060,00	146 494,14 801-3	RTS 24/ II 
kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 
SDK příčka : (146,68+42,37)*0,038	7,18390 
Podhled : (264,39+210,08+40,38)*0,033	16,99005 
48 979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata,  , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,38469	6 060,00	2 331,22 801-3	RTS 24/ II 
kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky 
51,52*0,00139	0,07161 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.1. 
	Bourací práce 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




95,16*0,00329	0,31308 
49 979990168R00	Poplatek za likvidaci, skla,  , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,25020	2 330,00	582,97 801-3	RTS 24/ II 
kategorie 17 02 02 
okna : 18,5*0,0075	0,13875 
dveře : 14,86*0,0075	0,11145 
50 979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,81998	5 987,00	4 909,22 801-3	RTS 24/ II 
kategorie 17 02 03 plasty 
PD1 : 588,48*0,0012	0,70618 
PD4 : 94,84*0,0012	0,11381 
51 979990182R00	Poplatek za uložení, koberce,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,13121	6 060,00	795,13 801-3	RTS 24/ II 
kategorie 17 02 03 plasty 
PD2 : 79,93*0,001	0,07993 
PD7 : 42,73*0,0012	0,05128 
52 979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky,  , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,33000	6 060,00	1 999,80 801-3	RTS 24/ II 
kategorie 17 02 03 plasty 
53 979990201R00	Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky,  , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	14,48046	4 920,00	71 243,86 801-3	RTS 24/ II 
kategorie 17 06 05 stavební materiály obsahující azbest 
PAR2 : 52,57*0,01*1,8	0,94626 
ZD7 : 45,32*2*0,01*1,8	1,63152 
ZD8 : 6,2*2*0,01*1,8	0,22320 
ZD9 : 95,16*2*0,01*1,8	3,42576 
ZD10 : 100,36*0,01*1,8	1,80648 
ZD11 : 358,18*0,01*1,8	6,44724 
	54 
	D96_E 
	Transport nebezpečného odpadu přes nemocnici, desky Ezalit - zabalení,přeprava, naložení 
	t	  
	14,48046 
	6 000,00 
	86 882,76 
	
	Vlastní 



PAR2 : 52,57*0,01*1,8	0,94626 
ZD7 : 45,32*2*0,01*1,8	1,63152 
ZD8 : 6,2*2*0,01*1,8	0,22320 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.1. 
	Bourací práce 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




ZD9 : 95,16*2*0,01*1,8	3,42576 
ZD10 : 100,36*0,01*1,8	1,80648 
ZD11 : 358,18*0,01*1,8	6,44724 
	Díl: ON	Ostatní náklady 
	
	44 799,50 
	
	

	55 
	ON-02.1 
	Protiprašné stěny výška 3,0 m 
	m2  
	35,00000 
	658,00 
	23 030,00 
	
	Vlastní 



Protiprašné stěny - oddělení pracoviště od okolního provozu od podlahy až ke stropu. Maximámlní výška 3,0 m. Spodní část cca 2,3m bude opláštěna s OSB P+D tl.18mm deskami a zbývající část bude provedena z geotextilie min 500g /m v takovém provedení aby zabránila šíření prachu do okolního  provozu. 

Nosná konstrukce jednotlivých protiprašných stěn je předpokládaná z ocel.profilů pro SDK konstrukce, které budou upenněny jednotlivé materiály (OSB a geotextilie). Nosná konstrukce bude vždy na straně prováděných prací, tak aby nezasahovala do ostatních provozů. 

Tato položka je uvažována jako kompletní - dodávka materiálu, montáž, demontáž a likvidace použitého materiálu vč. odvozu na skládku. 
56 ON-2.2	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením	m2	395,80900	55,00	21 769,50	Vlastní 
kde probíhají rekonstrukční práce, ale zůstává stávající podlaha. Zakrytí folií PVC, geotex., starý koberec apod. 
(44+107,4)*2,185	330,80900 
65	65,00000 

Celkem	5 471 631,87 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.1.1 
	Stavební práce 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce 
	
	63 778,56 
	
	

	1 
	342248144R00 
	tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu 
	m2 
	29,70000 
	1 207,00 
	35 847,90 
	
	RTS 24/ II 






W9 : 29,70 :  
29,7	29,70000 
2 342255028RT1	tloušťky 150 mm	m2	19,77000	1 258,00	24 870,66	RTS 24/ II 
W10 : 19,77 :  
19,77	19,77000 
3 342948111R00	kotvami na hmoždinky	m	18,00000	170,00	3 060,00	RTS 24/ II 
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 

	Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké 
	
	2 650 500,66 
	
	

	4 
	342_P1 
	D+M Kryt rohu plastový 50x50x2000mm vč. kotvícího materiálu 
	ks 
	49,00000 
	838,00 
	41 062,00 
	
	Vlastní 



Ochrana rohů z nárazuvzdorného jemně strukturovaného 
matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskiřici, stabilní proti UV záření. Určený pro zdravotnictví, desinfikovatelný. Celoplošně lepit. Profil L o stejných stranách 50 
mm, tl. materiálu 3 mm. 
Rozměr 50 x 50 x 2000 mm 
5 342_P2	D+M Ochranný pás plastový 5000x1400mm vč. kotvícího materiálu	ks	6,00000	16 928,00	101 568,00	Vlastní 
Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 1,5 mm s jemnou 
povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným 
kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.1.1 
	Stavební práce 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




Plát výšky 1400 mm celoplošně nalepit na stěnu, plát umístit od soklu podlahy, horní hrana ve výšce 1500 mm nad podlahou. Barevné provedení: 
- dle barevného řešení 
6 342_P3	D+M Ochranný pás plastový 2000x1400mm vč. kotvícího materiálu	ks	4,00000	16 928,00	67 712,00	Vlastní 
Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 1,5 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, 
benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. 
Plát výšky 1400 mm celoplošně nalepit na stěnu, plát umístit od soklu podlahy, horní hrana ve výšce 1500 mm nad podlahou. Barevné provedení: 
- dle barevného řešení 
7 342_P4	D+M Ochranný pás stěn plastový vč. kotvícího materiálu	m	128,77000	1 104,00	142 162,08	Vlastní 
Ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, z jemně strukturovaného (neporézní pomerančová struktura) matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. 
Určený pro zdravotnictví, bakteriostatický, odolný proti 
dezinfekčním prostředkům. 
Pás má zaoblenou horní a spodní hranu, tloušťka materiálu 3 mm. Celoplošně lepit. 
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Spodní pás šířky 200 je umístěn na soklu podlahy (vytažené PVC), horní pás šířky 150 mm má horní hranu ve výšce výšky lůžek, cca 900 mm. V místě požárních hydrantů, rozvaděčů a 
případných madel vyříznout / přerušit dle výšky umístění. Přesné výškové umístění konzultovat s uživatelem. 
Barevné provedení: 
- dle barevného řešení 
8 342_P5	D+M Ochranný pás stěn plastový vč. kotvícího materiálu	m	33,80000	768,00	25 958,40	Vlastní 
Ochranné pásy dveří, instalačních jader a vestavných skříní nárazuvzdorné, z jemně strukturovaného (neporézní 
pomerančová struktura) matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Určený pro zdravotnictví, bakteriostatický, odolný proti dezinfekčním prostředkům. 
Dva pásy nad sebou osazené směrem do chodby, tloušťka 
materiálu 1 mm. Celoplošně lepit. 
Spodní pás šířky 300 mm je umístěn horní hranou s hranou pásů na stěn, horní pás šířky 150 mm má horní hranu ve výšce cca 900 mm od podlahy. Navazuje na ochranné pásy na stěně - výškově, materiálově i barevně. 
Barevné provedení: 
- dle barevného řešení 
9 342_RD	D+M Revizní dvířka plastová, 200x200 mm	kus	7,00000	468,00	3 276,00	Vlastní 
P9 : 7 :  
7	7,00000 
	10 
	342_VP 
	D+M Úprava SDK příčky nebo předstěny pro osazení koncových prvků, kompletní dodávka  
montáž 
	 (
bm	
544,71000	
647,00	
352 427,37	
Vlastní
 
)bm	544,71000	647,00	352 427,37	Vlastní 
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Koncové prvky jako například umyvadla, baterie, wc, police, skříňky - nábytek atd. 
Dodávka a montáž v kompletní skladbědaného systému vč. systémových lišt, tmelení broušení apod. Jedná se také o výztuhy viz. položky A1, A2, A3 na výkrese D.1.1.3.9. 
Platí pro všechny položky oddílu 342 
11 342012123RW8	Příčka SDK tl.55 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm, min izolace tl.30mm	m2	6,20000	1 491,00	9 244,20	Vlastní 
W8 : 6,20 :  
6,2	6,20000 
	12 
	342013124RT2 
	tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50  
mm, požární odolnost EI 90 
	 (
m2	
176,03000	
2 079,00	
365 966,37	
RTS 24/ II
 
)m2	176,03000	2 079,00	365 966,37	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



W4 : 176,03	176,03000 
	13 
	342013224RT3 
	tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80  
mm, požární odolnost EI 90 
	 (
m2	
58,10000	
2 156,00	
125 263,60	
RTS 24/ II
 
)m2	58,10000	2 156,00	125 263,60	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



W3 : 58,10 :  
58,1	58,10000 
	14 
	342013324RT3 
	tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace  
100 mm, požární odolnost EI 90 
	 (
m2	
446,62000	
2 222,00	
992 389,64	
RTS 24/ II
 
)m2	446,62000	2 222,00	992 389,64	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



W2 : 446,62 :  
446,62	446,62000 
	15 
	342016224R00 
	tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50  
mm, požární odolnost EI 90 
	 (
m2	
26,64000	
2 745,00	
73 126,80	
RTS 24/ II
 
)m2	26,64000	2 745,00	73 126,80	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



W1 : 26,64 :  
26,64	26,64000 
	16 
	347015114R00 
	1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární  
impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30 
	 (
m2	
340,14000	
1 030,00	
350 344,20	
RTS 24/ II
 
)m2	340,14000	1 030,00	350 344,20	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



Včetně: 
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr 
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu 
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 
W5 : 340,14 : 
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340,14	340,14000 
	Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké 
	
	215 357,92 
	
	

	17 
	342266211RT4 
	tloušťka desky 12,5 mm, protipožární impregnovaná 
	m2 
	239,96000 
	710,00 
	170 371,60 
	
	RTS 24/ II 



W6 : 21,66*2 :  
W7 : 196,64 :  
239,96	239,96000 
18 416021124R00	1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	42,36000	1 062,00	44 986,32	RTS 24/ II 
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 
PD2 : 42,36 :  
42,36	42,36000 

	Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní 
	
	137 692,51 
	

	19 
	612451320R00 
	Oprava vnitřních cementových omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  
hladkých 
	 (
m2	
458,30000	
224,50	
102 888,3
5 
801-4	
RTS 24/ II
 
)m2	458,30000	224,50	102 888,35 801-4	RTS 24/ II 

	
	
	
	



Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
W6 : 21,66	21,66000 
W7 : 196,64	196,64000 
13.NP : 240	240,00000 
20 612475111RT2	bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	97,60000	356,60	34 804,16	RTS 24/ II 
ÚP7 : 9,2	9,20000 
29,7+25+19,7+14	88,40000 
	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce 
	
	738 088,93 
	
	

	21 
	632418102RT3 
	samonivelační zušlechtěná stěrka cementem pojená, tloušťky 2 mm, včetně penetrace 
	m2 
	928,35000 
	311,00 
	288 716,85 
	
	RTS 24/ II 



F1 : 279,58 :  
F2 : 21,32 :  
F3 : 406,92 :  
F4 : 153,05 :  
F5 : 67,48 :  
928,35	928,35000 
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	22 
	632443231R00 
	pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, tloušťky 50 mm 
	m2 
	753,98000 
	488,00367 94 
	2,24 
	
	RTS 24/ II 





F3 : 406,92 :  
F5 : 67,48 :  
F1 : 279,58 :  
753,98	753,98000 
	23 
	632443232R00 
	pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky 
	m2 
	2 261,94000 
	36,00 
	81 429,84 
	
	RTS 24/ II 



F3 : 406,92*3 :  
F5 : 67,48*3 :  
F1 : 279,58*3 :  
2261,94	2 261,94000 

	Díl: 64	Výplně otvorů 
	
	2 891 784,31 
	
	

	24 
	64_H1 
	D+M vnitřní prosklenné příčky se skrytými Al profily vč. dveří dle specifikace uvedených v PD 
	m2 
	3,82000 
	15 293,00 
	58 419,26 
	
	Vlastní 



Příčka se skrytými profily mezi lůžkovým pokojem a chodbou. Součástí skleněné příčky jsou i vložené žauzie ovládané manuálně a dveřní křídlo 1100/1970 
Zvuková izolace: 
- mezi pokoji a chodbou: stěna R´w min. 47 dB (dle ČSN 730532 lze snížit až o 10 dB) 
dveře R´w min. 27 dB 
Výplně: 
- výplně skleněné: dvojité prosklení s vloženými manuálně ovládanými hliníkovými žaluziemi 
- dveře v hliníkovém rámu s vloženou žaluzií, která je ovládaná manuálně 
Rám: 
- hliníkový rám prosklené stěny a dveří dle barevného provedení 
D+M vnitřní prosklenné příčky se skrytými Al profily vč. dveří dle specifikace uvedených v PD Příčka se skrytými profily mezi lůžkovým pokojem a chodbou. Součástí skleněné příčky jsou i vložené žauzie ovládané manuálně a dveřní křídla 1100/1970 
Zvuková izolace: 
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- mezi pokoji a chodbou: stěna R´w min. 47 dB (dle ČSN 730532 lze snížit až o 10 dB) 
dveře R´w min. 27 dB 
Výplně: 
- výplně skleněné: dvojité prosklení s vloženými manuálně ovládanými hliníkovými žaluziemi 
- výplně plné: neprůhledné desky 
- dveře v hliníkovém rámu s vloženou žaluzií, která je ovládaná manuálně 
Rám: 
- hliníkový rám prosklené stěny a dveří dle barevného provedení 
	25 
	64_H2 
	D+M vnitřní prosklenné příčky se skrytými Al profily vč. dveří dle specifikace uvedených v PD 
	m2 
	6,77000 
	13 570,00 
	91 868,90 
	
	Vlastní 



Příčka se skrytými profily mezi lůžkovým pokojem a chodbou. Součástí skleněné příčky jsou i vložené žauzie ovládané manuálně a dveřní křídlo 1100/1970 
Zvuková izolace: 
- mezi pokoji a chodbou: stěna R´w min. 47 dB (dle ČSN 730532 lze snížit až o 10 dB) 
dveře R´w min. 27 dB 
Výplně: 
- výplně skleněné: dvojité prosklení s vloženými manuálně ovládanými hliníkovými žaluziemi 
- dveře v hliníkovém rámu s vloženou žaluzií, která je ovládaná manuálně 
Rám: 
- hliníkový rám prosklené stěny a dveří dle barevného provedení 
D+M vnitřní prosklenné příčky se skrytými Al profily vč. dveří dle specifikace uvedených v PD Příčka se skrytými profily mezi lůžkovým pokojem a chodbou. Součástí skleněné příčky jsou i vložené žauzie ovládané manuálně a dveřní křídla 1100/1970 
Zvuková izolace: 
- mezi pokoji a chodbou: stěna R´w min. 47 dB (dle ČSN 730532 lze snížit až o 10 dB) 
dveře R´w min. 27 dB 
Výplně: 
- výplně skleněné: dvojité prosklení s vloženými manuálně ovládanými hliníkovými žaluziemi 
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- výplně plné: neprůhledné desky 
- dveře v hliníkovém rámu s vloženou žaluzií, která je ovládaná manuálně Rám: 
- hliníkový rám prosklené stěny a dveří dle barevného provedení 
	26 
	64_H3 
	D+M Sklo osazené po obouch površích příčky. bezpečnostní sklo, dle specifikace uvedených v 
PD 
	m2 
	2,24000 
	12 567,00 
	28 150,08 
	
	Vlastní 



Příčka se skrytými profily mezi lůžkovým pokojem a chodbou. Součástí skleněné příčky jsou i vložené žauzie ovládané manuálně a dveřní křídlo 1100/1970 
Zvuková izolace: 
- mezi pokoji a chodbou: stěna R´w min. 47 dB (dle ČSN 730532 lze snížit až o 10 dB) 
dveře R´w min. 27 dB 
Výplně: 
- výplně skleněné: dvojité prosklení s vloženými manuálně ovládanými hliníkovými žaluziemi 
- dveře v hliníkovém rámu s vloženou žaluzií, která je ovládaná manuálně 
Rám: 
- hliníkový rám prosklené stěny a dveří dle barevného provedení 
D+M vnitřní prosklenné příčky se skrytými Al profily vč. dveří dle specifikace uvedených v PD Příčka se skrytými profily mezi lůžkovým pokojem a chodbou. Součástí skleněné příčky jsou i 
vložené žauzie ovládané manuálně a dveřní křídla 1100/1970 
Zvuková izolace: 
- mezi pokoji a chodbou: stěna R´w min. 47 dB (dle ČSN 730532 lze snížit až o 10 dB) 
dveře R´w min. 27 dB 
Výplně: 
- výplně skleněné: dvojité prosklení s vloženými manuálně ovládanými hliníkovými žaluziemi 
- výplně plné: neprůhledné desky 
- dveře v hliníkovém rámu s vloženou žaluzií, která je ovládaná manuálně Rám: 
- hliníkový rám prosklené stěny a dveří dle barevného provedení 
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	27 
	64_iD10 
	D+M Dveře dvoukřídlové z AL profilů, rozměr 1900x2200 mm 
	kus 
	2,00000 
	212 233,00	424 46 
	6,00 
	
	Vlastní 





Dveře vnitřní dvoukřídlové z hliníkových profilů oboustranně opáštěné. Zasklení dvojsklem bezpečnostním tvrzeným 
čirým. Ovládání oboustranně tlačítkem, zámek, záložní baterie, možnost ručního otevření při výpadku el.proudu. Kování: 
- dveře v hliníkovém rámu 
- ovládání oboustranně tlačítkem 
Barevné provedení: 
- dle barevného řešení 
- dveře jsou opatřeny ve výšce 900 a 1400 mm barevnými terčíky 50x50 mm dobře viditelnými proti pozadí 
Rozměr: 1900 x 2200 mm 
28 64_iD11	D+M Dveře jednokřídlové z AL profilů, 1/2 zasklení, rozměr 1100x1970 mm	kus	3,00000	36 931,00	110 793,00	Vlastní 
Dveře vnitřní jednokřídlové, manuálně otočné pravé/levé, z hliníkových profilů, oboustranně opláštěné. Zasklení z 1/2 
dvojsklem bezpečnostním tvrzeným čirým s meziskelní žaluzií manuálně ovládanou (naklápění a vytahování). 
Kování: 
- oboustranná klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
Rám: 
- dveře vloženy do stávajícího rámu, ten není součástí dodávky Barevné provedení: 
- dle barevného řešení 
- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky Rozměr: 1100 x 1970 mm 
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	29 
	64_iD12 
	D+M Dveře jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 1100x1970 mm 
	kus 
	2,00000 
	11 832,00	23 66 
	4,00 
	
	Vlastní 





Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, 
vnitřní výplň deskou DTD. 
Kování: 
- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení 
- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky Zárubeň: 
- dveře vloženy do stávajícího rámu, ten není součástí dodávky, dojde pouze k její natření 
Rozměr: 1100 x 1970 mm 
30 64_iD13	D+M Dveře jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 800x1970 mm	kus	2,00000	12 432,00	24 864,00	Vlastní 
Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, 
vnitřní výplň deskou DTD. 
Kování: 
- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení 
- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky Zárubeň: 
- dveře vloženy do stávající zárubně, ta není součástí dodávky, dojde pouze k její natření 
Rozměr: 800 x 1970 mm 
31 64_iD14a	D+M Dveře jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 900x1970 mm	kus	4,00000	14 832,00	59 328,00	Vlastní 
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Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, 
vnitřní výplň deskou DTD. 
Kování: 
- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení 
- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky Zárubeň: 
- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře 
jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení 
Rozměr: 900 x 1970 mm 
32 64_iD14b	D+M Dveře jednokřídlové dřevěné, HPL, WC zámek rozměr 900x1970 mm	kus	3,00000	11 160,00	33 480,00	Vlastní 
Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD. 
Kování: 
- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, WC zámek Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň: 
- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře 
jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení 
Rozměr: 900 x 1970 mm 
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	33 
	64_iD15a 
	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 900x1970 mm 
	ks 
	1,00000 
	7 080,007 08 
	0,00 
	
	Vlastní 





Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD. 
Kování: 
- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení 
- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky Zárubeň: 
- dveře vloženy do stávající zárubně, ta není součástí dodávky, dojde pouze k její natření 
Rozměr: 900 x 1970 mm 
34 64_iD16	D+M Dveře dvoukřídlové ocelové, rozměr 1100x1970 mm, EI 30DP3+C+S200	kus	5,00000	91 086,00	455 430,00	Vlastní 
Dveře vnitřní jednokřídlové, manuálně otočné pravé/levé,  z hliníkových profilů, oboustranně opláštěné. Zasklení z 1/2 dvojsklem bezpečnostním tvrzeným čirým s meziskelní žaluzií manuálně ovládanou (naklápění a vytahování). 
Kování: 
- oboustranná klika z broušené nerez oceli s rozetou, paniková klika, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety Rám: 
- dveře vloženy do hliníkového rámu 
Barevné provedení: 
- dle barevného řešení 
- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky PBŘ: 
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- EI 30DP3+C+S200+PK Rozměr: 1100 x 1970 mm 
35 64_iD17	D+M Dveře jednokřídlé ocelové, rozměr 1100x1970 mm, C+S200+PK	kus	2,00000	26 436,00	52 872,00	Vlastní 
Dveřní křídlo vnitřní ocelové, plné, hladké, otočné Kování: 
- dveře opatřené panikovou klikou 
Povrchová úprava: 
- porvch je z oceli 
Zárubeň: 
- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní 
barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení PBŘ: 
- S200+C+PK 
Rozměr: 1560 x 1970 mm 
36 64_iD18	D+M Dveře dvoukřídlové ocelové, rozměr 1560x1970 mm, C+S200+PK	kus	2,00000	42 396,00	84 792,00	Vlastní 
Dveřní křídlo vnitřní ocelové, plné, hladké, otočné 
Kování: 
- dveře opatřené panikovou klikou 
Povrchová úprava: 
- porvch je z oceli 
Zárubeň: 
- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře 
jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení 
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PBŘ: 
- S200+C+PK 
Rozměr: 1560 x 1970 mm 
37 64_iD19	D+M Dveře dvoukřídlové z AL profilů, rozměr 1900x2200 mm, EI 30DP3+C+S200+PK	kus	2,00000	174 145,00	348 290,00	Vlastní 
Dveře vnitřní dvoukřídlové z hliníkových profilů oboustranně opáštěné. Zasklení dvojsklem bezpečnostním tvrzeným matným s požární odolností. Dveře jsou kouřotěsné s panikovou klikou. Ovádání jednostranně kartou-tačítkem. Kování: 
- dveře v hliníkovém rámu opatřené panikovou klikou 
- ovládání jednostranně kartou-tlačítkem 
Barevné provedení: 
- dle barevného řešení 
- dveře jsou opatřeny ve výšce 800 a 1400 mm barevnými terčíky 50x50 mm dobře viditelnými proti pozadí 
PBŘ: 
- EI 30DP3+C+S200+PK Rozměr: 1900 x 2200 mm 
38 64_iD1a	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové AL profilů rozměr 1100x1970 mm	ks	3,00000	36 931,00	110 793,00	Vlastní 
Dveře vnitřní jednokřídlové, manuálně otočné pravé/levé, z hliníkových profilů, oboustranně opláštěné. Zasklení z 1/2 dvojsklem bezpečnostním tvrzeným čirým s meziskelní žaluzií manuálně ovládanou (naklápění a vytahování). 
Kování: 
- oboustranná klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
Rám: 
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- dveře vloženy do hliníkového rámu Barevné provedení: 
- dle barevného řešení 
- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky Rozměr: 1100 x 1970 mm 
39 64_iD1b	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové AL profilů rozměr 1100x1970 mm	kus	3,00000	36 931,00	110 793,00	Vlastní 
Dveře vnitřní jednokřídlové, manuálně otočné pravé/levé, z hliníkových profilů, oboustranně opláštěné. Zasklení z 1/2 dvojsklem bezpečnostním tvrzeným čirým s meziskelní žaluzií 
manuálně ovládanou (naklápění a vytahování). 
Kování: 
- oboustranná klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
Rám: 
- dveře vloženy do hliníkového rámu 
Barevné provedení: 
- dle barevného řešení Rozměr: 1100 x 1970 mm 
40 64_iD20	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, posuvné , rozměr 700x1970 mm	kus	1,00000	19 308,00	19 308,00	Vlastní 
Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, posuvné, s vnitřní výplňí z desky DTD. 
Kování: 
- oboustranně madlo z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň: 
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- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře 
jednokřídlové posuvné do pouzdra. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení 
Rozměr: 700 x 1970 mm 
41 64_iD21	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 600x1970 mm	kus	1,00000	7 080,00	7 080,00	Vlastní 
Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD. 
Kování: 
- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň: 
- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře 
jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení 
Rozměr: 600 x 1970 mm 
42 64_iD22	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové prosklené dřevěné, HPL, rozměr 800x1970 mm	kus	1,00000	12 432,00	12 432,00	Vlastní 
Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, prosklené, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD. 
Kování: 
- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň: 
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- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení 
Rozměr: 800 x 1970 mm 
43 64_iD23	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 800x1970 mm	kus	1,00000	12 432,00	12 432,00	Vlastní 
Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD 


Kování: 
- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
- jednotný systém zámků s možností generáního klíče 


Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm 



Zárubeň: 
- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení 
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Rozměr: 800 x 1970 mm 
44 64_iD2a	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 700x1970 mm	kus	2,00000	10 320,00	20 640,00	Vlastní 
Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD. 
Kování: 
- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň: 
- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení 
Rozměr: 700 x 1970 mm 
45 64_iD2b	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, WC zámek, rozměr 700x1970 mm	kus	13,00000	10 320,00	134 160,00	Vlastní 
Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, 
vnitřní výplň deskou DTD. 
Kování: 
- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, WC zámek Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň: 
- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou 
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-2x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 700 x 1970 mm 
46 64_iD3	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 800x1970 mm	kus	5,00000	12 432,00	62 160,00	Vlastní 
Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, 
vnitřní výplň deskou DTD. 
Kování: 
- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení 
- dveře na chodbě(2xL a 1xP) jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky 
Zárubeň: 
- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 800 x 1970 mm 
47 64_iD4	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 1100x1970 mm	kus	3,00000	13 428,00	40 284,00	Vlastní 
Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD. 
Kování: 
- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek 
vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení 
- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky 
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Zárubeň: 
- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře 
jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení 
Rozměr: 1100 x 1970 mm 
	48 
	64_iD5 
	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, neprozvučnost min. 32dB, rozměr 900x1970 mm 
	kus 
	7,00000 
	16 272,00 
	113 904,00 
	
	Vlastní 



Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD se zvýšenou akustickou izolací. 
Vzuková neprůzvučnost min. 32 dB 
Kování: 
- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení 
- dveře na chodbě(2xL a 1xP) jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky 
Zárubeň: 
- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 900 x 1970 mm 
	49 
	64_iD6 
	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, posuvné do pouzdra, rozměr 800x1970 mm 
	kus 
	3,00000 
	11 988,00 
	35 964,00 
	
	Vlastní 



Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, posuvné do pouzdra, s vnitřní výplňí z desky DTD. 
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Kování: 
- oboustranně madlo z broušené nerez oceli, zámek vložkový 
včetně vložky a oboustranné rozety 
Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň: 
- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře 
jednokřídlové posuvné do pouzdra. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 800 x 1970 mm 
	50 
	64_iD7 
	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, posuvné do pouzdra, rozměr 900x1970 mm 
	kus 
	1,00000 
	21 588,00 
	21 588,00 
	
	Vlastní 



Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, posuvné do pouzdra, s vnitřní výplňí z desky DTD. 
Kování: 
- oboustranně madlo z broušené nerez oceli, zámek vložkový 
včetně vložky a oboustranné rozety 
Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň: 
- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře 
jednokřídlové posuvné do pouzdra. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 900 x 1970 mm 
	51 
	64_iD8 
	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, posuvné do pouzdra, rozměr 700x1970 mm 
	kus 
	1,00000 
	17 868,00 
	17 868,00 
	
	Vlastní 



Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, posuvné do pouzdra, s vnitřní výplňí z desky DTD. 
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Kování: 
- oboustranně madlo z broušené nerez oceli, zámek vložkový 
včetně vložky a oboustranné rozety 
Povrchová úprava: 
- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň: 
- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře 
jednokřídlové posuvné do pouzdra. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 700 x 1970 mm 
52 64_iD9	D+M Dveře dvoukřídlové z AL profilů, rozměr 1900x2200 mm, EI 30DP3+C+S200+PK	kus	2,00000	174 145,00	348 290,00	Vlastní 
Dveře vnitřní dvoukřídlové z hliníkových profilů oboustranně opáštěné. Zasklení dvojsklem bezpečnostním tvrzeným matným s požární odolností. Dveře jsou kouřotěsné s panikovou klikou. Ovádání jednostranně kartou-tačítkem. 
Kování: 
- dveře v hliníkovém rámu opatřené panikovou klikou 
- ovládání jednostranně kartou-tlačítkem 
Barevné provedení: 
- dle barevného řešení 
- dveře jsou opatřeny ve výšce 800 a 1400 mm barevnými 
terčíky 50x50 mm dobře viditelnými proti pozadí PBŘ: 
- EI 30DP3+C+S200+PK 
Rozměr: 1900 x 2200 mm 
53 648991113RT2	šířky 250 mm	m	27,16500	758,00	20 591,07	RTS 24/ II 
P6 : 2*1,42 :  
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P7 : 7*0,91 :  
P8 : 7*2,565 :  
27,165	27,16500 

	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy 
	
	172 872,00 
	
	

	54 
	941955002R00 
	pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 
	m2 
	1 029,00000 
	168,00 
	172 872,00 
	
	RTS 24/ II 

	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
	
	180 699,00 
	
	

	55 

	952901111R00 

	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí  podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,  
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích  předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 
	 (
m2	
1 798,00000	
100,50	
180 699,0
0 
801-1	
RTS 24/ II
 
)m2	1 798,00000	100,50	180 699,00 801-1	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	







13.NP : 160	160,00000 
14.NP : 1540	1 540,00000 
15-18.np : 98	98,00000 
	Díl: 96	Bourání konstrukcí 
	
	365 769,90 
	
	

	56 
	965048515R00 
	do tloušťky 5 mm 
	m2 
	928,35000 
	394,00 
	365 769,90 
	
	RTS 24/ II 



F1 : 279,58 :  
F2 : 21,32 :  
F3 : 406,92 :  
F4 : 153,05 :  
F5 : 67,48 :  
928,35	928,35000 

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot 
	
	164 700,37 
	
	

	57 
	998012027R00 
	výšky přes 52 do 64 m 
	t 
	173,18651 
	951,00 
	164 700,37 
	
	RTS 24/ II 

	Díl: 711	Izolace proti vodě 
	
	55 341,40 
	
	

	58 
	711212000RU1 
	pod hydroizolační stěrky 
	m2 
	67,48000 
	40,00 
	2 699,20 
	
	RTS 24/ II 




F5 : 67,48 :  
67,48	67,48000 
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	59 
	711212001R00 
	proti vlhkosti 
	m2 
	67,48000 
	345,0023 28 
	0,60 
	
	RTS 24/ II 





F5 : 67,48 :  
67,48	67,48000 

	60 
	711212601RT2 
	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna 
	m 
	65,23000 
	138,00 
	9 001,74 
	800-711 
	RTS 24/ II 

	61 
	711212602RT2 
	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna 
	kus 
	53,00000 
	242,00 
	12 826,00 
	800-711 
	RTS 24/ II 

	62 
	711212611RT2 
	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů 
	m 
	35,50000 
	138,00 
	4 899,00 
	800-711 
	RTS 24/ II 

	63 
	998711103R00 
	svisle do 60 m 
	t 
	0,13424 
	19 628,00 
	2 634,86 
	
	RTS 24/ II 

	Díl: 713	Izolace tepelné 
	
	239 354,27 
	
	

	64 
	28314030R 
	páska dilatační kašírování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm 
	m 
	1 120,00000 
	18,00 
	20 160,00 
	SPCM 
	RTS 24/ II 






Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1120,00000	1 120,00000 

	65 
	631514492R 
	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d =  
30,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa 
	 (
m2	
753,98000	
168,00	
126 668,6
4 
SPCM	
RTS 24/ II
 
)m2	753,98000	168,00	126 668,64 SPCM	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



F1 : 279,58 :  F3 : 406,92 :  F5 : 67,48 :  
753,98	753,98000 
66 713121111RT1	jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	753,98000	84,00	63 334,32	RTS 24/ II 
F1 : 279,58 :  F3 : 406,92 :  F5 : 67,48 :  
753,98	753,98000 
	67 
	713121118RT1 
	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,   
	m 
	1 120,00000 
	8,00 
	8 960,00 
	800-713 
	RTS 24/ II 

	68 
	713191100RT9 
	položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie 
	m2 
	753,98000 
	18,00 
	13 571,64 
	
	RTS 24/ II 



F1 : 279,58 :  F3 : 406,92 :  F5 : 67,48 :  
753,98	753,98000 
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	69 
	998713106R00 
	v objektech výšky do 60 m 
	t 
	3,54993 
	1 876,006 65 
	9,67 
	
	RTS 24/ II 

	Díl: 714	Izolace akustické a protiotřesové 
	
	130 445,21 
	
	

	70 
	714_ÚP3 
	Akustický obklad - Ecophon industry 100 - 1200x600x50mm vč. nosného rastru 
	m2 
	38,91000 
	2 749,00	106 96 
	3,59 
	
	Vlastní 







ÚP3 : 38,91 :  
38,91	38,91000 
71 714111201R00	se zdůrazněnými spárami vloženou lištou	m2	38,91000	600,00	23 346,00	RTS 24/ II 
ÚP3 : 38,91 :  
38,91	38,91000 

	72 
	998714105R00 
	v objektech výšky do 48 m 
	t 
	0,03268 
	4 150,00 
	135,62 
	
	RTS 24/ II 

	Díl: 767	Konstrukce zámečnické 
	
	2 969 770,64 
	
	

	73 
	767_Z1 
	D+M Hliníková zasouvací zástěna do sprchy 950x2000mm 
	kus 
	2,00000 
	22 211,00 
	44 422,00 
	
	Vlastní 



Dveře do sprchových kabin zasouvací tříkřídlové, jedno křídlo pevné, dvě křídla posuvná, z hliníkových slitin v barvě bílé 
Výplň - bezpečnostní sklo průhledné tl. 6 mm Rozměr 950 x 2000 mm 
74 767_Z10	D+M Madlo opěrné trubkové z nerez oceli pevné, osazené k WC, délka 900mm	kus	1,00000	5 828,00	5 828,00	Vlastní 
Madlo opěrné trubkové z nerez oceli pevné, osazené k WC pro imobilní pacienty 
Dodávka včetně kotvícího materiálu a rozet 

Délka 900 mm 
	75 
	767_Z11 
	D+M Madlo opěrné trubkové z nerez oceli pevné, osazené k umyvadlu naWC, délka 500mm 
	kus 
	3,00000 
	3 016,00 
	9 048,00 
	
	Vlastní 



Madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné vertikální, k umyvadlu na WC a do sprchy pro imobilní pacienty. 
Průměr trubky cca 28mm, včetně kotvícího materiálu a rozet. Délka 500 mm 
76 767_Z12	D+M Madlo opěrné trubkové z nerez oceli pevné, osazené na WC, délka 800mm	kus	1,00000	5 640,00	5 640,00	Vlastní 
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Madlo opěrné trubkové z nerez oceli sklápěcí, osazené k WC pro imobilní pacienty 
Dodávka včetně kotvícího materiálu a rozet Délka 800 mm 
	77 
	767_Z13 
	D+M Madlo opěrné trubkové z nerez oceli pevné se sklopnou nohou, osazené ke sprše, délka 
900mm 
	kus 
	1,00000 
	6 173,00 
	6 173,00 
	
	Vlastní 



Madlo opěrné trubkové z nerez oceli sklápěcí, osazené ke sprše pro imobilní pacienty 
Dodávka včetně kotvícího materiálu a rozet 

Délka 900 mm 

	78 
	767_Z14 
	D+M Kovová větrací mřížka do parapetů o rozměru 600x250 mm 
	kus 
	74,00000 
	2 149,00 
	159 026,00 
	
	Vlastní 

	79 
	767_Z15 
	D+M Kovová větrací mřížka do parapetů o rozměru 600x100 mm 
	kus 
	37,00000 
	1 446,00 
	53 502,00 
	
	Vlastní 

	80 
	767_Z16 
	D+M Ocelová revizní dvířka o rozměru 1000x1000 mm, s pož. odolností EW 30DP1 
	kus 
	6,00000 
	10 500,00 
	63 000,00 
	
	Vlastní 

	81 
	767_Z17 
	D+M Nehořlavé ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, z lakovaného plechu 
	m 
	16,81000 
	1 547,00 
	26 005,07 
	
	Vlastní 

	82 
	767_Z18 
	D+M Nehořlavé ochranné pásy dveří nárazuvzdorné, z lakovaného plechu 
	m 
	6,00000 
	1 648,00 
	9 888,00 
	
	Vlastní 

	83 
	767_Z19 
	skříňka dolní s posuvnými dvířky - NR, rozměr 2275/600/900 mm 
	kus 
	1,00000 
	50 400,00 
	50 400,00 
	
	Vlastní 






povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo 
84 767_Z2	D+M Hliníková zasouvací zástěna do sprchy rohová 900x900x2000mm	kus	4,00000	30 106,00	120 424,00	Vlastní 
Dveře do sprchových kabin rohových. Dveře zasouvací dvoukřídlové do dvou stran, vždy jedno křídlo pevné, jedno křídlo posuvné, z hliníkových slitin v barvě bílé 
Výplň - bezpečnostní sklo průhledné tl. 6 mm 
Rozměr 900 x 900 x 2000 mm 
85 767_Z20	skříňka závěsná s posuvnými dvířky - NR, rozměr 2275/350/600 mm	kus	1,00000	36 674,00	36 674,00	Vlastní 
povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo 

	86 
	767_Z21 
	skříň na úklidové potřeby - kovová, uzamykatelná 900/600/1800mm 
	kus 
	1,00000 
	33 821,00 
	33 821,00 
	
	Vlastní 

	87 
	767_Z22 
	stůl mycí - 1-dřez, zadní límec - NR, rozměr 2000/600/850 mm 
	kus 
	1,00000 
	27 000,00 
	27 000,00 
	
	Vlastní 
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lisovaný 1-dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo 
88 767_Z23	skříňka závěsná s posuvnými dvířky - NR, rozměr 2000/350/600 mm	kus	1,00000	26 825,00	26 825,00	Vlastní 
povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo 
89 767_Z24	stůl mycí - 1-dřez, skříňový, zadní límec - NR, rozměr 2370/600/850 mm	kus	1,00000	57 000,00	57 000,00	Vlastní 
lisovaný 1-dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo 
90 767_Z25	skříňka závěsná s posuvnými dvířky - NR, rozměr 2370/350/600 mm	kus	1,00000	29 717,00	29 717,00	Vlastní 
povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo 

	91 
	767_Z26 
	skříň na úklidové potřeby - kovová, uzamykatelná 1000/500/1800 mm 
	kus 
	1,00000 
	27 403,00 
	27 403,00 
	
	Vlastní 

	92 
	767_Z27 
	skříň na úklidové potřeby - kovová, uzamykatelná 1000/500/1800mm 
	kus 
	1,00000 
	27 403,00 
	27 403,00 
	
	Vlastní 

	93 
	767_Z28 
	stůl mycí - 1-dřez, bezdotykové umyvadlo, skříňový, zadní límec - NR, rozměr 3150/600/850 mm 
	kus 
	1,00000 
	63 120,00 
	63 120,00 
	
	Vlastní 




lisovaný 1-dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo 
94 767_Z29	skříňka závěsná s posuvnými dvířky - NR, rozměr 3150/350/600 mm	kus	1,00000	35 498,00	35 498,00	Vlastní 
povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo 
95 767_Z3	D+M Hliníková zasouvací zástěna do sprchy rohová 800x2000mm	kus	4,00000	19 961,00	79 844,00	Vlastní 
Dveře do sprchových kabin zasouvací tříkřídlové, jedno křídlo pevné, dvě křídla posuvná, z hliníkových slitin v barvě bílé Výplň - bezpečnostní sklo průhledné tl. 6 mm 
Rozměr 800 x 2000 mm 
96 767_Z30	regál 5-polic 900/500/1850 mm	kus	16,00000	8 760,00	140 160,00	Vlastní 
univerzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50 mm, 

	97 
	767_Z31 
	D+M Kovová větrací mřížka protiprachová o rozměru 200x200 mm 
	ks	  
	2,00000 
	1 100,00 
	2 200,00 
	
	Vlastní 

	98 
	767_Z4 
	D+M Hliníková zasouvací zástěna do sprchy rohová 900x2000mm 
	kus 
	1,00000 
	19 961,00 
	19 961,00 
	
	Vlastní 



Dveře do sprchových kabin zasouvací tříkřídlové, jedno křídlo 
pevné, dvě křídla posuvná, z hliníkových slitin v barvě bílé 
Výplň - bezpečnostní sklo průhledné tl. 6 mm 
Rozměr 900 x 2000 mm 
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	99 
	767_Z5 
	D+M Madlo horizontální, opěrné, pevné, trubkové, z nerez oceli,  osazené do sprchového 
boxu.Průměr, trubky cca 38 mm, včetně kotvícího materiálu a rozet Délka 350 mm 
	kus 
	7,00000 
	2 752,0019 26 
	4,00 
	
	Vlastní 

	100 
	767_Z6 
	D+M Madlo do sprchového boxu pevné, 600 mm 
	kus 
	5,00000 
	2 972,0014 86 
	0,00 
	
	Vlastní 







Madlo do sprchového boxu pevné, nástěnné z nerezové ocelové trubky osazené 800mm nad podlahou. 
Průměr trubky cca 38 mm, včetně kotvícího materiálu a rozet Délka 600 mm 
101 767_Z7	D+M Madlo horizontální, opěrné, pevné, trubkové, z nerez oceli, délka 1100mm	kus	2,00000	3 701,00	7 402,00	Vlastní 
Madlo horizontální, opěrné, pevné, trubkové, z nerez oceli, osazené na hodbě. 
Průměr trubky cca 38 mm, včetně kotvícího materiálu a rozet Délka 1100 mm 
102 767_Z8	D+M Madlo horizontální, opěrné, pevné, trubkové, z nerez oceli, délka 1500mm	kus	1,00000	4 464,00	4 464,00	Vlastní 
Madlo horizontální, opěrné, pevné, trubkové, z nerez oceli, osazené na hodbě. 
Průměr trubky cca 38 mm, včetně kotvícího materiálu a rozet Délka 2500 mm 
103 767_Z9	D+M Sedátko do sprchy, sklopné na stěnu, ocelové trubkové, 450x450mm	kus	8,00000	9 132,00	73 056,00	Vlastní 
Sedátko do sprchy, sklopné na stěnu, ocelové trubkové, osazené do sprchy pro imobilní pacienty. Sedátko osadit 460 mm nad 
podlahou. 
Rozměr 450 x 450 mm 
104 767584502R00	na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry	m2	264,39000	578,00	152 817,42	RTS 24/ II 
PD5 : 264,39 :  
264,39	264,39000 
	105 
	767586101RU1 
	rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  
antikorozní profily 
	 (
m2	
791,06000	
963,00	
761 790,78	
RTS 24/ II
 
)m2	791,06000	963,00	761 790,78	RTS 24/ II 
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Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku. 
PD1 : 429,35 :  
PD3 : 361,71 :  
791,06	791,06000 
106 767586203RT1	minerální, s částečně zapuštěnou hranou	m2	791,06000	810,00	640 758,60	RTS 24/ II 
Dodávka a montáž kazet. 
PD1 : 429,35 :  
PD3 : 361,71 :  
791,06	791,06000 
	107 
	767587111RT4 
	hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm, antikorozní profily, požárně odolné 
	m2 
	20,54000 
	941,00 
	19 328,14 
	
	RTS 24/ II 



PD6 : 20,54 :  
20,54	20,54000 
108 767587211RT2	minerální,  , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	20,54000	1 227,00	25 202,58	RTS 24/ II 
PD6 : 20,54 :  
20,54	20,54000 
109 767995102R00	hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	70,60650	365,00	25 771,37	RTS 24/ II 
PŘ1 : 9*1,25*4,57 :  
PŘ2 : 1*1,5*4,57 :  
PŘ3 : 3*0,9*4,57 :  
70,6065	70,60650 

	110 
	998767106R00 
	v objektech výšky do 60 m 
	t 
	5,79205 
	11 235,00 
	65 073,68 
	
	RTS 24/ II 

	Díl: 776	Podlahy povlakové 
	
	1 190 899,48 
	
	

	111 

	28412326R 

	Krytina podlahová vinylová homogenní; elektrostatická; role; tl = 2,00 mm; povrchová úprava:  PUR; zatížení: 34, 43; protiskluznost: R9; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do  
0,40 %; RtF: Bfl; - s1 
	 (
m2	
325,14000	
1 139,00	
370 334,4
6 
SPCM	
RTS 24/ II
 
)m2	325,14000	1 139,00	370 334,46 SPCM	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	





F1 : 279,58 : F2 : 21,32 :  
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ÚP6 : 24,24 :  
325,14	325,14000 
112 766_1	PVC s protismykovými nopy tl.2,0 mm	m2	80,36000	805,00	64 689,80	Vlastní 
F5 : 67,48 :  
ÚP4 : 12,88 :  
80,36	80,36000 
113 776101101R00	vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	928,35000	17,00	15 781,95	RTS 24/ II 
F1 : 279,58 :  
F2 : 21,32 :  
F3 : 406,92 :  
F4 : 153,05 :  
F5 : 67,48 :  
928,35	928,35000 
114 776421300R00	ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	73,00000	230,00	16 790,00	RTS 24/ II 
včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. 
ÚP4 : 12,88 :  
ÚP5 : 35,88 :  
ÚP6 : 24,24 :  
73	73,00000 
115 776521100R00	z PVC, montáž,	m2	80,36000	518,00	41 626,48	RTS 24/ II 
F5 : 67,48 :  
ÚP4 : 12,88 :  
80,36	80,36000 
116 776521100RU2	z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	595,85000	920,00	548 182,00	RTS 24/ II 
F3 : 406,92 :  F4 : 153,05 :  ÚP5 : 35,88 :  


Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 49 z 138 



Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.1.1 
	Stavební práce 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




595,85	595,85000 
117 776521230RT1	z podlahovin ve formě čtverců, bez dodávky podlahoviny,	m2	325,14000	403,00	131 031,42	RTS 24/ II 
F1 : 279,58 :  
F2 : 21,32 :  
ÚP6 : 24,24 :  
325,14	325,14000 

	118 
	998776106R00 
	v objektech výšky do 60 m 
	t 
	3,33338 
	739,00 
	2 463,37 
	
	RTS 24/ II 

	Díl: 781	Obklady keramické 
	
	646 500,44 
	
	

	119 
	597813746R 
	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch:  
hladký, matný; barva: šedá 
	 (
m2	
417,42000	
748,00	
312 230,1
6 
SPCM	
RTS 24/ II
 
)m2	417,42000	748,00	312 230,16 SPCM	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	




ÚP1 : 417,42	417,42000 
120 781101210RT1	penetrace podkladu pod obklady	m2	417,42000	40,00	16 696,80	RTS 24/ II 
včetně dodávky materiálu. 
ÚP1 : 417,42	417,42000 
121 781419705RAX	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad -Epoxid	m2	55,00000	518,00	28 490,00	Vlastní 
místnost 14202, 14203, 14076 : 55	55,00000 
	122 
	781419706RT1 
	příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 
	m2 
	417,42000 
	115,00 
	48 003,30 
	
	RTS 24/ II 

	123 
	781475120R00 
	300 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele 
	m2 
	417,42000 
	529,00 
	220 815,18 
	
	RTS 24/ II 



ÚP1 : 417,42	417,42000 

	124 
	998781106R00 
	v objektech výšky do 60 m 
	t 
	10,47287 
	1 935,00 
	20 265,00 
	
	RTS 24/ II 

	Díl: 783	Nátěry 
	
	3 058,80 
	
	

	125 
	783-01 
	Protiprašný nátěr stropu, kompletní dodávka vč. penetrace, 2x nátěr a lešení 
	m2	  
	3,08000 
	120,00 
	369,60 
	
	Vlastní 



ÚP8 : 3,08	3,08000 
126 783-02	Protiprašný nátěr podlahy, kompletní dodávka vč. penetrace 2x nátěr	m2	3,08000	120,00	369,60	Vlastní 
ÚP8 : 3,08	3,08000 
127 783-03	Protiprašný nátěr stěn, kompletní dodávka vč. penetrace, 2x nátěr a lešení	m2	19,33000	120,00	2 319,60	Vlastní 
ÚP8 : 19,33	19,33000 
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	Díl: 784	Malby 
	
	174 370,50 
	
	

	128 
	784161401R00 
	disperzní, jednonásobná 
	m2 
	1 162,47000 
	66,00 
	76 723,02 
	
	RTS 24/ II 






ÚP2 : 1162,47	1 162,47000 
129 784165512R00	otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	1 162,47000	84,00	97 647,48	RTS 24/ II 
ÚP2 : 1162,47	1 162,47000 
	Díl: VN	Vedlejší náklady 
	
	572 500,00 
	
	

	130 
	005121010R 
	Vybudování zařízení staveniště 
	 (
Soubor	
1,00000	
65 000,00	
65 000,00	
RTS 24/ II
 
)Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	



Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. 

Součástí zařízení staveniště jsou i buňky pro TDI, BOZP a Zasedací místnost vč. standartního vybavení - stoly, židle, tiskárna, wifi, klimatizace atd. 

Dle požadavků investora. 
131 005121020R	Provoz zařízení staveniště 


Soubor	1,00000	370 000,00	370 000,00	RTS 24/ II 
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 
132 005121030R	Odstranění zařízení staveniště 


Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	RTS 24/ II 
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 
133 005124010R	Koordinační činnost 
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 
134 005241010R	Dokumentace skutečného provedení 


Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 24/ II 

Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ II 
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 

	135 
	VRN1 
	Přenosné hasící přístroje - provední kontroly stávajích hasících přístrojů dle PBŘ, přemístění a, 
nebo případná výměna. 
	kompl 
	1,00000 
	25 000,00 
	25 000,00 
	
	Vlastní 

	136 
	VRN3 
	Dopravně inženýrská opatření 
	ks 
	1,00000 
	2 500,00 
	2 500,00 
	
	Vlastní 

	137 
	VRN4 
	Pasort stavby - dokumentace vč. potřebných průzkumů a poplatků 
	 (
soubor	
1,00000	
5 000,00	
5 000,00	
Vlastní
 
)soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní 
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	138 
	VRN5 
	Provozní vlivy 
	soubor 
	1,00000 
	5 000,005 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	 (
13
9 
VRN6	
Územní vlivy
 
)139 VRN6	Územní vlivy 

	
	
	soubor 
	1,00000 
	5 000,005 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: ON	Ostatní náklady 
	
	28 500,00 
	
	

	140 
	005211010R 
	Předání a převzetí staveniště 
	 (
Soubor	
1,00000	
5 000,00	
5 000,00	
RTS 24/ II
 
)Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	








Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 
141 005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi 


Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 24/ II 
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 
142 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 


Soubor	1,00000	13 500,00	13 500,00	RTS 24/ II 
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování  potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). 
143 005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení 


Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 24/ II 
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. 

Celkem	13 591 984,90 
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	Díl: 100	Zařízení č. 1 - Klimatizace JIP a zázemí 
	
	5 008 364,80 
	
	

	1 
	1.01 
	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: 
	ks 
	1,00000 
	836 037,00 
	836 037,00 
	
	Vlastní 






Vnitřní hygienické provedení, atypické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená, vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, 
nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). Provozní hmotnost max. 970 kg. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. 
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign, ErP 2018 a VDI 6022. 
Vývody na čele a ze shora jednotky, opláštění zhotoveno ze sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran. 
Uzavírací těsné klapky s přípravou na servopohon na sání a výfuku jednotky. Servopohony s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. 
Přívodní ventilátor jednootáčkový s volným oběžným kolem řízený frekvenčním měničem. Včetně frekvenčního měniče. 
Externí dispoziční tlak ventilátoru 600 Pa při průtoku 2800 m3/h. 
Odvodní ventilátor jednootáčkový s volným oběžným kolem řízený frekvenčním měničem. Včetně frekvenčního měniče. Externí dispoziční tlak ventilátoru 550 Pa při průtoku 2750 m3/h. 
Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 50% (M6), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9). 
Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 50% (M6). 
Výměník ZZT s glykolovým okruhem. Propojení glykolového okruhu, včetně dodávky čerpadel, armatur a 30% směsi ethylenglykolu - dodávka ÚT, 
Tlakové zkoušky a zprovoznění - dodávka ÚT. Včetně 1ks sifonu DN 40 pro odvod kondenzátu z odkapové vany v odvodní části glykolového okruhu. 
Vodní ohřívač. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Fez. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT. 
Vodní chladič. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Al. Směšovací uzel je dodávkou profese CHL. 
Volná komora pro umístění distributoru páry, včetně odkapové vany a 1 ks sifonu pro odvod kondenzátu DN 40 - společný odvod kondenzátu od chladiče 
a parní komory. 
Všechna hrdla jednotky zakončeny pružnými manžetami. 
Součástí jednotky jsou ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku a servisní vypínače. 
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Vybavení jednotky prvky MaR (kromě frekvenčních měničů) je dodávkou profese MaR. Převodníky snímání průtoku vzduchu jsou dodávkou profese MaR. 
Transport jednotky je uvažován v rozloženém stavu s následnou místní montáží v místě osazení. 
Včetně podložení nožiček VZT jednotky rýhovanou gumou. 
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. 
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
2 1.01a	Elektrický odporový vyvíječ páry (20 kg/h páry) , provozní hmotnost 66 kg, D+M	ks	1,00000	217 235,00	217 235,00	Vlastní 
včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4m, distributoru pro krátkou rozptylovou vdálenost - "mříž" pro průřez 930x620 mm, filtru 5 mikronů, včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe) 
včetně nosné konstrukce pro tělo vyvíječe 
vybavení prvky MaR - dodávka MaR 
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
3 1.02	VZT jednotka pro cirkulaci vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,00000	175 377,00	175 377,00	Vlastní 
Vnitřní hygienické provedení, podstropní provedení, rámová modulová konstrukce. 
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2. Provozní hmostnost max. 150 kg. 
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign, ErP 2018 a VDI 6022. 
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno ze sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran. 
Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motorem. Externí dispoziční tlak ventilátoru 400 Pa při průtoku 1050 m3/h. 
Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 70% (F7), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 90% (F9). 
Vodní chladič umístěný před ohřívačem ve směru proudění vzduchu. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Al. Směšovací uzel je dodávkou profese CHL. 
Vodní ohřívač. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Fez. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT. Hrdla jednotky zakončeny pružnými manžetami. 
Součástí jednotky jsou ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku a servisní vypínač. 
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Vybavení jednotky prvky MaR je dodávkou profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu je dodávkou profese MaR. 
Včetně speciálních vnitřních závěsů, umožňujících osazení jednotky těsně ke stropu. 
Včetně podložení jednotky na stropě rýhovanou gumou. 
Včetně obalení jednotky do tvrzená, nenasákavé protihlukové izolace tl. 6 cm - zlepšení akustických vlastností, cca 6,0 m2 izolace. Horní strana jednotky nebude protihlukově izolována. 
Transport jednotky je uvažován ve dvou transportních blocích ručně na místo osazení. 
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. 
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
4 1.03	VZT jednotka pro cirkulaci vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,00000	175 377,00	175 377,00	Vlastní 
Vnitřní hygienické provedení, podstropní provedení, rámová modulová konstrukce. 
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2. Provozní hmostnost max. 150 kg. 
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. 
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign, ErP 2018 a VDI 6022. 
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno ze sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran. 
Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motorem. Externí dispoziční tlak ventilátoru 400 Pa při průtoku 1050 m3/h. 
Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 70% (F7), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 90% (F9). 
Vodní chladič umístěný před ohřívačem ve směru proudění vzduchu. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Al. Směšovací uzel je dodávkou profese CHL. 
Vodní ohřívač. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Fez. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT. 
Hrdla jednotky zakončeny pružnými manžetami. 
Součástí jednotky jsou ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku a servisní vypínač. 
Vybavení jednotky prvky MaR je dodávkou profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu je dodávkou profese MaR. 
Včetně speciálních vnitřních závěsů, umožňujících osazení jednotky těsně ke stropu. 
Včetně podložení jednotky na stropě rýhovanou gumou. 
Včetně obalení jednotky do tvrzená, nenasákavé protihlukové izolace tl. 6 cm - zlepšení akustických vlastností, cca 6,0 m2 izolace. 
Horní strana jednotky nebude protihlukově izolována. 
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Transport jednotky je uvažován ve dvou transportních blocích ručně na místo osazení. 
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. 
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
5 1.04	VZT jednotka pro cirkulaci vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,00000	175 377,00	175 377,00	Vlastní 
Vnitřní hygienické provedení, podstropní provedení, rámová modulová konstrukce. 
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2. Provozní hmostnost max. 150 kg. 
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign, ErP 2018 a VDI 6022. 
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno ze sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran. Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motorem. Externí dispoziční tlak ventilátoru 400 Pa při průtoku 700 m3/h. 
Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 70% (F7), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 90% (F9). 
Vodní chladič umístěný před ohřívačem ve směru proudění vzduchu. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Al. Směšovací uzel je dodávkou profese CHL. 
Vodní ohřívač. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Fez. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT. 
Hrdla jednotky zakončeny pružnými manžetami. 
Součástí jednotky jsou ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku a servisní vypínač. 
Vybavení jednotky prvky MaR je dodávkou profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu je dodávkou profese MaR. Včetně speciálních vnitřních závěsů, umožňujících osazení jednotky těsně ke stropu. 
Včetně podložení jednotky na stropě rýhovanou gumou. 
Včetně obalení jednotky do tvrzená, nenasákavé protihlukové izolace tl. 6 cm - zlepšení akustických vlastností, cca 6,0 m2 izolace. Horní strana jednotky nebude protihlukově izolována. 
Transport jednotky je uvažován ve dvou transportních blocích ručně na místo osazení. 
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. 
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
6 1.05	VZT jednotka pro cirkulaci vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,00000	175 377,00	175 377,00	Vlastní 
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Vnitřní hygienické provedení, podstropní provedení, rámová modulová konstrukce. 
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2. Provozní hmostnost max. 150 kg. 
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign, ErP 2018 a VDI 6022. 
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno ze sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran. 
Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motorem. Externí dispoziční tlak ventilátoru 400 Pa při průtoku 950 m3/h. 
Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 70% (F7), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 90% (F9). 
Vodní chladič umístěný před ohřívačem ve směru proudění vzduchu. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Al. Směšovací uzel je dodávkou profese CHL. 
Vodní ohřívač. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Fez. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT. Hrdla jednotky zakončeny pružnými manžetami. 
Součástí jednotky jsou ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku a servisní vypínač. 
Vybavení jednotky prvky MaR je dodávkou profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu je dodávkou profese MaR. 
Včetně speciálních vnitřních závěsů, umožňujících osazení jednotky těsně ke stropu. 
Včetně podložení jednotky na stropě rýhovanou gumou. 
Včetně obalení jednotky do tvrzená, nenasákavé protihlukové izolace tl. 6 cm - zlepšení akustických vlastností, cca 6,0 m2 izolace. Horní strana jednotky nebude protihlukově izolována. 
Transport jednotky je uvažován ve dvou transportních blocích ručně na místo osazení. 
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. 
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
7 1.06	VZT jednotka pro cirkulaci vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,00000	175 377,00	175 377,00	Vlastní 
Vnitřní hygienické provedení, podstropní provedení, rámová modulová konstrukce. 
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2. Provozní hmostnost max. 150 kg. 
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. 
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign, ErP 2018 a VDI 6022. 
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Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno ze sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran. 
Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motorem. Externí dispoziční tlak ventilátoru 400 Pa při průtoku 950 m3/h. 
Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 70% (F7), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 90% (F9). 
Vodní chladič umístěný před ohřívačem ve směru proudění vzduchu. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Al. Směšovací uzel je dodávkou profese CHL. 
Vodní ohřívač. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Fez. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT. 
Hrdla jednotky zakončeny pružnými manžetami. 
Součástí jednotky jsou ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku a servisní vypínač. 
Vybavení jednotky prvky MaR je dodávkou profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu je dodávkou profese MaR. 
Včetně speciálních vnitřních závěsů, umožňujících osazení jednotky těsně ke stropu. 
Včetně podložení jednotky na stropě rýhovanou gumou. 
Včetně obalení jednotky do tvrzená, nenasákavé protihlukové izolace tl. 6 cm - zlepšení akustických vlastností, cca 6,0 m2 izolace. 
Horní strana jednotky nebude protihlukově izolována. 
Transport jednotky je uvažován ve dvou transportních blocích ručně na místo osazení. 
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. 
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
8 1.07	VZT jednotka pro cirkulaci vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,00000	175 377,00	175 377,00	Vlastní 
Vnitřní hygienické provedení, podstropní provedení, rámová modulová konstrukce. 
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2. Provozní hmostnost max. 150 kg. 
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign, ErP 2018 a VDI 6022. 
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno ze sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran. Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motorem. Externí dispoziční tlak ventilátoru 400 Pa při průtoku 700 m3/h. 
Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 70% (F7), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 90% (F9). 
Vodní chladič umístěný před ohřívačem ve směru proudění vzduchu. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Al. Směšovací uzel je dodávkou profese CHL. 
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Vodní ohřívač. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Fez. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT. 
Hrdla jednotky zakončeny pružnými manžetami. 
Součástí jednotky jsou ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku a servisní vypínač. 
Vybavení jednotky prvky MaR je dodávkou profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu je dodávkou profese MaR. Včetně speciálních vnitřních závěsů, umožňujících osazení jednotky těsně ke stropu. 
Včetně podložení jednotky na stropě rýhovanou gumou. 
Včetně obalení jednotky do tvrzená, nenasákavé protihlukové izolace tl. 6 cm - zlepšení akustických vlastností, cca 6,0 m2 izolace. Horní strana jednotky nebude protihlukově izolována. 
Transport jednotky je uvažován ve dvou transportních blocích ručně na místo osazení. 
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. 
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
	9 
	1.08 
	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, 
náběhy na, obou koncích tlumiče, D+M 
	ks 
	2,00000 
	4 879,00 
	9 758,00 
	
	Vlastní 



Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
	10 
	1.09 
	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, 
náběhy na, obou koncích tlumiče, D+M 
	ks 
	2,00000 
	3 105,00 
	6 210,00 
	
	Vlastní 



Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
	11 
	1.10 
	Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, 
náběhy na, obou koncích tlumiče, D+M 
	ks 
	18,00000 
	2 883,00 
	51 894,00 
	
	Vlastní 



Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
	12 
	1.11 
	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, náběhy na obou koncích 
tlumiče, D+M 
	ks 
	2,00000 
	4 287,00 
	8 574,00 
	
	Vlastní 



Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	13 
	1.12 
	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, náběhy na obou koncích 
tlumiče, D+M 
	ks 
	8,00000 
	2 735,0021 88 
	0,00 
	
	Vlastní 






Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
	14 
	1.13 
	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, náběhy na obou koncích 
tlumiče, D+M 
	ks 
	18,00000 
	2 587,00 
	46 566,00 
	
	Vlastní 



Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
15 1.14	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 710 x 500, pozink., D+M	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	Vlastní 
vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
16 1.15	Síto do čtyřhranného potrubí s přírubou 2075 x 200, atyp., pozink., D+M	ks	1,00000	1 544,00	1 544,00	Vlastní 
objednat po doměření na místě stavby. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
	17 
	1.16 
	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/U15 horizontální čtyřhranné připojení 500x100, D+M 
	ks 
	16,00000 
	23 151,00 
	370 416,00 
	
	Vlastní 



Provedení vyústky: laminarizující tkanina, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování 
Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou ULPA filtr třída U15 575/575/78-530 
Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
18 1.17	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/U15 horizontální připojení d=250, D+M	ks	1,00000	17 739,00	17 739,00	Vlastní 
Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou 
ULPA filtr třída U15 575/575/78-530 Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
19 1.18	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/U15 horizontální připojení d=200, D+M	ks	6,00000	15 040,00	90 240,00	Vlastní 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou 
ULPA filtr třída U15 457/457/78-340 
Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
20 1.19	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/U15 horizontální připojení d=160, D+M	ks	16,00000	11 094,00	177 504,00	Vlastní 
Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou 
ULPA filtr třída U15 305/305/78-150 
Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
	21 
	1.20 
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska 600 x 40 s pevnými lamelami, odvodní, horizontální 
připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M 
	ks 
	8,00000 
	3 089,00 
	24 712,00 
	
	Vlastní 



včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování 
Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
	22 
	1.21 
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska 600 x 24 s pevnými lamelami, odvodní, horizontální 
připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M 
	ks 
	6,00000 
	2 917,00 
	17 502,00 
	
	Vlastní 



včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 
RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
	23 
	1.22 
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska 400 x 16 s pevnými lamelami, odvodní, horizontální 
připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M 
	ks 
	4,00000 
	2 145,00 
	8 580,00 
	
	Vlastní 



včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování 
Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. 
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	Celkem 
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Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
	24 
	1.23 
	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska 300 x 8 s pevnými lamelami, odvodní, horizontální 
připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M 
	ks 
	7,00000 
	1 630,00 
	11 410,00 
	
	Vlastní 



včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování 
Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
25 1.24	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	6,00000	257,00	1 542,00	Vlastní 
RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
26 1.25	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	4,00000	189,00	756,00	Vlastní 
RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
27 1.26	Talířový ventil kovový d=100 odvodní + rámeček, D+M	ks	3,00000	146,00	438,00	Vlastní 
RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
28 1.27	Síto do kruhového potrubí d=100, pozink., D+M	ks	1,00000	502,00	502,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
29 1.28	Regulační klapka těsná 500 x 355, ovl. ruční, D+M	ks	2,00000	2 488,00	4 976,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
30 1.29	Regulační klapka těsná 500 x 200, ovl. ruční, D+M	ks	4,00000	1 973,00	7 892,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
31 1.30	Regulační klapka těsná 450 x 250, ovl. ruční, D+M	ks	1,00000	2 128,00	2 128,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
32 1.31	Regulační klapka těsná 355 x 200, ovl. ruční, D+M	ks	3,00000	1 699,00	5 097,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
33 1.32	Regulační klapka těsná 280 x 280, ovl. ruční, D+M	ks	1,00000	1 836,00	1 836,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
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	34 
	1.33 
	Regulační klapka těsná 280 x 250, ovl. ruční, D+M 
	ks 
	1,00000 
	1 785,001 78 
	5,00 
	
	Vlastní 





Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
35 1.34	Regulační klapka těsná 250 x 160, ovl. ruční, atyp., D+M	ks	1,00000	1 493,00	1 493,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
36 1.35	Regulační klapka těsná 200 x 250, ovl. ruční, D+M	ks	1,00000	1 613,00	1 613,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
37 1.36	Regulační klapka těsná 125 x 200, ovl. ruční, atyp., D+M	ks	1,00000	1 407,00	1 407,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
38 1.37	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	1,00000	995,00	995,00	Vlastní 
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
39 1.38	Regulační klapka těsná d = 225, ovl. ruční, D+M	ks	24,00000	995,00	23 880,00	Vlastní 
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
40 1.39	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	16,00000	824,00	13 184,00	Vlastní 
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
41 1.40	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	26,00000	738,00	19 188,00	Vlastní 
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
42 1.41	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	4,00000	686,00	2 744,00	Vlastní 
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
43 1.42	Regulační klapka těsná d = 100, ovl. ruční, D+M	ks	7,00000	669,00	4 683,00	Vlastní 
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
44 1.43	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	3,00000	377,00	1 131,00	Vlastní 
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Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
45 1.44	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 229, D+M	bm	72,00000	377,00	27 144,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
46 1.45	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	48,00000	286,00	13 728,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
47 1.46	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	87,00000	221,00	19 227,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
48 1.47	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	12,00000	208,00	2 496,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
49 1.48	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 102, D+M	bm	12,00000	169,00	2 028,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
50 1.49	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	449,00000	1 001,00	449 449,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
51 1.50	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	49,00000	547,00	26 803,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
52 1.51	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	331,00000	486,00	160 866,00	Vlastní 
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
53 1.52	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	180,00000	443,00	79 740,00	Vlastní 
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 

	54 
	1.200 
	Montážní materiál k z.č. 1 
	kg 
	300,00000 
	132,00 
	39 600,00 
	
	Vlastní 

	55 
	1.201 
	Zaregulování z.č. 1, koordinace s MaR 
	hod 
	55,00000 
	440,00 
	24 200,00 
	
	Vlastní 

	56 
	1.202 
	Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) 
	% 
	3,60000 
	119 538,00 
	430 336,80 
	
	Vlastní 

	57 
	1.203 
	Přesun hmot (% z ceny montáže) 
	% 
	10,00000 
	57 192,00 
	571 920,00 
	
	Vlastní 

	58 
	1.204 
	Inženýrská koordinační činnost 
	hod 
	30,00000 
	330,00 
	9 900,00 
	
	Vlastní 

	59 
	1.205 
	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu 
	hod 
	30,00000 
	330,00 
	9 900,00 
	
	Vlastní 
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	60 
	1.206 
	Finální provozní zkoušky v délce minimálně 1 týdne bezporuchového provozu v automatickém 
režimu při, výchozím nastavení zhotovitelem 
	hod 
	30,00000 
	330,009 90 
	0,00 
	
	Vlastní 

	61 
	1.207 
	Zaškolení obsluhy 
	hod 
	3,00000 
	550,001 65 
	0,00 
	
	Vlastní 

	62 
	1.208 
	Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu 
	 (
měření	
1,00000	
11 000,00	
11 000,00	
Vlastní
 
)měření	1,00000	11 000,00	11 000,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	63 
	1.209 
	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor 
	prostor 
	1,00000 
	8 800,008 80 
	0,00 
	
	Vlastní 

	64 
	1.210 
	Čištění a desinfekce VZT zařízení 
	hod 
	30,00000 
	330,009 90 
	0,00 
	
	Vlastní 

	65 
	1.211 
	Dílenská a dodavatelská dokumentace 
	ks 
	1,00000 
	4 400,004 40 
	0,00 
	
	Vlastní 

	66 
	1.212 
	PD skutečného provedení 
	ks 
	1,00000 
	22 000,00	22 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	67 
	1.213 
	Vypracování provozního řádu 
	ks 
	1,00000 
	2 200,002 20 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 200	Zařízení č. 2 - Demontáže stávajících zařízení 
	
	211 492,00 
	
	

	68 
	2.01 
	Demontáž stávající indukční jednotky, včetně odvozu a ekologické likvidace. 
	ks 
	16,00000 
	880,0014 08 
	0,00 
	
	Vlastní 














Odpojení jednotky od médií je dodávkou jednotlivých profesí viz TZ. Viz výkres číslo: 04 Půdorys 14.NP - demontáže 
	69 
	2.02 
	Demontáž stávajícího VZT potrubí, včetně izolací, závěsů, potrubních a koncových elementů, 
pružných, hadic atd., 
	m2 
	214,00000 
	220,00 
	47 080,00 
	
	Vlastní 



včetně odvozu a ekologické likvidace. 
Je nutné počítat s možným vyšším rozsahem demontáží z důvodů popsaných v kapitole 2 v TZ. Viz výkres číslo: 04 Půdorys 14.NP - demontáže 
	70 
	2.03 
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C - pro zaslepení větví demontovaného potrubí, D+M 
	m2 
	2,00000 
	220,00 
	440,00 
	
	Vlastní 



Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 

	71 
	2.200 
	Montážní materiál k z.č. 2 
	kg 
	120,00000 
	132,00 
	15 840,00 
	
	Vlastní 

	72 
	2.201 
	Měření průtoku vzduchu na stávajících z.č. 7A, 11, 11A, 15 A 15C před započetím demontáží 
	hod 
	100,00000 
	330,00 
	33 000,00 
	
	Vlastní 

	73 
	2.202 
	Zaregulování z.č. 7A, 11, 11A, 15 A 15C po ukončení prací, včetně opětovného změření 
průtoků,, koordinace s MaR 
	hod 
	100,00000 
	330,00 
	33 000,00 
	
	Vlastní 

	74 
	2.203 
	Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) 
	% 
	3,60000 
	570,00 
	2 052,00 
	
	Vlastní 

	75 
	2.204 
	Přesun hmot (% z ceny montáže) 
	% 
	10,00000 
	4 620,00 
	46 200,00 
	
	Vlastní 
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	76 
	2.205 
	Inženýrská koordinační činnost 
	hod 
	5,00000 
	330,001 65 
	0,00 
	
	Vlastní 

	77 
	2.206 
	Zhodnocení skutečného rozsahu demontáží po sundání podhledů na stavbě, včetně řešení  
případných, koordinačních problémů, které nemohly být 
	 (
hod	
50,00000	
330,00	
16 500,00	
Vlastní
 
)hod	50,00000	330,00	16 500,00	Vlastní 

	
	
	
	
	







odhaleny z důvodů popsaných v kapitole 2 v TZ 

	78 
	2.207 
	PD skutečného provedení 
	ks 
	1,00000 
	1 650,00 
	1 650,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 300	Zařízení č. 3P - Požární větrání filtrů JIP 
	
	501 019,60 
	
	

	79 
	3P.01 
	Přívodní potrubní radiální ventilátor 700 x 400 v provedení do vnitřního prostředí, průtok 650 3/h,  
při 750 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M 
	 (
ks	
1,00000	
53 088,00	
53 088,00	
Vlastní
 
)ks	1,00000	53 088,00	53 088,00	Vlastní 

	
	
	
	
	




ventilátor jednootáčkový s motorovými oběžnými koly, hmotnost = 67 kg 
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
	80 
	3P.01a 
	Uzavírací těsná klapka 160 x 160, atyp., se servopohonem 230 V s krouticím momentem 10 Nm 
s, havarijní funkcí a snímačem polohy, 
	ks 
	1,00000 
	7 293,00 
	7 293,00 
	
	Vlastní 



ovládáná ON/OFF, D+M 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
	81 
	3P.02 
	Odvodní potrubní radiální ventilátor 700 x 400 v provedení do vnitřního prostředí, průtok 650 3/h, 
při 750 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M 
	ks 
	1,00000 
	59 444,00 
	59 444,00 
	
	Vlastní 



ventilátor jednootáčkový s motorovými oběžnými koly, hmotnost = 67 kg 
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
	82 
	3P.02a 
	Uzavírací těsná klapka 160 x 160, atyp., se servopohonem 230 V s krouticím momentem 10 Nm 
s, havarijní funkcí a snímačem polohy, 
	ks 
	1,00000 
	7 293,00 
	7 293,00 
	
	Vlastní 



ovládáná ON/OFF, D+M 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
83 3P.03	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 315 x 315, pozink., D+M	ks	2,00000	2 094,00	4 188,00	Vlastní 
vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
84 3P.04	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/U15 horizontální připojení d=250, D+M	ks	1,00000	16 537,00	16 537,00	Vlastní 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou 
ULPA filtr třída U15 575/575/78-530 Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
85 3P.05	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/U15 horizontální připojení d=200, D+M	ks	1,00000	13 228,00	13 228,00	Vlastní 
Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou 
ULPA filtr třída U15 457/457/78-340 
Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
86 3P.06	Čistý filtrační nástavec odvodní 587x587x78/U15 horizontální připojení d=250, D+M	ks	1,00000	16 537,00	16 537,00	Vlastní 
Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou 
ULPA filtr třída U15 575/575/78-530 
Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
87 3P.07	Čistý filtrační nástavec odvodní 470x470x78/U15 horizontální připojení d=200, D+M	ks	1,00000	13 228,00	13 228,00	Vlastní 
Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou 
ULPA filtr třída U15 457/457/78-340 
Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
88 3P.08	Regulační klapka těsná 250 x 125, ovl. ruční, atyp., D+M	ks	2,00000	1 493,00	2 986,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
89 3P.09	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	2,00000	995,00	1 990,00	Vlastní 
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
90 3P.10	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	2,00000	824,00	1 648,00	Vlastní 
pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
91 3P.11	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	6,00000	377,00	2 262,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
92 3P.12	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	6,00000	286,00	1 716,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
93 3P.13	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	89,00000	801,00	71 289,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
V PD není zobrazeno 15.-17.NP - potrubí zde pouze prochází rovně od shora dolů šachtou. 
94 3P.14	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1,00000	547,00	547,00	Vlastní 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
	95 
	3P.15 
	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M 
	m2 
	93,00000 
	910,00 
	84 630,00 
	
	Vlastní 



včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek včetně montážního příslušenství pro montáž požárně izolovaného potrubí 
Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 
V PD není zobrazeno 15.-17.NP - celoplošně požárně izolované potrubí zde pouze prochází rovně od shora dolů šachtou. 
	96 
	3P.16 
	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink., 
plechem, D+M 
	m2 
	4,00000 
	1 705,00 
	6 820,00 
	
	Vlastní 



s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav 

	97 
	3P.200 
	Montážní materiál k z.č. 3P 
	kg 
	50,00000 
	132,00 
	6 600,00 
	
	Vlastní 

	98 
	3P.201 
	Zaregulování z.č. 3P, koordinace s EPS a SIL 
	hod 
	15,00000 
	440,00 
	6 600,00 
	
	Vlastní 

	99 
	3P.202 
	Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) 
	% 
	3,60000 
	11 496,00 
	41 385,60 
	
	Vlastní 

	100 
	3P.203 
	Přesun hmot (% z ceny montáže) 
	% 
	10,00000 
	5 201,00 
	52 010,00 
	
	Vlastní 

	101 
	3P.204 
	Inženýrská koordinační činnost 
	hod 
	10,00000 
	330,00 
	3 300,00 
	
	Vlastní 
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	P.č 
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	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	102 
	3P.205 
	Řešení případných koordinačních problémů ve stávající šachtě, do které nemohlo být během 
projekčních, prací nahlédnuto. 
	hod 
	20,00000 
	330,006 60 
	0,00 
	
	Vlastní 

	103 
	3P.206 
	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu 
	hod 
	10,00000 
	330,003 30 
	0,00 
	
	Vlastní 

	104 
	3P.207 
	Finální provozní zkoušky v délce minimálně 1 týdne bezporuchového provozu v automatickém  
režimu při, výchozím nastavení zhotovitelem 
	 (
hod	
10,00000	
330,00	
3 300,00	
Vlastní
 
)hod	10,00000	330,00	3 300,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	105 
	3P.208 
	Zaškolení obsluhy 
	hod 
	2,00000 
	550,001 10 
	0,00 
	
	Vlastní 

	106 
	3P.209 
	Čištění a desinfekce VZT zařízení 
	hod 
	10,00000 
	330,003 30 
	0,00 
	
	Vlastní 

	107 
	3P.210 
	Dílenská a dodavatelská dokumentace 
	ks 
	1,00000 
	2 200,002 20 
	0,00 
	
	Vlastní 

	108 
	3P.211 
	PD skutečného provedení 
	ks 
	1,00000 
	5 500,005 50 
	0,00 
	
	Vlastní 

	109 
	3P.212 
	Vypracování provozního řádu 
	ks 
	1,00000 
	1 100,001 10 
	0,00 
	
	Vlastní 













Celkem	5 720 876,40 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	Díl: 300	3 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 3 
	
	54 243,00 
	
	

	1 
	3.01 
	D+M Distribuční přívodní připojovací box pro napojení přívodní mřízky, čtyřhranný 600x100 mm,  
boční, kruhové napojení DN100, včetně nátrubku na mřížku 600x100 a ohebné potrubí DN100,  mřížka je v 
	 (
ks	
21,00000	
1 208,00	
25 368,00	
Vlastní
 
)ks	21,00000	1 208,00	25 368,00	Vlastní 

	
	
	
	
	







dodávce stavební části v rámci výrobku parapetu Rozměry: 600x100, O 100, +90 m3/h 

	2 
	3.02 
	D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 100 mm 
	ks 
	21,00000 
	1 375,00 
	28 875,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 301	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné 
	
	52 801,10 
	
	

	3 
	3.71 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
7,47500	
338,00	
2 526,55	
Vlastní
 
)mb	7,47500	338,00	2 526,55	Vlastní 

	
	
	
	
	




(5,5+1)*1,15 :  
7,475	7,47000 
	4 
	3.72 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D125 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (80 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
5,29000	
416,00	
2 200,64	
Vlastní
 
)mb	5,29000	416,00	2 200,64	Vlastní 

	
	
	
	
	



(1+3,6)*1,15 :  
5,29	5,29000 
	5 
	3.73 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D150 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
10,81000	
521,00	
5 632,01	
Vlastní
 
)mb	10,81000	521,00	5 632,01	Vlastní 

	
	
	
	
	



(7,3+2,1)*1,15 :  
10,81	10,81000 
	6 
	3.74 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D180 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
5,29000	
677,00	
3 581,33	
Vlastní
 
)mb	5,29000	677,00	3 581,33	Vlastní 

	
	
	
	
	



(3,2+1,4)*1,15 :  
5,29	5,29000 
	7 
	3.75 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
10,12000	
703,00	
7 114,36	
Vlastní
 
)mb	10,12000	703,00	7 114,36	Vlastní 

	
	
	
	
	



(7,6+1,2)*1,15 :  
10,12	10,12000 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	8 
	3.76 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D225 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně 
tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	mb 
	20,24000 
	937,0018 96 
	4,88 
	
	Vlastní 






(15,5+2,1)*1,15 :  
20,24	20,24000 
	9 
	3.77 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D250 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (10 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
14,03000	
911,00	
12 781,33	
Vlastní
 
)mb	14,03000	911,00	12 781,33	Vlastní 

	
	
	
	
	



(11+1,2)*1,15 :  
14,03	14,03000 
	Díl: 302	Ohebné hliníkové hadice 
	
	1 166,10 
	
	

	10 
	3.81 
	D+M Ohebná hliníková hadice, D100, uvažováno s prožezem 15 % 
	mb 
	14,95000 
	78,00 
	1 166,10 
	
	Vlastní 



13*1,15 :  
14,95	14,95000 

	Díl: 300a	3a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 3a 
	
	4 368,00 
	
	

	11 
	3a.01 
	D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O  
160,, -90 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá 
	
	
	
	
	
	

	 (
ks	
21,00000	
208,00	
4 368,00	
Vlastní
 
Díl
: 
300a1	
Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné	
3 963,02
 
1
2 
3a.72	
D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D160 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (70 %), uvažováno s prořezem 15 %
 
)ks	21,00000	208,00	4 368,00	Vlastní 
Díl: 300a1	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné	3 963,02 
12 3a.72	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D160 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (70 %), uvažováno s prořezem 15 % 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	mb 
	7,24500 
	547,00 
	3 963,02 
	
	Vlastní 






(2,1+4,2)*1,15 :  
7,245	7,25000 

	Díl: 300a2	Ohebné hliníkové hadice 
	
	12 244,05 
	

	13 
	3a.92 
	D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice, tl. Izolace 25 mm, D100, uvažováno  
s, prožezem 15 % 
	 (
mb	
72,45000	
169,00	
12 244,05	
Vlastní
 
)mb	72,45000	169,00	12 244,05	Vlastní 

	
	
	
	



63*1,15 :  
72,45	72,45000 

	Díl: 500	5 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 5 
	
	15 504,00 
	

	14 
	5.01 
	D+M Distribuční přívodní připojovací box pro napojení přívodní mřízky, čtyřhranný 600x100 mm,  
boční, kruhové napojení DN100, včetně nátrubku na mřížku 600x100 a ohebné potrubí DN100,  mřížka je v 
	 (
ks	
6,00000	
1 208,00	
7 248,00	
Vlastní
 
)ks	6,00000	1 208,00	7 248,00	Vlastní 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




dodávce stavební části v rámci výrobku parapetu Rozměry: 600x100, O 100, +90 m3/h 

	15 
	5.02 
	D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 100 mm 
	ks 
	6,00000 
	1 376,00 
	8 256,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 501	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné 
	
	13 013,18 
	
	

	16 
	5.71 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (50 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
4,94500	
338,00	
1 671,41	
Vlastní
 
)mb	4,94500	338,00	1 671,41	Vlastní 

	
	
	
	
	




(2,4+1,9)*1,15 :  
4,945	4,95000 
	17 
	5.72 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D125 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
2,64500	
416,00	
1 100,32	
Vlastní
 
)mb	2,64500	416,00	1 100,32	Vlastní 

	
	
	
	
	



(1,6+0,7)*1,15 :  
2,645	2,65000 
	18 
	5.73 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D140 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
3,56500	
521,00	
1 857,37	
Vlastní
 
)mb	3,56500	521,00	1 857,37	Vlastní 

	
	
	
	
	



(2,4+0,7)*1,15 :  
3,565	3,56000 
	19 
	5.74 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D180 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
4,02500	
677,00	
2 724,93	
Vlastní
 
)mb	4,02500	677,00	2 724,93	Vlastní 

	
	
	
	
	



(3+0,5)*1,15 :  
4,025	4,03000 
	20 
	5.75 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
8,05000	
703,00	
5 659,15	
Vlastní
 
)mb	8,05000	703,00	5 659,15	Vlastní 

	
	
	
	
	



(6+1)*1,15 :  
8,05	8,05000 
	Díl: 502	Ohebné hliníkové hadice 
	
	313,95 
	
	

	21 
	5.81 
	D+M Ohebná hliníková hadice, D100, uvažováno s prožezem 15 % 
	mb 
	4,02500 
	78,00 
	313,95 
	
	Vlastní 



3,5*1,15 :  
4,025	4,03000 


Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 72 z 138 
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	S: 
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	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
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	R: 
	D.1.2.4-b 
	VZT - TPS 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	 (
Díl
: 
500a	
5a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 5a	
1 248,00
 
2
2 
5a.01	
D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O  
160,, -150/120 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá
 
)Díl: 500a	5a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 5a	1 248,00 
22 5a.01	D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O  
160,, -150/120 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ks 
	6,00000 
	208,00 
	1 248,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 500a1	Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I, t = 0,9 mm 
	
	9 514,56 
	
	

	23 
	5a.61 
	D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20  
% 
	 (
m2	
10,56000	
901,00	
9 514,56	
Vlastní
 
)m2	10,56000	901,00	9 514,56	Vlastní 

	
	
	
	
	









8,8*1,2 :  
10,56	10,56000 

	Díl: 500a2	Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, tvarovky sk. I, t = 0,9 mm 
	
	2 882,88 
	

	24 
	5a.62 
	D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20  
% 
	 (
m2	
2,88000	
1 001,00	
2 882,88	
Vlastní
 
)m2	2,88000	1 001,00	2 882,88	Vlastní 

	
	
	
	



2,4*1,2 

	Díl: 500a3	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné 
	
	5 577,62 
	

	25 
	5a.72 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D160 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (70 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
2,07000	
547,00	
1 132,29	
Vlastní
 
)mb	2,07000	547,00	1 132,29	Vlastní 

	
	
	
	



(0,6+1,2)*1,15 :  
2,07	2,07000 
	26 
	5a.73 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
1,72500	
703,00	
1 212,68	
Vlastní
 
)mb	1,72500	703,00	1 212,68	Vlastní 

	
	
	
	
	



(1,1+0,4)*1,15 :  
1,725	1,73000 
	27 
	5a.74 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D225 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
3,45000	
937,00	
3 232,65	
Vlastní
 
)mb	3,45000	937,00	3 232,65	Vlastní 

	
	
	
	
	



(2,4+0,6)*1,15 :  
3,45	3,45000 

	Díl: 500a4	Ohebné hliníkové hadice 
	
	2 332,20 
	

	28 
	5a.92 
	D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice  tl. izolace 25 mm, D100, uvažováno  
s, prožezem 15 % 
	 (
mb	
13,80000	
169,00	
2 332,20	
Vlastní
 
)mb	13,80000	169,00	2 332,20	Vlastní 

	
	
	
	



12*1,15 : 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.2.4-b 
	VZT - TPS 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




13,8	13,80000 

	Díl: 700	7 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 7 
	
	10 336,00 
	

	29 
	7.01 
	D+M Distribuční přívodní připojovací box pro napojení přívodní mřízky, čtyřhranný 600x100 mm,  
boční, kruhové napojení DN100, včetně nátrubku na mřížku 600x100 a ohebné potrubí DN100,  mřížka je v 
	 (
ks	
4,00000	
1 208,00	
4 832,00	
Vlastní
 
)ks	4,00000	1 208,00	4 832,00	Vlastní 

	
	
	
	




dodávce stavební části v rámci výrobku parapetu Rozměry: 600x100, O 100, +90 m3/h 

	30 
	7.02 
	D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 100 mm 
	ks 
	4,00000 
	1 376,00 
	5 504,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 701	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné 
	
	8 474,71 
	
	

	31 
	7.71 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
3,22000	
338,00	
1 088,36	
Vlastní
 
)mb	3,22000	338,00	1 088,36	Vlastní 

	
	
	
	
	




(2+0,8)*1,15 :  
3,22	3,22000 
	32 
	7.72 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D125 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
1,95500	
416,00	
813,28	
Vlastní
 
)mb	1,95500	416,00	813,28	Vlastní 

	
	
	
	
	



(1,1+0,6)*1,15 :  
1,955	1,96000 
	33 
	7.73 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D140 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
1,95500	
521,00	
1 018,56	
Vlastní
 
)mb	1,95500	521,00	1 018,56	Vlastní 

	
	
	
	
	



(1,1+0,6)*1,15 :  
1,955	1,96000 
	34 
	7.74 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D180 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
4,02500	
677,00	
2 724,93	
Vlastní
 
)mb	4,02500	677,00	2 724,93	Vlastní 

	
	
	
	
	



(3+0,5)*1,15 :  
4,025	4,03000 
	35 
	7.75 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
4,02500	
703,00	
2 829,58	
Vlastní
 
)mb	4,02500	703,00	2 829,58	Vlastní 

	
	
	
	
	



(3+0,5)*1,15 :  
4,025	4,03000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.2.4-b 
	VZT - TPS 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	Díl: 702	Ohebné hliníkové hadice 
	
	206,31 
	
	

	36 
	7.81 
	D+M Ohebná hliníková hadice, D100, uvažováno s prožezem 15 % 
	mb 
	2,64500 
	78,00 
	206,31 
	
	Vlastní 






2,3*1,15 :  
2,645	2,65000 

	Díl: 700a	7a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 7a 
	
	832,00 
	
	

	37 
	7a.01 
	D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O  
160,, -150/135/120 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá 
	
	
	
	
	
	

	 (
ks	
4,00000	
208,00	
832,00	
Vlastní
 
Díl
: 
700a1	
Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I, t = 0,9 mm	
9 622,68
 
3
8 
7a.61	
D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20  
%
 
)ks	4,00000	208,00	832,00	Vlastní 
Díl: 700a1	Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I, t = 0,9 mm	9 622,68 
38 7a.61	D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20  
% 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	m2 
	10,68000 
	901,00 
	9 622,68 
	
	Vlastní 






8,9*1,2 :  
10,68	10,68000 

	Díl: 700a2	Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, tvarovky sk. I, t = 0,9 mm 
	
	1 681,68 
	

	39 
	7a.62 
	D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20  
% 
	 (
m2	
1,68000	
1 001,00	
1 681,68	
Vlastní
 
)m2	1,68000	1 001,00	1 681,68	Vlastní 

	
	
	
	



1,4*1,2 :  
1,68	1,68000 

	Díl: 700a3	Ohebné hliníkové hadice 
	
	1 166,10 
	

	40 
	7a.92 
	D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice  tl. izolace 25 mm, D100, uvažováno  
s, prožezem 15 % 
	 (
mb	
6,90000	
169,00	
1 166,10	
Vlastní
 
)mb	6,90000	169,00	1 166,10	Vlastní 

	
	
	
	



6*1,15 :  
6,9	6,90000 

	Díl: 2100a	21a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 21a 
	
	3 303,00 
	
	

	41 
	21a.01 
	D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O  
100,, -50 m3/h, 20 Pa, Povrchová úprava: bílá 
	 (
ks	
5,00000	
156,00	
780,00	
Vlastní
 
)ks	5,00000	156,00	780,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	42 
	21a.02 
	D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O 
160,, -150/120 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá 
	ks 
	4,00000 
	208,00 
	832,00 
	
	Vlastní 

	43 
	21a.03 
	D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 160 mm 
	ks 
	1,00000 
	799,00 
	799,00 
	
	Vlastní 

	44 
	21a.04 
	D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 200 mm 
	ks 
	1,00000 
	892,00 
	892,00 
	
	Vlastní 
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	S: 
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	O: 
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	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.2.4-b 
	VZT - TPS 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	Díl: 2100a1	Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, tvarovky sk. I, t = 0,9 mm 
	
	960,96 
	
	

	45 
	21a.62 
	D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20  
% 
	 (
m2	
0,96000	
1 001,00	
960,96	
Vlastní
 
)m2	0,96000	1 001,00	960,96	Vlastní 

	
	
	
	
	







0,8*1,2 :  
0,96	0,96000 

	Díl: 2100a2	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné 
	
	5 349,23 
	

	46 
	21a.71 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
5,06000	
338,00	
1 710,28	
Vlastní
 
)mb	5,06000	338,00	1 710,28	Vlastní 

	
	
	
	



(3,6+0,8)*1,15 :  
5,06	5,06000 
	47 
	21a.72 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D160 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
4,14000	
547,00	
2 264,58	
Vlastní
 
)mb	4,14000	547,00	2 264,58	Vlastní 

	
	
	
	
	



(2,3+1,3)*1,15 :  
4,14	4,14000 
	48 
	21a.73 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (50 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
1,95500	
703,00	
1 374,37	
Vlastní
 
)mb	1,95500	703,00	1 374,37	Vlastní 

	
	
	
	
	



(0,9+0,8)*1,15 :  
1,955	1,96000 

	Díl: 2100a3	Ohebné hliníkové hadice 
	
	2 897,31 
	

	49 
	21a.91 
	D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice  tl. izolace 25 mm, D100, uvažováno  
s, prožezem 15 % 
	 (
mb	
7,82000	
169,00	
1 321,58	
Vlastní
 
)mb	7,82000	169,00	1 321,58	Vlastní 

	
	
	
	



6,8*1,15 :  
7,82	7,82000 
	50 
	21a.92 
	D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice  tl. izolace 25 mm, D160, uvažováno  
s, prožezem 15 % 
	 (
mb	
7,13000	
221,00	
1 575,73	
Vlastní
 
)mb	7,13000	221,00	1 575,73	Vlastní 

	
	
	
	
	



6,2*1,15 :  
7,13	7,13000 
Díl: 2200	15 - VĚTRÁNÍ CHODEB	26 900,00 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	51 
	15.01 
	D+M Přívodní mřížka, hliníková, včetně příslušenství (manžety, spojky…), dvouřadá s regulační, 
klapkou, všetně plenum boxu pro umístění do kazetového podhledu s nátrubkem pro boční  napojení 
	ks 
	4,00000 
	1 766,007 06 
	4,00 
	
	Vlastní 






DN160 
Rozměry: O 200x400 -150 m3/h, 15 Pa, Povrchová úprava: bílá 

	52 
	15.02 
	D+M Požární klapka s odolnosti 120 min., rozměr 355 x 200, předpokládané ovládání: napajená 
profesí, SIL, spouštěná profesí SIL na základě signálu z EPS, monitoring polohy profese MaR,  rám pro klapku, 
	ks 
	2,00000 
	9 918,00 
	19 836,00 
	
	Vlastní 



požární ucpávka 
Přesný typ klapky nutno zjistit v průběhu prací (napětí servopohonu, napájení, ovládání a monitoring tak, aby odpovídalo systému v budově, v době tvorby projektu nebylo známo) 

	Díl: 22001	Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, rovné + tvarovky sk. I, t = 0,9 mm 
	
	1 801,80 
	

	53 
	15.62 
	D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I rovné + tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s  
prořezem, 20 % 
	 (
m2	
1,80000	
1 001,00	
1 801,80	
Vlastní
 
)m2	1,80000	1 001,00	1 801,80	Vlastní 

	
	
	
	




1,5*1,2 :  
1,8	1,80000 

	Díl: 22002	Ohebné hliníkové hadice 
	
	1 779,05 
	

	54 
	15.91 
	D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice  tl. izolace 25 mm, D160, uvažováno  
s, prožezem 15 % 
	 (
mb	
8,05000	
221,00	
1 779,05	
Vlastní
 
)mb	8,05000	221,00	1 779,05	Vlastní 

	
	
	
	



7*1,15 :  
8,05	8,05000 

	Díl: 2300	15P - VĚTRÁNÍ NOVÉHO CHÚC 
	
	147 016,00 
	

	55 

	15P.01 

	D+M kanálový ventilátor do čtyřhranného potrubí 600/350mm, konstrukce složená ze dvou  současně, pracujících diagoálních ventilátrů v jedné obdelníkové skříně, délka 405mm. Včetně  
2ks pružných 
	 (
ks	
2,00000	
39 468,00	
78 936,00	
Vlastní
 
)ks	2,00000	39 468,00	78 936,00	Vlastní 

	
	
	
	




připojovacích manžet  Napojeno profesí SIL se 100% zálohou min. 45 minut. Spouštěn profesí SIL na signál z EPS (kabelové propojení v dodávce SIL) Parametry: 2 550m3/h, 500 Pa,230, max. 5,2A 
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	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




viz. referenční standard 

	56 
	15P.02 
	D+M Uzavírací těsná klapka do kruhového potrubí průměru 355mm, se servopohonem 230 V s 
krouticím, momentem 10 Nm s havarijní funkcí a snímačem polohy. Otevírá spolu s chodem  ventilátorů (zajistí 
	ks 
	2,00000 
	11 926,00 
	23 852,00 
	
	Vlastní 



profese SIL), ovládaná off/on, profese MaR monitoruje polohu listu klapky 

	57 
	15P.03 
	D+M Protidešťový sací element se sítem proti practvu - obrácené koleno min. 135°,  D355 mm, 
V = 2, 550m3/h 
	ks 
	1,00000 
	2 467,00 
	2 467,00 
	
	Vlastní 

	58 
	15P.04 
	D+M Protidešťový výfukový element se sítem proti practvu - obrácené koleno min. 135°,  D355 
mm, V =, 2 550m3/h 
	ks 
	1,00000 
	2 467,00 
	2 467,00 
	
	Vlastní 

	59 

	15P.05 

	D+M Vířivý anemostat přívodní s připojovacím plenum boxem s bočním napojení DN200,  čtyřhranný 600 x, 48 mm, včetně regulační klapky (regulace ovládaná zevnitř přes připojovací 
box), čelní panel 
	ks 
	6,00000 
	3 689,00 
	22 134,00 
	
	Vlastní 






čtvercový 600x600 mm s nastavitelnými lamelami Rozměry: O 200, -400-450 m3/h, tlak ztráta max. 25Pa Povrchová úprava: bílá 

	60 

	15P.06 

	D+M Vířivý anemostat odvodní s připojovacím plenum boxem s bočním napojení DN200,  čtyřhranný 600 x, 48 mm, včetně regulační klapky (regulace ovládaná zevnitř přes připojovací 
box), čelní panel 
	ks 
	5,00000 
	3 432,00 
	17 160,00 
	
	Vlastní 



čtvercový 600x600 mm s nastavitelnými lamelami 
Rozměry: O 200, -450-600 m3/h, tlak ztráta max. 25Pa Povrchová úprava: bílá 

	Díl: 23001	Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, tvarovky sk. I, t = 0,9 mm 
	
	1 801,80 
	

	61 
	15P.62 
	D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20  
% 
	 (
m2	
1,80000	
1 001,00	
1 801,80	
Vlastní
 
)m2	1,80000	1 001,00	1 801,80	Vlastní 

	
	
	
	



1,5*1,2 :  
1,8	1,80000 

	Díl: 23002	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné 
	
	178 639,85 
	

	62 
	15P.71 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
29,90000	
703,00	
21 019,70	
Vlastní
 
)mb	29,90000	703,00	21 019,70	Vlastní 
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(19+7)*1,15 :  
29,9	29,90000 
	63 
	15P.72 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D250 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
58,65000	
911,00	
53 430,15	
Vlastní
 
)mb	58,65000	911,00	53 430,15	Vlastní 

	
	
	
	
	



(40+11)*1,15 :  
58,65	58,65000 
	64 
	15P.73 
	D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D355 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně  
tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % 
	 (
mb	
69,00000	
1 510,00	
104 190,00	
Vlastní
 
)mb	69,00000	1 510,00	104 190,00	Vlastní 

	
	
	
	
	



(43+17)*1,15 :  
69	69,00000 
	Díl: 23003	Ohebné hliníkové hadice 
	
	2 018,25 
	
	

	65 
	15P.81 
	D+M Ohebná hliníková hadice, D200, uvažováno s prožezem 15 % 
	mb 
	17,25000 
	117,00 
	2 018,25 
	
	Vlastní 



15*1,15 :  
17,25	17,25000 

	Díl: 23004	Izolace potrubí 
	
	60 920,10 
	
	

	66 
	15P.81 
	D+M Izolace potrubí tepelná, požární s požární odolností 45 minut, parotěsná, deska z minerální,  
plsti s AL polepem, vnitřní, tloušťka 40 mm, hustota 80 kg/m3 
	 (
mb	
125,35000	
486,00	
60 920,10	
Vlastní
 
)mb	125,35000	486,00	60 920,10	Vlastní 

	
	
	
	
	



109*1,15 :  
125,35	125,35000 

	Díl: 2400	1CH- CHLAZENÍ SERVEROVNY 
	
	131 460,00 
	

	67 
	1CH.01 
	D+M Vnější split chladící jednotka inverter o chladícím výkonu 7,1 kW , Cu propojovací potrubí,,  
izolace potrubí, propojovací kabely včetně montáže, trasa kabeláže a trasa dvojice potrubí cca  22m - 
	 (
ks	
1,00000	
82 554,00	
82 554,00	
Vlastní
 
)ks	1,00000	82 554,00	82 554,00	Vlastní 

	
	
	
	




tzn cca 44m potrubí), propojení s vnitřní jednotkou včetně požárních u ucpávek, ocelový rám pod jednotkou (cca 30 cm vysoký), uchycení na podlahu balkonu, antivirbrační uchycení.  Včetně naplnění chladivem. 
Napájení: 50Hz, 230V, 2,5kW 
viz referenční standard 



Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 79 z 138 



Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.2.4-b 
	VZT - TPS 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	68 
	1CH.02 
	D+M Vnitřní nástěnná split jednotka o chladícím výkonu 7,1 kW, odvod kondenzátu přirozeně do, 
kanalilzace (připravený vývod kanalizace od profese ZTI), vč. příslušenství, uchycení na stěnu  atd. 
	ks 
	1,00000 
	48 906,00	48 90 
	6,00 
	
	Vlastní 






Ovládání pomocí termostatu vestavěného v jednotce + infraovladač (součást dodávky) viz referenční standard 
Díl: 2500	0 - Demontáž včetně odvozu a likvidace	39 930,00 

	69 
	01 
	 (
pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace
 
)Demontáž stávajících kruhových tlumičů hluku O 100 - O 250 mm. Umístění: v podhledu pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace 

	ks 
	15,00000 
	275,00 
	4 125,00 
	
	Vlastní 

	70 
	02 
	Demontáž stávajícího kruhového potrubí, O 100 - O 250 mm, včetně regulačních prvků, kotvení  
atd.,, demonáž potrubí pod stropem po odstranění podhledů a nad podlahou po odstranění  parapetu 
	 (
mb	
120,00000	
99,00	
11 880,00	
Vlastní
 
)mb	120,00000	99,00	11 880,00	Vlastní 

	
	
	
	
	




(předpokládaná délka) 

	71 
	03 
	Demontáž stávajícího flexi ptorubí, O 100 - O 200 mm, demonáž potrubí pod stropem po 
odstranění, podhledů (odhad výměry) 
	mb 
	70,00000 
	55,00 
	3 850,00 
	
	Vlastní 

	72 
	04 
	Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí (rovné + tvarovky), včetně regulačních prvků, kotvení 
atd., , demonáž potrubí pod stropem po odstranění podhledů (odhad výměry) 
	m2 
	45,00000 
	121,00 
	5 445,00 
	
	Vlastní 

	73 
	05 
	Demontáž stávajících koncových prvků (vyústek) včetně zaslepení potrubí, které nebude 
demontováno, (mřížky, talířové ventily…). 
	ks 
	55,00000 
	220,00 
	12 100,00 
	
	Vlastní 

	74 
	06 
	Demontáž potrubí (výřez) pro vsazení nových požárních klapek větrání CHÚC v délce cca 1,5m 
	ks 
	2,00000 
	495,00 
	990,00 
	
	Vlastní 

	 (
7
5 
07	
Demontáž stávajících koncových prvků na chodbě (štěrbiny délky cca 1m) včetně plenuboxu a  
flexi, potrubí v délce cca 1,5m
 
)75 07	Demontáž stávajících koncových prvků na chodbě (štěrbiny délky cca 1m) včetně plenuboxu a  
flexi, potrubí v délce cca 1,5m 

	
	
	ks 
	4,00000 
	385,00 
	1 540,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 2600	Všeobecné konstrukce a práce D+M 
	
	140 601,00 
	
	

	76 
	08 
	Napojení na stávající kruhové vzt potrubí nebo VZT prvky O 100 - 250 mm -  v instalačních  
šachtách,, v podhledu 
	 (
ks	
35,00000	
156,00	
5 460,00	
Vlastní
 
)ks	35,00000	156,00	5 460,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	77 
	09 
	Provizorní zaslepení potrubí O 100 - 250 mm během stavebních prací 
	ks 
	35,00000 
	130,00 
	4 550,00 
	
	Vlastní 

	78 
	10 
	Napojení na stávající čtyřhranné potrubí (výřez, vsazení odbočky) do průměru 200mm 
	ks 
	2,00000 
	195,00 
	390,00 
	
	Vlastní 

	79 
	11 
	Napojení na stávající, čtyřhranné potrubí/požární klapky od velikosti 100/200mm - 315/400mm 
	ks 
	10,00000 
	558,00 
	5 580,00 
	
	Vlastní 
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	80 
	12 
	Provizorní zaslepení čtyřhranného potrubí/požárních klapek o velikosti 100/200mm - 315/400mm 
	ks 
	10,00000 
	465,004 65 
	0,00 
	
	Vlastní 

	81 
	13 
	revize stávajících požárních klapek - celkem předpoklad 2ks klapek 
	ks 
	1,00000 
	1 100,001 10 
	0,00 
	
	Vlastní 

	82 
	14 
	Opravy stávající tepelné izolace v místech napojování nového potrubí na stávající (odhad 2 m2   
tl., 40mm, tepelné izolace) 
	 (
ks	
1,00000	
887,00	
887,00	
Vlastní
 
)ks	1,00000	887,00	887,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	83 
	15 
	Kontrola stávajících požárních ucpávek (v případě nevyhovujícího stavu osazení nových 
požárních, ucpávek) - potrubí do DN200 
	ks 
	2,00000 
	605,001 21 
	0,00 
	
	Vlastní 

	84 
	16 
	Provizorní zaslepení potrubí (355/200mm) při osazování nových požárních klapek do stávajícího, 
potrubí 
	ks 
	2,00000 
	465,0093 
	0,00 
	
	Vlastní 

	85 
	17 
	Koordinace a úprava trasy potrubí s ostatním stávajícím vedením po odstranění podhledu 
(stávající, vedení v podhledu nebyly při tvorbě podhledu známy) 
	soubor 
	1,00000 
	4 400,004 40 
	0,00 
	
	Vlastní 

	86 
	18 
	Úprava tras stávajícího VZT potrubí při montáži nového odvětrání chúc (projekt předpokládá cca 
12m2, čtyřhranných tvarovek,  těsných, sk. I, t = 0,9 mm), včetně provizorního zaslepení  stávajícího 
	ks 
	1,00000 
	11 619,00	11 61 
	9,00 
	
	Vlastní 















potrubí při realizace (bude zřejmé až po demontáži podhledu) 

	87 
	19 
	Příplatek za montáž stoupacího potrubí nového větrání chúc (montáž v instalační šachtě bez 
stropu, pomocí revizních dvířek cca 1m/1m v každém podlaží) 
	ks 
	1,00000 
	4 400,00 
	4 400,00 
	
	Vlastní 

	88 
	20 
	D+M Požární ucpávka pro kovové potrubí nad DN200 
	ks 
	6,00000 
	605,00 
	3 630,00 
	
	Vlastní 

	89 
	21 
	Ověření přesných rozměrů a poloh stávajího potrubí, které nebude demontováno (nápojná místa  
nového, potrubí) 
	 (
mb	
15,00000	
220,00	
3 300,00	
Vlastní
 
)mb	15,00000	220,00	3 300,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	90 

	22 

	Součinnost se správcem a ztížení prací spojených s nepřerušeným provozem budovy- možné  nařízení, prací po etapách / ve specifické časy tak, aby nedošlo, popřípadě pouze částečnému, 
omezení provozu 
	soubor 
	1,00000 
	5 500,00 
	5 500,00 
	
	Vlastní 







zbývající části budovy 

	91 
	23 
	Dokumentace skutečného provedení požárních ucpávek, vč. knihy požárních ucpávek a 
vytvoření, protokolu 
	ks 
	1,00000 
	11 000,00 
	11 000,00 
	
	Vlastní 

	92 
	24 
	Výkresová dokumentace - skutečné provedení 
	h 
	8,00000 
	330,00 
	2 640,00 
	
	Vlastní 

	93 
	25 
	Vedení stavebního deníku 
	h 
	5,00000 
	275,00 
	1 375,00 
	
	Vlastní 

	94 
	26 
	Inženýrská čínnost - koordinace s ostatními profesemi 
	h 
	20,00000 
	275,00 
	5 500,00 
	
	Vlastní 

	95 
	27 
	Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem 
	h 
	20,00000 
	275,00 
	5 500,00 
	
	Vlastní 
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	96 
	28 
	Zaučení obsluhy 
	h 
	2,00000 
	550,001 10 
	0,00 
	
	Vlastní 

	97 

	29 

	D+M	Stavební výpomoci a úpravy.Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení,  přeložení,, atd. ...Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků,  
povrchové úpravy, 
	 (
HZS	
40,00000	
275,00	
11 000,00	
Vlastní
 
)HZS	40,00000	275,00	11 000,00	Vlastní 

	
	
	
	
	







atd. 
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. 
Včetně poplatku. 
Poznámka k položce: 
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. 

	98 
	30 
	D+M Provedení prostupů v sdk stěnách včetně zapravení (nad podhledy mezi jednotlivými 
místnostmi) 
	ks 
	15,00000 
	550,00 
	8 250,00 
	
	Vlastní 

	99 

	31 

	D+M Montážní, těsnící a spojovací materiálPoznámka k položce:Hmotnost materiálu je  předpoklad., Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v 
jednotkové ceně. 
	kg 
	50,00000 
	132,00 
	6 600,00 
	
	Vlastní 

	100 
	32 
	Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulováníPoznámka k položce:Počet hodin je, 
předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v  jednotkové 
	HZS 
	8,00000 
	660,00 
	5 280,00 
	
	Vlastní 







ceně. 

	101 
	33 
	Mechanizace, plošiny, stavební lešení 
	soubor 
	1,00000 
	2 750,00 
	2 750,00 
	
	Vlastní 

	102 
	34 
	Přesun hmotHmotnost je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, 
musí ho, zohlednit v jednotkové ceně. 
	t 
	1,00000 
	22 000,00 
	22 000,00 
	
	Vlastní 



Celkem	956 869,49 
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	Díl: 100	VZT - Větrací systémy, D+M směšovací okruh VZT jednotky - OHŘEV 
	
	32 443,00 
	
	

	1 
	1 
	MIX3 trojcestný směšovací ventilDN20, Kvs 2,5 m3/hod 
	ks 
	1,00000 
	5 330,00 
	5 330,00 
	
	Vlastní 

	2 
	10 
	VK Vypouštěcí kohout DN15 
	ks 
	2,00000 
	137,00 
	274,00 
	
	Vlastní 

	3 
	11 
	Pancéřová hadice délky 500 mm, DN 25 
	ks 
	2,00000 
	1 112,00 
	2 224,00 
	
	Vlastní 

	4 
	2 
	KK Kulový kohout DN25 
	ks 
	6,00000 
	475,00 
	2 850,00 
	
	Vlastní 

	5 
	3 
	ZK Zpětná klapka DN25 
	ks 
	1,00000 
	456,00 
	456,00 
	
	Vlastní 

	6 
	4 
	Č1.1 oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q = 826 kg/h, H = 31 kPa 
	ks 
	1,00000 
	12 812,00 
	12 812,00 
	
	Vlastní 

	7 
	5 
	Manometr 
	ks 
	2,00000 
	891,00 
	1 782,00 
	
	Vlastní 

	8 
	6 
	Teploměr 
	ks 
	2,00000 
	588,00 
	1 176,00 
	
	Vlastní 

	9 
	7 
	F1 Mosazný filtr se sítkem DN25 
	ks 
	1,00000 
	332,00 
	332,00 
	
	Vlastní 

	10 
	8 
	RVV Ruční vyvažovací ventil DN25- včetně izolace 
	ks 
	1,00000 
	4 661,00 
	4 661,00 
	
	Vlastní 

	11 
	9 
	AOV Ruční odvzdušňovací ventil DN15 
	ks 
	2,00000 
	273,00 
	546,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 200	VZT - Větrací systémy, D+M směšovací okruh VZT jednotky - CHLAZENÍ 
	
	42 974,00 
	
	

	12 
	12 
	MIX1 trojcestný směšovací ventilDN20, Kvs 6.3 m3/hod 
	ks 
	1,00000 
	5 330,00 
	5 330,00 
	
	Vlastní 

	13 
	13 
	KK Kulový kohout DN40 
	ks 
	4,00000 
	1 021,00 
	4 084,00 
	
	Vlastní 

	14 
	14 
	ZK Zpětná klapka DN40 
	ks 
	1,00000 
	761,00 
	761,00 
	
	Vlastní 

	15 
	15 
	Č1.2 oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q = 2057 kg/h, H = 39.8 kPa 
	ks 
	1,00000 
	18 532,00 
	18 532,00 
	
	Vlastní 

	16 
	16 
	Manometr 
	ks 
	2,00000 
	891,00 
	1 782,00 
	
	Vlastní 

	17 
	17 
	Teploměr 
	ks 
	2,00000 
	553,00 
	1 106,00 
	
	Vlastní 

	18 
	18 
	F1 Mosazný filtr se sítkem DN40 
	ks 
	1,00000 
	761,00 
	761,00 
	
	Vlastní 

	19 
	19 
	RVV Ruční vyvažovací ventil DN40- včetně izolace 
	ks 
	1,00000 
	7 612,00 
	7 612,00 
	
	Vlastní 

	20 
	20 
	AOV Ruční odvzdušňovací ventil DN15 
	ks 
	2,00000 
	85,00 
	170,00 
	
	Vlastní 

	21 
	21 
	VK Vypouštěcí kohout DN15 
	ks 
	2,00000 
	137,00 
	274,00 
	
	Vlastní 

	22 
	22 
	Pancéřová hadice délky 500 mm, DN 40 
	ks 
	2,00000 
	1 281,00 
	2 562,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 300	VZT - Větrací systémy, D+M glykolový okruh - ZZT 
	
	
	34 087,00 
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	23 
	23 
	MIX5 trojcestný směšovací ventilDN20, Kvs 2,5 m3/hod 
	ks 
	1,00000 
	5 330,005 33 
	0,00 
	
	Vlastní 

	24 
	24 
	Č1.3 oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q = 0.26 l/s, H = 164.8 kPa 
	ks 
	1,00000 
	10 212,00	10 21 
	2,00 
	
	Vlastní 

	25 
	25 
	KK Kulový kohout DN25 
	ks 
	4,00000 
	475,001 90 
	0,00 
	
	Vlastní 

	26 

	26 

	Potrubí měděné 28x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO  KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
6,00000	
891,00	
5 346,00	
Vlastní
 
)m	6,00000	891,00	5 346,00	Vlastní 

	
	
	
	
	










	 (
1,2 *5 :  
6	
6,00000
 
2
7 
27	
Pancéřová hadice délky 500 mm, DN 40	
ks	
4,00000	
1 281,00	
5 124,00	
Vlastní
 
2
8 
28	
30% ethylen glykol	
l	
15,00000	
195,00	
2 925,00	
Vlastní
 
2
9 
29	
tlaková zkouška	
ks	
1,00000	
1 300,00	
1 300,00	
Vlastní
 
3
0 
30	
zprovoznění	
ks	
1,00000	
1 950,00	
1 950,00	
Vlastní
 
Díl
: 
400	
VZT - Větrací systémy
, 
D+M směšovací okruh VZT cirkulační jednotky -  
OHŘEV
 
)1,2 *5 :  
6	6,00000 
27 27	Pancéřová hadice délky 500 mm, DN 40	ks	4,00000	1 281,00	5 124,00	Vlastní 
28 28	30% ethylen glykol	l	15,00000	195,00	2 925,00	Vlastní 
29 29	tlaková zkouška	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00	Vlastní 
30 30	zprovoznění	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00	Vlastní 
Díl: 400	VZT - Větrací systémy, D+M směšovací okruh VZT cirkulační jednotky -  
OHŘEV 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	28 393,00 
	
	

	31 
	31 
	MIX4 trojcestný směšovací ventilDN20, Kvs 2,5 m3/hod 
	ks 
	1,00000 
	5 330,00 
	5 330,00 
	
	Vlastní 

	32 
	32 
	KK Kulový kohout DN25 
	ks 
	2,00000 
	475,00 
	950,00 
	
	Vlastní 

	33 
	33 
	ZK Zpětná klapka DN25 
	ks 
	1,00000 
	456,00 
	456,00 
	
	Vlastní 

	34 
	34 
	Č2.1 oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q = 628 kg/h, H = 40.6 kPa 
	ks 
	1,00000 
	13 761,00 
	13 761,00 
	
	Vlastní 

	35 
	35 
	Manometr 
	ks 
	2,00000 
	891,00 
	1 782,00 
	
	Vlastní 

	36 
	36 
	Teploměr 
	ks 
	2,00000 
	553,00 
	1 106,00 
	
	Vlastní 

	37 
	37 
	F1 Mosazný filtr se sítkem DN25 
	ks 
	1,00000 
	332,00 
	332,00 
	
	Vlastní 

	38 
	38 
	RVV Ruční vyvažovací ventil DN20- včetně izolace 
	ks 
	1,00000 
	4 232,00 
	4 232,00 
	
	Vlastní 

	39 
	39 
	AOV Ruční odvzdušňovací ventil DN15 
	ks 
	2,00000 
	85,00 
	170,00 
	
	Vlastní 

	40 
	40 
	VK Vypouštěcí kohout DN15 
	ks 
	2,00000 
	137,00 
	274,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 500	VZT - Větrací systémy, D+M REGULAČNÍ UZEL vzt cirkulačních jednotek  
 (
43 862,00
 
4
1 
41	
KK Kulový kohout DN15	
ks	
12,00000	
389,00	
4 668,00	
Vlastní
 
4
2 
42	
F1 Mosazný filtr se sítkem DN15	
ks	
6,00000	
300,00	
1 800,00	
Vlastní
 
4
3 
43	
TNRVV-1 TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTI
L  
DN10	
ks	
4,00000	
3 899,00	
15 596,00	
Vlastní
 
)- OHŘEV 43 862,00 
41 41	KK Kulový kohout DN15	ks	12,00000	389,00	4 668,00	Vlastní 
42 42	F1 Mosazný filtr se sítkem DN15	ks	6,00000	300,00	1 800,00	Vlastní 
43 43	TNRVV-1 TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL  DN10	ks	4,00000	3 899,00	15 596,00	Vlastní 
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	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
4
4 
44	
TNRVV-1 TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTI
L  
DN15	
ks		
2,00000	
5 064,00	
10 128,00	
Vlastní
 
4
5 
45	
AOV Ruční odvzdušňovací ventil DN15	
ks	
12,00000		
273,00		
3 276,00	
Vlastní
 
4
6 
46	
VK Vypouštěcí kohout DN15	
ks	
6,00000	
137,00	
822,00	
Vlastní
 
4
7 
47	
Pancéřová hadice délky 500 mm, DN 15	
ks	
12,00000	
631,00	
7 572,00	
Vlastní
 
Díl
: 
600	
VZT - Větrací systémy
, 
D+M směšovací okruh VZT cirkulační jednotky -  
CHLAZENÍ
 
)44 44	TNRVV-1 TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL  DN15	ks		2,00000	5 064,00	10 128,00	Vlastní 
45 45	AOV Ruční odvzdušňovací ventil DN15	ks	12,00000		273,00		3 276,00	Vlastní 
46 46	VK Vypouštěcí kohout DN15	ks	6,00000	137,00	822,00	Vlastní 
47 47	Pancéřová hadice délky 500 mm, DN 15	ks	12,00000	631,00	7 572,00	Vlastní 
Díl: 600	VZT - Větrací systémy, D+M směšovací okruh VZT cirkulační jednotky -  
CHLAZENÍ 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	40 913,00 
	
	

	48 
	48 
	MIX2 trojcestný směšovací ventilDN32, Kvs 16 m3/hod 
	ks 
	1,00000 
	7 799,00 
	7 799,00 
	
	Vlastní 

	49 
	49 
	KK Kulový kohout DN50 
	ks 
	2,00000 
	1 429,00 
	2 858,00 
	
	Vlastní 

	50 
	50 
	ZK Zpětná klapka DN50 
	ks 
	1,00000 
	1 112,00 
	1 112,00 
	
	Vlastní 

	51 
	51 
	Č2.2 oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q = 3856 kg/h, H = 45.7 kPa 
	ks 
	1,00000 
	13 592,00 
	13 592,00 
	
	Vlastní 

	52 
	52 
	Manometr 
	ks 
	2,00000 
	891,00 
	1 782,00 
	
	Vlastní 

	53 
	53 
	Teploměr 
	ks 
	2,00000 
	553,00 
	1 106,00 
	
	Vlastní 

	54 
	54 
	F1 Mosazný filtr se sítkem DN50 
	ks 
	1,00000 
	1 112,00 
	1 112,00 
	
	Vlastní 

	55 
	55 
	RVV Ruční vyvažovací ventil DN50- včetně izolace 
	ks 
	1,00000 
	10 732,00 
	10 732,00 
	
	Vlastní 

	56 
	56 
	AOV Ruční odvzdušňovací ventil DN15 
	ks 
	2,00000 
	273,00 
	546,00 
	
	Vlastní 

	57 
	57 
	VK Vypouštěcí kohout DN15 
	ks 
	2,00000 
	137,00 
	274,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 700	VZT - Větrací systémy, D+M REGULAČNÍ UZEL vzt cirkulačních jednotek  
- CHLAZENÍ 
	
	
	
	

	 (
64 062,00
 
5
8 
58	
KK Kulový kohout DN25	
ks	
12,00000	
475,00	
5 700,00	
Vlastní
 
5
9 
59	
F1 Mosazný filtr se sítkem DN25	
ks	
6,00000	
456,00	
2 736,00	
Vlastní
 
6
0 
60	
TNRVV-1 TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTI
L  
DN20	
ks		
6,00000	
6 364,00	
38 184,00	
Vlastní
 
6
1 
61	
AOV Ruční odvzdušňovací ventil DN15	
ks	
12,00000		
273,00		
3 276,00	
Vlastní
 
6
2 
62	
VK Vypouštěcí kohout DN15	
ks	
6,00000	
137,00	
822,00	
Vlastní
 
6
3 
63	
Pancéřová hadice délky 500 mm, DN 25	
ks	
12,00000	
1 112,00	
13 344,00	
Vlastní
 
Díl
: 
800	
VZT - Větrací systémy
, 
D+M připojení na stávající rozvod vtp a chl v  
18.np
 
)64 062,00 
58 58	KK Kulový kohout DN25	ks	12,00000	475,00	5 700,00	Vlastní 
59 59	F1 Mosazný filtr se sítkem DN25	ks	6,00000	456,00	2 736,00	Vlastní 
60 60	TNRVV-1 TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL  DN20	ks		6,00000	6 364,00	38 184,00	Vlastní 
61 61	AOV Ruční odvzdušňovací ventil DN15	ks	12,00000		273,00		3 276,00	Vlastní 
62 62	VK Vypouštěcí kohout DN15	ks	6,00000	137,00	822,00	Vlastní 
63 63	Pancéřová hadice délky 500 mm, DN 25	ks	12,00000	1 112,00	13 344,00	Vlastní 
Díl: 800	VZT - Větrací systémy, D+M připojení na stávající rozvod vtp a chl v  
18.np 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	20 480,00 
	
	

	64 
	64 
	KK Kulový kohout DN32 
	ks 
	2,00000 
	807,00 
	1 614,00 
	
	Vlastní 
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	65 
	65 
	KK Kulový kohout DN65 
	ks 
	2,00000 
	2 464,004 92 
	8,00 
	
	Vlastní 

	66 
	66 
	Manometr 
	ks 
	2,00000 
	891,001 78 
	2,00 
	
	Vlastní 

	67 
	67 
	Teploměr 
	ks 
	2,00000 
	553,001 10 
	6,00 
	
	Vlastní 

	68 
	68 
	Napojení se do stvajícího rozvodu 
	h 
	10,00000 
	1 105,0011 05 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 810	VZT - Větrací systémy, D+M POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ 
	
	206 055,60 
	
	

	69 
	69 
	Potrubí měděné 15x1,0 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č.  
193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
28,80000	
553,00	
15 926,40	
Vlastní
 
)m	28,80000	553,00	15 926,40	Vlastní 

	
	
	
	
	










1,2 *24 :  
28,8	28,80000 
	70 
	70 
	Potrubí měděné 18x1,0 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č.  
193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
13,20000	
666,00	
8 791,20	
Vlastní
 
)m	13,20000	666,00	8 791,20	Vlastní 

	
	
	
	
	



1,2 *11 :  
13,2	13,20000 
	71 
	71 
	Potrubí měděné 22x1,0 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č.  
193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
16,80000	
783,00	
13 154,40	
Vlastní
 
)m	16,80000	783,00	13 154,40	Vlastní 

	
	
	
	
	



1,2 *14 :  
16,8	16,80000 
	72 
	72 
	Potrubí měděné 28x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č.  
193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
46,80000	
943,00	
44 132,40	
Vlastní
 
)m	46,80000	943,00	44 132,40	Vlastní 

	
	
	
	
	



1,2 *39 :  
46,8	46,80000 
	73 
	73 
	Potrubí měděné 35x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č.  
193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
109,20000	
1 136,00	
124 051,20	
Vlastní
 
)m	109,20000	1 136,00	124 051,20	Vlastní 

	
	
	
	
	



1,2 *91 :  
109,2	109,20000 

	Díl: 820	VZT - Větrací systémy, D+M POTRUBÍ - CHLAZENÍ 
	
	582 288,00 
	

	74 

	74 

	Potrubí měděné 28x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO  KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
31,20000	
891,00	
27 799,20	
Vlastní
 
)m	31,20000	891,00	27 799,20	Vlastní 

	
	
	
	



1,2 *26 : 
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31,2	31,20000 
	75 

	74 

	Potrubí měděné 35x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO  KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
9,60000	
1 067,00	
10 243,20	
Vlastní
 
)m	9,60000	1 067,00	10 243,20	Vlastní 

	
	
	
	
	



1,2 *8 :  
9,6	9,60000 
	76 

	75 

	Potrubí měděné 42x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO  KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
55,20000	
1 299,00	
71 704,80	
Vlastní
 
)m	55,20000	1 299,00	71 704,80	Vlastní 

	
	
	
	
	



1,2 *46 :  
55,2	55,20000 
	77 

	76 

	Potrubí měděné 54x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO  KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
8,40000	
2 412,00	
20 260,80	
Vlastní
 
)m	8,40000	2 412,00	20 260,80	Vlastní 

	
	
	
	
	



1,2 *7 :  
8,4	8,40000 
	78 
	77 
	Potrubí měděné 64x2 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO KAUČUKU  
dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
120,00000	
3 769,00	
452 280,00	
Vlastní
 
)m	120,00000	3 769,00	452 280,00	Vlastní 

	
	
	
	
	



1,2 *100 :  
120	120,00000 

	Díl: 830	ÚT D+M ARMATURY 
	
	252 080,00 
	
	

	79 
	78 
	RV Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci DN20 
	ks 
	20,00000 
	5 181,00 
	103 620,00 
	
	Vlastní 

	80 
	79 
	RV Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci DN25 
	ks 
	20,00000 
	6 369,00 
	127 380,00 
	
	Vlastní 

	81 
	80 
	KKV Kulový kohout s vypouštěním DN20 
	ks 
	20,00000 
	501,00 
	10 020,00 
	
	Vlastní 

	82 
	81 
	KKV Kulový kohout s vypouštěním DN25 
	ks 
	20,00000 
	553,00 
	11 060,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 840	ÚT D+M POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ 
	
	319 856,40 
	
	

	83 
	82 
	Potrubí měděné 22x1,0 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č.  
193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
192,00000	
783,00	
150 336,00	
Vlastní
 
)m	192,00000	783,00	150 336,00	Vlastní 

	
	
	
	
	








1,2 *160 :  
192	192,00000 
	84 
	83 
	Potrubí měděné 28x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č.  
193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
54,00000	
943,00	
50 922,00	
Vlastní
 
)m	54,00000	943,00	50 922,00	Vlastní 
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1,2 *45 :  
54	54,00000 
	85 
	84 
	Potrubí měděné 35x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č.  
193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
104,40000	
1 136,00	
118 598,40	
Vlastní
 
)m	104,40000	1 136,00	118 598,40	Vlastní 

	
	
	
	
	



1,2 *87 :  
104,4	104,40000 

	Díl: 850	ÚT D+M POTRUBÍ - CHLAZENÍ 
	
	350 270,40 
	

	86 
	85 
	Potrubí měděné 22x1,0 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č.  
193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
46,80000	
783,00	
36 644,40	
Vlastní
 
)m	46,80000	783,00	36 644,40	Vlastní 

	
	
	
	



1,2 *39 :  
46,8	46,80000 
	87 

	86 

	Potrubí měděné 28x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO  KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
204,00000	
943,00	
192 372,00	
Vlastní
 
)m	204,00000	943,00	192 372,00	Vlastní 

	
	
	
	
	



1,2 *170 :  
204	204,00000 
	88 

	87 

	Potrubí měděné 35x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO  KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
33,60000	
1 136,00	
38 169,60	
Vlastní
 
)m	33,60000	1 136,00	38 169,60	Vlastní 

	
	
	
	
	



1,2 *28 :  
33,6	33,60000 
	89 

	88 

	Potrubí měděné 42x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO  KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
19,20000	
1 197,00	
22 982,40	
Vlastní
 
)m	19,20000	1 197,00	22 982,40	Vlastní 

	
	
	
	
	



1,2 *16 :  
19,2	19,20000 
	90 

	89 

	Potrubí měděné 54x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO  KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	 (
m	
42,00000	
1 431,00	
60 102,00	
Vlastní
 
)m	42,00000	1 431,00	60 102,00	Vlastní 

	
	
	
	
	



1,2 *35 :  
42	42,00000 
	Díl: 860	ÚT D+M Fancoily D+M 
	
	1 119 262,00 
	
	

	91 
	90 
	FCU1 - FCU kanálová, hor.i ver. 4-tr. DC mot. 
	ks 
	26,00000 
	27 514,00 
	715 364,00 
	
	Vlastní 
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	92 
	91 
	FCU2 - FCU kanálová, hor.i ver. 4-tr. DC mot. 
	ks 
	5,00000 
	30 360,00	151 80 
	0,00 
	
	Vlastní 

	93 
	92 
	FCU3 - Fancoil kazetový 4-tr 600x600 motor DC 
	ks 
	3,00000 
	47 894,00	143 68 
	2,00 
	
	Vlastní 

	94 
	93 
	FCU4 - Fancoil kazetový 4-tr 600x600 motor DC 
	ks 
	2,00000 
	54 208,00	108 41 
	6,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 870	ÚT D+M TOT elektrické D+M 
	
	32 400,00 
	
	

	95 
	94 
	Elektrické přímotopné těleso s rovnými profily, ROZMĚR 690x450 mm, výkon 300 W 
	ks 
	9,00000 
	3 600,0032 40 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 880	Zkoušky 
	
	21 450,00 
	
	

	96 
	95 
	Tlaková zkouška soustavy (24h) 
	ks 
	1,00000 
	8 450,008 45 
	0,00 
	
	Vlastní 

	97 
	96 
	Topná a provozní zkouška dle normy (72 hod) 
	ks 
	1,00000 
	6 500,006 50 
	0,00 
	
	Vlastní 

	98 
	97 
	Provozní chladicí zkouška dle normy (72 hod) 
	ks 
	1,00000 
	6 500,006 50 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 890	Všeobecné konstrukce a práce D+M 
	
	304 690,00 
	
	

	99 
	100 
	Popis potrubí, ventilů a zařízení 
	h 
	10,00000 
	520,005 20 
	0,00 
	
	Vlastní 

	100 
	101 
	Montážní, těsnící a spojovací materiál 
	ks 
	1,00000 
	11 050,00	11 05 
	0,00 
	
	Vlastní 

	101 
	102 
	Mechanizace, plošiny, stavební lešení 
	ks 
	1,00000 
	6 500,006 50 
	0,00 
	
	Vlastní 

	102 
	103 
	Přesun hmot 
	t 
	5,00000 
	6 500,0032 50 
	0,00 
	
	Vlastní 

	103 
	104 
	Doprava osob 
	km 
	500,00000 
	7,003 50 
	0,00 
	
	Vlastní 

	104 
	105 
	Dokumentace skutečného provedení požárních ucpávek, vč. knihy požárních ucpávek a  
vytvoření, protokolu 
	 (
h	
20,00000	
250,00	
5 000,00	
Vlastní
 
)h	20,00000	250,00	5 000,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	105 
	106 
	Výkresová dokumentace - skutečné provedení 
	h 
	20,00000 
	520,0010 40 
	0,00 
	
	Vlastní 

	106 
	107 
	Vedení stavebního deníku 
	h 
	10,00000 
	195,001 95 
	0,00 
	
	Vlastní 

	107 
	108 
	Inženýrská čínnost - koordinace s ostatními profesemi 
	h 
	50,00000 
	520,0026 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	108 
	109 
	Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem 
	h 
	50,00000 
	520,0026 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	109 
	110 
	Zaučení obsluhy 
	h 
	10,00000 
	520,005 20 
	0,00 
	
	Vlastní 

	110 

	111 

	Součinnost se správcem a ztížení prací spojených s nepřerušeným provozem budovy- možné  nařízení, prací po etapách / ve specifické časy tak, aby nedošlo, popřípadě pouze částečnému,  
omezení provozu 
	 (
ks	
1,00000	
13 000,00	
13 000,00	
Vlastní
 
)ks	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní 

	
	
	
	
	


























zbývající části budovy 

	111 
	112 
	Likvidace odpadu, recyklační poplatky 
	ks 
	1,00000 
	5 000,00 
	5 000,00 
	
	Vlastní 

	112 
	113 
	Protokol o zaregulování otopné soustavy 
	ks 
	1,00000 
	32 500,00 
	32 500,00 
	
	Vlastní 
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	113 
	114 
	Protokol o zaregulování chladicí soustavy 
	ks 
	1,00000 
	32 500,00	32 50 
	0,00 
	
	Vlastní 

	114 
	115 
	Vypuštění soustavy 
	h 
	30,00000 
	325,009 75 
	0,00 
	
	Vlastní 

	115 
	116 
	Znovu uvedení soustavy do provozu - napuštění, proplach, odvzdušnění 
	h 
	100,00000 
	520,0052 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	116 
	117 
	Odstavení soustavy chlazení z provozu 
	h 
	10,00000 
	520,005 20 
	0,00 
	
	Vlastní 

	117 
	118 
	Odstavení soustavy vytápění z provozu 
	h 
	10,00000 
	520,005 20 
	0,00 
	
	Vlastní 

	118 
	98 
	Požární ucpávky akusticky neprůzvučné pro kovové potrubí do DN 65, včetně označení štítkem a  
revizní, přístup k ucpávce 
	 (
ks	
4,00000	
1 560,00	
6 240,00	
Vlastní
 
)ks	4,00000	1 560,00	6 240,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	119 
	99 
	Provedení prostupů do 200 mm vrtáním ve železobetonové konstrukci, zapravení 
	ks 
	4,00000 
	2 500,0010 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: ON	Ostatní náklady 
	
	6 500,00 
	
	

	120 
	005231010R 
	Revize 
	 (
Soubor	
1,00000	
6 500,00	
6 500,00	
RTS 24/ II
 
)Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	RTS 24/ II 

	
	
	
	
	













náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. 

	Díl: 900	Bourací práce vč. odvozu a likvidace 
	
	57 325,00 
	
	

	121 
	119 
	Demontáž stávajících indukčních jednotek včetně napojení (radierů) 
	ks 
	31,00000 
	585,00 
	18 135,00 
	
	Vlastní 

	122 
	120 
	Demontáž stávajících otopných těles 
	ks 
	4,00000 
	325,00 
	1 300,00 
	
	Vlastní 

	123 
	121 
	Demontáž potrubí ve 14.NP - stoupačky, rozměr do DN32 (vytápění i chlazení) 
	m 
	168,00000 
	46,00 
	7 728,00 
	
	Vlastní 

	124 
	122 
	Demontáž potrubí ve 14.NP - horizontální rouzvod, rozměr do DN50 (vytápění i chlazení) 
	m 
	176,00000 
	59,00 
	10 384,00 
	
	Vlastní 

	125 
	123 
	Demontáž připojovacích potrubí stávajících indukčních jednotek, rozměr do DN25 (vytápění i  
chlazení) 
	 (
m	
208,00000	
46,00	
9 568,00	
Vlastní
 
)m	208,00000	46,00	9 568,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	126 
	124 
	Demontáž připojovacích potrubí stávajících otopných těles, rozměr do DN25 (vytápění i chlazení) 
	m 
	10,00000 
	46,00 
	460,00 
	
	Vlastní 

	127 
	125 
	Přesun suti 
	t 
	5,00000 
	1 950,00 
	9 750,00 
	
	Vlastní 









Celkem	3 559 391,40 
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	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	 (
Díl
: 
100	
PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-1 Z DO ROZVADĚČ
E 
R
H 
HLAVNÍ  
ROZVODNY MDO+DO
 
)Díl: 100	PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-1 Z DO ROZVADĚČE RH HLAVNÍ  
ROZVODNY MDO+DO 

	
	
	
	
	22 068,00 
	
	

	1 
	1 
	358 246738.R ODPÍNAČ POJISTKOVÝ 3NP1121-1CA20 3X160A NH000 DODÁVKA 
	KS 
	2,00000 
	1 466,00 
	2 932,00 
	
	Vlastní 

	2 
	2 
	358 251020.R POJISTKA VÝKONOVÁ NÍZKOZTRÁTOVÁ PHNA 00,  DO 100 A  GG VČETNĚ  
MONTÁŽE 
	 (
KS	
6,00000	
81,00	
486,00	
Vlastní
 
)KS	6,00000	81,00	486,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	3 
	3 
	650 06-2644.R00MONTÁŽ ODPÍNAČE 3P DO 160 A 
	KS 
	2,00000 
	550,00 
	1 100,00 
	
	Vlastní 

	4 
	4 
	TŘÍFÁZOVÝ ELEKTROMĚR COUNTIS E3X 100A PŘÍMÉ MĚŘENÍ M-BUS DODÁVKA VČETNĚ  
MONTÁŽE 
	 (
KS	
2,00000	
7 895,00	
15 790,00	
Vlastní
 
)KS	2,00000	7 895,00	15 790,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	5 
	5 
	PROPOJOVACÍ VODIČE , ÚPRAVY V KRYTU ROZVADĚČE, OZNAČENÍ JISTCÍCH 
PŘÍSTROJŮA VODIČ, KABELŮ, DODÁVKA+MONTÁŽ MDO 
	SOUBOR 
	1,00000 
	880,00 
	880,00 
	
	Vlastní 

	6 
	6 
	PROPOJOVACÍ VODIČE , ÚPRAVY V KRYTU ROZVADĚČE, OZNAČENÍ JISTCÍCH 
PŘÍSTROJŮA VODIČ, KABELŮ, DODÁVKA+MONTÁŽ DO 
	SOUBOR 
	1,00000 
	880,00 
	880,00 
	
	Vlastní 

	 (
Díl
: 
110	
PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-2 Z DO ROZVADĚČ
E 
R
H 
HLAVNÍ  
ROZVODNY MDO+DO
 
)Díl: 110	PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-2 Z DO ROZVADĚČE RH HLAVNÍ  
ROZVODNY MDO+DO 

	
	
	
	
	22 068,00 
	
	

	7 
	7 
	358 246738.R ODPÍNAČ POJISTKOVÝ 3NP1121-1CA20 3X160A NH000 DODÁVK 
	KS 
	2,00000 
	1 466,00 
	2 932,00 
	
	Vlastní 

	8 
	8 
	358 251020.R POJISTKA VÝKONOVÁ NÍZKOZTRÁTOVÁ PHNA 00, GG, DO 100  A  VČETNĚ  
MONTÁŽE 
	 (
KS	
6,00000	
81,00	
486,00	
Vlastní
 
)KS	6,00000	81,00	486,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	9 
	9 
	650 06-2644.R00MONTÁŽ ODPÍNAČE 3P DO 160 A 
	KS 
	2,00000 
	550,00 
	1 100,00 
	
	Vlastní 

	10 
	10 
	TŘÍFÁZOVÝ ELEKTROMĚR COUNTIS E3X 100A PŘÍMÉ MĚŘENÍ M-BUS  DODÁVKA  
VČETNĚ MONTÁŽE 
	 (
KS	
2,00000	
7 895,00	
15 790,00	
Vlastní
 
)KS	2,00000	7 895,00	15 790,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	11 
	11 
	PROPOJOVACÍ VODIČE , ÚPRAVY V KRYTU ROZVADĚČE, OZNAČENÍ JISTCÍCH 
PŘÍSTROJŮA VODIČ, KABELŮ, DODÁVKA+MONTÁŽ MDO 
	SOUBOR 
	1,00000 
	880,00 
	880,00 
	
	Vlastní 

	12 
	12 
	PROPOJOVACÍ VODIČE , ÚPRAVY V KRYTU ROZVADĚČE, OZNAČENÍ JISTCÍCH 
PŘÍSTROJŮA VODIČ, KABELŮ, DODÁVKA+MONTÁŽ DO 
	SOUBOR 
	1,00000 
	880,00 
	880,00 
	
	Vlastní 

	 (
Díl
: 
120	
PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-3 Z DO ROZVADĚČ
E 
R
H 
HLAVNÍ  
ROZVODNY MDO+DO
 
)Díl: 120	PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-3 Z DO ROZVADĚČE RH HLAVNÍ  
ROZVODNY MDO+DO 

	
	
	
	
	22 068,00 
	
	

	13 
	13 
	358 246738.R ODPÍNAČ POJISTKOVÝ 3NP1121-1CA20 3X160A NH000 DODÁVK 
	KS 
	2,00000 
	1 466,00 
	2 932,00 
	
	Vlastní 

	14 
	14 
	358 251020.R POJISTKA VÝKONOVÁ NÍZKOZTRÁTOVÁ PHNA 00, GG, DO 100 A  VČETNĚ  
MONTÁŽE 
	 (
KS	
6,00000	
81,00	
486,00	
Vlastní
 
)KS	6,00000	81,00	486,00	Vlastní 
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	15 
	15 
	650 06-2644.R00MONTÁŽ ODPÍNAČE 3P DO 160 A 
	KS 
	2,00000 
	550,00 
	1 100,00 
	
	Vlastní 

	16 
	16 
	TŘÍFÁZOVÝ ELEKTROMĚR COUNTIS E3X 100A PŘÍMÉ MĚŘENÍ M-BUS DODÁVKA VČETNĚ  
MONTÁŽE 
	 (
KS	
2,00000	
7 895,00	
15 790,00	
Vlastní
 
)KS	2,00000	7 895,00	15 790,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	17 
	17 
	PROPOJOVACÍ VODIČE , ÚPRAVY V KRYTU ROZVADĚČE, OZNAČENÍ JISTCÍCH 
PŘÍSTROJŮA VODIČ, KABELŮ, DODÁVKA+MONTÁŽ MDO 
	SOUBOR 
	1,00000 
	880,00 
	880,00 
	
	Vlastní 

	 (
1
8 
18	
PROPOJOVACÍ VODIČE , ÚPRAVY V KRYTU ROZVADĚČE, OZNAČENÍ JISTCÍCH  
PŘÍSTROJŮA VODIČ, KABELŮ, DODÁVKA+MONTÁŽ DO
 
)18 18	PROPOJOVACÍ VODIČE , ÚPRAVY V KRYTU ROZVADĚČE, OZNAČENÍ JISTCÍCH  
PŘÍSTROJŮA VODIČ, KABELŮ, DODÁVKA+MONTÁŽ DO 

	
	
	SOUBOR 
	1,00000 
	880,00 
	880,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 130	ROZVADĚČ R-14. NP-1 
	
	352 444,00 
	
	

	19 
	19 
	ROZVADĚČ R-14 NP-1 EI30 VESTAVNÝ  DVĚ POLE NÁPLŇ DLE VÝKRESU 
	KS 
	1,00000 
	334 834,00 
	334 834,00 
	
	Vlastní 

	20 
	20 
	650 03-2111.R00  MONTÁŽ ROZVÁDĚČE SKŘÍŇOVÉHO DĚLITELNÉHO DO 200 KG 
	KS 
	2,00000 
	2 750,00 
	5 500,00 
	
	Vlastní 

	21 
	21 
	650 14-1121.R00  UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 50 MM2 
	KS 
	10,00000 
	55,00 
	550,00 
	
	Vlastní 

	22 
	22 
	650 14-1113.R00  UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 6 MM2 
	KS 
	180,00000 
	17,00 
	3 060,00 
	
	Vlastní 

	23 
	23 
	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ PRO PŘÍSTROJE - LEPENÝ  VČETNĚ DODÁVKY ŠTÍTKU 
	KS 
	80,00000 
	50,00 
	4 000,00 
	
	Vlastní 

	24 
	24 
	POPISY VODIČŮ VČETNĚ DODÁVKY BUŽÍRKY 
	 (
SOUBOR	
1,00000	
1 500,00	
1 500,00	
Vlastní
 
)SOUBOR	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	25 
	25 
	DOPRAVA ROZVADĚČE 
	SOUBOR 
	1,00000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	
	Vlastní 

	 (
2
6 
26	
PODRUŽNÝ MATERIÁL
 
)26 26	PODRUŽNÝ MATERIÁL 

	
	
	SOUBOR 
	1,00000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 140	ROZVADĚČ R-14. NP-2 
	
	349 884,00 
	
	

	27 
	27 
	ROZVADĚČ R-14 NP-2 EI30 VESTAVNÝ  DVĚ POLE NÁPLŇ DLE VÝKRESU 
	KS 
	1,00000 
	334 034,00 
	334 034,00 
	
	Vlastní 

	28 
	28 
	650 03-2111.R00  MONTÁŽ ROZVÁDĚČE SKŘÍŇOVÉHO DĚLITELNÉHO DO 200 KG 
	KS 
	2,00000 
	2 750,00 
	5 500,00 
	
	Vlastní 

	29 
	29 
	650 14-1121.R00  UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 50 MM2 
	KS 
	10,00000 
	55,00 
	550,00 
	
	Vlastní 

	30 
	30 
	650 14-1113.R00  UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 6 MM2 
	KS 
	150,00000 
	17,00 
	2 550,00 
	
	Vlastní 

	31 
	31 
	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ PRO PŘÍSTROJE - LEPENÝ  VČETNĚ DODÁVKY ŠTÍTKU 
	KS 
	55,00000 
	50,00 
	2 750,00 
	
	Vlastní 

	32 
	32 
	POPISY VODIČŮ VČETNĚ DODÁVKY BUŽÍRKY 
	 (
SOUBOR	
1,00000	
1 500,00	
1 500,00	
Vlastní
 
)SOUBOR	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	33 
	33 
	DOPRAVA ROZVADĚČE 
	SOUBOR 
	1,00000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	
	Vlastní 

	 (
3
4 
34	
PODRUŽNÝ MATERIÁL
 
)34 34	PODRUŽNÝ MATERIÁL 

	
	
	SOUBOR 
	1,00000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 150	ROZVADĚČ R-14. NP-3 
	
	407 576,00 
	
	

	35 
	35 
	ROZVADĚČ R-14 NP-3 EI30 VESTAVNÝ  DVĚ POLE NÁPLŇ DLE VÝKRESU 
	KS 
	1,00000 
	387 936,00 
	387 936,00 
	
	Vlastní 

	36 
	36 
	650 03-2111.R00  MONTÁŽ ROZVÁDĚČE SKŘÍŇOVÉHO DĚLITELNÉHO DO 200 KG 
	KS 
	2,00000 
	2 750,00 
	5 500,00 
	
	Vlastní 
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	37 
	37 
	650 14-1121.R00  UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 50 MM2 
	KS 
	10,00000 
	55,00 
	550,00 
	
	Vlastní 

	38 
	38 
	650 14-1113.R00  UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 6 MM2 
	KS 
	270,00000 
	17,00 
	4 590,00 
	
	Vlastní 

	39 
	39 
	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ PRO PŘÍSTROJE - LEPENÝ  VČETNĚ DODÁVKY ŠTÍTKU 
	KS 
	90,00000 
	50,00 
	4 500,00 
	
	Vlastní 

	40 
	40 
	POPISY VODIČŮ VČETNĚ DODÁVKY BUŽÍRKY 
	 (
SOUBOR	
1,00000	
1 500,00	
1 500,00	
Vlastní
 
)SOUBOR	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	41 
	41 
	DOPRAVA ROZVADĚČE 
	SOUBOR 
	1,00000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	
	Vlastní 

	 (
4
2 
42	
PODRUŽNÝ MATERIÁL
 
)42 42	PODRUŽNÝ MATERIÁL 

	
	
	SOUBOR 
	1,00000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 160	DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADČE R-ROZVODNA 
	
	60 954,00 
	
	

	43 
	43 
	358 891402.R  CHRÁNIČ NADPROUDOVÝ OLI-10B-1N-030AC DODÁVKA+MONTÁŽ TYP A 
	KS 
	4,00000 
	2 099,00 
	8 396,00 
	
	Vlastní 

	44 
	44 
	358 891402.R  CHRÁNIČ NADPROUDOVÝ OLI-16B-1N-030AC DODÁVKA+MONTÁŽ TYP A 
	KS 
	9,00000 
	1 853,00 
	16 677,00 
	
	Vlastní 

	45 
	45 
	358 22001016.R JISTIČ DO 80 A 1 PÓL. CHARAKTERISTIKA B, LTN-10B-1  VČETNĚ 
MONTÁŽE JISTIČE 
	KS 
	5,00000 
	303,00 
	1 515,00 
	
	Vlastní 

	46 
	46 
	358 22002413.R  JISTIČ DO 80 A 3 PÓL. CHARAKTERIST. B, LTN-25B-3  VČETNĚ 
MONTÁŽE JISTIČE 
	KS 
	1,00000 
	870,00 
	870,00 
	
	Vlastní 

	47 
	47 
	220 30-0961.R00 SVORKA ŘADOVÁ RS 2,5 - 4 
	KS 
	45,00000 
	24,00 
	1 080,00 
	
	Vlastní 

	48 
	48 
	345 61101.R SVORKA ŘADOVÁ RS 2,5/0 PŘÍRODNÍ 
	KS 
	40,00000 
	24,00 
	960,00 
	
	Vlastní 

	49 
	49 
	345 61102.R SVORKA ŘADOVÁ RS 6/0 PŘÍRODNÍ 
	KS 
	5,00000 
	28,00 
	140,00 
	
	Vlastní 

	50 
	50 
	650 14-1111.R00 UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 2,5 MM2 
	KS 
	60,00000 
	11,00 
	660,00 
	
	Vlastní 

	51 
	51 
	650 14-1113.R00  UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 6 MM2 
	KS 
	5,00000 
	17,00 
	85,00 
	
	Vlastní 

	52 
	52 
	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ PRO PŘÍSTROJE - LEPENÝ  VČETNĚ DODÁVKY ŠTÍTKU 
	KS 
	25,00000 
	33,00 
	825,00 
	
	Vlastní 

	53 
	53 
	PROPOJOVACÍ VODIČE DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ MONTÁŽE 
	 (
SOUBOR	
1,00000	
5 500,00	
5 500,00	
Vlastní
 
)SOUBOR	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	 (
5
4 
54	
POPISY VODIČŮ VČETNĚ DODÁVKY BUŽÍRKY A ÚPRAV V KRYTU ROZVADĚČE
 
)54 54	POPISY VODIČŮ VČETNĚ DODÁVKY BUŽÍRKY A ÚPRAV V KRYTU ROZVADĚČE 

	
	
	SOUBOR 
	1,00000 
	2 750,00 
	2 750,00 
	
	Vlastní 

	55 
	55 
	650 07-2165.R00MONTÁŽ VYPÍNAČE HLAVNÍHO 3PÓL MODULOVÉHO DO 125 A 
	KS 
	2,00000 
	550,00 
	1 100,00 
	
	Vlastní 

	56 
	56 
	VYPÍNAČ MSN-125-3 DODÁVKA 
	KS 
	2,00000 
	2 303,00 
	4 606,00 
	
	Vlastní 

	57 
	57 
	TŘÍFÁZOVÝ ELEKTROMĚR COUNTIS E3X 100A PŘÍMÉ MĚŘENÍ M-BUS DODÁVKA VČETNĚ  
MONTÁŽE 
	 (
KS	
2,00000	
7 895,00	
15 790,00	
Vlastní
 
)KS	2,00000	7 895,00	15 790,00	Vlastní 
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	Díl: 170	OVLADAČ TOTAL STOP U ROZVADĚČŮ R-14NP-1,R-14NP-2,R-14NP-3 
	
	2 583,00 
	
	

	58 
	58 
	TLAČÍTKO POŽÁRNÍ GEWISS IP 55 DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ MONTÁŽE 
	KS 
	3,00000 
	861,00 
	2 583,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 180	KABELY BEZ ŽALUZIÍ A FAINCOILŮ A RPBZ 
	
	1 585 550,00 
	
	

	59 
	59 
	650 12-4147.RT6  ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 6 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- 
CXKH-R 3 X 6 MM2 
	 (
M	
270,00000	
141,00	
38 070,00	
Vlastní
 
)M	270,00000	141,00	38 070,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	60 
	60 
	650 12-4149.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 10 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- 
CXKH-R 3 X 10 MM2 
	M 
	260,00000 
	189,00 
	49 140,00 
	
	Vlastní 

	61 
	61 
	650 12-4141.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 1,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- 
CXKH-R 3 X 1,5 MM2 
	M 
	4 000,00000 
	73,00 
	292 000,00 
	
	Vlastní 

	62 
	62 
	650 12-4261.RT7 ULOŽENÍ KABELU CU 5 X 1,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- 
CXKH-V 5 X 1,5 MM2 
	M 
	230,00000 
	89,00 
	20 470,00 
	
	Vlastní 

	63 
	63 
	650 12-4143.RT6  ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 2,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 
1-CXKH-R 3 X 2,5 MM2 
	M 
	7 200,00000 
	86,00 
	619 200,00 
	
	Vlastní 

	 (
6
4 
64	
650 12-4267.RT6 
 
)64 64	650 12-4267.RT6  

	
	ULOŽENÍ KABELU CU 5 X 6 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- CXKH-R 5 X 6 MM2 
	M 
	320,00000 
	195,00 
	62 400,00 
	
	Vlastní 

	65 
	65 
	650 12-4273.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 5 X 25 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- 
CXKH-R 5 X 25 MM2 
	M 
	310,00000 
	627,00 
	194 370,00 
	
	Vlastní 

	66 
	66 
	650 12-4275.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 5 X 35 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- 
CXKH-R 5 X 35 MM2 
	M 
	200,00000 
	881,00 
	176 200,00 
	
	Vlastní 

	 (
6
7 
67	
650 12-4277.RT6 
 
)67 67	650 12-4277.RT6  

	
	ULOŽENÍ KABELU CU 5 X 50 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- CXKH-R 5 X 50 MM2 
	M 
	100,00000 
	1 235,00 
	123 500,00 
	
	Vlastní 

	 (
6
8 
68	
650 09-40505 .RT6 ULOŽENÍ KABELU CU J-H(ST)H 2X2X0,8 PEVNĚ VČETNĚ DODÁVKY  
KABELU J-H(ST)H 2X2X0,8
 
)68 68	650 09-40505 .RT6 ULOŽENÍ KABELU CU J-H(ST)H 2X2X0,8 PEVNĚ VČETNĚ DODÁVKY  
KABELU J-H(ST)H 2X2X0,8 

	
	
	M 
	150,00000 
	68,00 
	10 200,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 190	PŘIPOJENÍ ŽALUZIOVÝCH OVLADAČŮ 
	
	118 664,00 
	
	

	69 
	69 
	650 12-4141.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 1,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- 
CXKH-R 3 X 1,5 MM2 
	 (
M	
830,00000	
73,00	
60 590,00	
Vlastní
 
)M	830,00000	73,00	60 590,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	70 
	70 
	222 26-0072.R00KRABICE KPR 68 DO DUTÝCH STĚN MONTÁŽ VČETNĚ VYSEKÁNÍ 
OTVORU 
	KS 
	47,00000 
	86,00 
	4 042,00 
	
	Vlastní 

	71 
	71 
	345 715165.R KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ KPR 68 DODÁVKA 
	KS 
	47,00000 
	86,00 
	4 042,00 
	
	Vlastní 
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	72 
	72 
	210 01-0003.RU2TRUBKA OHEBNÁ POD OMÍTKU, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 25 MM, VČETNĚ 
DODÁVKY MONOFLEX 1425 
	M 
	470,00000 
	52,0024 44 
	0,00 
	
	Vlastní 

	73 
	73 
	460 68-0023.RT1 
	PRŮRAZ ZDIVEM V CIHLOVÉ ZDI TLOUŠŤKY 45 CM, DO PRŮMĚRU 6 CM 
	KS 
	47,00000 
	55,002 58 
	5,00 
	
	Vlastní 

	74 
	74 
	974 05-1313.R00FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY DO 30X30 MM, ZDIVO,CIHEL.TVÁRNICE 
	M 
	100,00000 
	44,004 40 
	0,00 
	
	Vlastní 

	75 
	75 
	SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ 1+1 S BLOKOVÁNÍM, S KRYTEM A  
RÁMEČKEM VČETNĚ MONTÁŽE 
	 (
KS	
47,00000	
395,00	
18 565,00	
Vlastní
 
)KS	47,00000	395,00	18 565,00	Vlastní 

	
	
	
	
	










POZNÁMKA  NAPOJENÍ POHONŮ ŽALUZIÍ Z ŽALUZIOVÝCH OVLADAČŮ JE SOUČÁSTÁ DODAVATEL ŽAUZIÍ 

	Díl: 200	PŘIPOJENÍ TERMOSTATŮ PRO FAINCOILY A SKŘÍNÍ RMA 
	
	45 738,00 
	

	76 
	76 
	650 12-4141.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 1,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- 
CXKH-R 3 X 1,5 MM2 
	 (
M	
300,00000	
73,00	
21 900,00	
Vlastní
 
)M	300,00000	73,00	21 900,00	Vlastní 

	
	
	
	

	77 
	77 
	650 12-4143.RT6  ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 2,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 
1-CXKH-R 3 X 2,5 MM2 
	M 
	220,00000 
	86,00	18 920,00 
	
	Vlastní 

	78 
	78 
	345 715165.R KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ KPR 68 DODÁVKA 
	KS 
	19,00000 
	86,001 634,00 
	
	Vlastní 

	79 
	79 
	222 26-0072.R00 KRABICE KPR 68 DO DUTÝCH STĚN MONTÁŽ VČETNĚ VYSEKÁNÍ  
OTVORU 
	 (
KS	
19,00000	
86,00	
1 634,00	
Vlastní
 
)KS	19,00000	86,00	1 634,00	Vlastní 

	
	
	
	

	80 
	80 
	974 05-1313.R00FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY DO 30X30 MM, ZDIVO,CIHEL.TVÁRNICE 
	M 
	30,00000 
	55,001 650,00 
	
	Vlastní 








POZNÁMKA PŘIPOJENÍ FAINCOILŮ Z TERMOSTATŮ VČETNĚ DODÁVKY TERMOSTATŮ JE SUUČÁSTÁ DODAVATE  REGULACE FAINCOILŮ 

	Díl: 210	PŘÍSTROJE-SPÍNAČE 
	
	73 652,00 
	
	

	81 
	81 
	345 35400.R PŘÍSTROJ SPÍNAČE JEDNOPÓLOVÉHO, ŘAZENÍ 1, 1SO 3558-A01340   
VČETNĚ KRYTU A RÁMEČKU 
	 (
KS	
38,00000	
250,00	
9 500,00	
Vlastní
 
)KS	38,00000	250,00	9 500,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	82 
	82 
	210 11-0001.R00 210 11-0001.R00 SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ JEDNOPÓL.- ŘAZ. 1, 
OBYČ.PROSTŘEDÍ 
	KS 
	38,00000 
	250,00 
	9 500,00 
	
	Vlastní 

	83 
	83 
	345 35443.R PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE SÉRIOVÉHO, ŘAZENÍ 5 3559-A05345	VČETNĚ 
KRYTU A RÁMEČKU 
	KS 
	29,00000 
	300,00 
	8 700,00 
	
	Vlastní 

	84 
	84 
	210 11-0003.R00 SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ SERIOVÝ - ŘAZ. 5, OBYČ.PROSTŘEDÍ 
	KS 
	29,00000 
	300,00 
	8 700,00 
	
	Vlastní 

	85 
	85 
	345 35444.RPŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE STŘÍDAVÉHO, ŘAZENÍ 6, 6SO 3559-A06345	VČETNĚ  
KRYTU A RÁMEČKU 
	 (
KS	
31,00000	
258,00	
7 998,00	
Vlastní
 
)KS	31,00000	258,00	7 998,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	86 
	86 
	210 11-0004.R00SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ STŘÍDAVÝ - ŘAZ. 6, OBYČ.PROSTŘEDÍ 
	KS 
	31,00000 
	258,00 
	7 998,00 
	
	Vlastní 
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	87 
	87 
	345 715165.R KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ KPR 68 DODÁVKA 
	KS 
	98,00000 
	86,00 
	8 428,00 
	
	Vlastní 

	88 
	88 
	222 26-0072.R00 KRABICE KPR 68 DO DUTÝCH STĚN MONTÁŽ VČETNĚ VYSEKÁNÍ  
OTVORU 
	 (
KS	
98,00000	
86,00	
8 428,00	
Vlastní
 
)KS	98,00000	86,00	8 428,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	89 
	89 
	974 05-1313.R00FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY DO 30X30 MM, ZDIVO,CIHEL.TVÁRNICE 
	M 
	80,00000 
	55,00 
	4 400,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 220	SVORKY WAGO 
	
	13 530,00 
	
	

	90 
	90 
	210 01-0535.RT2  ZAPOJENÍ VODIČE DO WAGO SVORKY, VČETNĚ WAGO COMPACT 2  
/2273-202/ 
	 (
KS	
350,00000	
10,00	
3 500,00	
Vlastní
 
)KS	350,00000	10,00	3 500,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	91 
	91 
	210 01-0535.RT3  ZAPOJENÍ VODIČE DO WAGO SVORKY, VČETNĚ WAGO COMPACT 3 
/2273-203/ 
	KS 
	300,00000 
	10,00 
	3 000,00 
	
	Vlastní 

	92 
	92 
	210 01-0535.RT4  ZAPOJENÍ VODIČE DO WAGO SVORKY, VČETNĚ WAGO COMPACT 4 
/2273-204/ 
	KS 
	290,00000 
	11,00 
	3 190,00 
	
	Vlastní 

	93 
	93 
	210 01-0535.RT5  ZAPOJENÍ VODIČE DO WAGO SVORKY, VČETNĚ WAGO COMPACT 5 
/2273-205/ 
	KS 
	120,00000 
	15,00 
	1 800,00 
	
	Vlastní 

	 (
9
4 
94	
210 01-0535.RT
8  
ZAPOJENÍ VODIČE DO WAGO SVORKY, VČETNĚ WAGO COMPACT 8  
/2273-208/
 
)94 94	210 01-0535.RT8  ZAPOJENÍ VODIČE DO WAGO SVORKY, VČETNĚ WAGO COMPACT 8  
/2273-208/ 

	
	
	KS 
	85,00000 
	24,00 
	2 040,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 230	PŘÍSTROJE-ZÁSUVKY 
	
	223 126,00 
	
	

	95 
	95 
	345 51612.RZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S OCHRANNÝM KOLÍKEM, S CLONKAMI 5518A- 
A2359	VČETNĚ RÁMEČKU 
	 (
KS	
97,00000	
170,00	
16 490,00	
Vlastní
 
)KS	97,00000	170,00	16 490,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	96 
	96 
	345 51622.R ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S OCHRANNÝMI KOLÍKY, S CLONKAMI, S 
NATOČENOU DUTINOU 
	KS 
	105,00000 
	206,00 
	21 630,00 
	
	Vlastní 

	97 
	97 
	650 05-2711.R00 MONTÁŽ ZÁSUVKY ZAPUŠTĚNÉ 2P+PE 
	KS 
	202,00000 
	110,00 
	22 220,00 
	
	Vlastní 

	98 
	98 
	JEDNOZÁSUVKA MEDICAL VČETNĚ RÁMEČKU	DO PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU  
BARVA DLE  OBĚŽNÍKU ŘEDITELE Č., 25/2022 
	 (
KS	
25,00000	
208,00	
5 200,00	
Vlastní
 
)KS	25,00000	208,00	5 200,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	99 
	99 
	JEDNOZÁSUVKA MEDICAL	DO  S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU PRO ZDRAVOTNICKOU 
TECHNIKU A MONITORY BARVA DLE, OBĚŽNÍKU ŘEDITELE Č. 25/2022 
	KS 
	4,00000 
	640,00 
	2 560,00 
	
	Vlastní 

	100 
	100 
	650 05-2711.R00 MONTÁŽ ZÁSUVKY ZAPUŠTĚNÉ 2P+PE 
	KS 
	29,00000 
	110,00 
	3 190,00 
	
	Vlastní 

	101 
	101 
	DVOJZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ DATOVÉ TECHNIKY (PC)- PRACOVNÍ MÍSTA   
ZAPUŠTĚNÁ BARVA DLE  OBĚŽNÍKU, ŘEDITELE Č. 25/2022 
	 (
KS	
115,00000	
206,00	
23 690,00	
Vlastní
 
)KS	115,00000	206,00	23 690,00	Vlastní 
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	102 
	102 
	DVOJZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ DATOVÉ TECHNIKY (PC) PRO PRACOVNÍ MÍSTA 
ZAPUŠTĚNÁ SPŘEPĚŤOVOU OCHRANOU A, SIGNALIZACÍ STAVU  BARVA DLE   OBĚŽNÍKU ŘEDITELE Č. 25/2022 
	KS 
	16,00000 
	1 098,0017 56 
	8,00 
	
	Vlastní 

	103 
	103 
	650 05-2711.R00 MONTÁŽ ZÁSUVKY ZAPUŠTĚNÉ 2P+PE 
	KS 
	131,00000 
	110,0014 41 
	0,00 
	
	Vlastní 

	104 
	104 
	ZÁSUVKA MEDICAL DVOJNÁSOBNÁ  PRO PŘIPOJENÍ DATOVÉ TECHNIKY (PC)  V  
PARAPETNÍM ŽLABU DISPEČINK  BARVA, DLE  OBĚŽNÍKU ŘEDITELE Č. 25/2022 
	 (
KS	
30,00000	
496,00	
14 880,00	
Vlastní
 
)KS	30,00000	496,00	14 880,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	105 
	105 
	ZÁSUVKA MEDICAL DVOJNÁSOBNÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU PRO PŘIPOJENÍ 
DATOVÉ TECHNIKY (PC)  V PARAPETNÍM, ŽLABU SPŘEPĚŤOVOU OCHRANOU A  SIGNALIZACÍ STAVU DISPEČINK  BARVA DLE  OBĚŽNÍKU ŘEDITELE Č. 25/2022 
	KS 
	3,00000 
	1 098,003 29 
	4,00 
	
	Vlastní 

	106 
	106 
	650 05-2711.R00 MONTÁŽ ZÁSUVKY ZAPUŠTĚNÉ 2P+PE 
	KS 
	33,00000 
	110,003 63 
	0,00 
	
	Vlastní 

	107 
	107 
	222 26-0072.R00 KRABICE KPR 68 DO DUTÝCH STĚN MONTÁŽ VČETNĚ VYSEKÁNÍ  
OTVORU 
	 (
KS	
362,00000	
86,00	
31 132,00	
Vlastní
 
)KS	362,00000	86,00	31 132,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	108 
	108 
	345 715165.R KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ KPR 68 DODÁVKA 
	KS 
	362,00000 
	86,0031 13 
	2,00 
	
	Vlastní 

	109 
	109 
	974 05-1313.R00FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY DO 30X30 MM, ZDIVO,CIHEL.TVÁRNICE 
	M 
	220,00000 
	55,0012 10 
	0,00 
	
	Vlastní 
















POZNÁMKA ZÁSUVKY DO ZIS A VDO ZIS UMÍSTĚNÉ VE ZDROJOVÝCH SOUPECH, MOSTECH A VE ZDROJOVÝCH RAMPÁCH JSOU DODÁVKOU DODAVETELE NEMOCNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ 

	Díl: 240	PARAPETNÍ KANÁL DISPEČINK 
	
	8 835,00 
	

	110 
	110 
	345 7099953.R	KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ PK 170 X 70D, DÉLKA 2 M VČETNĚ PŘEPÁŽEK  
A KONCOVEK 
	 (
KS	
5,00000	
1 103,00	
5 515,00	
Vlastní
 
)KS	5,00000	1 103,00	5 515,00	Vlastní 

	
	
	
	

	 (
11
1 
111	
MONTÁŽ PARAPETNÍHO ŽLABU
 
)111 111	MONTÁŽ PARAPETNÍHO ŽLABU 

	
	
	SOUBOR 
	1,00000 
	1 100,00	1 100,00 
	
	Vlastní 

	112 
	112 
	KRABICE DO PARAPETNÍHO ŽLABU VŠETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE 
	KS 
	30,00000 
	74,002 220,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 250	PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ RPBZ KABELÁŽ 
	
	46 060,00 
	

	113 
	113 
	650 12-4261.RT7 ULOŽENÍ KABELU CU 5 X 1,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- 
CXKH-V 5 X 1,5 MM2 
	 (
M	
260,00000	
111,00	
28 860,00	
Vlastní
 
)M	260,00000	111,00	28 860,00	Vlastní 

	
	
	
	

	114 
	114 
	650 12-4143.RT6  ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 2,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 
1-CXKH-R 3 X 2,5 MM2 
	M 
	200,00000 
	86,00	17 200,00 
	
	Vlastní 









POZNÁMKA : PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH PRVKŮ (VENTILÁTORY, POŽÁRNÍ KLAPKY) VČETNĚ PŘIPOJENÍ KABELŮ OD PRVLŮ DO DVOU ROZVDĚČŮ UPS +RPPBZ JE SOUČÁSTÍ PROFESE MAR 
POZNÁMKA ROZVADĚČE UPS+RPBZ  NEJSOU SUUČÁSTÍ SILNOPROUDU- SAMOSTATNÁ DODÁVKA A MONTÁŽ PROFESE MAR 
Díl: 260	DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY	236 180,00 
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	115 
	115 
	553 1300006.R ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ DZI 60 X 400 BZNCR L = 3 M, S 
INTEGROVANOU SPOJKOU DODÁVKA 
	KS 
	120,00000 
	1 464,00	175 68 
	0,00 
	
	Vlastní 

	116 
	116 
	220 26-4116.R00 KABEL.ŽLAB DRÁTĚNÝ S INTEGR.SPOJKOU DZI 60X400 MM VČETNĚ 
UCYCENÍ NA STĚNU MONTÁŽ 
	M 
	350,00000 
	110,0038 50 
	0,00 
	
	Vlastní 

	117 

	117 

	553 1300066.R PODPĚRA NA STĚNU PRO KABELOVÝ ŽLAB DZI  500 DODÁVKA  MATERIÁLU VČETNĚ MONTÁŽE,, VZDÁLENOSTI PODPĚR DLE MÍSTNÍHO ZATÍŽENÍ 
PODLE POŽADAVKU VÝROBCE 
	SOUBOR 
	1,00000 
	11 000,00	11 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	 (
11
8 
118	
KOTVY, ŠROUBY, VRTÁNÍ, ZÁVITOVÉ TYČE DODÁVKA MATERIÁLU VETNĚ MONTÁŽE
 
)118 118	KOTVY, ŠROUBY, VRTÁNÍ, ZÁVITOVÉ TYČE DODÁVKA MATERIÁLU VETNĚ MONTÁŽE 

	
	
	SUBOR 
	1,00000 
	11 000,00	11 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 270	TRANSFORMÁTORY DO ZIS A VDO ZIS 
	
	339 147,00 
	
	

	119 
	119 
	CP305-IO - DOTYKOVÝ PANELB95100051  DODÁVKA 
	KS 
	1,00000 
	22 908,00	22 90 
	8,00 
	
	Vlastní 

	120 
	120 
	CP305 - KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ - PŘÍSLUŠENSTVÍB923710 DODÁVKA 
	KS 
	1,00000 
	586,0058 
	6,00 
	
	Vlastní 

	121 
	121 
	ES710/3150-GL - ODDĚLOVACÍ TRANSF. JEDNOFÁZOVÝ 230/230 B92090001 U1N 230 V,  
U2N 230 V, P2N 3150 VA, DODÁVKA 
	 (
KS	
1,00000	
30 159,00	
30 159,00	
Vlastní
 
)KS	1,00000	30 159,00	30 159,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	122 
	122 
	ES710/5000-GL - ODDĚLOVACÍ TRANSF. JEDNOFÁZOVÝ 230/230  B92090003, U1N 230 V, 
U2N 230 V, P2N 5000 VA, DODÁVKA 
	KS 
	2,00000 
	39 262,00	78 52 
	4,00 
	
	Vlastní 

	123 
	123 
	ES710/6300-GL - ODDĚLOVACÍ TRANSF. JEDNOFÁZOVÝ 230/230  B92090004, U1N 230 V, 
U2N 230 V, P2N 6300 VA, DODÁVKA 
	KS 
	2,00000 
	42 135,00	84 27 
	0,00 
	
	Vlastní 

	124 
	124 
	SLUŽBA - NASTAVENÍ A OVĚŘENÍ PŘÍSTROJŮ BENDER  ,S00000004 
	KS 
	1,00000 
	11 000,00	11 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	125 
	125 
	KRYT TRANSFORMÁTORŮ IP23 / RAL7032, ESDS0107-1 
	KS 
	5,00000 
	19 440,00	97 20 
	0,00 
	
	Vlastní 

	126 
	126 
	DOPRAVA 
	 (
SOUBOR	
1,00000	
1 500,00	
1 500,00	
Vlastní
 
)SOUBOR	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	 (
12
7 
127	
PODRUŽNÝ MATERIÁL
 
)127 127	PODRUŽNÝ MATERIÁL 

	
	
	SOUBOR 
	1,00000 
	2 000,002 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	128 
	128 
	MONTÁŽ KOMPONENTŮ 
	KS 
	1,00000 
	11 000,00	11 00 
	0,00 
	
	Vlastní 























POZNÁMKA : ULOŽENÍ KTYTŮ TRANSFORMÁTORŮ S TRANSFORMÁTORY DO ODDĚLENÉHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU DPI 30 JE SOUČÁSTÍ STAVBY 

	Díl: 280	SKŘÍNĚ PRO NAPÁJENÍ SERVERŮ 
	
	5 996,00 
	
	

	129 
	129 
	PLASTVÁ SKŘÍŇ 18 MODULŮ,  IP65 S VÝVODKAMI OSAZENA :  5XJISTIČ JEDNOPOĹOVÝ  
16A, 10KA  DODÁVKA, +MONTÁŽ 
	 (
KS	
2,00000	
2 118,00	
4 236,00	
Vlastní
 
)KS	2,00000	2 118,00	4 236,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	130 
	130 
	PŘIPOJENÍ, OZNAČENÍ KABELŮ A JISTÍCÍCH PRVKŮ-SKŘÍŇ1 DODÁVKA+MONTÁŽ 
	SOUBOR 
	1,00000 
	880,00 
	880,00 
	
	Vlastní 

	131 
	131 
	PŘIPOJENÍ, OZNAČENÍ KABELŮ A JISTÍCÍCH PRVKŮ-SKŘÍŇ 2 DODÁVKA+MONTÁŽ 
	SOUBOR 
	1,00000 
	880,00 
	880,00 
	
	Vlastní 
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	Díl: 290	DEMONTÁŽE 
	
	33 000,00 
	
	

	132 

	132 

	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE V DOTČENÝCH REKONSTRUOVANÝCH  PROSTORECH VČETNĚ VEŠKERÝCH, STÁVAJÍCÍCH KABELŮ A PŘÍSTROJŮ A VČETNĚ  
LIKVIDACE ODPADU 
	 (
SOUBOR	
1,00000	
16 500,00	
16 500,00	
Vlastní
 
)SOUBOR	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	133 


	133 


	DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE V PROSTORU NOVÉHO ROZVADĚČE R-14NP-1 VČETNĚ STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH A, ODOVODNÍCH KABELŮ K ROZVADĚČI A VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU 
	SOUBOR 
	1,00000 
	16 500,00 
	16 500,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 300	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ 
	
	
	443 918,00 
	
	










 (
SKŘÍNĚ HOP MX
 
)SKŘÍNĚ HOP MX 


	134 
	134 
	 (
KRABICE ODBOČNÁ KT 250, BEZ ZAPOJENÍ - OBDÉLNÍKOVÁ, VČETNĚ  
DODÁVKY KT 250 S VÍČKEM
 
)210 01-0315.RT3 KRABICE ODBOČNÁ KT 250, BEZ ZAPOJENÍ - OBDÉLNÍKOVÁ, VČETNĚ  
DODÁVKY KT 250 S VÍČKEM 

	
	 (
KS	
13,00000	
514,00	
6 682,00	
Vlastní
 
)KS	13,00000	514,00	6 682,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	135 
	135 
	SVORKOVNICE HOP 
	KS 
	13,00000 
	272,00 
	3 536,00 
	
	Vlastní 

	136 
	136 
	650 12-1115.RT4 ULOŽENÍ VODIČE CU 4 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY VODIČE  (CY) 4  
MM2 
	 (
M	
3 800,00000	
48,00	
182 400,00	
Vlastní
 
)M	3 800,00000	48,00	182 400,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	137 
	137 
	650 12-1117.RT4 ULOŽENÍ VODIČE CU 6 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY VODIČE  (CY) 6 
MM2 
	M 
	400,00000 
	57,00 
	22 800,00 
	
	Vlastní 

	138 
	138 
	650 12-1121.RT2 
(CY) 16 MM2 
	ULOŽENÍ VODIČE CU 16 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY VODIČE H07V-R 
	M 
	1 850,00000 
	105,00 
	194 250,00 
	
	Vlastní 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	139 
	139 
	MONTÁŽ PŘIPOJOVACÍCH SVOREK VČETNĚ DODÁVKY SVOREK 
	KS 
	130,00000 
	165,00 
	21 450,00 
	
	Vlastní 

	140 
	140 
	SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ DVOJNÁSOBNÁ, ZAPUŠTĚNÁ+RÁMEČEK  
REFLEX DODÁVKA VČETNĚ  MONTÁŽE 
	 (
KS	
6,00000	
840,00	
5 040,00	
Vlastní
 
)KS	6,00000	840,00	5 040,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	141 
	141 
	345 715165.R KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ KPR 68 DODÁVKA 
	KS 
	30,00000 
	86,00 
	2 580,00 
	
	Vlastní 

	142 
	142 
	222 26-0072.R00 KRABICE KPR 68 DO DUTÝCH STĚN MONTÁŽ VČETNĚ VYSEKÁNÍ  
OTVORU 
	 (
KS	
30,00000	
86,00	
2 580,00	
Vlastní
 
)KS	30,00000	86,00	2 580,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	143 
	143 
	210 01-0003.RU2 TRUBKA OHEBNÁ POD OMÍTKU, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 25 MM, VČETNĚ 
DODÁVKY MONOFLEX 1425 
	M 
	50,00000 
	52,00 
	2 600,00 
	
	Vlastní 

	 (
Díl
: 
310	
NOUZOVÉ A PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ-PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ  
ROZVODY
 
)Díl: 310	NOUZOVÉ A PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ-PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ  
ROZVODY 

	
	
	
	
	
	100 700,00 
	
	

	144 
	144 
	345 7160101.R KRABICE KSK 100 PO  DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE 
	KS 
	50,00000 
	156,00 
	7 800,00 
	
	Vlastní 
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	145 
	145 
	220 26-4991.R00  MONTÁŽ DESKY PRO EL. KRABICE NA KABELOVÝ ŽLAB VČETNĚ 
DODÁVKY DESKY A UPEVNĚNÍ, KRABICE" 
	KS 
	50,00000 
	88,00 
	4 400,00 
	
	Vlastní 

	146 
	146 
	650 12-4261.RT7 ULOŽENÍ KABELU CU 5 X 1,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- 
CXKH-V 5 X 1,5 MM2 
	M 
	200,00000 
	111,00 
	22 200,00 
	
	Vlastní 

	147 
	147 
	210 20-0212.R00 SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ PŘISAZENÉ, 2 ZDROJE 
	KS 
	50,00000 
	1 326,00 
	66 300,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 320	SVÍTDLA 
	
	3 512 978,00 
	
	

	148 
	148 
	F-SVÍTIDLO NOČNÍ DO PODHLEDU, LED, IP65 TYP A PŘÍKON DLE POŽADAVKU  
INVESTORA 
	 (
KS	
4,00000	
645,00	
2 580,00	
Vlastní
 
)KS	4,00000	645,00	2 580,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	149 
	149 
	G-SVÍTIDLO POCHŮZKOVÉ  DO PODHLEDU, LED, IP65 TYP A PŘÍKON DLE POŽADAVKU 
INVESTORA 
	KS 
	12,00000 
	645,00 
	7 740,00 
	
	Vlastní 

	150 
	150 
	N- SVÍTIDLO NÁSTĚNNÍ IP65 LED 13W 
	KS 
	5,00000 
	830,00 
	4 150,00 
	
	Vlastní 

	151 
	151 
	650 10-1511.R00 MONTÁŽ LED SVÍTIDLA STROPNÍHO VESTAVNÉHO 
	KS 
	21,00000 
	385,00 
	8 085,00 
	
	Vlastní 

	152 
	152 
	A-VESTAVNÉ SVÍTÍDLO DO ČISTÝCH PROSTOR 4600LM, STMÍVATELNÉ DALI,  
ČTVERCOVÉ 598X598MM, 4000K 
	 (
KS	
6,00000	
23 345,00	
140 070,00	
Vlastní
 
)KS	6,00000	23 345,00	140 070,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	153 
	153 
	B  -VESTAVNÉ SVÍTÍDLO DO ČISTÝCH PROSTOR 6600LM, STMÍVATELNÉ DALI, 
ČTVERCOVÉ 598X598MM, 4000K 
	KS 
	8,00000 
	23 834,00 
	190 672,00 
	
	Vlastní 

	154 
	154 
	B TW-VESTAVNÉ SVÍTÍDLO DO ČISTÝCH PROSTOR 6600LM, DALI, , ČTVERCOVÉ 
598X598MM, 2700K-6500K ZMĚNA, CHROMATIČNOSTI 
	KS 
	48,00000 
	32 108,00 
	1 541 184,00 
	
	Vlastní 

	155 
	155 
	C-VESTAVNÉ SVÍTÍDLO, DWONLIGHT 2000LM, 200MM, 4000K 
	KS 
	37,00000 
	4 237,00 
	156 769,00 
	
	Vlastní 

	156 
	156 
	D-VESTAVNÉ SVÍTÍDLO 3200LM, STMÍVATELNÉ DALI, ČTVERCOVÉ 598X598MM, 4000K 
	KS 
	29,00000 
	3 983,00 
	115 507,00 
	
	Vlastní 

	157 
	157 
	DR-MONTÁŽNÍ RÁM PRO SVÍTÍDLO PRO PŘÍSAZNOU MONTÁŽ 
	KS 
	2,00000 
	2 091,00 
	4 182,00 
	
	Vlastní 

	158 
	158 
	E-VESTAVNÉ SVÍTÍDLO 4100LM, STMÍVATELNÉ DALI, ČTVERCOVÉ 598X598MM, 4000K 
	KS 
	15,00000 
	4 043,00 
	60 645,00 
	
	Vlastní 

	159 
	159 
	D TW -VESTAVNÉ SVÍTÍDLO  4450LM, DALI, , ČTVERCOVÉ 598X598MM, 2700K-6500K 
ZMĚNA CHROMATIČNOSTI 
	KS 
	35,00000 
	9 580,00 
	335 300,00 
	
	Vlastní 

	160 
	160 
	NO1- VESTAVNÍ NOUZOVÉ ANTIPANIK SVÍTÍDLO 
	KS 
	1,00000 
	4 240,00 
	4 240,00 
	
	Vlastní 

	161 
	161 
	NO2-VESTAVNÍ NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ SVÍTÍDLO 
	KS 
	7,00000 
	4 240,00 
	29 680,00 
	
	Vlastní 

	162 
	162 
	NO3 -VESTAVNÍ NOUZOVÉ SPOT SVÍTÍDLO 
	KS 
	2,00000 
	4 240,00 
	8 480,00 
	
	Vlastní 
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	163 
	163 
	NO4 -LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO - TĚLO SVÍTÍDLA S ELEKTRONIKOU A ZDROJEM, BEZ 
PIKTOGRAMU 
	KS 
	46,00000 
	4 975,00	228 85 
	0,00 
	
	Vlastní 

	164 
	164 
	1D ÚNIKOVÝ PIKTOGRAM PRO ERGOSIGN MSW - ŠIPKA DOLŮ 
	KS 
	43,00000 
	1 081,0046 48 
	3,00 
	
	Vlastní 

	165 
	165 
	1L ÚNIKOVÝ PIKTOGRAM PRO ERGOSIGN MSW - ŠIPKA DO LEVA 
	KS 
	2,00000 
	1 081,002 16 
	2,00 
	
	Vlastní 

	166 
	166 
	1R ÚNIKOVÝ PIKTOGRAM PRO ERGOSIGN MSW - ŠIPKA DO LEVA 
	KS 
	1,00000 
	1 081,001 08 
	1,00 
	
	Vlastní 

	167 
	167 
	1DR -DRŽÁK NOUZOVÉHOS VÍTÍDLA PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ 
	KS 
	45,00000 
	385,0017 32 
	5,00 
	
	Vlastní 

	168 
	168 
	ENLG GATEWAY SYSTÉMOVÁ IOT GATEWAY PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 
	KS 
	1,00000 
	60 858,00	60 85 
	8,00 
	
	Vlastní 

	169 
	169 
	ENLG SENSOR MULTI . SENZOR ENLIGHTED - MOTION,DAYLIGHT 
	KS 
	12,00000 
	5 721,0068 65 
	2,00 
	
	Vlastní 

	170 
	170 
	ENLG CONVERTOR ENLIGHTED TO DALI CONVEROTR 
	KS 
	17,00000 
	4 915,0083 55 
	5,00 
	
	Vlastní 

	171 
	171 
	ENLG SWITCH  OVLADAČ ENLIGHTED - BATERRY FREE SWITCH CONTROLLER 
	KS 
	27,00000 
	10 024,00	270 64 
	8,00 
	
	Vlastní 

	172 
	172 
	650 10-1511.R00 MONTÁŽ LED SVÍTIDLA STROPNÍHO VESTAVNÉHO 
	KS 
	282,00000 
	440,00124 08 
	0,00 
	
	Vlastní 














POZNÁMKA : DETAILNÍ POPIS TECHNOLOGIE VIZ	KNIHA SVÍTIDEL A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

	Díl: 330	OSTANÍ POLOŽKY 
	
	62 700,00 
	

	173 
	173 
	ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
	 (
SOUBOR	
1,00000	
5 500,00	
5 500,00	
Vlastní
 
)SOUBOR	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní 

	
	
	
	

	174 
	174 
	SÁDROVÉ POJIVO 
	SOUBOR 
	1,00000 
	2 200,00	2 200,00 
	
	Vlastní 

	175 
	175 
	DOPRAVA DO 20KM 
	SOUBOR 
	1,00000 
	5 500,00	5 500,00 
	
	Vlastní 

	176 
	176 
	REVIZE ELEKTRICKÉ INSTALACE 
	SOUBOR 
	1,00000 
	33 000,00	33 000,00 
	
	Vlastní 

	177 

	177 

	NÁKLADY, KTERÉ NELZE PŘEDVIDAT OHLEDNĚ REKONSTUKCE V PODLAŽÍ VE  VÝŠKOVÉ BUDOVĚ PŘI OMEZENÉM BĚŽNÉM, LÉKAŘSKÉM PROVOZU NA ODDĚLENÍ VE 
14NP 
	SOUBOR 
	1,00000 
	16 500,00	16 500,00 
	
	Vlastní 








Celkem	8 089 419,00 
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	Díl: 30	Rozšíření strukturované kabeláže 
	
	19 322,00 
	
	

	1 
	10_1 
	Přepojení stávajícího rozvaděče, materiál+ montáž 
	kpl 
	1,00000 
	9 661,00 
	9 661,00 
	
	Vlastní 

	2 
	10_2 
	Demontáž stávajících datových rozvodů v modernozované části 
	kpl 
	1,00000 
	9 661,00 
	9 661,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 35	Datové rozvaděče L14 A,B 
	
	504 289,00 
	
	

	3 
	10_4a 
	RACK 45U 800x800, kompletní, aktivní větrání, termostat, unikátní zámek pro podporu GDPR,  
podpora, Ramos - Ultra, plechové dveře, kartáčové prostupy. 
	 (
ks	
2,00000	
41 188,00	
82 376,00	
Vlastní
 
)ks	2,00000	41 188,00	82 376,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	4 
	10_4b 
	RACK 42U 600x600, pro Z00, kompletní, aktivní větrání, termostat, unikátní zámek pro podporu 
GDPR, podpora Ramos - Ultra, plechové dveře, kartáčové prostupy. 
	ks	  
	1,00000 
	41 188,00 
	41 188,00 
	
	Vlastní 

	5 
	10_4c 
	Osvětlovací jednotka 1U 
	kus 
	2,00000 
	2 439,00 
	4 878,00 
	
	Vlastní 

	6 
	10_5 
	Ventilační jednotka do horního dílu s termostatem (0°C - 60°C), 4x ventilátor, napětí 230V/50Hz,,  
příkon max 60W  dodavka a montáž 
	 (
ks	
2,00000	
7 859,00	
15 718,00	
Vlastní
 
)ks	2,00000	7 859,00	15 718,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	7 
	10_6 
	2U patch panel 48 x RJ45 CAT6A, černý, přímý s vyvazovací lištou, modulární, se zemnícím 
drátem., Systémová záruka min. 15let u výrobce. 
	ks 
	9,00000 
	9 530,00 
	85 770,00 
	
	Vlastní 

	8 
	10_7 
	Keystone CAT6A, RJ45 do patch panelu, černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce. 
	ks 
	960,00000 
	114,00 
	109 440,00 
	
	Vlastní 

	9 
	10_8 
	Zakončení kabelu 
	ks 
	960,00000 
	133,00 
	127 680,00 
	
	Vlastní 

	10 
	10_9 
	1U vyvazovací panel plastový, černý 
	ks 
	20,00000 
	785,00 
	15 700,00 
	
	Vlastní 

	11 
	10_10 
	Vertikální vyvazovací panel plastový 42U, černý, hřeben dvouřadý, výklopný, odnímatelný kryt 
	ks 
	4,00000 
	1 021,00 
	4 084,00 
	
	Vlastní 

	12 
	10_11 
	Napájecí kabel ventilační jednotky, kabel síťový 230V k počítači 3m 
	ks 
	2,00000 
	394,00 
	788,00 
	
	Vlastní 

	13 
	10_12 
	Kabel síťový 230V k počítači 3m 90stupňů 
	ks 
	7,00000 
	694,00 
	4 858,00 
	
	Vlastní 

	14 
	10_13 
	Kabel síťový 230V pro UPS a PC 3m 
	ks 
	2,00000 
	694,00 
	1 388,00 
	
	Vlastní 

	15 
	10_14 
	Napájecí panel 1U do 19“ racku, 8x230V, 16A, 2m kabel, vypínač s přepěťovou ochranou 
	ks 
	2,00000 
	1 681,00 
	3 362,00 
	
	Vlastní 

	16 
	10_15 
	Redukce do UPS, prodlužovací přívod sEURO konektorem (např. Premium Cord ppu1-01) 
	ks 
	2,00000 
	399,00 
	798,00 
	
	Vlastní 

	17 
	10_16 
	Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka, sada 50ks 
	ks 
	6,00000 
	140,00 
	840,00 
	
	Vlastní 

	18 
	10_17 
	Ostatní 
	ks 
	1,00000 
	5 421,00 
	5 421,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 40	Optika do racků L14A,B a Z00 
	
	
	243 901,00 
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	19 

	10_19 

	Optická vana 1U, kovová, vč. masky s24 pozicemi (pro 48 vláken skonektory LC duplex),  kazetami a, příslušenstvím, možnost zakončit víc optických kabelů. Systémová záruka min. 15let 
u výrobce. 
	ks 
	3,00000 
	3 161,00 
	9 483,00 
	
	Vlastní 

	20 
	10_20 
	LC/PC duplexni spojka (adaptér) pro 9/125 (pro páteřní kabel), modrý 
	ks 
	132,00000 
	113,00 
	14 916,00 
	
	Vlastní 

	21 
	10_21 
	LC/PC pigtail pro 9/125 (pro páteřní kabel), modrý 
	ks 
	132,00000 
	561,00 
	74 052,00 
	
	Vlastní 

	22 
	10_22 
	Opticky kabel SMF 12 vláken 9/125 charakteristiky G.652.D a lepší, v provedení LSZH (LS0H),  
(metry)., Systémová záruka min. 15let u výrobce. 
	 (
ks	
300,00000	
32,00	
9 600,00	
Vlastní
 
)ks	300,00000	32,00	9 600,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	23 
	10_23a 
	Opticky kabel SMF 48 vláken 9/125 charakteristiky G.652.D a lepší, v provedení LSZH (LS0H), 
(metry)., Systémová záruka min. 15let u výrobce. 
	ks 
	60,00000 
	60,00 
	3 600,00 
	
	Vlastní 

	24 
	10_23b 
	Spojka optockého kabelu 12vl SM v rozavděčí L14 vařením, nástěnný optícký rozvaděč s krycím 
boxem a příslušenstvím  + montáž 
	kompl 
	1,00000 
	7 623,00 
	7 623,00 
	
	Vlastní 

	25 
	10_24 
	Chráničky, příchytky, HDPE trubky, záslepky 
	ks 
	330,00000 
	39,00 
	12 870,00 
	
	Vlastní 

	26 
	10_25 
	Pokládka optických kabelů 
	ks 
	330,00000 
	39,00 
	12 870,00 
	
	Vlastní 

	27 
	10_26 
	Práce - vaření optických kabelů 
	ks 
	1,00000 
	1 210,00 
	1 210,00 
	
	Vlastní 

	28 
	10_27 
	Optický patch cord 9/125µm LC/PC – LC/PC duplex, 2m, modrý 
	ks 
	16,00000 
	417,00 
	6 672,00 
	
	Vlastní 

	29 
	10_28 
	Štítek označovací, vana, kabel 
	ks 
	48,00000 
	100,00 
	4 800,00 
	
	Vlastní 

	30 
	10_29 
	Měření optického vlákna metodou OTDR  + protokol 
	ks 
	72,00000 
	484,00 
	34 848,00 
	
	Vlastní 

	31 
	10_30 
	Držák rezervy optických kabelů - pro bezpečné uchycení rezervy optických kabelů 
	ks 
	4,00000 
	4 280,00 
	17 120,00 
	
	Vlastní 

	32 
	10_31 
	Požární ucpávky na trase kabelů 
	kpl 
	1,00000 
	24 000,00 
	24 000,00 
	
	Vlastní 

	33 
	10_32 
	Drobný a spotřební materiál 
	ks 
	1,00000 
	10 237,00 
	10 237,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 45	Zálohování UPS 
	
	218 254,00 
	
	

	34 
	10_34 
	UPS APC Smart-UPS 3000VA 2U 
	ks 
	2,00000 
	87 381,00 
	174 762,00 
	
	Vlastní 

	35 
	10_35 
	APC - síťová karta pro správu UPS 2 se sledováním prostředí, 
	ks 
	2,00000 
	13 862,00 
	27 724,00 
	
	Vlastní 

	36 
	10_36 
	Prodloužená záruka  APC Smart - 3 roky (1 zařízení) 
	ks 
	2,00000 
	4 472,00 
	8 944,00 
	
	Vlastní 

	37 
	10_37 
	Drobný a spotřební materiál 
	ks 
	2,00000 
	3 412,00 
	6 824,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 50	Strukturovaná kabeláž 
	
	2 497 432,00 
	
	

	38 
	10_39 
	Kabel CAT6 v provedení LZSZH (LS0H), drát, s certifikací do zdravotnických zařízení.  
Systémová, záruka min. 15let u výrobce. 
	 (
m	
30 000,00000	
21,00	
630 000,00	
Vlastní
 
)m	30 000,00000	21,00	630 000,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	39 
	10_40 
	Kabel 6 montáž 
	m 
	30 000,00000 
	34,00 
	1 020 000,00 
	
	Vlastní 
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	40 
	10_41 
	Zásuvka datová 2xRJ45 CAT6A 
	ks 
	235,00000 
	335,00 
	78 725,00 
	
	Vlastní 

	41 
	10_42 
	Zásuvka datová 1xRJ45 CAT6A 
	ks 
	10,00000 
	288,00 
	2 880,00 
	
	Vlastní 

	42 
	10_43 
	Zásuvka montáž včetně ukončení kabelů 
	ks 
	245,00000 
	545,00 
	133 525,00 
	
	Vlastní 

	43 
	10_44 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 1m 
	ks 
	100,00000 
	198,00 
	19 800,00 
	
	Vlastní 

	44 
	10_45 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 2m 
	ks 
	200,00000 
	239,00 
	47 800,00 
	
	Vlastní 

	45 
	10_46 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 3m 
	ks 
	100,00000 
	280,00 
	28 000,00 
	
	Vlastní 

	46 
	10_47 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 5m 
	ks 
	50,00000 
	346,00 
	17 300,00 
	
	Vlastní 

	47 
	10_48 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 7m 
	ks 
	25,00000 
	429,00 
	10 725,00 
	
	Vlastní 

	48 
	10_49 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 10m 
	ks 
	25,00000 
	538,00 
	13 450,00 
	
	Vlastní 

	49 
	10_50 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), červený 1m 
	ks 
	25,00000 
	198,00 
	4 950,00 
	
	Vlastní 

	50 
	10_51 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), červený 2m 
	ks 
	25,00000 
	239,00 
	5 975,00 
	
	Vlastní 

	51 
	10_52 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), modrý 1m 
	ks 
	25,00000 
	198,00 
	4 950,00 
	
	Vlastní 

	52 
	10_53 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), modrý 2m 
	ks 
	25,00000 
	227,00 
	5 675,00 
	
	Vlastní 

	53 
	10_54 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), žlutý 1m 
	ks 
	25,00000 
	210,00 
	5 250,00 
	
	Vlastní 

	54 
	10_55 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), žlutý 2m 
	ks 
	25,00000 
	227,00 
	5 675,00 
	
	Vlastní 

	55 
	10_56 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), zelený 1m 
	ks 
	25,00000 
	210,00 
	5 250,00 
	
	Vlastní 

	56 
	10_57 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), zelený 2m 
	ks 
	25,00000 
	227,00 
	5 675,00 
	
	Vlastní 

	57 
	10_58 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), zelený 3m 
	ks 
	25,00000 
	268,00 
	6 700,00 
	
	Vlastní 

	58 
	10_59 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), černý 1m 
	ks 
	25,00000 
	196,00 
	4 900,00 
	
	Vlastní 

	59 
	10_60 
	Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), černý 2m 
	ks 
	25,00000 
	239,00 
	5 975,00 
	
	Vlastní 

	60 
	10_61 
	Certifikační měčení strukturované kabeláže certifikovaným měřákem 
	ks 
	1,00000 
	101 640,00 
	101 640,00 
	
	Vlastní 

	61 
	10_62 
	Štítek označovací na zásuvku, patch panel 
	ks 
	500,00000 
	100,00 
	50 000,00 
	
	Vlastní 

	62 
	10_63 
	Žlab pro kabely v chodbe, 250/100 
	m 
	200,00000 
	798,00 
	159 600,00 
	
	Vlastní 

	63 
	10_64 
	Požární ucpávka do 100x100 
	ks 
	30,00000 
	638,00 
	19 140,00 
	
	Vlastní 

	64 
	10_65 
	Krabice instalační 
	ks 
	200,00000 
	160,00 
	32 000,00 
	
	Vlastní 

	65 
	10_66 
	Vyhledání vývodu, krabice 
	ks 
	200,00000 
	30,00 
	6 000,00 
	
	Vlastní 

	66 
	10_67 
	Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm 
	m 
	200,00000 
	205,00 
	41 000,00 
	
	Vlastní 
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	67 
	10_68 
	Vodič v trubkovodu AY 2,5 
	m 
	300,00000 
	7,002 10 
	0,00 
	
	Vlastní 

	68 
	10_69 
	AY 2,5 B 
	m 
	200,00000 
	34,006 80 
	0,00 
	
	Vlastní 

	69 
	10_70 
	Drobný a spotřební materiál 
	ks 
	1,00000 
	8 228,008 22 
	8,00 
	
	Vlastní 

	70 
	10_71 
	Instalační a konfigurační práce - aktivní prvky 
	kpl 
	1,00000 
	7 744,007 74 
	4,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 55	Telefonní přívod, přístroje 
	
	55 583,00 
	
	

	71 
	10_73 
	1U patch panel telefonní ISDN, cat3, 50xRJ45 portů, zakončeno na PINy 4,5, černý 
	ks 
	1,00000 
	4 822,004 82 
	2,00 
	
	Vlastní 

	72 
	10_74 
	Kabel telefonní SHKFR 50x2x0,5 dodávka 
	m 
	100,00000 
	176,0017 60 
	0,00 
	
	Vlastní 

	73 
	10_75 
	Kabel montáž 
	m 
	100,00000 
	58,005 80 
	0,00 
	
	Vlastní 

	74 
	10_76 
	Svorkovnice LSA PLUS 10 párů nerozpojovací 
	ks 
	5,00000 
	614,003 07 
	0,00 
	
	Vlastní 

	75 
	10_77 
	Držák svorkovnice LSA 
	ks 
	5,00000 
	520,002 60 
	0,00 
	
	Vlastní 

	76 
	10_78 
	Přístroj systémový digitální Alcatel Lucent 8029 
	ks 
	0,00000 
	50 000,00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	77 
	10_79 
	Přístroj systémový IP Alcatel Lucent 8028 
	ks 
	0,00000 
	50 000,00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	78 
	10_80 
	Alcatel-Lucent 4760 Configuration additional software licence for 100 extensions 3BA09634AA 
	ks 
	0,00000 
	50 000,00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	79 
	10_81 
	VoIP access board INT-IP3 board including one 10/100/1000 BT connecting card 3BA00759AA 
	ks 
	0,00000 
	50 000,00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	80 
	10_82 
	IP Premium license - 1 user 
	ks 
	0,00000 
	50 000,00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	81 
	10_83 
	OmniPCX Enterprise High Availability – 1 Business Telephony user license 3BA09912JA 
	ks 
	0,00000 
	50 000,00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	82 
	10_84 
	Ranžárování, číslovací plán 
	hod 
	16,00000 
	666,0010 65 
	6,00 
	
	Vlastní 

	83 
	10_85 
	Drobný a spotřební materiál 
	ks 
	1,00000 
	11 035,00	11 03 
	5,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 60	CCTV kamerový systém 
	
	336 710,00 
	
	

	84 

	10_87 

	IP kamera -Min 4MP IP dome kamera s IR LED přísvitem 15m, s fixním objektivem 2,8 mm,  komprese H.264, , nebo H.265, H.264CCTV nebo H.265CCTV, napájení 12 VDC nebo PoE.,  
barva bílá. 
	 (
ks	
10,00000	
8 176,00	
81 760,00	
Vlastní
 
)ks	10,00000	8 176,00	81 760,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	85 
	10_88 
	licence Avigilon v.7 Enterprise pro každou kameru 
	ks 
	10,00000 
	7 998,0079 98 
	0,00 
	
	Vlastní 

	86 
	10_89 
	Implementace do systému 
	hod 
	10,00000 
	15 488,00	154 88 
	0,00 
	
	Vlastní 

	87 
	10_90 
	Drobný a spotřební materiál 
	ks 
	10,00000 
	2 009,0020 09 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 65	Společná TV anténa STA 
	
	39 537,00 
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	88 
	10_92 
	Dodávka a montáž účast.zásuvky 
	ks 
	5,00000 
	826,00 
	4 130,00 
	
	Vlastní 

	89 
	10_93 
	Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály 
	ks 
	5,00000 
	182,00 
	910,00 
	
	Vlastní 

	90 
	10_94 
	Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty 
	m 
	250,00000 
	34,00 
	8 500,00 
	
	Vlastní 

	91 
	10_95 
	75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH 
	m 
	250,00000 
	20,00 
	5 000,00 
	
	Vlastní 

	92 
	10_96 
	ŠP zesilovač domovní, značkový, včetně zdroje a montáže do podhledu 
	ks 
	1,00000 
	6 010,00 
	6 010,00 
	
	Vlastní 

	93 
	10_97 
	Závěrečné měření hlavní stanice 
	ks 
	1,00000 
	1 936,00 
	1 936,00 
	
	Vlastní 

	94 
	10_98 
	2-násobný rozbočovač 
	ks 
	0,00000 
	3 500,00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	95 
	10_99 
	8-násobný rozbočovač 
	ks 
	1,00000 
	661,00 
	661,00 
	
	Vlastní 

	96 
	10_100 
	Montáž rozbočovače do krabice 
	ks 
	1,00000 
	242,00 
	242,00 
	
	Vlastní 

	97 
	10_101 
	Krabice pro zásuvku 
	ks 
	5,00000 
	160,00 
	800,00 
	
	Vlastní 

	98 
	10_102 
	Vyhledání vývodu, krabice 
	ks 
	5,00000 
	30,00 
	150,00 
	
	Vlastní 

	99 
	10_103 
	Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm 
	m 
	10,00000 
	205,00 
	2 050,00 
	
	Vlastní 

	100 
	10_104 
	Vodič v trubkovodu AY 2,5 
	m 
	10,00000 
	7,00 
	70,00 
	
	Vlastní 

	101 
	10_105 
	AY 2,5 B 
	m 
	25,00000 
	34,00 
	850,00 
	
	Vlastní 

	102 
	10_106 
	Drobný a spotřební materiál 
	ks 
	1,00000 
	8 228,00 
	8 228,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 80	Jednotný čas 
	
	76 710,00 
	
	

	103 
	10_145 
	Podružné hodiny jednotného času, digitální zobrazení času (hh:mm), číslice 57mm, dvostranné,  
IP,, provedení, včetně stropní konzoly 
	 (
ks	
3,00000	
24 118,00	
72 354,00	
Vlastní
 
)ks	3,00000	24 118,00	72 354,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	104 
	10_146 
	Podružné hodiny jednotného času montáž 
	ks 
	3,00000 
	1 452,00 
	4 356,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 85	Elektrická požární signalizace EPS 
	
	1 477 951,00 
	
	

	105 
	10_148 
	Demontáž stávajícíci technologie EPS a uvedení do provozu po dobu vástavby 
	kpl 
	1,00000 
	19 481,00 
	19 481,00 
	
	Vlastní 

	106 
	10_149 
	Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - montáž, včetně montáže patice 
	ks 
	90,00000 
	2 844,00 
	255 960,00 
	
	Vlastní 

	107 
	10_150 
	Dodávka OT hlásiče včetně patice 
	ks 
	90,00000 
	3 083,00 
	277 470,00 
	
	Vlastní 

	108 
	10_151 
	Montáž papalelního svítidla LED EPS 
	ks 
	79,00000 
	303,00 
	23 937,00 
	
	Vlastní 

	109 
	10_152 
	Dodávka paralelního LED svítidla 
	ks 
	79,00000 
	391,00 
	30 889,00 
	
	Vlastní 

	110 
	10_153 
	Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný -  montáž 
	ks 
	7,00000 
	448,00 
	3 136,00 
	
	Vlastní 

	111 
	10_154 
	Požární hlásič manuální - vnitřní, dodávka 
	ks 
	7,00000 
	2 603,00 
	18 221,00 
	
	Vlastní 

	112 
	10_155 
	Oživení EPS, úprava SW EPS, funkční zkoušky 
	kpl 
	1,00000 
	33 880,00 
	33 880,00 
	
	Vlastní 
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	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	113 
	10_156 
	Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) 
	m 
	1 500,00000 
	54,0081 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	114 
	10_157 
	Vybudování kabelové trasy včetně ohniodolných příchytek. Funkční integrita 45 minut. 
	m 
	2 000,00000 
	142,00284 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	115 
	10_158 
	Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x2x1, - dodávka, montáž 
	m 
	500,00000 
	83,0041 50 
	0,00 
	
	Vlastní 

	116 
	10_159 
	Připojení požární klapky, požárního ventilátoru, přídržného magnetu, zařízení central stop, 
(servo+koncový spínač) 
	ks 
	11,00000 
	2 311,0025 42 
	1,00 
	
	Vlastní 

	117 
	10_160 
	Svorkovací krabice P45 
	ks 
	8,00000 
	1 784,0014 27 
	2,00 
	
	Vlastní 

	118 
	10_161 
	Koppler 4/2 včetně krabice, D+M 
	kpl 
	0,00000 
	50 000,00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	119 
	10_162 
	Koppler 12 rel včetně krabice, D+M 
	kpl 
	2,00000 
	8 436,0016 87 
	2,00 
	
	Vlastní 

	120 
	10_163 
	Pomocný zdroj systémový 24V/5A, D+M 
	kpl 
	2,00000 
	18 421,00	36 84 
	2,00 
	
	Vlastní 

	121 
	10_164 
	Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby 
	kpl 
	1,00000 
	33 880,00	33 88 
	0,00 
	
	Vlastní 

	122 
	10_165 
	Doplnění adresného bodu do grafické nadstavby 
	ks 
	90,00000 
	151,0013 59 
	0,00 
	
	Vlastní 

	123 
	10_166 
	Ekologická likvidace ionizačního hlásiče 
	ks 
	40,00000 
	182,007 28 
	0,00 
	
	Vlastní 

	124 
	10_167 
	Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) 
	hod 
	4,00000 
	666,002 66 
	4,00 
	
	Vlastní 

	125 
	10_168 
	Doplnění SW v ústředně EPS pro ovládání nových dveří, klapek) 
	hod 
	8,00000 
	968,007 74 
	4,00 
	
	Vlastní 

	126 
	10_169 
	Skříň pro zařízení s funkční odolností 30 minut, 750x750x250m, D+M 
	ks 
	2,00000 
	54 135,00	108 27 
	0,00 
	
	Vlastní 

	127 
	10_170 
	Doplění ústředny EPS (HW doplnění mikromodul linkový, D+M rezerva) 
	ks 
	0,00000 
	250 000,00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	128 
	10_171 
	Popis čidla, dodávka štítku pro komponent EPS 
	ks 
	90,00000 
	100,009 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	129 
	10_172 
	Žlab pro kabely s funkční schopností, 50/50, D+M 
	m 
	100,00000 
	643,0064 30 
	0,00 
	
	Vlastní 

	130 
	10_173 
	Požární ucpávka do 100x100 
	ks 
	20,00000 
	622,0012 44 
	0,00 
	
	Vlastní 

	131 
	10_174 
	Přídržný magnet , 100 kg, miontáž na střih, D+M 
	ks 
	4,00000 
	4 501,0018 00 
	4,00 
	
	Vlastní 

	132 
	10_175 
	Zdroj pro magnety dveří a pro inverzní zámky nezálohovaný, 10A, box, 
	ks 
	2,00000 
	9 874,0019 74 
	8,00 
	
	Vlastní 

	133 
	10_176 
	montáž a uvedení do provozu návazných zařízení 
	ks 
	11,00000 
	1 650,0018 15 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 90	Domácí rozhlas 
	
	349 189,00 
	
	

	134 

	10_178 

	Reproduktor EVAC 100V, do 2x6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54. Použít  dvousystémový, reproduktor (dva elektricky oddělené okruhy v jednom reproduktoru). Zapojit na  
1W (dle akustických 
	 (
ks	
30,00000	
1 541,00	
46 230,00	
Vlastní
 
)ks	30,00000	1 541,00	46 230,00	Vlastní 

	
	
	
	
	




























zkoušek) 
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	O: 
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	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.2.5.1 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	135 
	10_179 
	Reproduktor 100V , pro čisté prostory speciální například DNH BK-560CRT 
	ks 
	6,00000 
	1 973,0011 83 
	8,00 
	
	Vlastní 

	136 
	10_180 
	Montáž reproduktoru, kordinace s ostatními součástmi podhledu 
	ks 
	36,00000 
	545,0019 62 
	0,00 
	
	Vlastní 

	137 
	10_181 
	Demontáž reproduktorů a kabeláže, ekologická likvidace, dočstné prpojení linek 
	ks 
	1,00000 
	6 152,006 15 
	2,00 
	
	Vlastní 

	138 
	10_182 
	Pro repro - kabel se zaručenou funkčností při požáru 45 minut, B2ca, S1, D0 4x1,5, včetně,  
ohniodolných příchytek. 
	 (
m	
1 000,00000	
99,00	
99 000,00	
Vlastní
 
)m	1 000,00000	99,00	99 000,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	139 
	10_183 
	Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) 
	hod 
	4,00000 
	666,002 66 
	4,00 
	
	Vlastní 

	140 
	10_184 
	Svorkovací krabice P45 min. 
	ks 
	36,00000 
	1 912,0068 83 
	2,00 
	
	Vlastní 

	141 
	10_185 
	Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti  
uživatele 
	 (
hod	
8,00000	
666,00	
5 328,00	
Vlastní
 
)hod	8,00000	666,00	5 328,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	142 
	10_186 
	Kontrola stávajícího zatížení reproduktorové linky dle skutečnosti 
	hod 
	4,00000 
	666,002 66 
	4,00 
	
	Vlastní 

	143 
	10_187 
	Měření hlasitosti před předáním zákazníkovi 
	hod 
	4,00000 
	666,002 66 
	4,00 
	
	Vlastní 

	144 
	10_188 
	Měření srozumitelnosti před předáním zákazníkovi 
	hod 
	4,00000 
	666,002 66 
	4,00 
	
	Vlastní 

	145 
	10_189 
	Žlab pro kabely s funkční schopností, 50/50, D+M 
	m 
	90,00000 
	666,0059 94 
	0,00 
	
	Vlastní 

	146 
	10_190 
	Požární ucpávka do 100x100 
	ks 
	20,00000 
	638,0012 76 
	0,00 
	
	Vlastní 

	147 
	10_191 
	Pomocný a spotřební montážní materiál 
	ks 
	1,00000 
	8 833,008 83 
	3,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 99	ON 
	
	37 752,00 
	
	

	148 
	10_192 
	Ukončení kabeláže z nové JIP a stávající kabeláže v provizorní rozavděči L14D 
	kpl 
	1,00000 
	14 520,00	14 52 
	0,00 
	
	Vlastní 



















Ukončení kabeláže z nové JIP a stávající kabeláže v provizorní rozavděči L14D a následné přepojení do nových rozavděčů L14A,B. 
L14D - 45U 800x800, včetně optické vany , ISDN patch panelu a DAT patech panelů s příslušenstvím, ventilační a osvětlovací jednotky – zajistí dodavatel čísti DAT 
Instalace prvků a kabeláže – dodavatel čísti DAT 
Zprovoznění sítě - správa IT FN ve spolupráci s dodavatelem části DAT 

	149 
	10_193 
	Revize 
	kpl 
	1,00000 
	7 744,00 
	7 744,00 
	
	Vlastní 

	150 
	10_194 
	Dokumentace skutečného provedení 
	kpl 
	1,00000 
	15 488,00 
	15 488,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 70	Zařízení pacient- sestra dorozumívací (dodávka+montáž) 
	
	1 508 139,00 
	
	

	151 
	10_108 
	hlavní sesterský terminál 
	ks 
	2,00000 
	176 571,00 
	353 142,00 
	
	Vlastní 

	152 
	10_109 
	orientační svítidlo nad dveře jednotlivých pokojů, minimálně 3 barvy 
	ks 
	10,00000 
	2 175,00 
	21 750,00 
	
	Vlastní 

	153 
	10_110 
	pokojová kontrolní skříňka - pokojový terminál možností hovoru 
	ks 
	10,00000 
	12 544,00 
	125 440,00 
	
	Vlastní 








Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 108 z 138 



Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.2.5.1 
	Slaboproudé instalace 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	154 
	10_111 
	zásuvka pacienta s reproduktorem 
	ks 
	22,00000 
	7 574,00	166 62 
	8,00 
	
	Vlastní 

	155 
	10_112 
	terminál pacienta včetně odkládacího závěsu a přívodní šňůry 
	ks 
	22,00000 
	9 570,00	210 54 
	0,00 
	
	Vlastní 

	156 
	10_113 
	tlačítko nouzového volání 
	ks 
	10,00000 
	2 199,0021 99 
	0,00 
	
	Vlastní 

	157 
	10_114 
	táhlo nouzového volání 
	ks 
	10,00000 
	2 199,0021 99 
	0,00 
	
	Vlastní 

	158 
	10_115 
	aktivní prvek- dle konkrétního dodavatele včetně rozvaděče rack 
	kpl 
	2,00000 
	4 582,009 16 
	4,00 
	
	Vlastní 

	159 
	10_116 
	zdroj pro zařízení nezálohovaný 
	ks 
	2,00000 
	27 358,00	54 71 
	6,00 
	
	Vlastní 

	160 
	10_117 
	zřízení přívodu 230V pro zdroj(e) pro napájení dorozumívacího zařízení 
	ks 
	2,00000 
	7 429,0014 85 
	8,00 
	
	Vlastní 










vše dodat včetně potřebných licencí, včetně SW i HW komponentů pro možnost plné funkce a správy zařízení, včetně přístupu do databáze událostí 

	161 
	10_119 
	Bezdrátová základna pro přenosné telefony pro vykrytí podlaží, včetně zřízení napájení 
	ks 
	3,00000 
	14 172,00 
	42 516,00 
	
	Vlastní 

	162 
	10_120 
	Bedrátový telefon- přenosný telefon s displejem,  integrovaný do systému, s nabíjecím dokem 
	ks 
	5,00000 
	16 545,00 
	82 725,00 
	
	Vlastní 

	163 
	10_121 
	Dveřní interkom, integrovaný do systému, pro vstupní dveře 
	ks 
	2,00000 
	23 401,00 
	46 802,00 
	
	Vlastní 

	164 
	10_122 
	Hlasitý duplexní interkom, s možností dohovoru přes sklo, s možností dohovoru z lůžka. 
	ks 
	0,00000 
	50 000,00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	165 
	10_123 
	Elektromotorický zámek pro vstupní dveře, dělený čtyřhran, paniková funkce, včetně napájení,  
D+M, včetně prostupu z křídla dveří do zárubně. 
	 (
ks	
0,00000	
50 000,00	
0,00	
Vlastní
 
)ks	0,00000	50 000,00	0,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	166 
	10_124 
	Demontáž stávajícího dorozumívacího zařízení, včetně ekologické likvidace, včetně demontáže, 
nepotřebných kabelů z podhledů 
	kpl 
	1,00000 
	15 488,00 
	15 488,00 
	
	Vlastní 

	167 
	10_125 
	Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm 
	m 
	100,00000 
	205,00 
	20 500,00 
	
	Vlastní 

	168 
	10_126 
	Vodič v trubkovodu AY 2,5 
	m 
	120,00000 
	7,00 
	840,00 
	
	Vlastní 

	169 
	10_127 
	AY 2,5 B 
	m 
	120,00000 
	34,00 
	4 080,00 
	
	Vlastní 

	170 
	10_128 
	HW centrála pro zařízení, včetně racku a PoE switche 
	ks 
	2,00000 
	75 424,00 
	150 848,00 
	
	Vlastní 

	171 
	10_129 
	Drobný a spotřební materiál 
	ks 
	2,00000 
	17 061,00 
	34 122,00 
	
	Vlastní 

	172 
	10_130 
	Kabel CAT6 v provedení LZSZH (LS0H), drát, s certifikací do zdravotnických zařízení.  
Systémová, záruka min. 15let u výrobce. 
	 (
m	
2 000,00000	
21,00	
42 000,00	
Vlastní
 
)m	2 000,00000	21,00	42 000,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	173 
	10_131 
	Kabel 6 montáž 
	m 
	2 000,00000 
	34,00 
	68 000,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 75	Kontrola vstupu, Interkom 
	
	182 588,00 
	
	

	174 
	10_133 
	IP dveřní komunikátor 
	kpl 
	2,00000 
	27 166,00 
	54 332,00 
	
	Vlastní 
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	Cen.  soustava / platnost 

	175 
	10_134 
	SIP licence pro registraci intekomu do sítě tlf ústředny Alcatel Lucent OXE. 
	kpl 
	2,00000 
	5 397,0010 79 
	4,00 
	
	Vlastní 

	176 
	10_135 
	elektromechanický zámek 
	kpl 
	2,00000 
	31 605,00	63 21 
	0,00 
	
	Vlastní 

	177 
	10_136 
	čtečka karet 
	kpl 
	2,00000 
	8 785,0017 57 
	0,00 
	
	Vlastní 

	178 
	10_137 
	montáž 
	kpl 
	1,00000 
	605,0060 
	5,00 
	
	Vlastní 

	179 
	10_138 
	kabel 2x1,5 licna 
	m 
	10,00000 
	54,0054 
	0,00 
	
	Vlastní 

	180 
	10_139 
	konfigurace systému 
	kpl 
	1,00000 
	14 520,00	14 52 
	0,00 
	
	Vlastní 

	181 
	10_140 
	Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm, pro licnu a UTP 
	m 
	20,00000 
	174,003 48 
	0,00 
	
	Vlastní 

	182 
	10_141 
	AY 2,5 B 
	m 
	20,00000 
	48,0096 
	0,00 
	
	Vlastní 

	183 
	10_142 
	Oživení, nastavení, proškolení obsluhy 
	kpl 
	1,00000 
	7 744,007 74 
	4,00 
	
	Vlastní 

	184 
	10_143 
	Pomocný a spotřební montážní materiál 
	kpl 
	1,00000 
	8 833,008 83 
	3,00 
	
	Vlastní 













Celkem	7 547 357,00 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	Díl: 01-50	Systém technologie 
	
	531 905,00 
	
	

	1 
	01-50.01 
	Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 9x I/O, 230 V 
	ks 
	19,00000 
	6 338,00 
	120 422,00 
	
	Vlastní 

	2 
	01-50.02 
	Frekvenční měnič, 1.5kW, filtr třídy B, IP20, bez BOP panelu 
	ks 
	2,00000 
	19 023,00 
	38 046,00 
	
	Vlastní 

	3 
	01-50.03 
	BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči G120P, IP55 
	ks 
	2,00000 
	1 183,00 
	2 366,00 
	
	Vlastní 

	4 
	01-50.04 
	Modulární automatizační stanice PXC7, 400x I/O (600x DB), Island bus, 4x Modbus RTU,  
Modbus TCP; BACnet/IP 
	 (
ks	
1,00000	
90 404,00	
90 404,00	
Vlastní
 
)ks	1,00000	90 404,00	90 404,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	5 
	01-50.05 
	Prostorový přístroj KNX, teplota, displej pro regulaci HVAC 
	ks 
	20,00000 
	3 118,00 
	62 360,00 
	
	Vlastní 

	6 
	01-50.06 
	Modul digitálních vstupů, 16x DI 
	ks 
	8,00000 
	5 108,00 
	40 864,00 
	
	Vlastní 

	7 
	01-50.07 
	Modul digitálních výstupů, 6x DO 
	ks 
	7,00000 
	5 815,00 
	40 705,00 
	
	Vlastní 

	8 
	01-50.08 
	Univerzální modul s místním ovládáním a LCD, 8x UIO 
	ks 
	11,00000 
	11 610,00 
	127 710,00 
	
	Vlastní 

	9 
	01-50.09 
	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly 
	ks 
	2,00000 
	4 514,00 
	9 028,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 01-51	Periferie vstupní 
	
	188 121,00 
	
	

	10 
	01-51.01 
	Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C 
	ks 
	2,00000 
	858,00 
	1 716,00 
	
	Vlastní 

	11 
	01-51.02 
	Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m 
	ks 
	1,00000 
	4 032,00 
	4 032,00 
	
	Vlastní 

	12 
	01-51.03 
	Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C 
	ks 
	9,00000 
	1 462,00 
	13 158,00 
	
	Vlastní 

	13 
	01-51.04 
	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. 
	ks 
	8,00000 
	3 446,00 
	27 568,00 
	
	Vlastní 

	14 
	01-51.05 
	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 
	ks 
	22,00000 
	979,00 
	21 538,00 
	
	Vlastní 

	15 
	01-51.06 
	Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V 
	ks 
	7,00000 
	4 511,00 
	31 577,00 
	
	Vlastní 

	16 
	01-51.07 
	Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V 
	ks 
	17,00000 
	4 485,00 
	76 245,00 
	
	Vlastní 

	17 
	01-51.08 
	Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř 
	ks 
	1,00000 
	5 343,00 
	5 343,00 
	
	Vlastní 

	18 
	01-51.09 
	Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC 
	ks	  
	7,00000 
	992,00 
	6 944,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 01-52	Periferie výstupní 
	
	119 999,00 
	
	

	19 
	01-52.01 
	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 
	ks 
	2,00000 
	4 650,00 
	9 300,00 
	
	Vlastní 

	20 
	01-52.02 
	Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční  
ovládání, certifikát CE 
	 (
ks	
15,00000	
5 941,00	
89 115,00	
Vlastní
 
)ks	15,00000	5 941,00	89 115,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	21 
	01-52.03 
	Termický pohon pro radiátorové a zónové ventily, pro kombiventily VPP/VPI46.. (do DN32), 
AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM, 270 s, připoj. kabel 1 m 
	ks 
	38,00000 
	568,00 
	21 584,00 
	
	Vlastní 
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	Díl: 01-53	Rozvaděče 
	
	340 237,00 
	
	

	22 
	01-53.01 
	Nástěnný plastový rozvaděč pro kompaktní regulátor místností vč. kompletní výbavy dle PD 
	ks 
	19,00000 
	5 463,00 
	103 797,00 
	
	Vlastní 

	23 
	01-53.02 
	Rozvodnice oceloplechová 2000x1800x400 + 100mm podstavec, kompletně vybavená dle PD 
	ks 
	1,00000 
	236 440,00 
	236 440,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 01-54	Montážní materiál 
	
	225 302,00 
	
	

	24 
	01-54.01 
	PRAFlaCom 1x2x0,8, B2ca s1d1a1 
	m 
	300,00000 
	26,00 
	7 800,00 
	
	Vlastní 

	25 
	01-54.02 
	PRAFlaCom 2x2x0,8, B2ca s1d1a1 
	M 
	1 400,00000 
	39,00 
	54 600,00 
	
	Vlastní 

	26 
	01-54.03 
	PRAFlaCom 3x2x0,8, B2ca s1d1a1 
	M 
	600,00000 
	71,00 
	42 600,00 
	
	Vlastní 

	27 
	01-54.04 
	PRAFlaSafe X-J	3x 1,5, B2ca s1d1a1 
	M 
	600,00000 
	39,00 
	23 400,00 
	
	Vlastní 

	28 
	01-54.05 
	PRAFlaSafe X-J	5x2,5, B2ca s1d1a1 
	m 
	50,00000 
	90,00 
	4 500,00 
	
	Vlastní 

	29 
	01-54.06 
	Termistorové relé 
	KS 
	11,00000 
	2 516,00 
	27 676,00 
	
	Vlastní 

	30 
	01-54.07 
	Sběrnicový kabel KNX YCYM 2x2x0,8 kotouč 100m 
	m 
	500,00000 
	39,00 
	19 500,00 
	
	Vlastní 

	31 
	01-54.08 
	Hlídací relé HRN-54N 
	KS 
	1,00000 
	2 145,00 
	2 145,00 
	
	Vlastní 

	32 
	01-54.09 
	Přepínač AUT - 0 - RUČNĚ 
	ks 
	7,00000 
	719,00 
	5 033,00 
	
	Vlastní 

	33 
	01-54.10 
	Spínač ZAP/VYP motorový 
	ks 
	8,00000 
	1 152,00 
	9 216,00 
	
	Vlastní 

	34 
	01-54.11 
	Porucha VZT - kontrolka červená 
	ks 
	7,00000 
	575,00 
	4 025,00 
	
	Vlastní 

	35 
	01-54.12 
	Patch kabel pro LAN, cat6, 15m 
	ks 
	15,00000 
	201,00 
	3 015,00 
	
	Vlastní 

	36 
	01-54.13 
	Patch kabel pro LAN, cat6, 20m 
	ks 
	11,00000 
	272,00 
	2 992,00 
	
	Vlastní 

	37 
	01-54.14 
	Vícepárový nízkokapacitní počítačový kabel pro EIA RS485 aplikace. Impedance 120Ohm (ref.  
výrobek Belden 9841) 
	
	
	
	
	
	

	 (
m	
200,00000	
94,00	
18 800,00	
Vlastní
 
Díl
: 
01-55	
SW technologie	
52 437,00
 
3
8 
01-55.01	
Desigo CC, licence 500 DB (BA - Building Automation)	
ks	
1,00000	
52 437,00		
52 437,00	
Vlastní
 
Díl
: 
18-80	
Ostatní služby				
54 000,00
 
3
9 
18-80.01	
Doprava osob (km)	
km	
3 000,00000	
18,00	
54 000,00	
Vlastní
 
Díl
: 
19-51	
Elektromontážní práce	
340 646,00
 
4
0 
19-51.01	
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	
kus	
1 200,00000		
14,00	
16 800,00	
Vlastní
 
4
1 
19-51.02	
Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 500 kg	
kus		
2,00000	
7 935,00	
15 870,00	
Vlastní
 
)m	200,00000	94,00	18 800,00	Vlastní 
Díl: 01-55	SW technologie	52 437,00 
38 01-55.01	Desigo CC, licence 500 DB (BA - Building Automation)	ks	1,00000	52 437,00		52 437,00	Vlastní 
Díl: 18-80	Ostatní služby				54 000,00 
39 18-80.01	Doprava osob (km)	km	3 000,00000	18,00	54 000,00	Vlastní 
Díl: 19-51	Elektromontážní práce	340 646,00 
40 19-51.01	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	1 200,00000		14,00	16 800,00	Vlastní 
41 19-51.02	Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 500 kg	kus		2,00000	7 935,00	15 870,00	Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.1.4.9    
	MaR 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	42 
	19-51.03 
	Kabel Praflasafe 3 x 1,5 mm2 volně uložený 
	m 
	600,00000 
	40,00 
	24 000,00 
	
	Vlastní 

	43 
	19-51.04 
	Kabel Praflasafe 5 x 2,5 mm2 volně uložený 
	m 
	50,00000 
	40,00 
	2 000,00 
	
	Vlastní 

	44 
	19-51.05 
	Kabel Praflacom 1x2x0,8mm volně uložený 
	m 
	300,00000 
	40,00 
	12 000,00 
	
	Vlastní 

	45 
	19-51.06 
	Kabel sběrnicový YCYM 2x2x0,8 mm volně uložený 
	m 
	500,00000 
	40,00 
	20 000,00 
	
	Vlastní 

	46 
	19-51.07 
	Kabel Praflacom 2x2x0,8mm volně uložený 
	m 
	1 400,00000 
	40,00 
	56 000,00 
	
	Vlastní 

	47 
	19-51.08 
	Kabel Praflacom 3x2x0,8mm volně uložený 
	m 
	600,00000 
	40,00 
	24 000,00 
	
	Vlastní 

	48 
	19-51.09 
	Kabel UTP kat.6 v trubkách 
	m 
	445,00000 
	40,00 
	17 800,00 
	
	Vlastní 

	49 
	19-51.10 
	Montáž spínače vačkového v krytu 25 A 
	kus 
	15,00000 
	564,00 
	8 460,00 
	
	Vlastní 

	50 
	19-51.11 
	Montáž relé pomocného na DIN lištu 
	kus 
	11,00000 
	334,00 
	3 674,00 
	
	Vlastní 

	51 
	19-51.12 
	Montáž relé hlídacího 
	kus 
	1,00000 
	334,00 
	334,00 
	
	Vlastní 

	52 
	19-51.13 
	Montáž signálky modulární na DIN lištu 
	kus 
	7,00000 
	334,00 
	2 338,00 
	
	Vlastní 

	53 
	19-51.14 
	Montáž regulátor MaR 
	ks 
	1,00000 
	1 484,00 
	1 484,00 
	
	Vlastní 

	54 
	19-51.15 
	Montáž regulátor MaR 
	ks 
	19,00000 
	794,00 
	15 086,00 
	
	Vlastní 

	55 
	19-51.16 
	Montáž vstupně / výstupní modul MaR 
	ks 
	26,00000 
	334,00 
	8 684,00 
	
	Vlastní 

	56 
	19-51.17 
	Montáž nástěnný ovladač IRC 
	ks 
	20,00000 
	794,00 
	15 880,00 
	
	Vlastní 

	57 
	19-51.18 
	Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 4kW 
	ks 
	2,00000 
	1 484,00 
	2 968,00 
	
	Vlastní 

	58 
	19-51.19 
	Montáž napájecí zdroj do rozvaděče 
	ks 
	2,00000 
	334,00 
	668,00 
	
	Vlastní 

	59 
	19-51.20 
	Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou 
	ks 
	9,00000 
	564,00 
	5 076,00 
	
	Vlastní 

	60 
	19-51.21 
	Montáž snímač teploty příložný 
	ks 
	2,00000 
	564,00 
	1 128,00 
	
	Vlastní 

	61 
	19-51.22 
	Montáž snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí 
	ks 
	17,00000 
	564,00 
	9 588,00 
	
	Vlastní 

	62 
	19-51.23 
	Montáž snímač teploty a vlhkosti do místnosti 
	ks 
	7,00000 
	564,00 
	3 948,00 
	
	Vlastní 

	63 
	19-51.24 
	Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový 
	ks 
	1,00000 
	564,00 
	564,00 
	
	Vlastní 

	64 
	19-51.25 
	Montáž hygrostat do VZT kanálu 
	ks 
	1,00000 
	564,00 
	564,00 
	
	Vlastní 

	65 
	19-51.26 
	Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí 
	ks 
	8,00000 
	564,00 
	4 512,00 
	
	Vlastní 

	66 
	19-51.27 
	Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí 
	ks 
	22,00000 
	564,00 
	12 408,00 
	
	Vlastní 

	67 
	19-51.28 
	Montáž snímač hladiny zaplavení 
	ks 
	7,00000 
	564,00 
	3 948,00 
	
	Vlastní 

	68 
	19-51.29 
	Montáž servopohon klapkový VZT 
	ks 
	2,00000 
	564,00 
	1 128,00 
	
	Vlastní 
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	O: 
	SO 01 
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	R: 
	D.1.4.9    
	MaR 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	69 
	19-51.30 
	Montáž servopohon ventilový 
	ks 
	15,00000 
	564,008 46 
	0,00 
	
	Vlastní 

	70 
	19-51.31 
	Montáž termoelektrická hlavice 
	ks 
	38,00000 
	564,0021 43 
	2,00 
	
	Vlastní 

	71 
	19-51.32 
	Montáž Ovl. panel FM 
	ks 
	2,00000 
	564,001 12 
	8,00 
	
	Vlastní 

	72 
	19-51.33 
	Nástěnný plastový rozvaděč pro IRC 
	ks 
	19,00000 
	564,0010 71 
	6,00 
	
	Vlastní 

	73 
	19-51.34 
	Vícepárový nízkokapacitní počítačový kabel pro EIA RS485 aplikace. Impedance 120Ohm 
	m 
	200,00000 
	40,008 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 19-53	Software DDC - práce 
	
	853 955,00 
	
	

	74 
	19-53.01 
	Uživatelský software pro DDC, (250-499) 
	d.b. 
	475,00000 
	633,00300 67 
	5,00 
	
	Vlastní 

	75 
	19-53.02 
	Dispečink - parametrizace datových bodů 
	d.b. 
	475,00000 
	633,00300 67 
	5,00 
	
	Vlastní 

	76 
	19-53.03 
	Dispečink - vykreslení obrazovek 
	ks 
	19,00000 
	8 970,00	170 43 
	0,00 
	
	Vlastní 

	77 
	19-53.04 
	Test zařízení 1:1 
	d.b. 
	475,00000 
	173,0082 17 
	5,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 19-54	Revize, zkoušky, odborné prohlídky 
	
	62 560,00 
	
	

	78 
	19-54.01 
	Zkoušky v ramci BMS. Komplexni vyzkoušeni 
	hod 
	16,00000 
	1 380,0022 08 
	0,00 
	
	Vlastní 

	79 
	19-54.02 
	Revizní práce 
	hod 
	16,00000 
	2 530,0040 48 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 19-55	Inženýring 
	
	110 400,00 
	
	

	80 
	19-55.01 
	Vedoucí zakázky 
	hod 
	80,00000 
	1 380,00	110 40 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 19-57	Projekční práce 
	
	103 560,00 
	
	

	81 
	19-57.01 
	Projekční práce-skutečný stav 
	hod 
	24,00000 
	863,0020 71 
	2,00 
	
	Vlastní 

	82 
	19-57.02 
	Projekční práce-výrobní dokumentace 
	hod 
	96,00000 
	863,0082 84 
	8,00 
	
	Vlastní 





















Celkem	2 983 122,00 







Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 114 z 138 



Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.2.1. 
	Potrubní pošta 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	Díl: 100	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU 
	
	17 646,00 
	
	

	1 
	100_1 
	Autorizovaný přesun stávající nemocniční stanice vč. souvisejícícího příslušenství 
	kus 
	1,00000 
	15 136,00 
	15 136,00 
	
	Vlastní 






demontáž a zpětná montáž na nové pozici 

	2 
	100_2 
	Autorizovaná demontáž jízdního potrubí a systémového kabelu vč. souvisejícího příslušenství 
	m 
	5,00000 
	502,00 
	2 510,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 110	STANICE 
	
	282 921,00 
	
	

	3 
	110_1 
	Nemocniční antimikrobiální stanice s horním plněním 
	kus 
	1,00000 
	136 769,00 
	136 769,00 
	
	Vlastní 




Poznámka k položce: 
RFID – čipová technologie ve stanicích 
Ovládání stanice - antimikrobiální – barevný multifunkční dotykový displej Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky 
Možnost připojení až 16 signalizací s různou adresou, USB připojení Antimikrobiální provedení (příměs iontů stříbra) 

	4 
	110_2 
	Nerezová spojka k napojení stanice 
	kus 
	4,00000 
	437,00 
	1 748,00 
	
	Vlastní 

	5 
	110_3 
	Elektronický obvod RIFID 
	kus 
	1,00000 
	31 147,00 
	31 147,00 
	
	Vlastní 



Poznámka k položce: 
pro stanice PP, pro čtení čipů v pouzdrech a kontrolu dojezdu 
6 110_4	Záchytný koš antimikrobiální s polstrováním	kus	1,00000	6 189,00	6 189,00	Vlastní 
Poznámka k položce: 
Antimikrobiální provedení (příměs iontů stříbra) 

	7 
	110_5 
	Polstrování do záchytného koše pro přesunutou stanici 
	kus 
	1,00000 
	759,00 
	759,00 
	
	Vlastní 

	8 
	110_6 
	Nástěnný držák antimikrobiální pro  5ks přepravních pouzder 
	kus 
	1,00000 
	2 676,00 
	2 676,00 
	
	Vlastní 



Poznámka k položce: 
Antimikrobiální provedení (příměs iontů stříbra) 

	9 
	110_7 
	Koncový díl dolní ke stanici včetně klapek - kovový 
	kus 
	1,00000 
	21 357,00 
	21 357,00 
	
	Vlastní 

	10 
	110_8 
	Sada pro odvod vzduchu ze stanice ("bypass") - kovová 
	kus 
	1,00000 
	20 293,00 
	20 293,00 
	
	Vlastní 

	11 
	110_9 
	Koncový díl dolní ke stanici včetně klapek - plastový 
	kus 
	1,00000 
	5 310,00 
	5 310,00 
	
	Vlastní 

	12 
	110_10 
	Sada pro odvod vzduchu ze stanice ("bypass") - plastová 
	kus 
	1,00000 
	9 698,00 
	9 698,00 
	
	Vlastní 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	13 
	110_11 
	Antibakteriální filtr pro koncové stanice - vysoce účinný H14 HEPA filtr, prům. 200mm x 400mm,, 
submikronové skleněné vlákno 
	kus 
	2,00000 
	19 410,00	38 82 
	0,00 
	
	Vlastní 

	14 
	110_12 
	Akusticko-optická signalizace příchodu pouzdra ke stanici 
	kus 
	1,00000 
	5 965,005 96 
	5,00 
	
	Vlastní 







Poznámka k položce: 
napájecí kabel v liště  - signalizace do 10m od stanice PP 

	15 
	110_13 
	Značení komponentů stanic 
	kus 
	2,00000 
	83,00 
	166,00 
	
	Vlastní 

	16 
	110_13 
	Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství 
	kus 
	2,00000 
	1 012,00 
	2 024,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 120	PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ 
	
	35 115,00 
	
	

	17 
	120_1 
	Přepravní pouzdro antimikrobiální krátké - vnitřní délka 230 mm, vnitřní průměr 80 mm 
	kus 
	5,00000 
	4 389,00 
	21 945,00 
	
	Vlastní 




Poznámka k položce: 
oboustranně otevíratelné 
nárazuvzdorné 
jízdní kroužky typu BRUSH z uhlíkových vláken včetně 2 čipů 

	18 
	120_2 
	Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby 
	kus 
	5,00000 
	234,00 
	1 170,00 
	
	Vlastní 

	19 
	120_3 
	Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard 
	kus 
	4 000,00000 
	3,00 
	12 000,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 130	VÝHYBKY 
	
	33 275,00 
	
	

	20 
	130_1 
	Třícestná elektronická výhybka - systémová 
	kus 
	1,00000 
	31 188,00 
	31 188,00 
	
	Vlastní 

	21 
	130_2 
	Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek 
	kus 
	1,00000 
	2 004,00 
	2 004,00 
	
	Vlastní 

	22 
	130_3 
	Značení komponentů 
	kus 
	1,00000 
	83,00 
	83,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 140	SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ 
	
	33 748,00 
	
	

	23 
	140_1 
	Systémový kabel pro napájení a přenost dat 
	m 
	40,00000 
	217,00 
	8 680,00 
	
	Vlastní 

	24 
	140_2 
	Systémový kabel pro napájení a přenost dat - bezhalogenový 
	m 
	50,00000 
	246,00 
	12 300,00 
	
	Vlastní 

	25 
	140_3 
	Kabelová chránička systémového kabelu - kovová 
	m 
	50,00000 
	178,00 
	8 900,00 
	
	Vlastní 

	26 
	140_4 
	Montážní a instalační materiál pro kotvení a zapojení systemového kabelu 
	kpl 
	1,00000 
	3 868,00 
	3 868,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 150	JÍZDNÍ A VZDUCHOVÉ POTRUBÍ 
	
	
	306 183,00 
	
	














Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 116 z 138 



Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.2.1. 
	Potrubní pošta 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	27 
	150_1 
	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé 
	m 
	21,00000 
	920,0019 32 
	0,00 
	
	Vlastní 

	28 
	150_2 
	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 
650 mm,, včetně spojek, šedé 
	kus 
	9,00000 
	2 434,0021 90 
	6,00 
	
	Vlastní 

	29 
	150_3 
	Vzduchové potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, včetně spojek 
	m 
	5,00000 
	746,003 73 
	0,00 
	
	Vlastní 

	30 
	150_4 
	Vzduchové koleno plastové  - vnější průměr 110 mm 
	ks 
	2,00000 
	906,001 81 
	2,00 
	
	Vlastní 

	31 
	150_5 
	Jízdní potrubí kovové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny kompatibilní s plastovým JP,  
včetně, nerezových spojek 
	 (
m	
27,00000	
3 298,00	
89 046,00	
Vlastní
 
)m	27,00000	3 298,00	89 046,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	32 
	150_6 
	Jízdní oblouky kovové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny kompatibilní s plastovým JP, 
poloměr, oblouku min. 800 mm,  včetně nerezových spojek 
	kus 
	11,00000 
	10 969,00	120 65 
	9,00 
	
	Vlastní 

	33 
	150_7 
	Vzduchové potrubí kovové - vnější průměr 110 mm, včetně nerezových spojek 
	m 
	3,00000 
	2 877,008 63 
	1,00 
	
	Vlastní 

	34 
	150_8 
	Vzduchové koleno 90° kovové - vnější průměr 110 mm 
	kus 
	3,00000 
	2 460,007 38 
	0,00 
	
	Vlastní 

	35 
	150_9 
	Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí 
	kus 
	1,00000 
	2 156,002 15 
	6,00 
	
	Vlastní 

	36 
	150_10 
	Značení tras potrubí dle linek s označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech  
min. 10x4 cm, (každých 10 m trasy jízdního potrubí) 
	 (
kus	
10,00000	
83,00	
830,00	
Vlastní
 
)kus	10,00000	83,00	830,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	37 
	150_11 
	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací 
pásky, , lepidlo, závitové tyče,  čističe, rozpouštědla) 
	kpl 
	1,00000 
	26 769,00	26 76 
	9,00 
	
	Vlastní 

	38 
	150_12 
	Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 6mm2 na kovové potrubí 
	kus 
	8,00000 
	208,001 66 
	4,00 
	
	Vlastní 

	39 
	150_13 
	Zemnící Cu vodič, 6mm2 
	m 
	30,00000 
	76,002 28 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 160	NAPÁJENÍ 
	
	27 522,00 
	
	

	40 
	160_1 
	Napájecí zdroj impulsní včetně řídicí elektroniky a aktivního chlazení 
	kus 
	1,00000 
	27 128,00	27 12 
	8,00 
	
	Vlastní 

	41 
	160_2 
	Montážní a instalační materiál k napojení a uchycení komponentů 
	kus 
	1,00000 
	311,0031 
	1,00 
	
	Vlastní 

	42 
	160_3 
	Značení komponentů 
	kus 
	1,00000 
	83,008 
	3,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 170	ŘÍDICÍ SYSTÉM 
	
	20 848,00 
	
	

	43 
	170_1 
	Rozšíření SW vybavení jednotlivých vizualizací, serveru a řídicího systému pro nové rozšířené  
části 
	 (
kpl	
1,00000	
20 848,00	
20 848,00	
Vlastní
 
)kpl	1,00000	20 848,00	20 848,00	Vlastní 

	
	
	
	
	


























Poznámka k položce: 
Vizualizační a programovací SW SW pro statistiky a vyhodnocování 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




Čipová RFID technologie Řízení rizika 
Funkce kalendář – plánování 
Automatická údržba pouzder Automatická údržba komponentů Zasílání informací mailem 
RFID manager 
Řízení rychlosti přepravy 
Kontrola dojezdu pouzder 

	Díl: 180	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
	
	19 262,00 
	
	

	44 
	180_1 
	Protipožární zajištění prostupu plastového jízdního potrubí 110mm mezi požárními úseky 
	kus 
	1,00000 
	2 969,00 
	2 969,00 
	
	Vlastní 



Poznámka k položce: 
protipožární manžeta pro potrubí 110mm, EI 120 protipožární vata a tmel k utěsnění prostupů 
ID štítek 
45 180_2	Protipožární zajištění prostupu kovového jízdního potrubí 110mm mezi požárními úseky	kus	3,00000	3 757,00	11 271,00	Vlastní 
Poznámka k položce: 
protipožární vata a tmel k utěsnění prostupů 
protipožární vata pro zajištění protipožárního ošetření potrubí u prostupu do vzdálenosti 500mm od prostupu protipožární nátěr 
ID štítek 
46 180_3	Protipožární zajištění prostupu systémového kabelu mezi požárními úseky	kus	1,00000	479,00	479,00	Vlastní 
Poznámka k položce: 
protipožární vata a tmel k utěsnění prostupů ID štítek 
	47 
	180_4 
	Protipožární zajištění prostupu systémového bezhalogenového kabelu a kovové chráničky kabelu 
mezi, požárními úseky 
	kus 
	3,00000 
	479,00 
	1 437,00 
	
	Vlastní 



Poznámka k položce: 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




protipožární vata a tmel k utěsnění prostupů protipožární nátěr 
ID štítek 

	48 
	180_5 
	Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) 
	kus 
	1,00000 
	1 320,00 
	1 320,00 
	
	Vlastní 

	49 
	180_6 
	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému 
	kpl 
	1,00000 
	1 786,00 
	1 786,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 190	PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU 
	
	201 015,00 
	
	

	50 
	190_1 
	Autorizované parametrování a spuštění rozšířené části systému, naprogramování nové části  
systému dle, požadavků zákazníka, odstávky 
	 (
kus	
1,00000	
18 993,00	
18 993,00	
Vlastní
 
)kus	1,00000	18 993,00	18 993,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	51 
	190_2 
	Individuální a komplexní zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí 
za, účelem prokázání kvality a funkčnosti díla 
	kus 
	1,00000 
	15 682,00 
	15 682,00 
	
	Vlastní 

	52 
	190_3 
	Školení obsluhy - uživatelů autorizovaným technikem včetně související dokumentace 
	kus 
	1,00000 
	3 538,00 
	3 538,00 
	
	Vlastní 

	53 
	190_4 
	Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava a ubytování techniků/montážníků 
	kus 
	1,00000 
	86 084,00 
	86 084,00 
	
	Vlastní 

	54 
	190_5 
	Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu, 
nemocnice 
	kus 
	1,00000 
	1 681,00 
	1 681,00 
	
	Vlastní 

	55 
	190_6 
	Ekologická likvidace a odvoz odpadů 
	kus 
	1,00000 
	6 310,00 
	6 310,00 
	
	Vlastní 

	56 
	190_7 
	Projektová dokumentace skutečného stavu  v tištěné i digitální podobě 
	kus 
	3,00000 
	13 877,00 
	41 631,00 
	
	Vlastní 

	57 
	190_8 
	Izometrie - barevné 3D schéma systému PP ve formátu A0 (příslušná část objektu) 
	kus 
	2,00000 
	13 548,00 
	27 096,00 
	
	Vlastní 













Celkem	977 535,00 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	Díl: 804	Rozvody medicinálních plynů 
	
	730 247,40 
	
	

	1 
	80401 
	D+M Trubka Cu průměr 8x1 vč tvarovek 
	m 
	92,00000 
	333,00 
	30 636,00 
	
	Vlastní 

	2 
	80402 
	D+M Trubka Cu průměr 12x1 vč tvarovek 
	m 
	155,00000 
	439,00 
	68 045,00 
	
	Vlastní 

	3 
	80403 
	D+M Trubka Cu průměr 18x1vč tvarovek 
	m 
	98,00000 
	593,00 
	58 114,00 
	
	Vlastní 

	4 
	80404 
	D+M Trubka Cu průměr 22x1 vč tvarovek 
	m 
	116,00000 
	713,00 
	82 708,00 
	
	Vlastní 

	5 
	80405 
	D+M Trubka Cu pruměr 28x1 vč tvarovek 
	m 
	34,00000 
	770,00 
	26 180,00 
	
	Vlastní 

	6 
	80406 
	D+M Pájka Ag 45 + pasta 
	kg 
	8,20000 
	3 904,00 
	32 012,80 
	
	Vlastní 

	7 
	80407 
	D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 
	m 
	12,00000 
	169,00 
	2 028,00 
	
	Vlastní 

	8 
	80408 
	D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 
	m 
	2,00000 
	250,00 
	500,00 
	
	Vlastní 

	9 
	80409 
	D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28 
	m 
	1,80000 
	317,00 
	570,60 
	
	Vlastní 

	10 
	80410 
	D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m) 
	ks 
	285,00000 
	244,00 
	69 540,00 
	
	Vlastní 

	11 
	80411 
	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací - pod omítku (3x k.k.1/2", 3x záložní vstup, 3x,  
manometr, 3x snímač tlaku) 
	 (
ks	
3,00000	
17 112,00	
51 336,00	
Vlastní
 
)ks	3,00000	17 112,00	51 336,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	12 
	80412 
	D+M Signalizace medicinálních plynů (Snímá až 8 snímačů tlaku) 
	ks 
	3,00000 
	17 105,00 
	51 315,00 
	
	Vlastní 

	13 
	80413 
	D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. 
	ks 
	8,00000 
	759,00 
	6 072,00 
	
	Vlastní 

	14 
	80414 
	D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. 
	ks 
	5,00000 
	758,00 
	3 790,00 
	
	Vlastní 

	15 
	80415 
	Napojení na stávající rozvody 
	ks 
	15,00000 
	619,00 
	9 285,00 
	
	Vlastní 

	16 
	80416 
	Zaslepení rozvodů, demontáž stávajících manometrových panelů 
	ks 
	3,00000 
	619,00 
	1 857,00 
	
	Vlastní 

	17 
	80417 
	Demontáž stávajících rozvodů - předpopklad 
	m 
	380,00000 
	62,00 
	23 560,00 
	
	Vlastní 

	18 
	80418 
	Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí) 
	m 
	495,00000 
	7,00 
	3 465,00 
	
	Vlastní 

	19 
	80419 
	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) 
	m 
	495,00000 
	12,00 
	5 940,00 
	
	Vlastní 

	20 
	80420 
	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) 
	m 
	495,00000 
	31,00 
	15 345,00 
	
	Vlastní 

	21 
	80421 
	Tlaková zkouška úseková 
	ks 
	5,00000 
	619,00 
	3 095,00 
	
	Vlastní 

	22 
	80422 
	Tlaková zkouška závěrečná 
	ks 
	5,00000 
	714,00 
	3 570,00 
	
	Vlastní 

	23 
	80423 
	Vedení montážních prací 
	ks 
	1,00000 
	16 500,00 
	16 500,00 
	
	Vlastní 

	24 
	80424 
	Předání, proškolení obsluhy 
	ks 
	1,00000 
	4 290,00 
	4 290,00 
	
	Vlastní 

	25 
	80425 
	Výchozí revize rozvodů MP 
	ks 
	1,00000 
	13 750,00 
	13 750,00 
	
	Vlastní 

	26 
	80426 
	Výchozí revize elektro 
	ks 
	1,00000 
	8 800,00 
	8 800,00 
	
	Vlastní 
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	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	27 
	80427 
	D+M Protipožární ucpávky 
	ks 
	35,00000 
	1 033,0036 15 
	5,00 
	
	Vlastní 

	28 
	80428 
	Prostupy příčkami 
	ks 
	35,00000 
	103,003 60 
	5,00 
	
	Vlastní 

	29 
	80429 
	Drážkování pro lůžkové rampy a ventilovou skříň 
	ks 
	13,00000 
	103,001 33 
	9,00 
	
	Vlastní 







v ceně není zahrnuto zapravení 

	30 
	80430 
	Dohled pro svářecích pracích - ZAJIŠŤUJE GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY 
	ks 
	1,00000 
	1 100,00 
	1 100,00 
	
	Vlastní 

	31 
	80431 
	Dopravné 
	kpl 
	1,00000 
	95 744,00 
	95 744,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 873	Ostatní 
	
	4 606 195,00 
	
	

	32 
	87301 
	D+M Lůžková rampa pro jedno lůžko 
	ks 
	4,00000 
	145 674,00 
	582 696,00 
	
	Vlastní 




vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny. Místnost N.14108 a N.14109 o délce 1 600mm 
33 87302	D+M Lůžková rampa pro dvě lůžka	ks	2,00000	286 491,00	572 982,00	Vlastní 
vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny. Místnost N.14110 a N.14111 o délce 4 000mm 
34 87303	D+M Lůžková rampa pro tři lůžka	ks	4,00000	427 307,00	1 709 228,00	Vlastní 
vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny Místnost N.14098, N.14113, N.14118 a N.14119 o délce 4 700mm 
35 87304	D+M Zdrojový most pro jedno lůžko	ks	2,00000	733 763,00	1 467 526,00	Vlastní 
vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny Místnost N.14120 a N.14121 o délce 2 500mm 
36 87307	D+M Stropní zdrojový stativ pro zákrokový sálek	ks	1,00000	265 991,00	265 991,00	Vlastní 
vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny Místnost N.14198 o délce 2 500mm 
	37 
	87305 
	D+M Terminální nástěnná jednotka ve skladu N.14073 - podomítkové řešení, 1x rychlospojka 
kyslík,, instalace v panelu do zdi 
	ks 
	1,00000 
	2 591,00 
	2 591,00 
	
	Vlastní 



vybavení jednotky dle přílohy technické zprávy medicinální plyny 
	38 
	87306 
	D+M Terminální nástěnná jednotka ve vyšetřovně N.14200 - podomítkové řešení, 1x 
rychlospojka kyslík,, 1x rychlospojka vakuum, instalace v panelu do zdi 
	ks 
	1,00000 
	5 181,00 
	5 181,00 
	
	Vlastní 



vybavení jednotky dle přílohy technické zprávy medicinální plyny 

Celkem	5 336 442,40 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	Díl: 721	Vnitřní kanalizace D+M - Potrubí z polypropylenu 
	
	107 348,40 
	
	

	1 
	72101 
	D+M KS1.1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle  
ČSN EN, 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 32,vč. Tvarovek -  SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
	 (
m	
224,40000	
366,00	
82 130,40	
Vlastní
 
)m	224,40000	366,00	82 130,40	Vlastní 

	
	
	
	
	







187*1,2 :  
224,4	224,40000 

	2 
	72102 
	D+M KS1.1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle  
ČSN EN, 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 40,vč. Tvarovek -  SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
	 (
m	
36,00000	
421,00	
15 156,00	
Vlastní
 
)m	36,00000	421,00	15 156,00	Vlastní 

	
	
	
	
	



30*1,2 :  
36	36,00000 

	3 
	72103 
	D+M KS1.1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle  
ČSN EN, 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 50,vč. Tvarovek -  SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
	 (
m	
4,80000	
482,00	
2 313,60	
Vlastní
 
)m	4,80000	482,00	2 313,60	Vlastní 

	
	
	
	
	



4*1,2 :  
4,8	4,80000 

	4 
	72104 
	D+M KS1.1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle  
ČSN EN, 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 75,vč. Tvarovek -  SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
	 (
m	
13,20000	
587,00	
7 748,40	
Vlastní
 
)m	13,20000	587,00	7 748,40	Vlastní 

	
	
	
	
	



11*1,2 :  
13,2	13,20000 

	Díl: 722	Tiché potrubí z polypropylenu 
	
	269 613,60 
	

	5 
	72201 
	D+M KS1.1 - Odhlučněné kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám,  
vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 50,vč.  Tvarovek - SPLAŠKOVÁ 
	 (
m	
99,60000	
942,00	
93 823,20	
Vlastní
 
)m	99,60000	942,00	93 823,20	Vlastní 

	
	
	
	




KANALIZACE 
83*1,2 :  
99,6	99,60000 
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	6 
	72202 
	D+M KS1.1 - Odhlučněné kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, 
vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 75,vč.  Tvarovek - SPLAŠKOVÁ 
	m 
	13,20000 
	1 182,0015 60 
	2,40 
	
	Vlastní 






KANALIZACE 
11*1,2 :  
13,2	13,20000 

	7 
	72203 
	D+M KS1.1 - Odhlučněné kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám,  
vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 110,vč.  Tvarovek - SPLAŠKOVÁ 
	 (
m	
39,60000	
1 547,00	
61 261,20	
Vlastní
 
)m	39,60000	1 547,00	61 261,20	Vlastní 

	
	
	
	
	



KANALIZACE 
33*1,2 :  
39,6	39,60000 

	8 
	72204 
	D+M KS1.1 - Odhlučněné kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám,  
vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 125,vč.  Tvarovek - SPLAŠKOVÁ 
	 (
m	
44,40000	
1 902,00	
84 448,80	
Vlastní
 
)m	44,40000	1 902,00	84 448,80	Vlastní 

	
	
	
	
	



KANALIZACE 
37*1,2 :  
44,4	44,40000 

	9 
	72205 
	D+M KS1.1 - Odhlučněné kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám,  
vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 160,vč.  Tvarovek - SPLAŠKOVÁ 
	 (
m	
6,00000	
2 413,00	
14 478,00	
Vlastní
 
)m	6,00000	2 413,00	14 478,00	Vlastní 

	
	
	
	
	



KANALIZACE 
5*1,2 :  
6	6,00000 

	Díl: 723	Izolace 
	
	32 538,00 
	

	 (
m	
224,40000	
145,00	
32 538,00	
Vlastní
 
Díl
: 
724	
Prostupy pro kanalizaci	
20 000,00
 
)10 m	224,40000	145,00	32 538,00	Vlastní 
Díl: 724	Prostupy pro kanalizaci	20 000,00 

	72301 
	D+M Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl. 13 mm proti kondenzaci pro potrubí 32 mm -  
SPLAŠKOVÁ, KANALIZACE (odvod kondenzátu) 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	 (
1
1 
72401	
D+M Provedení prostupů do 200 mm vrtáním v betonových a zděných konstrukcích, včetně  
zapravení
 
)11 72401	D+M Provedení prostupů do 200 mm vrtáním v betonových a zděných konstrukcích, včetně  
zapravení 

	
	
	ks 
	8,00000 
	2 500,0020 00 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 725	Přislušenství 
	
	14 295,00 
	
	

	12 
	72501 
	D+M Čistící kus z materiálu tichého potrubí DN 75 
	ks 
	1,00000 
	359,0035 
	9,00 
	
	Vlastní 

	13 
	72502 
	D+M Čistící kus z materiálu tichého potrubí DN 110 
	ks 
	6,00000 
	481,002 88 
	6,00 
	
	Vlastní 

	14 
	72503 
	D+M Čistící kus z materiálu tichého potrubí DN 125 
	ks 
	14,00000 
	722,0010 10 
	8,00 
	
	Vlastní 

	15 
	72504 
	D+M Čistící kus z materiálu tichého potrubí DN 160 
	ks 
	1,00000 
	942,0094 
	2,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 726	Demolice - kanalizace 
	
	46 225,00 
	
	

	16 
	72601 
	Demolice stávajícího kanalizačního potrubí DN32-50 - potrubí pro odvod kondenzátuVčetně  
likvidace, vybouraného a demontovaného materiálu. 
	 (
m	
224,40000	
25,00	
5 610,00	
Vlastní
 
)m	224,40000	25,00	5 610,00	Vlastní 

	
	
	
	
	













délka je předpokládaná, stávající potrubí převzato z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově 
	17 
	72602 
	Demolice stávajícího kanalizačního potrubí DN50-160Včetně likvidace vybouraného a 
demontovaného, materiálu. 
	m 
	200,40000 
	35,00 
	7 014,00 
	
	Vlastní 



délka je předpokládaná, stávající potrubí převzato z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově 
	18 
	72603 
	Demontáž stávajícího umyvadla Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 
	ks 
	22,00000 
	78,00 
	1 716,00 
	
	Vlastní 



počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově 
	19 
	72604 
	Demontáž stávajícího WC včetně nádržkyVčetně likvidace vybouraného a demontovaného 
materiálu. 
	ks 
	17,00000 
	83,00 
	1 411,00 
	
	Vlastní 



počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově 
20 72605	Demontáž stávající sprchy Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.	ks	6,00000	252,00	1 512,00	Vlastní 
počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově 
21 72606	Demontáž stávajícího dřezu Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.	ks	2,00000	66,00	132,00	Vlastní 
počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově 

	22 
	72607 
	Dočasné zaslepení kanalizace po demolici potrubí - předpoklad 
	ks 
	34,00000 
	120,00 
	4 080,00 
	
	Vlastní 

	23 
	72608 
	Demontáž a zpětná obnova podhledu v 1.PP - předpoklad 
	m2 
	45,00000 
	550,00 
	24 750,00 
	
	Vlastní 



předpokládá se demontáž a zpětná montáž stávajících kazet podhledu, demontáž a obnova stávajícího rastru podhledu 
Díl: 727	Ostatní - kanalizace	40 092,00 
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	24 
	72701 
	Napojení kanalizačního PP potrubí DN75-160 na stávající stoupací odpadní potrubí v 14.NP a 
13.NP 
	ks 
	27,00000 
	186,005 02 
	2,00 
	
	Vlastní 

	25 
	72702 
	Napojení kanalizačního HT potrubí na stávající stoupací odpadní potrubí z HT  - napojení na, 
stávající stoupací potrubí pro odvod kondenzátu 
	ks 
	41,00000 
	240,009 84 
	0,00 
	
	Vlastní 

	26 
	72703 
	Pachotěsné zavičkování kanalizačního potrubí DN 110 - příprava pro budoucí napojení 
	ks 
	1,00000 
	120,0012 
	0,00 
	
	Vlastní 

	27 
	72704 
	Napojení chladících jednotek (odvod kondenzátu) přes "obrácenou zápachovou uzávěrku" -  
vyskládána z, HT kolen 
	 (
ks	
5,00000	
222,00	
1 110,00	
Vlastní
 
)ks	5,00000	222,00	1 110,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	28 
	72705 
	Napojení stávajícího potrubí od ZP z 15.NP 
	ks 
	4,00000 
	360,001 44 
	0,00 
	
	Vlastní 











počet je předpoklad, stávající potrubí převzato z PD z roku 1984 

	29 
	72706 
	Revize stávajícího stavu rozvodů kanalizace - předpokládá se vyhovující stav stávajícího potrubí 
	HZS 
	6,00000 
	500,00 
	3 000,00 
	
	Vlastní 

	30 
	72707 
	Drážka v podlaze pro umístěný kondenzačního sifónu 
	ks 
	6,00000 
	300,00 
	1 800,00 
	
	Vlastní 

	31 
	72708 
	Provizorní zaslepení stávajícího potrubí po rušeném potrubí 
	ks 
	80,00000 
	102,00 
	8 160,00 
	
	Vlastní 




počet je předpoklad, stávající potrubí převzato z PD z roku 1984 
32 72709	Napojení na provizorně zaslepené potrubí	ks	80,00000	120,00	9 600,00	Vlastní 
počet je předpoklad, stávající potrubí převzato z PD z roku 1984 

	Díl: 728	Zkouška a zaměření 
	
	14 436,00 
	
	

	33 
	72801 
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 včetně 
	m 
	481,20000 
	30,00 
	14 436,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 729	Požární vodovod + suchovod 
	
	15 560,40 
	
	

	34 
	72901 
	Ověření stávajícího stavu rozvodů požární vody a hydrantů 
	HZS 
	1,00000 
	1 200,00 
	1 200,00 
	
	Vlastní 

	35 
	72902 
	D+M Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých DN 25, tvarovky, izolace  
potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce 
	 (
m	
3,60000	
467,00	
1 681,20	
Vlastní
 
)m	3,60000	467,00	1 681,20	Vlastní 

	
	
	
	
	







3*1,2 :  
3,6	3,60000 

	36 
	72903 
	D+M Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých DN 32, tvarovky, izolace  
potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce 
	 (
m	
21,60000	
587,00	
12 679,20	
Vlastní
 
)m	21,60000	587,00	12 679,20	Vlastní 

	
	
	
	
	



18*1,2 : 
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21,6	21,60000 

	Díl: 730	Vodovod pro studenou vodu 
	
	156 484,80 
	

	37 
	73001 
	D+M Vodovod pro studenou vodu z PVC-C trubek 20x1,5 vč. tvarovek, izolace potrubí dle  
vyhlášky č., 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ 
	 (
m	
195,60000	
492,00	
96 235,20	
Vlastní
 
)m	195,60000	492,00	96 235,20	Vlastní 

	
	
	
	



163*1,2 :  
195,6	195,60000 
	38 
	73002 
	D+M Vodovod pro studenou vodu z PVC-C trubek 25x1,9 vč. tvarovek, izolace potrubí dle  
vyhlášky č., 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ 
	 (
m	
84,00000	
594,00	
49 896,00	
Vlastní
 
)m	84,00000	594,00	49 896,00	Vlastní 

	
	
	
	
	



 (
70*1,2 :  
84	
84,00000
 
3
9 
73003	
D+M Vodovod pro studenou vodu z PVC-C trubek 32x2,4 vč. tvarovek, izolace potrubí dle  
vyhlášky č., 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ
 
)70*1,2 :  
84	84,00000 
39 73003	D+M Vodovod pro studenou vodu z PVC-C trubek 32x2,4 vč. tvarovek, izolace potrubí dle  
vyhlášky č., 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ 


	
	
	
	m 
	14,40000 
	719,00 
	10 353,60 
	
	Vlastní 

	Díl: 731	Vodovod pro teplou vodu 
	
	142 293,60 
	
	

	40 


	73101 


	D+M Vodovod pro teplou vodu z PVC-C trubek 20x1,5 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle  vyhlášky, č. 193/2007 a dle montážního pokynu daného vyrobce  zkoušky, těsnosti, proplach a  dezinfekce, 
	 (
m	
174,00000	
492,00	
85 608,00	
Vlastní
 
)m	174,00000	492,00	85 608,00	Vlastní 

	
	
	
	
	





KOTVENÍ 
145*1,2 :  
174	174,00000 

	41 

	73102 

	D+M Vodovod pro teplou vodu z PVC-C  trubek 25x1,9	vč. tvarovek, izolace potrubí dle  
vyhlášky č., 193/2007 a dle montážního pokynu daného vyrobce  zkoušky, těsnosti, proplach a  
dezinfekce, KOTVENÍ 
	 (
m	
78,00000	
594,00	
46 332,00	
Vlastní
 
)m	78,00000	594,00	46 332,00	Vlastní 

	
	
	
	
	



65*1,2 :  
78	78,00000 

	42 
	73103 
	D+M Vodovod pro teplou vodu z PVC-C  trubek 32x2,4  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky  
č., 193/2007 a dle montážního pokynu daného vyrobce  zkoušky, těsnosti, proplach a  dezinfekce, KOTVENÍ 
	 (
m	
14,40000	
719,00	
10 353,60	
Vlastní
 
)m	14,40000	719,00	10 353,60	Vlastní 

	
	
	
	
	



12*1,2 :  
14,4	14,40000 
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	Díl: 731	Vodovod pro cirkulaci 
	
	26 568,00 
	
	

	43 
	73101 
	D+M Vodovod pro cirkulaci z PVC-C  trubek 20x1,5  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č.,  
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ 
	 (
m	
54,00000	
492,00	
26 568,00	
Vlastní
 
)m	54,00000	492,00	26 568,00	Vlastní 

	
	
	
	
	







45*1,2 :  
54	54,00000 

	Díl: 732	Proplach a dezinfekce 
	
	15 990,00 
	
	

	44 
	73201 
	D+M Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 50 
	m 
	639,60000 
	25,00 
	15 990,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 733	Vnitřní vodovod - armatury - Kulový uzávěr 
	
	10 394,00 
	
	

	45 
	73301 
	D+M Uzavírací ventil K83 DN 15 
	ks 
	10,00000 
	359,00 
	3 590,00 
	
	Vlastní 

	46 
	73302 
	D+M Uzavírací ventil K83 DN 20 
	ks 
	10,00000 
	462,00 
	4 620,00 
	
	Vlastní 

	47 
	73303 
	D+M Uzavírací ventil K83 DN 25 
	ks 
	4,00000 
	546,00 
	2 184,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 734	Regulace 
	
	5 400,00 
	
	

	48 
	73401 
	D+M Zaregulování systému distribuce TV 
	ks 
	1,00000 
	5 400,00 
	5 400,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 735	Rohový ventil 
	
	810,00 
	
	

	49 
	73501 
	D+M Rohový ventil DN 15 
	ks 
	5,00000 
	162,00 
	810,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 736	Prostupy pro vodovod 
	
	2 500,00 
	
	

	50 
	73601 
	D+M Provedení prostupů do 200 mm vrtáním v betonových a zděných konstrukcích, včetně  
zapravení 
	
	
	
	
	
	

	 (
ks	
1,00000	
2 500,00	
2 500,00	
Vlastní
 
Díl
: 
737	
Demolice - vodovod	
9 240,00
 
5
1 
73701	
Demolice stávajícího vodovodního potrubí potrubí DN15-DN25Včetně likvidace vybouraného a,  
demontovaného materiálu.
 
)ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní 
Díl: 737	Demolice - vodovod	9 240,00 
51 73701	Demolice stávajícího vodovodního potrubí potrubí DN15-DN25Včetně likvidace vybouraného a,  
demontovaného materiálu. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	m 
	220,00000 
	42,00 
	9 240,00 
	
	Vlastní 














počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově 

	Díl: 738	Ostatní - vodovod 
	
	16 140,00 
	
	

	52 
	73801 
	Napojení na stávající potrubí pitné vody 
	ks 
	33,00000 
	300,00 
	9 900,00 
	
	Vlastní 

	53 
	73802 
	Napojení na stávající potrubí požární vody 
	ks 
	2,00000 
	540,00 
	1 080,00 
	
	Vlastní 

	54 
	73803 
	Napojení na stávající potrubí suchovodu 
	ks 
	2,00000 
	540,00 
	1 080,00 
	
	Vlastní 

	55 
	73804 
	zaslepení stávajícího rozvodu pitné vody 
	ks 
	33,00000 
	102,00 
	3 366,00 
	
	Vlastní 

	56 
	73805 
	zaslepení stávajícího rozvodu požární vody 
	ks 
	2,00000 
	120,00 
	240,00 
	
	Vlastní 
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	57 
	73806 
	zaslepení stávajícího rozvodu suchovodu 
	ks 
	2,00000 
	120,0024 
	0,00 
	
	Vlastní 

	58 
	73807 
	Ukončení vodovodu pomocí rohového ventilu - příprava pro budoucí napojení 
	ks 
	3,00000 
	78,0023 
	4,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 739	Zdravotechnika - zařizovací předměty D+M 
	
	594 122,00 
	
	






 (
pozn - BUDOU DODRŽENY TECHNICKÉ STANDARDY STAVBY
 
)pozn - BUDOU DODRŽENY TECHNICKÉ STANDARDY STAVBY 


	59 
	73901 
	U1  Umyvadlo keramické 600x490 mm, umyvadlový sifón, kryt na sifon, baterie s usměrňovačem  
toku, umyvadlováumyvadlová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“ 
	 (
ks	
11,00000	
4 200,00	
46 200,00	
Vlastní
 
)ks	11,00000	4 200,00	46 200,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	60 
	73902 
	U2  Umyvadlo keramické zaoblené 550x450 mm, umyvadlový sifón, kryt na sifon, páková 
chirurgická, baterie  s usměrňovačem toku umyvadlová umyvadlová  směšovací, výpusť,  perlátor, 2 x rohový ventil 
	ks 
	2,00000 
	3 906,00 
	7 812,00 
	
	Vlastní 






1/2“ 

	61 

	73903 

	U3  Umyvadlo keramické  zapuštěné 520x410 mm, umyvadlový sifón, kryt na sifon, páková  chirurgická, baterie  s usměrňovačem toku umyvadlová směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový 
ventil 1/2“ 
	ks 
	5,00000 
	3 960,00 
	19 800,00 
	
	Vlastní 

	62 
	73904 
	Ui  Umyvadlo keramické invalidní 640x550 mm, umyvadlový spec. Sifón pro podjezd, stojánková 
páková, umyvadlová baterie s prodlouženým ovládáním, perlátor 2 x rohový ventil 1/2“, madla –  provedení dle 
	ks 
	1,00000 
	5 400,00 
	5 400,00 
	
	Vlastní 





vyhlášky 398/2009 Sb, D+M 

	63 
	73905 
	Um1  Umývátko keramické rohové, umyvadlový sifón, baterie s usměrňovačem toku umyvadlová 
stojánková, směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“, D+M 
	ks 
	4,00000 
	3 426,00 
	13 704,00 
	
	Vlastní 

	64 

	73906 

	Wc1  Závěsný klozet keramický, nádržka propředstěnovou montáž, hluboké  splachování,souprava pro, tlumení hluku, ovládání zepředu, včetně příslušenství; ovládací 
tlačítko sdvoj. splachováním, 
	ks 
	13,00000 
	9 420,00 
	122 460,00 
	
	Vlastní 





antibakteriální sedátko s automatickým pozvolným sklápěním, D+M 

	65 
	73907 
	WCi  Závěsný klozet keramický imobilní, nádržka propředstěnovou montáž, souprava pro tlumení 
hluku,, sedátko, příslušenství pro imobilní, oddálené pneumatické; ovládání; madla – provedení  dle vyhlášky 
	ks 
	1,00000 
	10 200,00 
	10 200,00 
	
	Vlastní 



398/2009 Sb. 
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	66 
	73908 
	D1 Nerezový dřez, dřezový sifón, baterie termostatická dřezová stojánková (integrovaný 
omezovač, teplé vody s ochranou proti opaření), výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“, 
	ks 
	11,00000 
	8 220,0090 42 
	0,00 
	
	Vlastní 

	67 

	73909 

	D2 Nerezový dřez zapuštěný, dřezový sifón, baterie termostatická dřezová stojánková  (integrovaný, omezovač teplé vody s ochranou proti opaření), výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 
1/2“, D+M 
	ks 
	5,00000 
	7 980,0039 90 
	0,00 
	
	Vlastní 

	68 
	73910 
	Sp1  Sprchová vanička hranatá 900x900 mm - litý mramor, zástěna, sifon sprchový, sprchová, 
termostatická nástěnná baterie s usměrňovačem toku  (integrovaný omezovač teplé vody s  ochranou 
	ks 
	10,00000 
	18 000,00	180 00 
	0,00 
	
	Vlastní 











proti opaření) se samočistící sprchovou růžicí, nylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy D+M 

	69 

	73911 

	Sp2	Sprchová vpust DN 50 pro 1 sprchu  se svislým odtokem s přídavnou mechanickou  zápachovou, uzávěrkou a příslušenstvím, vtokové mřížky, izolační límec dle izolace, sprchová 
termostatická 
	ks 
	1,00000 
	10 200,00 
	10 200,00 
	
	Vlastní 



nástěnná baterie s usměrňovačem toku  (integrovaný omezovač teplé vody s ochranou proti opaření) se samočistící sprchovou růžicí, nylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy, příslušenství včetně madel a sedátka pro osoby s omezením pohybu D+M 

	70 

	73912 

	Sp3	Sprchová vpust DN 50 pro 1 sprchu  se svislým odtokem s přídavnou mechanickou  zápachovou, uzávěrkou a příslušenstvím, vtokové mřížky, izolační límec dle izolace, sprchová 
termostatická 
	ks 
	1,00000 
	10 200,00 
	10 200,00 
	
	Vlastní 



nástěnná baterie s usměrňovačem toku  (integrovaný omezovač teplé vody s ochranou proti opaření) se samočistící sprchovou růžicí, nylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy, příslušenství	D+M 

	71 
	73913 
	Vy1  - Výlevka keramická závěsná s plastovou mříží, baterie dřezová nástěnná s delším 
ramenem,, systém pro závěsnou výlevku, D+M 
	ks 
	1,00000 
	9 721,00 
	9 721,00 
	
	Vlastní 

	72 
	73914 
	Příprava pro napojení myčka nádobí/kávovaru, 1x ventil 1/2" - SV, napojeno na dřezovou 
zápachovou, uzávěrku 
	ks 
	2,00000 
	480,00 
	960,00 
	
	Vlastní 

	73 
	73915 
	Vp1  Podlahová vpust DN 100 se svislým odtokem a s přídavnou mechanickou zápachovou 
uzávěrkou a, příslušenstvím, izolační límec dle izolace, D+M - viz referenční standard 
	ks 
	1,00000 
	7 026,00 
	7 026,00 
	
	Vlastní 

	74 
	73916 
	Dm  napojení instalační lišty srychlospojkami se sifonem a trychtýřem, vestavěná do příčky pro, 
připojení mobilního dialyzačního přístroje, přívod studené vody DN15 ukončený uzavíracím  ventilem PV 
	ks 
	1,00000 
	2 500,00 
	2 500,00 
	
	Vlastní 









G1/2“ 650mm na čistou podlahou,  napojení odpadu DN50 
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	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	75 
	73916 
	Vodní zápachová uzávěrka DN40 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou 
uzávěrkou, (kulička), hadice na připojení, D+M (upřesnění vývodů viz. Vzduchotechnika) 
	ks 
	21,00000 
	839,0017 61 
	9,00 
	
	Vlastní 

	 (
Díl
: 
740	
Napojení prvků interiéru	
24 300,00
 
7
6 
74001	
Napojení prvků interiéruPoznámka k položce:Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč  
tento, předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.
 
)Díl: 740	Napojení prvků interiéru	24 300,00 
76 74001	Napojení prvků interiéruPoznámka k položce:Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč  
tento, předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	HZS 
	45,00000 
	540,0024 30 
	0,00 
	
	Vlastní 

	Díl: 750	Všeobecné konstrukce a práce D+M 
	
	87 460,00 
	
	

	77 
	75001 
	D+M	Stavební výpomoci a úpravy. 
	HZS 
	25,00000 
	540,0013 50 
	0,00 
	
	Vlastní 











Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ... 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. 
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. 
Včetně poplatku. 
Poznámka k položce: 
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. 

	78 
	75002 
	D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro vodovodní potrubí do DN 50 (VODOVOD). 
Včetně, označení štítkem a revizní přístup k ucpávce. 
	ks 
	4,00000 
	900,00 
	3 600,00 
	
	Vlastní 

	79 

	75003 

	D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové kanalizační potrubí přes DN 50 (KANLIZACE)., Včetně označení štítkem a revizní přístup k ucpávce. 
	ks 
	8,00000 
	1 560,00 
	12 480,00 
	
	Vlastní 

	80 

	75004 

	Montážní, těsnící a spojovací materiálPoznámka k položce:Hmotnost materiálu je předpoklad.  Pokud, shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. 
	kg 
	45,00000 
	300,00 
	13 500,00 
	
	Vlastní 

	81 
	75005 
	Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulováníPoznámka k položce:Počet hodin je, 
předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v  jednotkové 
	HZS 
	4,00000 
	780,00 
	3 120,00 
	
	Vlastní 









ceně. 

	82 
	75006 
	Příplatek za provádění prací, tak aby byl proovoz budovy omezen co nejméně 
	soubor 
	1,00000 
	12 000,00 
	12 000,00 
	
	Vlastní 

	83 
	75007 
	Ochrana místa demolice a montáže před poškozením včetně následného úklidu pracovního 
místa 
	soubor 
	1,00000 
	2 500,00 
	2 500,00 
	
	Vlastní 

	84 
	75008 
	Mechanizace, plošiny, stavební lešení 
	soubor 
	1,00000 
	5 400,00 
	5 400,00 
	
	Vlastní 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	85 
	75009 
	Přesun hmot 
	t 
	8,00000 
	1 800,0014 40 
	0,00 
	
	Vlastní 

	86 

	75010 

	Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhuPoznámka k položce:Počet hodin je  předpoklad. Pokud, shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v  
jednotkové ceně. 
	 (
HZS	
2,00000	
780,00	
1 560,00	
Vlastní
 
)HZS	2,00000	780,00	1 560,00	Vlastní 

	
	
	
	
	

	87 
	75011 
	krácený laboratorní rozbor znové části vodovodoního rozvodu a doklady prokazující zdravotní, 
nezávadnost materiálů a výrobků přicházející do styku spitnou vodou 
	soubor 
	1,00000 
	5 400,005 40 
	0,00 
	
	Vlastní 









Celkem	1 651 810,80 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře 
	
	1 082 960,00 
	
	

	1 
	10_01 
	Štítek plný 
	kus 
	24,00000 
	50,00 
	1 200,00 
	
	Vlastní 

	2 
	10_02 
	Štítek s označením čísla místností 
	ks  
	66,00000 
	50,00 
	3 300,00 
	
	Vlastní 

	3 
	10_03 
	Piktogram nástěnný - cena bude stanovena dle požadavků investora 
	kompl 
	1,00000 
	500,00 
	500,00 
	
	Vlastní 

	4 
	766_T1 
	D+M Jednokřídlové dveře (600/2050) pro uzavření instalačního 
	ks 
	30,00000 
	22 800,00 
	684 000,00 
	
	Vlastní 









Jednokřídlové dveře (600/2050) pro uzavření instalačního prostoru. Desky z nehořlavých desek z expandovaného 
vermikulitu tl. 12 mm. Reakce na oheň samotné desky bez povrchové úpravy dle ČSN EN 13501-1, třída A1. 
ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě jako dvířek, hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a stropu (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). 
Kotvení na stávající ocelovou konstrukci Kování: 
Madlo z nerez oceli, zajištění dveří čtyřhranem 
Povrchová úprava: 
-laminát HPL, omyvatelná a desinfkovatelná včetně hran ABS Barevná úprava: 
-dle barevného řešení 
!!!!! Přesné rozměry zaměřit na místě před prováděním dle skutečného stavu !!!!!! 
Rozměry dveří 650/2050 mm 
5 766_T2	D+M Policová skříňka (400/400)	ks	2,00000	9 360,00	18 720,00	Vlastní 
skřínky z lam. DT, jednostranný postflorming, tl. 38 mm, opatřena hranou ABS tl. 3 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky 
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, 
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	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 




včetně silikonového těsnění, 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
6 766_T29	skříň šatní, 2500/500/2000 mm	kus	1,00000	79 680,00	79 680,00	Vlastní 
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky 
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 1 polic s možností rektifikace, uzamykatelná, včetně kotevního 
materiálu 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
7 766_T3	D+M Jednokřídlové dveře (450/2050) pro uzavření instalačního	ks	3,00000	21 720,00	65 160,00	Vlastní 
Desky z nehořlavých desek z expandovaného 
vermikulitu tl. 12 mm. Reakce na oheň samotné desky bez povrchové úpravy dle ČSN EN 13501-1, třída A1. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě jako dvířek, hrany na všech 
stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a stropu (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Kování: 
Madlo z nerez oceli, zajištění dveří čtyřhranem 
Povrchová úprava: 
-laminát HPL, omyvatelná a desinfkovatelná včetně hran ABS 
Barevná úprava: 
-dle barevného řešení 
PBŘ: 
-EI 30DP1 
!!!!! Přesné rozměry zaměřit na místě před prováděním dle skutečného stavu !!!!!! 
Rozměry dveří 450/2050 mm 
8 766_T44	skříň šatní, 500/500/2400 mm	kus	8,00000	28 800,00	230 400,00	Vlastní 
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použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky 
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 1 polic s možností rektifikace, uzamykatelná, včetně kotevního materiálu 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 

	Díl: 10	Kuchyňské a pracovní linky 
	
	1 888 600,00 
	
	

	9 
	10_ŠV 
	Štítek s možností vložení vizitky 
	kus 
	20,00000 
	50,00 
	1 000,00 
	
	Vlastní 

	10 
	IN-023 
	linka kuchyňská, dřez, bezdotykové umyvadlo, skříňky dolní + horní, délka 4350 mm 
	kus 
	1,00000 
	170 640,00 
	170 640,00 
	
	Vlastní 



použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu 
s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran 
ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi, 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
11 IN-024	linka kuchyňská, 2xdřez, skříňky dolní + horní, délka 4200 mm	kus	1,00000	199 320,00	199 320,00	Vlastní 
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný 
vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi, 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
12 IN-025	linka kuchyňská, skříňky dolní + horní, délka 2600 mm	kus	1,00000	132 120,00	132 120,00	Vlastní 
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu 
s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi, 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
13 IN-026	linka kuchyňská, dřez, skříňky dolní +horní uzamykatelné, délka 2060 mm	kus	1,00000	85 080,00	85 080,00	Vlastní 
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný 
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vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran 
ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi, 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
14 IN-027	linka kuchyňská, dřez, skříňky dolní , délka 1200 mm	kus	1,00000	55 680,00	55 680,00	Vlastní 
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu 
s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran 
ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi, 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
15 IN-028	linka kuchyňská, dřez, skříňky dolní +horní uzamykatelné, délka 1500 mm	kus	1,00000	65 520,00	65 520,00	Vlastní 
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu 
s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran 
ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi, 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
16 IN-029	linka kuchyňská, dřez, skříňky dolní + horní, v dolní části šuplíky, délka 2700 mm	kus	1,00000	119 400,00	119 400,00	Vlastní 
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu 
s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran 
ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi, 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
17 IN-030	linka kuchyňská, dřez, skříňky dolní + horní, v dolní části šuplíky, délka 1800 mm	kus	2,00000	95 400,00	190 800,00	Vlastní 
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný 
vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi, 
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barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
	18 
	IN-031 
	linka kuchyňská, dřez, skříňky dolní(šuplíky)+horní, prostor pro lednici a mikrovlnku, délka 2280 
mm 
	kus 
	1,00000 
	107 160,00 
	107 160,00 
	
	Vlastní 



použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu 
s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi, 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
19 IN-032	linka kuchyňská, dřez, skříňky dolní + horní, délka 2200 mm	kus	2,00000	108 360,00	216 720,00	Vlastní 
použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu 
s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran 
ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi, 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
20 N-0202	věšák nástěnný - 3 háčky	kus	30,00000	816,00	24 480,00	Vlastní 
nástěnný - 3 háčky, součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný 
včetně silikonového těsnění, 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
21 NP-0417	linka pracovní, dřez, skříňky dolní(šuplíky 3 menší, 1 větší) + horní	kus	1,00000	107 400,00	107 400,00	Vlastní 
rozměr délka 2400 mm, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu 
s tepelnou odolností, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran ABS hranou, 
1x spodní skříňka výsuvná s košem, 1x spodní skříňka se zásuvkami, horní skříňky s dvířky (prosklené), 
skříňky s dvířky vybaveny policemi, 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	S: 
	2424-008A 
	Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér 

	O: 
	SO 01 
	Budova L-14.NP 

	R: 
	D.5.2. 
	Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ	Celkem 
	
	Ceník 
	Cen.  soustava / platnost 

	22 
	NP-0421 
	linka pracovní, umyvadlo, skříňky spodní (hluboké zásuvky) + horní otevřené 
	kus 
	1,00000 
	101 640,00	101 64 
	0,00 
	
	Vlastní 





rozměr délka 1700 mm, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu 
s tepelnou odolností, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran ABS hranou, 
1x spodní skříňka výsuvná s košem, 1x spodní skříňka se zásuvkami, horní skříňky s dvířky (prosklené), 
skříňky s dvířky vybaveny policemi, 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
23 NP-0422	linka kuchyňská, 1-dřez, skříňky spodní + horní, prostor pro podstav. myčku	kus	1,00000	93 120,00	93 120,00	Vlastní 
rozměr délka 1300 mm, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu 
s tepelnou odolností, dřez nerezový, olepení namáhaných hran 
ABS hranou, 
prostor pro umístění podstavené myčky šířky 600 mm, horní skříňky s dvířky, skříňky s dvířky vybaveny policemi, 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
24 NP-0426	linka kuchyňská, 1-dřez, umyvadlo, skříňky spodní + horní	kus	1,00000	108 480,00	108 480,00	Vlastní 
délka 2200 mm, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu 
s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran 
ABS hranou, 1x spodní skříňka se šuplíky, 1x spodní skříňka výsuvná s košem, 1x spodní skříňka s dvířky,  horní skříňky s dvířky (prosklené), skříňky 
s dvířky vybaveny policemi 
barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 
25 NP-0435	linka pracovní, skříňky spodní + horní	kus	1,00000	110 040,00	110 040,00	Vlastní 
délka 2450 mm, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu 
s tepelnou odolností, olepení namáhaných hran ABS hranou,  skříňky vybaveny policemi 
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barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení" 

Celkem	2 971 560,00 
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