IČO: 11941278 DIČ: CZ11941278
Easy Flow s.r.o.

	Popkova 999/8
Kuřim
664 34 Kuřim

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 67985858 
	DIČ: CZ67985858
	Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
	
	Rozvojová 135/1
Lysolaje 
165 00 Praha

Datum vystavení: 	19.03.2025
Datum dodání:	02.05.2025
Forma dopravy:		prodejce

Konečný příjemce:
	Brányiková Irena, Ing., Ph.D.

	 

.
.
Nabídka č.: 25NA0038, p. Mgr. M. Niederle.
.
Záruka: 3 roky.
.
Varianta včetně "gas block" systému se zpětnými ventily.
.
Uvedené ceny již obsahují poskytnutou obchodní slevu.
.
.

Množství	MJ	Název položky	Částka celkem	
1	ks	GSC-D3VYYKX3
Vögtlin Red-y Smart, regulátor
hmotnostního průtoku plynu.

Kód modelu: GSC-B3TA-BB23
Plyn: vzduch
Rozsah průtoku: 10...1000 mln/min
Přesnost: ±0,3% z plného rozsahu + ±0,5%
z odečítané hodnoty
Teplota plynu: 20 °C
Vstupní tlak (P1): 2 bar (g)
Tlak na výstupu regulátoru (P2): 0 bar
(g)
Kalibrační certifikát: kalibrace v 5
bodech
Tělo: Eloxovaný hliník
Těsnění: FKM
Šroubení: žádné, vnitřní závit G1/4"
Konektor: Sub-D 9pol male
Napájení: 24VDC (18-30VDC)
Digitální komunikace: Modbus RTU RS-485
Analog: 4...20 mA
Krytí: IP50
Displej: Ano, s možností nastavení
průtoku
 	49 820,66	
1	ks	GSC-K5WQQKX5
Vögtlin Red-y Smart, regulátor
hmotnostního průtoku plynu.

Kód modelu: GSC-B3TA-BB23
Plyn: O2, kyslík
Rozsah průtoku: 10...1000 mln/min
Přesnost: ±0,3% z plného rozsahu + ±0,5%
z odečítané hodnoty
Teplota plynu: 20 °C
Vstupní tlak (P1): 2 bar (g)
Tlak na výstupu regulátoru (P2): 0 bar
(g)
Kalibrační certifikát: kalibrace v 5
bodech
Tělo: Eloxovaný hliník
Těsnění: FKM
Šroubení: žádné, vnitřní závit G1/4"
Konektor: Sub-D 9pol male
Napájení: 24VDC (18-30VDC)
Digitální komunikace: Modbus RTU RS-485
Analog: 4...20 mA
Krytí: IP50
Displej: Ano, s možností nastavení
průtoku
 	49 820,66	
1	ks	GSC-P4XQQYX3
Vögtlin Red-y Smart, regulátor
hmotnostního průtoku plynu.

Kód modelu: GSC-B3TA-BB23
Plyn: CO2
Rozsah průtoku: 10...1000 mln/min
Přesnost: ±0,3% z plného rozsahu + ±0,5%
z odečítané hodnoty
Teplota plynu: 20 °C
Vstupní tlak (P1): 2 bar (g)
Tlak na výstupu regulátoru (P2): 0 bar
(g)
Kalibrační certifikát: kalibrace v 5
bodech
Tělo: Eloxovaný hliník
Těsnění: FKM
Šroubení: žádné, vnitřní závit G1/4"
Konektor: Sub-D 9pol male
Napájení: 24VDC (18-30VDC)
Digitální komunikace: Modbus RTU RS-485
Analog: 4...20 mA
Krytí: IP50
Displej: Ano, s možností nastavení
průtoku
 	49 820,66	
1	ks	328-2233
Napájecí adaptér PSD 100 –
240Vac: 24Vdc, cca 2.2A (53W).
 	12 890,49	
1	ks	328-2180
PDM-U kabel pro propojení s
PC a připojení napájení.
Včetně převodníku RS485/USB.
 	3 794,08	
3	ks	328–2151
BAM propojovací kabel pro
digitální komunikaci Modbus.
Pro připojení jednoho zařízení.
Délka 0,1 m.
 	6 795,36	
1	ks	328-2139
BTM koncový terminátor pro síť Modbus.
 	1 500,64	
1	ks	Licence na rozšíření softwaru
get red-y Vögtlin.
 	6 229,08	
1	ks	327-6055
GRB31 směšovací blok se
zpětnými ventily.

3 vstupy - 1 výstup (G1/4" vnitřní
závit)
včetně instalačních šroubků
Těsnění: FKM
Rozměry 75 x 67 x 25 (LxWxH v mm)
Materiál: eloxovaný hliník
3x zpětný ventil (pro každý kanál jeden)
 	10 617,75	
1	ks	Dopravné.	2 299,00	

Celková cena s DPH: 193 588,38 Kč

Bedřich PRAJZLER 
Vedoucí zásobování

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
IČ : 67985858  DIČ : CZ67985858
e-mail:       prajzler@icpf.cas.cz
telefon:     220 390 228
mobil:        773 400 194

						Razítko a podpis: