Příloha č. 2 SOD 335/2025 Soupis prací

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ČP** | **KOD** | **POLOŽKA** | **MJ** | **PJ** | **JC** | cc |
| 1 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 148,12 | 295,00 Kč | 43 695,40 Kč |

**D6 Petrohrad - Lubenec** Zákazník: Povodí Ohře s.p.

**Akce: Umístění chráničky pro přivaděč a přípojku vody v km 66,74**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 148,12 | 526,00 Kč | 77 911,12 Kč |
|  |  | 46\*2,3\*1,4 | | | | |
| 3 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 107,27 | 1 658,00 Kč | 177 853,66 Kč |

V13273

148,12-6,02-43\*0,9\*0,9 = 107,27m3

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 711312 | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI | M2 | 109,81 | 1 920,00 Kč | 210 827,94 Kč |
|  |  | Penetrační nátěr, asfaltový nátěr + izolace asfaltovými pásy 3,141\*0,813\*43= 109,81m2 |  |  |  |  |
| 6 | 86771 | CHRÁNIČKY - POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM | M | 43,00 | 22 648,00 Kč | 973 864,00 Kč |

4

M3

6,02 1 360,00 Kč

8 187,20 Kč

R

KPL

1,00 107 500,00 Kč 107 500,00 Kč

7R **|Cena celkem bez DPH**

Koordinační činnost stavby, zapracování DSPS, kontrolní zkoušky svárů **1 599 839,32 Kč]**

Pozn.

Nabídka zpracována na základě upřesnění výměr v RDS

Nabídka neobsahuje koncové šachty chráničky, ale pouze provizorní zaslepení.

Digitálně podepsal

Datum:

2025.03.13

12:49:02 +01'00'