|  |
| --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |
| S: |   | VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – stavební úpravy 1PP, 2NP |
| O: | 3.01. | VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - 1PP |
| R: | 3.01. | **Oprava prostor technického zázemí v 1PP**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **24 940,00** |
| 1 | 310271520R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm | m3 | 2,20000 | 10 900,00 | 23 980,00 |
|  |  | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení |
| 2 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 4,00000 | 240,00 | 960,00 |
|  |  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. |
|  |  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. |
| **Díl:** | **342** | **Stěny a příčky montované lehké** |  |  |  | **10 944,00** |
| 3 | 342012221R00 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 7,20000 | 1 420,00 | 10 224,00 |
|  |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. |
| 4 | 342091083R00 | Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 7,20000 | 100,00 | 720,00 |
| **Díl:** | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy** |  |  |  | **10 602,00** |
| 5 | 602011102R00 | Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,  | m2 | 111,60000 | 95,00 | 10 602,00 |
|  |  | po jednotlivých vrstvách |
| **Díl:** | **61** | **Úpravy povrchů vnitřní** |  |  |  | **72 664,00** |
| 6 | 612421615RS4 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené, tloušťka jádra 20 mm | m2 | 111,60000 | 380,00 | 42 408,00 |
| 7 | 612471411RT2 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná | m2 | 111,60000 | 260,00 | 29 016,00 |
|  |  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, |
| 8 | 619481111R00 | Potažení vnitřních ploch rovných i zaoblených pletivem včetně přibití strun a jejich vypnutí rabicovým | m2 | 4,00000 | 310,00 | 1 240,00 |
|  |  | v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku) |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |  |  |  | **46 407,60** |
| 9 | 631362021R00 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí | t | 0,57000 | 45 000,00 | 25 650,00 |
|  |  | včetně distančních prvků |
| 10 | 632451065R00 | Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa (plovoucí) o tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 38,44000 | 540,00 | 20 757,60 |
|  |  | nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační), |
| **Díl:** | **64** | **Výplně otvorů** |  |  |  | **2 550,00** |
| 11 | 642942212R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně | kus | 1,00000 | 700,00 | 700,00 |
|  |  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). |
| 12 | 55330448R | Zárubeň kovová pro sádrokarton; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; typ závěsů: pevné | kus | 1,00000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **6 361,20** |
| 13 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 33,48000 | 190,00 | 6 361,20 |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **32 885,40** |
| 14 | 965043341RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 3,84400 | 5 100,00 | 19 604,40 |
| 15 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1,00000 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |
| 16 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 2,20000 | 450,00 | 990,00 |
| 17 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 111,60000 | 110,00 | 12 276,00 |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **29 804,44** |
| 18 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením | t | 14,19259 | 2 100,00 | 29 804,44 |
|  |  | oborů 801, 803, 811 a 812 |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** |  |  |  | **14 428,48** |
| 19 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 38,44000 | 92,00 | 3 536,48 |
| 20 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 38,44000 | 40,00 | 1 537,60 |
| 21 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu | m | 37,20000 | 52,00 | 1 934,40 |
| 22 | 28375704R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa | m3 | 2,00000 | 3 710,00 | 7 420,00 |
| **Díl:** | **720** | **Zdravotechnická instalace** |  |  |  | **4 300,00** |
| 23 | 720001001A00 | Úprava rozvodů ZTI pro pračku vč. bouracích prací | kompl | 1,00000 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| **Díl:** | **771** | **Podlahy z dlaždic a obklady** |  |  |  | **84 245,18** |
| 24 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 38,44000 | 60,00 | 2 306,40 |
| 25 | 771101310R00 | Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby | m2 | 38,44000 | 80,00 | 3 075,20 |
| 26 | 771111122R00 | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových | m | 1,00000 | 450,00 | 450,00 |
| 27 | 771575118R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 38,44000 | 1 090,00 | 41 899,60 |
| 28 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 37,20000 | 80,00 | 2 976,00 |
|  |  | vč. dodávky a montáže silikonu. |
| 29 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 38,44000 | 20,00 | 768,80 |
| 30 | 771579793R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 38,44000 | 20,00 | 768,80 |
| 31 | R77100001 | Dodávka dlažby | m2  | 46,00000 | 560,00 | 25 760,00 |
| 32 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | % | 780,04800 | 8,00 | 6 240,38 |
|  |  | 50 m vodorovně |
| **Díl:** | **784** | **Malby** |  |  |  | **17 995,12** |
| 33 | 784111101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 118,80000 | 35,00 | 4 158,00 |
| 34 | 784125212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílé, dvojnásobné | m2 | 157,24000 | 82,00 | 12 893,68 |
| 35 | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,  | m2 | 157,24000 | 6,00 | 943,44 |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **76 354,68** |
| 36 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 13,75760 | 530,00 | 7 291,53 |
| 37 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 13,75760 | 350,00 | 4 815,16 |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |
| 38 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 165,09120 | 35,00 | 5 778,19 |
| 39 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 13,75760 | 2 900,00 | 39 897,04 |
|  |  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady |
| 40 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 13,75760 | 470,00 | 6 466,07 |
|  |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, |
|  |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. |
| 41 | 979087392R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,  | t | 55,03040 | 220,00 | 12 106,69 |
|  |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **36 000,00** |
| 42 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. |
| 43 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  |  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **470 482,10** |