Č. j. SZ MMHK/694481/2024

Technická specifikace dodávaného plnění

Dodavatel bude plnit vozidly zn. Škoda Karoq

První z nich musí splňovat všechny zákonné požadavky pro jejich uvedení na trh a dále musí mít tyto parametry:

* spolehlivý a úsporný přeplňovaný zážehový motor o obsahu do 1500 cm3 a výkonu min. 105 kW, vhodný pro městský provoz,
* 5 místná verze vozidla,
* bílá barva,
* automatická převodovka,
* veškeré vybavení předepsané příslušnými předpisy o provozu vozidel a jeho upevnění ve vozidle,
* sada gumových koberců,
* plastová vana zavazadlového prostoru;
* pneumatiky min. 15“ a celoplošné kryty kol;
* 4x kompletní letní kola na vozidle + 4x kompletní zimní kola na ráfku;
* dojezdová sada (rezervní kolo, klíč, hever nebo sada pro výměnu rezervního kola)
* zadní parkovací senzory;
* hasicí přístroj a upevněný ve vozidle;
* autopotahy (přední sedadla z látky a zadní sedadla koženka odolná vůči tekutinám a oděru);
* autorádio + 4 reproduktory ve vozidle;
* min. 2x airbag;
* systém ESC s protiskluzovým systémem ASR;
* elektrické ovládání oken minimálně na předních dveří;
* výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla;
* výškově a podélně nastavitelný volant;
* osvětlení zavazadlového prostoru;
* výklopné zadní dveře + stěrač zadního okna;
* zadní sedadla - sklopná a jednotlivě dělená, možnost sklápění i snadného vyjmutí jednotlivých zadních sedadel vozu;
* kryt zavazadlového prostoru;
* podélný střešní nosič – HAGUSY;
* dálkové ovládání centrálního zamykání;
* paket pro špatné cesty- ochrana podvozku;
* ochranné kryty prahů;
* minimálně manuální klimatizace;
* kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě vozidla;
* rozvor min. 2610 mm;
* objem zavazadlového prostoru min. 520 litrů;
* kovová dělící mříž za zadní sedadla;
* zvýšená průjezdnost ve středně těžkém terénu.
* vyhřívané přední sedačky
* s instalovaným výstražným opticko-akustickým zařízením s výškou v rozmezí 90 – 110 mm, délka 1090mm – max. 1120 mm se světlem modré barvy odpovídající náležitostem dle bodů D) a E) přílohy č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb, skládající se z:

- nezávislého schváleného výstražného zařízení vyzařujícího světlo modré barvy se dvěma úrovněmi svítivosti pro denní a noční použití umístěného na nejvyšším místě vozidla viditelného ze všech stran z místa 1 m nad vozovkou ve vzdálenosti 20 m, doplněného o dopředu a dozadu svítící samostatně ovládaný červený nápis „STOP“, v případě nápisu svítícího dopředu zrcadlově otočeného, a o dvě integrované samostatně ovládané bílé pracovní svítilny svítící jedna vlevo a druhá vpravo od vozidla, které bude upevněno na hagusy vozidla, doplněné schváleným zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu – sirénou se spodní hladinou zvuku nejméně 105 dB s mikrofonní funkcí, se zesilovačem umístěným ve vozidle nikoli na palubní desce a tak, aby nedošlo k mechanickému poškození, vše ovládatelné ovladačem kontrolovatelným z místa řidiče, přičemž ovladač musí být připojen pomocí krouceného kabelu a musí mít v levém horním rohu umístěno tlačítko pro samostatné zapnutí výstražných světel, vedle něj v pravém horním rohu tlačítko pro současné zapnutí výstražných světel a sirény a ve středu ovladače pod uvedenými tlačítky ( netřeba bezprostředně ) tlačítko pro samostatné ovládání dopředu svítícího nápisu „STOP“ a pod ním tlačítko pro samostatné ovládání dozadu svítícího nápisu „STOP“, polohu ostatních ovládacích prvků ovladače zadavatel nedefinuje

- jednoho páru doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dopředu (v přední masce vozidla)

- jednoho páru doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dozadu (vně zavazadlového prostoru)

- jednoho páru doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy na hraně pátých dveří, aktivující se při otevření těchto dveří

- Dodání certifikátů nezbytných pro zápis do technického průkazu vozidla, homologace EHK 65,TB2, v českém jazyce.

* s instalovanou radiostanicií Motorola Mototrbo s anténou a GPS, kterou dodá kupující, a to dle pokynů kupujícího
* opatření vozidla reflexními polepy modré barvy v jednotném vizuálním stylu „MĚSTSKÁ POLICIE HRADEC KRÁLOVÉ“ dle vyhlášky č.418/2008 Sb, splňující obrysové nebo liniové značení s vratným odrazem schváleným podle předpisu EHK č. 104, před realizací schváleno kupujícím
* montáž kabeláže a napájení pro přídavné kamerky monitorující prostor před a za vozidlem – dodá zadavatel

Druhé z nich musí splňovat všechny zákonné požadavky pro jejich uvedení na trh a dále musí mít tyto parametry:

* spolehlivý a úsporný přeplňovaný zážehový motor o obsahu do 1500 cm3 a výkonu min. 105 kW, vhodný pro městský provoz,
* 5 místná verze vozidla,
* bílá barva,
* automatická převodovka,
* veškeré vybavení předepsané příslušnými předpisy o provozu vozidel a jeho upevnění ve vozidle,
* sada gumových koberců,
* plastová vana zavazadlového prostoru;
* pneumatiky min. 15“ a celoplošné kryty kol;
* 4x kompletní letní kola na vozidle + 4x kompletní zimní kola na ráfku;
* dojezdová sada (rezervní kolo, klíč, hever nebo sada pro výměnu rezervního kola)
* hasicí přístroj a jeho upevnění ve vozidle;
* textilní autopotahy;
* autorádio + 4 reproduktory ve vozidle;
* min 2x airbag;
* systém ESC s protiskluzovým systémem ASR;
* elektrické ovládání oken;
* výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla;
* výškově a podélně nastavitelný volant;
* osvětlení zavazadlového prostoru;
* výklopné zadní dveře + stěrač zadního okna;
* zadní sedadla - sklopná a jednotlivě dělená, možnost sklápění i snadného vyjmutí jednotlivých zadních sedadel vozu;
* kryt zavazadlového prostoru;
* podélný střešní nosič – HAGUSY;
* dálkové ovládání centrálního zamykání;
* paket pro špatné cesty- ochrana podvozku;
* ochranné kryty prahů;
* minimálně manuální klimatizace;
* kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě vozidla;
* rozvor min. 2610 mm;
* objem zavazadlového prostoru min. 520 litrů;
* zvýšená průjezdnost ve středně těžkém terénu;
* tažné zařízení;
* přední sedačky vyhřívané;
* boční zrcátka automaticky sklopná po zaparkování s funkcí hlídání mrtvého úhlu;
* zadní parkovací kamera;
* s instalovaným výstražným optickým zařízením sestávajícím z

- jednoho páru doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dopředu (v přední masce vozidla)

- jednoho páru doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dozadu (vně zavazadlového prostoru) a

- zásuvky k připojení magnetického majáku na B sloupku na straně řidiče v místě u střechy,

se společným ovládáním z místa řidiče.

V Hradci Králové, dne ……… V Hradci Králové, dne ………

 za prodávajícího: za kupujícího:

................................................... .........................................................

 Mgr. Filip Klvaňa Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

 ředitel primátorka