03.04.2.6 7:39 Zimbra

**Zimbra**

**Rozpočet"oprava střechy na zdi**

**Od:** Rudolf Čebiš

**Předmět:** Rozpočet oprava střechy na zdi

**Komu** : krizkova renata

čt, 03 dub, 2025 07:35

Děkuji

S pozdravem

Rudolf Čebiš Stará Oleška 42 Huntířov

40502

* https ://posta.npu.cz/h/printmessage?id=144025&tz=Europe/Belgrade 1/1

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Salba:

**Oprava střechy mezi mezi horním zámkem a hospodářskou budovou**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kro : |  |  | CC-CZ: |  |
| M ísto: | st.p.č. 15/1, k. ú. B81EB>V | Ploučniá | Déti.m: | 22. 1. 2025 |
| Zaů:tiáa : |  |  | IC: |  |
|  |  |  | * DIČ:
 |  |
| Účastník :Rudolf Cebiš |  |  | IC:DIČ : | 71849m cz84()3232387 |
| Prajedéllt: |  |  | I C.: | 88589838 |

DégTiíl' Vínoová, Dís

Zpra:x>vá a :

Poználi<a

Soupíspr a:í je sestaven svyužitímCaiovésoustavy ÚRS. Položky, které pochází ztlíto cenové soustavy, jsou vesloupci 'Cenová sousléMí oznci:aly pq)iSEm 'CSÚRS a úrovní příslušného kalendá'niho pololeti. Veškeré daši informa:B vyrrez fci popis apodmfri<y l)(ll2itl tě;:hto položek z Cenové soustavy, které s:iu uvs:!Eny přímo v s:iupisu pra:í, js:iu kověk díspozici na webu poemri<y.urs cz.

DIČ :

I C:

DIČ :

**Cena bez DPH 370.683,12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -- | - - - |  |
|  | Zada:! déllě |  |  | Sazba dére |  |
| DPH z:ikla:ln í |  | 370.683,12 |  |  | 21,00% | 77.843,46 |
| sníž.ená |  | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| **[cena sDPH** |  |  | **v** | **CZK** |  | **448.526,58** |

..

,

·'

### SOUPIS PRACÍ

Stavba·:

Místo:

**Oprava střechy mezi mezi haorním zámkem a budovou**

st.p.č. 1511, k .ú.Beneěov rm Ploučnici

Dá1J11:

22. 1. 2025

Za::laváel:

Účastní k:

Projektéllt:

Zpréa>Vá el:

Dégllcl" Vin!Dvá, Di s

Fč Typ Kód Popis MJ Množsví J.ca1a(CZKI Cena cakEm [CZKJ CEilová soustava

**Náklady soupisu celkem 370.683,12**

D HS\/ A"á::2adodávky HS\/ 269.915,12

 D 3 **Stísléakonl)lání konstrU<ce**

122.220,25

I 1 [ K ] 0239211

OriinePSC

vv vv

 o 62

**IDozdEíni zdi do sklonu novéhozastřešslí** cihlari na vápennou rratustraan

*https:/laodminlcv.urs.q/it•m/CS URS 2025 01/310239211*

**Výkraič.** 3 , **půdorys**

o ,13•1e ,10

**Úprwapovrctii vnt;šídl** \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

m3 13,213/ 9 .250,001 122.220,25ICSůRS 2Ó25 01

13 ,213

2\_4...7. .60,80

2 I K 16 22311121

OtiinePSC

#### vv

**Omftkavápemávnějšícti plod! rnriá§slá rui'.nějEdnovrstvá, tl ky** do 15 mm **hladká stěn** i m2 **36,200 /** 360,001

*https/ loodmlnlcy.urs,c;z/lt!m/CS URS 2015 0l/622311111*

**Výkresč.** 3, **půdorys**

13.032,00!CS ÚRS2025 01

####  vv

**2"18 ,10' 1,00**

36,200

3 I K 16 22311191

**Omltkavápemávnějšícti** plodlllélléÍŠB1áručněPfíplalek k za každých dalších i ch5rrmtlouli'ky omítky m2

108,600 108,00

11.128a, o[ cs úRS2025 01

 15nmstěn  ~~-~~

OtiinePS::

#### vv

 D 94

*httos:{/Dodmlnky. yrs.gllt•m!CS URS 2025 01/611311191*

36.2" 3 **'l'fepočtené** koeficiertem rmo&tví

leše1f

108,600

 58.644,00

4 I K 1 941211111

Otiine PS::

Lešení řadové rámvé ldlképr1KDV11í s **podl!hm** s provozním záíže,ím tf. 3 do 200 kg/m2 šifky *tf.* 9MJ6 od 0,6 do 0,9

m **witv do** 10 m montáž m2

*https-/lqodm nf lcv.urs.czllttm( CS URS 2025* 0l /94l2Jllll

217.200

60,00

13.032.oo[cs úRs 25 01 J

w 1e.10•e- 2 211,200

5 I K

I1941211211

ILeš91í řadové rá"rové ldlké pr1KDV11í s **podlEtvmi** s provozním záí že,ím tř. 3 **do 200**kg/m2 šířky tř. **9N06 od** 0,6 do 0,9 I m2 [ · 5 5~~16~~

2,00

13.032, \ CS ÚRS 2025 01·

Orilnef'&:

m **výšky do** 10 m **příplaltha** každý **cle1** použití · ·

*htt91l( podminky.!1'1,cz(1ttm(cs URS 11)25* 01/94J2um

#### vv

 6 I K 1941211811

Otiinef'&;

211.2• 30 **'f'hipcx:111**ié koefiáentem mnažstvi

Lešeni řaiové rá"rové ldlké prax,vní s **poclmni** s prOllozním záížaiím tř. 3 do 200 kg/m2 šífky tř. 9N06 od 0,6 do 0,9

m **witv do** 10m denonláž m2

*https-/1;,qdmiafrt VGWlftmlCS URS 2025 0l/941211811*

6.51\_6 , 000

217,200 40,00

8.688,001CS ÚRS2025 01 I

7 I K 1993111111

 OrlinePS:

jDovoz a odvoz lei!ení včetně naložení asložení i'a1ového, na vzdál810St do 10 km

*hltos:lloodm/nlnl ua.gf,t,m/CS URS 2015 01l9W* Hlll

I m2 211.2001 10.ooj

2.112o, olcs úRs202501 \_J

 8 1 K 1993111119

Oriiref'&:

#### vv

Dovoz aodvoz leš91i včetně naložení a!ilož.ení řlllovĚtlO, na vzdál8105·t Pfiplatek k 0ll1ězakaždých dašidi I ch 10 km přes10 km

*http,:1/oodmlnky.urs.g/ít•nýCS URS 2025 Ol/993:11Jll9*

217 .2"10 'Ph!počlené koefiáeitem mnal:stvi

m2 2.1n.ooo

2. 1 72 ,000

10.00]

21.120,ooics\_ ú Rs 202501 I

 D 96

Bouráll konstr á

 28.853,40

22 [ K 1762331\_811

Denortáž vázalých konstruká krovů sklonu clo 60° z hra,otú, hréllOlků, fOŠBl, průfezové plochy do 120 0112

m 33,800

150,00

5.010,ool cs úRs 2025 01

\_ \_ \_ \_ \_ \_ 1 - · · . --- - - -

-*v .* -

OtiinePSC

#### vv

*https-1/oqdmfnln,un* q/jtcm/CS *URS 2015 0J,/76233l8lJ*

"krokvd'13"2,60

33 ,800

. t

*, i'*

*h; t*

I

I

•

Pč Typ Kód

Popis

9 I K 1762331812 **Denontáž váza,ých kornirukc:í** krovů sklonu do 60 ° z hrlllOlů, hr111o

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oriiref'OCvv | *htt ps:/lpo dminky.urs.cz/ít, m/Q URS 2025 01/762331811*"pomlnice'2• 18,10 |  |  | 36,200 |  |
| 10 I **K** 1762342811  | be:liiěií a lifování léťování &řErll sklonu d- o 00" se11m r ešilmi konslrukami, z latí pruřezové plochy m2 | I | 47,0601 | **200,00** | 9.412,00ICS ÚRS2025 01 |
| Ori lre f'OC, *htt ps-/l oodminky.1Xs .czllttm/CS URS 102S 0l /7 6234ZBH* * vv 18 ,10 \* 2,60 47,060
 |
| j 11 I K 1765111801 | jDenmáž **krytiny keranickédrážkové, sklonu** do 30" **na 9Jdlo** do 9.Jli | m2 | I | 47,060. 1 | 1 90,ool | 8.941,40ICSú RS2025 01  |
| Orilref'OC | *htt ps:/loodm nf ky.urs.g/lttm/CS URS 2025 0l /765111801* |  |  |  |  |  |
| D 997 | De>prava s.ti a vyl:xxnnýdl hmot |  |  |  |   | 13 .584,43 |

do 25 an2 při **OSOllé vzdál8l05ti** do 0,22 m

i 12 I K 1997013211

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MJ | Množství | J.rena [CZK] | Cena | relkan[CZK] Cenová soustava |
| lků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 36,2001 | 1 50,00 | 5.430,00ICS ÚRS 2025 01 |

VnitrostíMJ'lištni dol)ra,a suti avyboufll'lÝdl hmot vodorovně do 50 ms naloženim ruč.ně pro bt.lX>vy a haly výšky do 6 m

3,201

4.001;25ICSÚRS 202501

Ori lre f'OC

***- bito-s***

***- WI* q/ifcm/CS *URS w - Oi /997013111***

## - - -

1 - ---'---- - -

###### -

1. I K 1 997013501 •Odvoz 9.Jli **a vybolxalých tmot** na sklá::lku nebo mezi sklá::lku se složením, na vzdálmosl do 1 km

3,201

###### -

944,30ICSúRS 2025 01

Ori ire f'OC ***https :Jlpo dp inky.up .cz/itf'm/CS URS 20 25 01./99701350 1***

1. I K 1997013509 Odvoz 9.Jli avyboura,ych tmo! ná sklá::lku nebo mezisklá::lku sesloženim, na vzdálSlosl **Pl'iplalec** k aně zakaždý dalšl
* . • 1 km ples 1 km

-

60,819

- -

2.128,67ICS ÚRS 2025 01

Ori ire f'OC

vv

946201 70

*16* I

1-

*htt ps;lloodm nf ky.urs.czlíttm/CS URS 2025 01/9971113509*

3,201•19 'Pl'epočtr.ékOliicia,tem množství

*popfifJ(* za*uložfl"II :iFNt:iJniho* oq:,a:iJ *di'fN(n(JJo zfiffcifJntno kód«rl 17 0201*

60,819

* + *o,m* 6.Bm,00

*5.3'22,45 CSÚRS202501*

*9462(XX)6*

*M*

*popfifJ(* za *u/ol (:f'I/ :i FNt:iJnlho* oq:,a:iJ *snéSI* naxJ *odd{Jmýr:h fra<cf bťtonu, d hfi , t8$k* a*k«Emd<ých výrobků*

*zfiňdi!n(!ho kódtm 17 01 07*

*2,424 490,00*

*1.187,76 CSÚRS202501*

D 998 Pi'esu, hmot

17 I K 1998018001 Pferun tmot pro bt.lX>vy občll'lské *výstavby ,* bydlení, výrobu aslužby ruční (bez užiti mec:hll1izaoo) vodorovná dopravní

vzdálEJlOSt do 100 m pro **budovy** sj oukoliv l10910U kon&rukci výšky do 6m

Ori lre PSC *htt ps:1p/ o<hnln ky.urs.czllt• m/tS URS 1025 0l /998018001*

26,3281 830 ,00

21 .852,24

21.852,24ICSÚRS 2025 01

D fJ5V

D 764

18 I K 1764341316

Ori ire POC

vv

vv

Pr;;ce adodávky P5V

Konstrukce kl8ll)iřské

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lanová'll zdi z tltlllZinkOVÉtlo leskllro válrovaiéno pla:fi .Jl >očnl rie>o horní rovných, &l'Erll skrytinou sklálll10U mimo m | 5,200 | 1.530,00 | 7.956,00ICS ÚRS2025 01 |
| *h ttps jloodm nf ky u,s.cz[itt m/CS URS Z025 01/764341316*Výkresč. 3, půdorys2"2 ,60 | 5,200 |  |  |
| PfellUl tmot pro konstrukre kle111>ířské stanoVSlý z tmotnosti přewnovll'lého ál u vodorovná dopravní vzdálenos do50mručnl (bazužtití mechaniza:e) v objekta:h výšky do6m | 0,015 | 600,00 | 9,00ICSÚRS 2025 01 |

* + - -· zovourě 500mm •

100.\_768,00

7.965,00

998764121

OriiooPSC *https;/lpod mlnky.ws .g/í t. m/CS URS 202s 01/99B764l21*

j 2,0

D 765

K 1765114061

Orilre f'OC

vv vv

Krytina!ikl**á::taná**

jKryti na **keranidlá hlalkábobrovkasklonu** &řErlly do 30° do malty š.Jpinové kryti režná

*https://oodmnf lcy.u,s cz(fl!m/CS URS 2025 0l/765114061*

Výkresč. 3, půdorys

18,10\*2 ,60

m2 41,oooj 1.810,00!

47,060

92.803,00

88.002,20!CS ÚRS 2025 01

21 K 1 998765121

Pferun hinot pro krytfr1y láda,éstalov8'lý z hmotnosti plewnovaiého matm álu vodorovná dopravní vzdálenc>!ido 50

3,530 1 .360 ,00 4.800,80ICSÚRS2025 01

Orlloo f'OC

m ruční (bez užiti ITml!liZ.Dl) na obj\_ektErll vý§ky do 6 m

***httDs·ll oodmfnJcy WiS czfltfmlq URS 2Q25 0119ffl65121***

*t .,.•• -* ,.

..

l ,

. I

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Místo :

**Oprava střechy mezi mezi horním zámkem a hospodářskou budovou**

st.p.č. 15/1, k.ú.Benešov nad Ploučnicí

Da um: 22. 1. 2025

Zadavatel:

Úča;tník'. Rudolf Čebiš

Projektant: Dagmar Vinšová, DiS.

Kód dílu - Popis Cmaoaken [CZKJ

**Náklady stavby oelkem**

HS\/ - Práce dodálky HSV - S.,islé a kCJl1l)letnl konstnJ<ai 62- ÚpréflapovrálůvrlĚ\jších

94- Lešení

96 - 801Xáll konstrli<cí

'i/97 - D avaati avyboura,ých tmot

998 - Pfestrl tmot

PS\/ - Prá:ea dodálky PS\/ 764 - Konstrli<ai klerrplfské 765- Krytinasklá'.uná

### 370.683,12

##### 269.915,12

122 .220,25

-24 . 760 ,80

58 .644,00

- - - - -

28 .853, 40

13.584,43

21.852,24

100.768,00

7.965,00

92.803,00

#