

|  |  |
| --- | --- |
| **SÁL/hlediště:** |  |
| kapacita:  navýšení kapacity:  +balkón: | 82 míst na pojízdné elevaci/tribuně  před forbínou: 40 míst (dle velikosti využité forbíny a komfortu diváckého výhledu)  až 40 míst |
| Elevace: | pojízdná tribuna v sále / kapacita 82 míst |
| **PODIUM:** |  |
| Základní tvar (kukátko): | šířka (ā 5450-7260)  hloubka 4800  výška podia: 80  světlá výška: ā 4300 |
| Možnosti předsunutí podila  (forbína) | A+2000  B+4000  Šířka před/podia:6700 |
| Variance přestavby: | aréna, poloaréna, jiná dle dohody |
| **SVĚTLA:** |  |
| počet stmívatelných okruhů | 96 |
| FHR 1000W | 12 ks |
| GHR 2000W | 4 ks |
| AHR vana 1000W | 8 ks |
| ETC S4 25/50 profil | 12 ks |
| PAR 64 CP62/61 | 24 ks |
| PAR 36 | 12 ks |
|  |  |
| JB\_Lighting P10 Profile HC | 8 ks |
| Cameo Luxis FC LED PAR | 4 ks |
| Followspot FOS Led 600 | 2 ks |
| osvětlovací pult  ETC Element 2 |  |
| hazer Look Unique 2.1 |  |
| **ZVUK:** |  |
| line array PA systém NEXO GEO M Series (pevná instalace): | |
| 8 ks  2 ks  2 ks  1 ks  1 ks | line array element NEXO GEO M1012  line array element NEXO GEO M1025  subbass NEXO L18  zesilovač/procesor NEXO NXAMP4x2MK2  zesilovač/procesor NEXO NXAMP4x1MK2 |
| 1 ks  1 ks  1 ks  1 ks | digitální mixážní pult Yamaha QL5 (live post)  digitální mixážní pult Yamaha TF1 (kabina)  analogový mixážní pult Soundcraft Signature 10  digitální stagebox Yamaha Rio-3224\_D2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZÁZEMÍ:** | herecká šatna, WC, sprcha  Další dle zaslaného technického listu Centralu. |

**CENTRAL**

**xxx**

|  |  |
| --- | --- |
| **POŽADAVKY PŘEDSTAVENÍ:** | |
| stavba | 3 hodiny |
| borání | 1 hodiny |
|  |  |
| speciální efekty: | Představení bez speciálních efektů.  Elevace v zadní části sálu, vysunuté 3 řady.  Nulté řady – polštářky.  Jeviště před podiem.  Pořadatel je seznámen s technickým listem představení.  Účinkující je seznámen s technickým listem Centralu. |

CENTRAL Muzeum umění Olomouc

Denisova 47, 771 11 Olomouc CZ

CONTACT

|  |  |
| --- | --- |
| xxx | xxx |
|  |  |