|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | |  |
| Zadavatel stanovuje minimální technické parametry požadované dodávky. V případě, že je u minimálně požadovaných parametrů uvedeno Ano, má se za to, že daná funkce je v dodávce obsažena a je zároveň součástí dodávky a kupní ceny. | |  |
|  |  | Ford Transit Van L2H2 Trend 350 |
| **Parametr** | **Hodnota požadovaná zadavatelem** | **Nabízená hodnota** |
| pohonná jednotka | spalovací motor, min. EURO 6.4 | EURO 6.2 |
| pohon náprav | min. Přední nápravy | přední |
| karoserie | skříňová dodávka | ano |
| pohotovostní hmotnost | Max. 2 100 kg | 2 032 kg |
| užitečná hmotnost | Min. 950 kg | 1 468 kg |
| jmenovitý měrný výkon | Min. 45 kW.1000 kg-1 pohotovostní hmotnosti | 47,2 kW |
| objem motoru | Max. 2500 cm3 | 1 996 cm |
| kabina | min. 3 místa | ano |
| sedadla | výškově stavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla | ano |
| počet dveří | Min. 2 v kabině, min. 1 boční, zadní přes celou šířku v nákladovém prostoru (otvíravé min. 180°) | ano |
| délka ložné plochy zavazadlového prostoru | Min. 3 000 mm | 3 083 mm |
| výška zavazadlového prostoru | Min. 1 700 mm | 1 886 mm |
| šířka zavazadlového prostoru | Min. 1 750 mm | 1 784 mm |
| barva | bílá | ano |
| kategorie vozidla | pro ŘP sk. B | ano |
| okna | Min. Přední elektricky ovládaná | ano |
| zrcátka | zpětná vnější vyhřívána | ano |
| klimatizace | min. Manuální | ano - automatická |
| asistenty | posilovač řízení, ABS, ASR, ESP, autorádio s funkcí hands free | ano |
| parkovací senzory | přední, zadní | ano |
| příslušenství | výbava dle předpisů,plnohodnotná rezerva, tažné zařízení (svislé zatížení na kouli min. 70 kg) | ano |