## **Příloha č.3 - Soupis povinných úkonů pro preventivní údržbu výtahu**

1. Stroj výtahu
* kontrola a seřízení brzdy
* kontrola ložisek
* kontrola trakčního kotouče
1. Strojovna a zařízení ve výtahové šachtě
* vyčištění a seřízení všech elektropřístrojů
* čištění a kontrola upevnění vodítek a dotažení všech šroubů na příchytkách a spojích vodítek
* seřízení výtahu – dojezdy, stání ve stanicích
* odsátí oleje z lapačů
1. Šachetní dveře, poklopy a jejich příslušenství
* seřízení dveří, event. bariér a poklopů
* seřízení a kontrola doteku el. kontaktů
* seřízení dveřní uzávěry
* kontrola tlačítek pro přivolání
1. Rám kabiny a vyvažovací závaží
* vyčištění a seřízení zachycovačů
* seřízení patrových snímačů
* seřízení závěsů klece a vyvažovacího závaží
* úprava přejezdových klínů a odkláněcí křivky
* vyčištění a seřízení vodících čelistí klece a závaží
* kontrola spojů
* seřízení magnetů
* kontrola nosných lan
1. Kabina výtahu
* seřízení kabinových dveří
* kalibrace zařízení pro snímání zatížení kabiny výtahu
* údržba dorozumívacího zařízení, mimo pevnou telefonní linku poskytovanou objednatelem
1. Mazací úkony
* mazací úkony dle mazacích plánů výrobce výtahu nebo výrobců jeho komponent, mimo výměny oleje ve stroji výtahu