IČO: 28256468 DIČ: CZ28256468
D-Ex Instruments, s.r.o.

	Optátova 708/37
Jundrov
637 00 Brno

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 67985858 
	DIČ: CZ67985858
	Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
	
	Rozvojová 135/1
Lysolaje 
165 00 Praha

Datum vystavení: 	25.04.2025
Datum dodání:	23.05.2025
Forma dopravy:		prodejce

Konečný příjemce:
	Ondráček Jakub, Ing., PhD.

	 

.
.
Nabídka č.: 225126, p. J. Veleba.
.
Záruční lhůta je 24 měsíců ode dne prodeje.
.
DAP Praha (Incoterms 2010).
.
.

Množství	MJ	Název položky	Částka celkem	
1	ks	F-111B
F-111B-20K-AAD-22-V + F-004AC-LUU-22-V.

Model key: CfgID-30405-20250423-13445255
Product series: EL-FLOW Select
Ingress protection: IP-40
Material: Stainless steel 316
Multi Fluid Multi Range: Disabled
Control function: Flow control
Fluid: N2 (Nitrogen)
Flow range: 0.13423...20 ln/min
Accuracy: ±0.5% Rd plus ±0.1% FS (At
calibration conditions)
Calibration certificate: 3-point
calibration (0%, 50%, 100%)
Inlet pressure (P1): 1 bar (a)
Valve function: Normally Closed
Temperature: 20 °C
Seals: Viton 51415
Inlet connection: 1/4" OD compression
type
Outlet connection: 1/4" OD compression
type
Output signal: RS-232 0...100 % (0...5
Vdc)
Setpoint: RS-232 0...100 % (0...5 Vdc)
Power supply: +15...24 Vdc
FooterConnectionTypeElectricalAndMechani
cal: Electrically and mechanically
connected.
 	63 633,90	

Celková cena s DPH: 63 633,90 Kč

Bedřich PRAJZLER 
Vedoucí zásobování

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
IČ : 67985858  DIČ : CZ67985858
e-mail:       prajzler@icpf.cas.cz
telefon:     220 390 228
mobil:        773 400 194

						Razítko a podpis: