**Technická specifikace dodávky mulčovacího stroje se sběrným košem**

|  |
| --- |
| **Požadavky na mulčovací stroj se sběrným košem** |
|  |  |
| **Profesionální stroj na velké plochy** | každodenní používání  |
| **Nože** | Snadná jednotlivá výměna |
| **Pneumatiky** | Protiprůrazová kola pro náročný terén |
| **Výkon kW/HP** | min 18/25 |
| **Pracovní záběr stroje** | Min 180 cm max 250 cm |
| **Objem sběrného koše** | Min 1 600 l |
| **Zdvih sběrného koše**  | Hydraulický, min do výše 180 cm |
| **Celková hmotnost** | do 800 kg |
| **Délka záruky** | min 24 měsíců |

1. doprava stroje na adresu: Správa státního zámku Kynžvart, Zámek 348, 354 91 Lázně Kynžvart.
2. zaškolení obsluhy zadavatele v počtu 3 osob v rozsahu minimálně dvou hodin včetně praktické ukázky funkčnosti stroje v terénu a provádění základní údržby stroje.
3. dostupnost servisu, oprav stroje a prodeje náhradních dílů: dojezd maximálně 50 km od místa plnění veřejné zakázky (Zámek 348, 354 91 Lázně Kynžvart) – adresu servisu uvede dodavatel v krycím listu nabídky (viz příloha č. 1) – neuvedení adresy nebo nedodržení vzdálenosti, je důvodem pro vyloučení dodavatele.