**Smlouva o dílo**

**na servis vstupních zařízení č. 250003**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

# Objednatel

Obchodní jméno: Císařské lázně, příspěvková organizace

Adresa: Mariánskolázeňská 306/2, 360 01 Karlovy Vary

 Sídlo dle OR: Mariánskolázeňská 306/2, 360 01 Karlovy Vary

 Zápis do OR: vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 725

 IČO: 75153033

 DIČ: CZ75153033

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 Číslo účtu: xxx

 Zastoupený: Bc. Věra Simeth, ředitelka

 Ve věci smlouvy oprávněn jednat: xxx

 Telefon: xxx

# Zhotovitel

Obchodní jméno: Zapletal – Kovo a.s.

Adresa: Elišky Přemyslovny 8, Brno 625 00

 Zápis do OR: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3550

 IČO: 26248026

 DIČ: CZ26248026

 Bankovní spojení: xxx

 Zastoupený: Richardem Zapletalem – členem představenstva

 Ve věci smlouvy oprávněn jednat: xxx

 Telefon: xxx

 **Email xxx**

1. **PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem smlouvy je kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., §6, §7, §10, které byly dodávkou zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat dále uvedené činnosti v souladu s obecně platnými předpisy za účelem udržování provozuschopnosti, bezpečnosti a řádného technického stavu v příloze č. 1 uvedených vstupních zařízení (dále jen zařízení) v objektu:

**Císařské lázně**

K provádění těchto činností využívá zhotovitel k tomu patřičně proškolených pracovníků (dále jen servisní pracovníci).

* 1. **Pravidelná preventivní údržba**

Provádí se na základě stanoveného plánu preventivní údržby v rozsahu přílohy č. 2 této smlouvy. Je-li v rámci preventivní údržby zjištěna nutnost výměny opotřebené nebo poškozené součásti, bude její cena účtována zvlášť dle platného ceníku ND.

* 1. **Provozní závady**
		1. **Nahlášení opravy**

V případě závady na zařízení ohlásí objednatel zjištěnou závadu resp. její důsledky výhradně na emailovou adresu xxx nebo poštou na adresu firmy**.**  Závada je zaznamenána a sledována až do konečného vyřízení. Hlášení závad
je přijímáno v pracovní dny mezi 6 -16 h.

* + 1. **Výjezd na opravu**

Servisní pracovník provede výjezd ve stanoveném časovém limitu dle přílohy č. 3. Jestliže by výjezdu bránily jakékoliv okolnosti, bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele
o této skutečnosti a obě strany se dohodnou na náhradním termínu.

* + 1. **Provedení opravy**

Zhotovitel se zavazuje udržovat zařízení ve standardním provozním stavu mimo bod 6.2. po celou dobu platnosti této smlouvy. Kromě odbornosti servisních pracovníků zajišťuje zhotovitel dodávky potřebných náhradních dílů ze skladu příslušného servisního místa, skladu centrálního servisu, případně skladu výrobce zařízení.

Zjistí-li servisní technik na místě, že skutečný stav systému neodpovídá stavu nahlášené závady a vyhodnotí situaci bez nutnosti provádět opravné práce nebo nebudou-li ze strany objednatele splněny všechny podmínky pro provedení opravy dle 1.4.3., je servisní technik oprávněn odjet bez provedení opravy a objednatel je v tomto případě povinen uhradit v plné výši vzniklé náklady.

Součástí provedeného servisního úkonu na zařízení v rámci pravidelného servisu
či provedení opravy je jeho písemné zdokumentování nebo zaevidování do příslušné dokumentace zařízení. Protokol o revizi nebo o opravě zařízení musí být podepsán smluvními stranami a je podkladem pro vystavení daňového dokladu.

* 1. **Školení**

K provozu a obsluze zařízení se zhotovitel zavazuje zajistit za úhradu školení osob
k tomuto účelu určených objednatelem.

* 1. **Povinnosti objednatele**
		1. zajistit obsluhu zařízení v souladu s návody na obsluhu;
		2. v případě zjištěné závady ji neprodleně nahlásit zhotoviteli na jeho servisní emailovou adresu; součástí vyrozumění o závadě je i sdělení telefonního čísla a jména zástupce objednatele, u kterého se servisní technik zhotovitele může telefonicky informovat
		o projevech poruchy, způsobu předání dokumentace a případných dalších postupech nutných k odstranění poruchy;
		3. zavazuje zajistit v potřebném rozsahu přístup k zařízení pro servisní pracovníky zhotovitele s nezbytným technickým vybavením a umožnit technikům zhotovitele provedení pravidelného servisu a oprav;
		4. ustanovit osobu odpovědnou za provoz zařízení a její jméno spolu s telefonním spojením zapsat do provozní knihy v budově, v níž se zařízení nachází.
		5. Objednatel není oprávněn měnit rozsah nebo provádět úpravy a opravy zařízení bez vědomí zhotovitele. Náklady spojené s odstraňováním závad zařízení zaviněných objednatelem, resp. třetí osobou, nebo způsobených vnějšími vlivy včetně působení živelných událostí, nese objednatel.
		6. Objednavatel se zavazuje vystavit v případě svařování el. obloukem povolení
		ke svařování a zajistit dohled svými pracovníky (vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., § 4, odst. 1).
1. **CENY A PROVÁDĚNÍ PLATEB**
	1. Ceny předmětu smlouvy uvedené v přílohách jsou cenami smluvními. K nim se připočítá DPH dle platných zákonů.

Za provedené činnosti vystaví zhotovitel fakturu nebo příjmový doklad při platbě
v hotovosti. Nedílnou součástí faktury je předávací protokol z provedeného servisního zásahu. Splatnost faktur je do 30 dnů od data odeslání faktury. Cena se považuje
za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na  účet zhotovitele. Při zpoždění platby se započítává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

* 1. Je-li zpoždění úhrady delší než 30 dnů od stanovené splatnosti, není zhotovitel nadále povinen plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za případné škody v důsledku toho objednateli vzniklé nenese zhotovitel žádnou odpovědnost, stejně jako v případě odstoupení od této smlouvy dle ustanovení odst. č. 6. Pokračuje-li zhotovitel v plnění této smlouvy při zpoždění úhrady, je oprávněn požadovat platby v hotovosti nebo předem
	na základě zálohové faktury.
	2. Zhotovitel je oprávněn ke zvýšení cen předmětu smlouvy v souladu s indexem inflace zveřejněným Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. Zvýšení cen může zhotovitel provést od 1. dne měsíce následujícího po zveřejnění tohoto ukazatele.
1. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**
	1. Zhotovitel odpovídá za řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
	2. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené třetí osobou nebo vyšší mocí.
	3. Na nové náhradní díly se poskytuje záruční doba 6 měsíců nebo záruční lhůta uvedená výrobcem (např. počet cyklů).
	4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční dobu na provedené opravné práce v délce
	3 měsíce ode dne provedení příslušné opravy. Zhotovitel nenese záruční odpovědnost
	v případě, že do zařízení bude zasahovat objednatel nebo kterákoliv třetí osoba. Během doby trvání smlouvy smí být odborná údržba, opravy, změny a omezení na jmenovaném zařízení prováděny pouze zhotovitelem.
2. **Ochrana obchodního tajemství**
	1. Veškeré informace obchodní a technické povahy včetně např. výkresů, vzorků, konceptů (dále jen informace) předané zhotovitelem objednateli v rámci předmětu smlouvy jsou majetkem zhotovitele a zároveň jeho obchodním tajemstvím požívajícím právní ochrany ve smyslu ust. § 17 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
	2. Objednatel se zavazuje každou takovou informaci považovat za důvěrnou.
	3. Objednatel se zavazuje učinit taková opatření, která zabrání poskytnutí informací od zhotovitele třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
	4. Objednatel se zavazuje, že tyto informace použije výhradně v rámci předmětu plnění dle této smlouvy a že je zpřístupní jen těm svým zaměstnancům, kteří k nim mají odůvodněný přístup s ohledem na plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy.
	5. Porušitel povinnosti je povinen zaplatit druhému účastníkovi smluvní pokutu ve výši

**10.000,**- **Kč** za každé porušení povinnosti mlčenlivosti, stanovené v tomto článku smlouvy.

* 1. Smluvní strany si sjednávají oprávnění vzájemně požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu.
1. **PLATNOST SMLOUVY**

Tato smlouva je platná a účinná ode dne podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá
se na dobu určitou do 28. 2. 2026.

1. **JEDNOSTRANNÉ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**
	1. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy:

 v případě změny účelu a způsobu používání předmětného zařízení

 v důsledku změny vlastnických vztahů k předmětnému zařízení

porušuje-li zhotovitel opakovaně hrubým způsobem platné předpisy, zákony
 a ustanovení této smlouvy

*(důvody podstatného porušení smlouvy objednatelem)*

* 1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

 zasahují-li do zařízení jiné osoby než pracovníci zhotovitele

 je-li zařízení používáno v rozporu s pokyny pro užívání zařízení bez předchozího schválení takového užívání zhotovitelem

 odmítne-li objednatel souhlas s provedením a uhrazením opravy, která má přímý vliv
 na provozuschopnost a bezpečnost zařízení

 je-li objednatel v prodlení s úhradou finančních závazků déle než 60 dnů

 porušuje-li objednatel hrubým způsobem platné předpisy, zákony a ustanovení této
 smlouvy *(důvody podstatného porušení smlouvy zhotovitelem)*

* 1. Smluvní strany se zavazují před případným odstoupením od smlouvy písemně vyzvat
	a zúčastnit se projednání důvodů odstoupení. Neúčast na projednání důvodů odstoupení nebrání následnému odstoupení od smlouvy za podmínek výše ujednaných.
	2. Odstoupení od smlouvy je třeba učinit písemně doporučeným dopisem a je platné následující den po jeho doručení.
1. **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**
	1. Tato smlouva ruší a nahrazuje jakákoliv předchozí smluvní ujednání, týkající se předmětu této smlouvy.
	2. Vztahy z této smlouvy vyplývající a touto smlouvou neupravené se řídí obchodním zákoníkem v platném znění.
	3. Změny nebo doplňky k této smlouvě mohou být pouze písemné a se souhlasem obou smluvních stran.
	4. Tato smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, ze kterých jedno obdrží objednatel
	 a druhé zhotovitel.
	5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V ........................ dne ................... V Brně dne:

....................................................... .....................................................

 objednatel zhotovitel

 ***Příloha č. 1***

SEZNAM ZAŘÍZENÍ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | Druh PBZ | pohon | rozměr | výrobní číslo |
| S/601 | Ocelová prosklená stěna | samozavírač | 1600x2800 | 21/0066 0267 |
| S/602 | Ocelová prosklená stěna | samozavírač | 1600x2800 | 21/0066 0268 |
| S/206 | Ocelová prosklená stěna, požární, kouřotěsnáEW(30) | 2x samozavírač | 1600x2500 | 21/0066 0269 |
| S/202 | Vnitřní ocelová pevná stěna, požárníEI(45) | samozavírač | 5150x5000 | 21/0066 0270 |
| S/203 | Ocelová prosklená stěna, požární, kouřotěsnáEW(30) | 2x samozavírač | 1600x2500 | 21/0066 0271 |
| S/204 | Ocelová prosklená stěna, požární, kouřotěsnáEW(30) | 2x samozavírač | 1600x2500 | 21/0066 0272 |
| S/205 | Ocelová prosklená stěna, požární, kouřotěsnáEW(30) | 2x samozavírač | 1600x2500 | 21/0066 0273 |
| S/401 | Ocelová prosklená stěna | samozavírač | 1600x2450 | 21/0066 0274 |
| S/402 | Ocelová prosklená stěna | samozavírač | 1600x2450 | 21/0066 0275 |
| S/009 | Ocelová prosklená stěna | samozavírač | 1800x2100 | 21/0066 0276 |
| S/024 | Ocelová prosklená stěna  | samozavírač | 1600x2400 | 21/0066 0277 |
| S/025 | Ocelová prosklená stěna | samozavírač | 1600x2400 | 21/0066 0278 |
| S/201 | Vnitřní ocelová pevná stěna, požárníEI(45) | samozavírač | 5150x5000 | 21/0066 0279 |
| S/004 | Ocelová prosklená stěna požární, kouřotěsnáEI(30) | 2x samozavírač | 2426x2695 | 21/0066 0280 |
| S/008 | Ocelové dveře jednokřídlové s pevným bočním dílem, požární, kouřotěsnéEI(30) | samozavírač | 895x2220 | 21/0066 0281 |
| S/001 | Fixní stěnaEI(60) | - | 1480x2950 | 21/0066 0282 |
| S/002 | Ocelová prosklená stěna, požární, kouřotěsnáEI(30) | 2x samozavírač | 1875x2310 | 21/0066 0283 |
| S/003 | Ocelová prosklená stěna požární, kouřotěsnáEI(30) | 2x samozavírač | 2385x2708 | 21/0066 0284 |
| S/005 | Ocelová rámová stěna,EI(60) | - | 2150x3940 | 21/0066 0285 |
| S/006 | Ocelová rámová stěna,EI(60) | - | 2900x4800 | 21/0066 0286 |
| S/007 | Ocelová rámová stěna,EI(60) | - | 2150x3940 | 21/0066 0287 |
| S/403 | Ocelová rámová stěna,EI(30) | - | 1700x3375 | 21/0066 0288 |
| S/404 | Ocelová rámová stěna,EI(30) | - | 1700x3375 | 21/0066 0289 |
| S/405 | Ocelová rámová stěna,EI(30) | - | 3250x6200 | 21/0066 0290 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | Druh PBZ | pohon | rozměr | výrobní číslo |
| D021 | Požární uzávěr otočný jednokřídlový, kouřotěsný, akustickýEW(15) | samozavírač | 800x2135 | 21/0066 0291 |
| D021 | Požární uzávěr otočný jednokřídlový, kouřotěsný, akustickýEW(15) | samozavírač | 800x2135 | 21/0066 0292 |
| D033 | Požární uzávěr otočný jednokřídlovýEW(30) | samozavírač | 934x1848 | 21/0066 0293 |
| D036 | Požární uzávěr otočný dvoukřídlový, kouřotěsný, akustickýEW(15) | 2x samozavírač | 1480x2100 | 21/0066 0294 |
| D041 | Požární uzávěr otočný jednokřídlový, kouřotěsný, akustickýEW(45) | samozavírač | 1100x2195 | 21/0066 0295 |
| D059 | Požární uzávěr otočný jednokřídlový, kouřotěsný, akustickýEW(30) | samozavírač | 800x2070 | 21/0066 0297 |
| D070 | Požární uzávěr otočný dvoukřídlový, kouřotěsný, akustickýE(15) | 2x samozavírač | 1540x1995 | 21/0066 0298 |
| D084 | Požární uzávěr otočný jednokřídlový, kouřotěsný, akustickýEW(30) | samozavírač | 1090x2195 | 21/0066 0299 |
| D095 | Požární uzávěr otočný jednokřídlový, kouřotěsný, akustickýEW(45) | samozavírač | 1090x2195 | 21/0066 0300 |
| D230 | Požární uzávěr otočný dvoukřídlovýEW(30) | 2x samozavírač | 1194x2020 | 21/0066 0301 |
| D071 | Požární uzávěr otočný jednokřídlový, kouřotěsnýEW(45) | samozavírač | 875x2100 | 21/0066 0302 |
| D669 | Požární uzávěr otočný jednokřídlový, kouřotěsnýEW(30) | samozavírač | 920x2105 | 21/0066 0303 |
| D901 | Požární uzávěr otočný dvoukřídlový, kouřotěsnýEI(30) | 2x samozavírač | 1430x2120 | 21/0066 0309 |
| D962 | Požární uzávěr otočný jednokřídlový, kouřotěsnýEW(30) | samozavírač | 980x2155 | 21/0066 0316 |
| D963 | Požární uzávěr otočný jednokřídlový, kouřotěsnýEW(30) | samozavírač | 977x2140 | 21/0066 0317 |
| D965 | Požární uzávěr otočný jednokřídlový, kouřotěsnýEW(30) | samozavírač | 1255x2080 | 21/0066 0318 |
| D966 | Požární uzávěr otočný dvoukřídlový, kouřotěsnýEI(30) | 2x samozavírač | 1600x2100 | 21/0066 0319 |
| D967 | Požární uzávěr otočný dvoukřídlový, kouřotěsnýEW(30) | 2x samozavírač | 1570x2135 | 21/0066 0320 |
| D968 | Požární uzávěr otočný dvoukřídlový, kouřotěsnýEW(30) | 2x samozavírač | 1550x2155 | 21/0066 0321 |
| D696 | Požární uzávěr otočný dvoukřídlový, kouřotěsnýEW(30) | 2x samozavírač | 1550x2155 | 21/0066 0322 |
| D964 | Požární uzávěr otočný jednokřídlový, kouřotěsnýEW(30) | samozavírač | 1050x2170 | 21/0066 0323 |
| D103 | Vnitřní jednokřídlový dveře otočnéEW(45) | samozavírač | 783x1970 | 23/0049 0228 |
| D1.014 | Vnitřní dvoukřídlové dveře otočné, kouřotěsnéEI(30) | 2x samozavírač | 1500x2200 | 23/0049 0229 |
| D037 | Požární uzávěr otočný dvoukřídlovýEI(30) | 2x samozavírač | 1480x2850 | 22/0023 0095 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D684 | Ocelové jednokřídlové dveře otočné – tepelně izolační |  | 750x1420 | 21/0066 0304 |
| D020 | Ocelové jednokřídlové dveře otočné | - | 735x1085 | 21/0066 0305 |
| D012 | Ocelové jednokřídlové dveře otočné – tepelně izolační |  | 735 1085 | 21/0066 0306 |
| D688 | Ocelové jednokřídlové dveře otočné |  | 880x1900 | 21/0066 0307 |
| D689 | Ocelové jednokřídlové dveře otočné |  | 880x1900 | 21/0066 0308 |
| D950 | Ocelové jednokřídlové dveře otočné, bezpečnostní |  | 980x2045 | 21/0066 0310 |
| D951 | Ocelové jednokřídlové dveře otočné, bezpečnostní |  | 1140x2325 | 21/0066 0311 |
| D953 | Ocelové jednokřídlové dveře otočné |  | 600x1200 | 21/0066 0312 |
| D954 | Ocelové jednokřídlové dveře otočné |  | 600x1200 | 21/0066 0313 |
| D961 | Ocelové jednokřídlové dveře otočné |  | 600x1315 | 21/0066 0314 |
| D952 | Ocelové jednokřídlové dveře otočné |  | 976x2146 | 21/0066 0315 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N017 | Požární oknoEI(60) | - | 1100x800 | 21/0066 0324 |
| N017 | Požární oknoEI(60) | - | 1100x800 | 21/0066 0325 |
| N017 | Požární oknoEI(60) | - | 1100x800 | 21/0066 0326 |
| N017 | Požární oknoEI(60) | - | 1100x800 | 21/0066 0327 |
| N017 | Požární oknoEI(60) | - | 1100x800 | 21/0066 0328 |
| N017 | Požární oknoEI(60) | - | 1100x800 | 21/0066 0329 |
| N017 | Požární oknoEI(60) | - | 1100x800 | 21/0066 0330 |
| N019 | Požární oknoEI(90) | - | 1100x800 | 21/0066 0331 |
| N019 | Požární oknoEI(90) | - | 1100x800 | 21/0066 0332 |
| N019 | Požární oknoEI(90) | - | 1100x800 | 21/0066 0333 |
| N020 | Požární okno EI(60) | - | 1100x800 | 21/0066 0334 |
| N020 | Požární okno EI(60) | - | 1100x800 | 21/0066 0335 |
| N020 | Požární okno EI(60) | - | 1100x800 | 21/0066 0336 |
| N020 | Požární okno EI(60) | - | 1100x800 | 21/0066 0337 |
| N021 | Požární okno EI(30) | - | 1100x800 | 21/0066 0338 |
| N021 | Požární okno EI(30) | - | 1100x800 | 21/0066 0339 |
| N021 | Požární okno EI(30) | - | 1100x800 | 21/0066 0340 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0341 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0342 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0343 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0344 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0345 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0346 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0347 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0348 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0349 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0350 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0351 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0352 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0353 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0354 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0355 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0356 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0357 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0358 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0359 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0360 |
| N221 | Požární okno EI(45) | - | 1360x2320 | 21/0066 0361 |
| N224 | Požární okno EI(30) | - | 1360x2320 | 21/0066 0362 |
| N224 | Požární okno EI(30) | - | 1360x2320 | 21/0066 0363 |
| N224 | Požární okno EI(30) | - | 1360x2320 | 21/0066 0364 |
| N224 | Požární okno EI(30) | - | 1360x2320 | 21/0066 0365 |
| N224 | Požární okno EI(30) | - | 1360x2320 | 21/0066 0366 |
| N224 | Požární okno EI(30) | - | 1360x2320 | 21/0066 0367 |
| N224 | Požární okno EI(30) | - | 1360x2320 | 21/0066 0368 |
| N229 | Ocelové okno | - | 800x2320 | 21/0066 0369 |
| N230 | Požární okno EI(45) | - | 1220x1420 | 21/0066 0370 |
| N230 | Požární okno EI(45) | - | 1220x1420 | 21/0066 0371 |
| N230 | Požární okno EI(45) | - | 1220x1420 | 21/0066 0372 |
| N231 | Požární okno EI(45) | - | 1220x1420 | 21/0066 0373 |
| N231 | Požární okno EI(45) | - | 1220x1420 | 21/0066 0374 |
| N422 | Požární okno EI(45) | - | 1100x2680 | 21/0066 0375 |
| N422 | Požární okno EI(45) | - | 1100x2680 | 21/0066 0376 |
| N422 | Požární okno EI(45) | - | 1100x2680 | 21/0066 0377 |
| N432 | Požární okno EW(30) | - | 1160x1140 | 21/0066 0378 |
| N432 | Požární okno EW(30) | - | 1160x1140 | 21/0066 0379 |
| N432 | Požární okno EW(30) | - | 1160x1140 | 21/0066 0380 |
| N432 | Požární okno EW(30) | - | 1160x1140 | 21/0066 0381 |
| N432 | Požární okno EW(30) | - | 1160x1140 | 21/0066 0382 |
| N432 | Požární okno EW(30) | - | 1160x1140 | 21/0066 0383 |
| N432 | Požární okno EW(30) | - | 1160x1140 | 21/0066 0384 |
| N432 | Požární okno EW(30) | - | 1160x1140 | 21/0066 0385 |
| N432 | Požární oknoEW(30) | - | 1160x1140 | 21/0066 0386 |
| N434 | Požární okno EI(45) | - | 1160x1140 | 21/0066 0387 |
| N434 | Požární okno EI(45) | - | 1160x1140 | 21/0066 0388 |
| N434 | Požární okno EI(45) | - | 1160x1140 | 21/0066 0389 |
| N434 | Požární okno EI(45) | - | 1160x1140 | 21/0066 0390 |
| N434 | Požární okno EI(45) | - | 1160x1140 | 21/0066 0391 |
| N434 | Požární okno EI(45) | - | 1160x1140 | 21/0066 0392 |
| N434 | Požární okno EI(45) | - | 1160x1140 | 21/0066 0393 |
| N434 | Požární okno EI(45) | - | 1160x1140 | 21/0066 0394 |
| N434 | Požární okno EI(45) | - | 1160x1140 | 21/0066 0395 |
| N434 | Požární okno EI(45) | - | 1160x1140 | 21/0066 0396 |
| N434 | Požární okno EI(45) | - | 1160x1140 | 21/0066 0397 |
| N434 | Požární okno EI(45) | - | 1160x1140 | 21/0066 0398 |
| N608 | Požární oknoEI(30) | - | 1000x2450 | 21/0066 0399 |
| N608 | Požární oknoEI(30) | - | 1000x2450 | 21/0066 0400 |
| N608 | Požární oknoEW(60) | - | 1880x2561 | 21/0066 0401 |
| N232 | Okno pevnéEI(30) | - | 500x1800 | 22/0023 0066 |
| N232 | Okno pevnéEI(30) | - | 500x1800 | 22/0023 0067 |
| N408 | Okno pevnéEI(30) | - | 500x1900 | 22/0023 0068 |
| N408 | Okno pevnéEI(30) | - | 500x1900 | 22/0023 0069 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0070 |
| N410b | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0071 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0072 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0073 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0074 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0075 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0076 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0077 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0078 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0079 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0080 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0081 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0082 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0083 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0084 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0085 |
| N410a | Okno pevnéEI(45) | - | 1250x2220 | 22/0023 0086 |
| N410b | Okno pevné EI(30) | - | 1250x2220 | 22/0023 0087 |
| N410b | Okno pevné EI(30) | - | 1250x2220 | 22/0023 0088 |
| N410b | Okno pevné EI(30) | - | 1250x2220 | 22/0023 0089 |
| N410b | Okno pevné EI(30) | - | 1250x2220 | 22/0023 0090 |
| N410b | Okno pevné EI(30) | - | 1250x2220 | 22/0023 0091 |
| N410b | Okno pevné EI(30) | - | 1250x2220 | 22/0023 0092 |
| N410b | Okno pevné EI(30) | - | 1250x2220 | 22/0023 0093 |
| N410b | Okno pevné EI(30) | - | 1250x2220 | 22/0023 0094 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z37 | Požární revizní dvířka, jednokřídlováEW(30) | - | 800x750 | 21/0066 0402 |
| Z38 | Požární revizní dvířka, jednokřídlováEW(30) | - | 800x700 | 21/0066 0403 |
| X17 | Požární revizní dvířka, jednokřídlováEW(30) | - | 900x1100 | 21/0066 0404 |
| X17 | Požární revizní dvířka, jednokřídlováEW(15) | - | 900x1100 | 21/0066 0405 |
| X17 | Požární revizní dvířka, jednokřídlováEW(15) | - | 900x1100 | 21/0066 0406 |
| X17 | Požární revizní dvířka, jednokřídlováEW(15) | - | 900x1100 | 21/0066 0407 |
| X17 | Požární revizní dvířka, jednokřídlováEW(15) | - | 900x1100 | 21/0066 0408 |
| X17 | Požární revizní dvířka, jednokřídlováEW(15) | - | 900x1100 | 21/0066 0409 |
| X17 | Požární revizní dvířka, jednokřídlováEW(15) | - | 900x1100 | 21/0066 0410 |
| X17 | Požární revizní dvířka, jednokřídlováEW(15) | - | 900x1100 | 21/0066 0411 |
|  | Ocelová revizní dvířka | - | 900x1100 | 21/0066 0412 |
|  | Ocelová revizní dvířka | - | 900x1100 | 21/0066 0413 |
|  | Ocelová revizní dvířka | - | 900x1100 | 21/0066 0414 |
|  | Ocelová revizní dvířka | - | 900x1100 | 21/0066 0415 |
|  | Ocelová revizní dvířka | - | 900x1100 | 21/0066 0416 |
|  | Ocelová revizní dvířka | - | 900x1100 | 21/0066 0417 |
|  | Ocelová revizní dvířka | - | 900x1100 | 21/0066 0418 |
|  | Ocelová revizní dvířka | - | 900x1100 | 21/0066 0419 |
| X23 | Požární revizní dvířka, jednokřídlováEW(15) | - | 600x2100 | 21/0066 0420 |
| X23 | Požární revizní dvířka, jednokřídlováEW(15) | - | 600x2100 | 21/0066 0421 |
| X24 | Požární revizní dvířkaEW(30) | - | 600x2100 | 21/0066 0422 |
| X24 | Požární revizní dvířkaEW(30) | - | 600x2100 | 21/0066 0423 |
| X24 | Požární revizní dvířkaEW(30) | - | 600x2100 | 21/0066 0424 |
| X24 | Požární revizní dvířkaEW(30) | - | 600x2100 | 21/0066 0425 |
| X24 | Požární revizní dvířkaEW(30) | - | 600x2100 | 21/0066 0426 |
| X24 | Požární revizní dvířkaEW(30) | - | 600x2100 | 21/0066 0427 |
| X25 | Požární revizní dvířkaEW(15) | - | 700x2100 | 21/0066 0428 |
| X25 | Požární revizní dvířkaEW(15) | - | 700x2100 | 21/0066 0429 |

 ***Příloha č. 2***

#

**PLÁN A CENA PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY - 1 x ROČNĚ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. výrobku dle Přílohy č. 1 | Základnícena1) /ks | Počet ks | **Cena za 1 prohlídku****1 x ročně** |
| **Prosklené okno do 2 m²****Prosklená stěna nad 2 m²,****Požární revizní dvířka****Prosklená stěna s dveřmi nad 5 m²****Dveře dvoukřídlové požární,****Prosklená stěna do 5,5 m² s dveřmi****Dveře jednokřídlové požární,****Ocelové jednokřídlové bezpečnostní RC2****Ocelové jednokřídlové****Požární a ocelové revizní dvířka** | 300,-400,-950,-850-650,-500,- | 527512151525 | **15.600,-****30.000,-****11.400,-****12.750,-****9.750,-****12.500,-** |
| **Celkem bez DPH** |  |  | **92.000,-** |

**Pozn.:** Uvedené ceny jsou konečné. Je-li v rámci preventivní údržby zjištěna nutnost výměny opotřebené nebo poškozené součásti, bude její cena účtována zvlášť. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Vysvět.: 1) Cena za 1 preventivní údržbu 1 výrobku

**SEZNAM KONTROLNÍCH ÚKONŮ PŘI PREVENTIVNÍ ÚDRŽBĚ**

 *pohon*

  upevnění

  stav elektrických přípojek

  přenos sil (řetěz, táhla)

  vodicí koleje, vodicí válečky, vozíky

  nastavovací a programovací prvky

  kryty, ochranná zařízení

 *dveřní křídla*

  křídla a výplně křídel

  koncové hrany, těsnění

  vedení, dorazy

  zavěšení křídel

  táhla mezi křídly a pevnými částmi (místo stlačení a střižné místo)

 *řízení*

  řídicí obvody, tlačítka, klíčové spínače

  radar, infrasenzor, ultrazvuk, dálkové řízení

  vypínač řízení

  programový spínač

 *bezpečnostní zařízení*

  fotobuňky, světelné závory

  kontaktní předložky (indukční smyčky)

  bezpečnostní lišty (el. pneumatické)

  pádové, resp. záchytné zařízení

  nouzové otevření, panikový systém

  pojištění proti přetížení (mechanické, hydraulické, elektrické)

  nouzové zařízení na vypnutí

  ***Příloha č. 3***

**ZÁKLADNÍ SAZBY PRO SERVISNÍ ZÁSAHY A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU**

1. **Sazby pro provádění oprav**

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění závady ovlivňující provozuschopnost díla **neprodleně**, nejpozději však **do 48 hodin**, po písemném nahlášení závady. U závad, které neovlivňují provozuschopnost díla, se zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování závady **do 72 hodin** po písemném nahlášení závady. V případě závady, jejíž odstranění nebude možné dokončit v den nástupu na opravu, se obě smluvní strany dohodnou
na termínu odstranění takovéto závady. Tento termín bude uveden na předávacím protokolu.

 **Expresní příplatek za rychlejší dojezd:**

**Nástup do 24 hodin** od přijetí písemné objednávky -

**Tato dohoda o expresním příplatku musí být vždy uvedena v objednávce
i v předávacím protokolu.**

Práce:

**pondělí – pátek 6-18 h 800,-**

**pondělí – pátek** . **18 – 6 h 1200,-**

**sobota, neděle, státní svátek** **1600,-**

Doprava servisní vozidlo 15,-Kč/km

 nákladní vozidlo 25,-Kč/km

Cena náhradních dílů v případě podpisu servisní smlouvy je **snížena o 15%** oproti ostatním zákazníkům. Sazby pro provádění oprav jsou uvedeny bez DPH.