# NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU

EZS-upravená 2025

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel** | **Zákazník** |
| Radek Šulc | ZŠ a MŠ - U Školské zahrady 4 |
| r.sulc@elektronis.cz | vera.stankova@uskolskezahrady.cz |
| Radek Šulc | U Školské zahrady 1030/4, Praha-8 |
| IČ: 86625624 |  |
| DIČ:CZ7702010074 |  |
| Kakostová 2 |  |
| Praha |  |
| 155 21 |  |

Nabídka č. 1250325

Praha 31.3.2025

## Vážený pane,

pro ochranu Vašeho majetku doporučujeme použití systému JABLOTRON 100 firmy **JABLOTRON ALARMS a.s.** Jedná se o český produkt, který Vás překvapí jednoduchostí ovládání. Tento systém nabízí spoustu variant využití, čímž se dokáže snadno přizpůsobit Vašim potřebám. Nabízené zařízení má nejen špičkové parametry, nadčasový design, nejvyšší možnou kvalitu, ale také vynikající záruční a pozáruční servis a poradenství. Jsme přesvědčeni, že volba tohoto systému Vás plně uspokojí.

Naše firma je certifikována přímo výrobcem, takže Vám jsme schopni garantovat vysokou kvalitu montáže, a také splňujeme podmínky legislativy pro případné přiznání slevy na pojistném.

## Stručný popis nabídky

**Systém reaguje**, pokud ve střeženém prostoru dojde k:

* pohybu osob
* rozbití okna nebo skleněné výplně
* aktivaci univerzálního kontaktu
* nespecifikovaného detektoru

**Hlídání se zapíná** pomocí:

* revolučního řešení klávesnice - snadným výběrem příslušné volby a zadáním Vašeho osobního kódu, nebo přiložením ovládacího RFID čipu

**Při poplachu** systém:

* rozhouká sirény - ty ve většině případů pachatele vypudí

**Kromě signalizace poplachu** systém umožňuje:

* signalizovat změnu stavu systému pípnutím při zajištění i odjištění

## Instalace:

* systém lze snadno a kdykoli rozšířit o další prvky a funkce
* po montáži po sobě samozřejmě řádně uklidíme
* kombinace bezdrátového i drátového řešení alarmu umožňuje šetrnou instalaci a šetří zásahy do interiéru

## Zaškolení:

* po provedení montáže Vás naučíme systém snadno a jednoduše ovládat
* navržená konfigurace je srozumitelná a její funkci rychle a snadno pochopíte
* při předání montáže Vám předáme předávací protokol, kterým můžete prokázat řádnou instalaci certifikovaného systému

## Záruka:

* na jednotlivé prvky systému poskytujeme standardní záruku výrobce 2 roky
* dále získáte 3 až 5 let rozšířené servisní podpory výrobce (výměna nebo oprava prvku). 5 let platí v případě čerpání Služeb Ochrana u společnosti JABLOTRON SECURITY a.s.

## Servis:

* naše firma Vám garantuje záruční i pozáruční servis systému a v případě potřeby také poradenství
* aby mohla být garantována spolehlivá funkce systému, doporučuje legislativa i výrobce jeho pravidelnou servisní prohlídku. Tato prohlídka se provádí 1x za rok. Při prohlídce kontrolujeme veškeré prvky, čistíme a seřizujeme je a případně vyměníme baterie. O provedené kontrole pořizujeme písemný protokol, který je podmínkou pro případnou dlouhodobou slevu na pojistném. Pravidelná prohlídka se účtuje dle provedených prací.

## Certifikace::

* Systém JABLOTRON 100 je certifikovaný podle evropské normy EN 50131-1 do stupně zabezpečení č. 2.
* Naše firma je certifikována výrobcem (Jablotron Alarms a.s.) ke kvalifikované montáži systému a jsme nositeli koncesované živnosti, která nás opravňuje k montáži zabezpečovací techniky v souladu s platnou legislativou
* Tyto údaje jsou podstatné při jednání s pojišťovnou (většina pojišťoven poskytuje při řádném zajištění objektu slevu na pojistném).
* Řádná certifikace systému a montážní firmy je též podmínkou případné výplaty pojistné částky v plné výši, kdyby došlo ke škodě na majetku i přesto že je řádně zabezpečen.

## Položky nabídky:

|  |
| --- |
| **Kód Název Cena Množství Celkem** |
| JA-107KRY | Ústředna s LAN, GSM a rádiovým modulem | 11 320,00 | 1 | 11 320,00 Kč |
| JA-114E | Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID | 1 817,00 | 2 | 3 634,00 Kč |
| JA-192E | Ovládací segment přístupových modulů | 86,00 | 4 | 344,00 Kč |
| JA-111A-BASE-RB | Sběrnicová siréna venkovní | 1 407,00 | 1 | 1 407,00 Kč |
| JA-110A | Sběrnicová siréna vnitřní | 581,00 | 5 | 2 905,00 Kč |
| JA-194PL | Víceúčelová montážní krabice - střední velikost | 372,00 | 17 | 6 324,00 Kč |
| JA-1X1A-C-WH | Plastový kryt sirény JA-111A, JA-151A - bílý, červený blikač | 655,00 | 1 | 655,00 Kč |
|  | demontáže původního systému, měření | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 Kč |
|  | instalace zařízení, nastavení | 25 000,00 | 1 | 25 000,00 Kč |
|  | funkční zkoušky | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 Kč |
|  | režie firmy | 2 900,00 | 1 | 2 900,00 Kč |
| JA-118M | Sběrnicový modul připojení magnetických detektorů | 1 282,00 | 18 | 23 076,00 Kč |
| JA-110P | Sběrnicový PIR detektor pohybu | 638,00 | 26 | 16 588,00 Kč |
| JA-110B | Sběrnicovy akusticky detektor rozbiti skla | 884,00 | 14 | 12 376,00 Kč |
| JA-192Y | Modul GSM komunikátoru | 3 410,00 | 1 | 3 410,00 Kč |
| PLV-JA111R | Plast pro JA-111R | 120,00 | 1 | 120,00 Kč |
| JA-110Z-D | Vícepoziční rozbočovač sběrnice | 355,00 | 17 | 6 035,00 Kč |
| Mimořádná | Mimořádná sleva |  | -7 % | -9 596,58 Kč |
|  | **Celkem bez DPH** | **127 497,42****Kč** |
|  | **DPH 21.00 %** | **26 774,46 Kč** |
|  | **Cena celkem s DPH** | **154 271,88****Kč** |

**Závěr:**

Doporučujeme instalovat navrženou základní variantu systému, která má optimální poměr užitné hodnoty a ceny. Pro zajištění skutečného bezpečí doporučujeme využít nabídky bezplatného 3 měsíčního dohledu bezpečnostní službou.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte. Rádi Vám dokážeme, že jsme profesionálové a že montujeme kvalitní a osvědčené výrobky českého výrobce JABLOTRON ALARMS a.s. .

S pozdravem Radek Šulc

## Reference:

* Naše firma již provedla řadu montáží systému JABLOTRON 100 s velmi dobrými výsledky. Z bezpečnostních důvodů bohužel nemůžeme sdělovat detaily o našich předchozích zákaznících.
* Systém JABLOTRON 100 také získal řadu ocenění na tuzemských i zahraničních výstavách. Podrobnosti o nabízeném produktu naleznete v případě zájmu na [www.jablotron.cz](http://www.jablotron.cz/)

# PŘEHLED POUŽITÝCH PRVKŮ

JA-107K je rozšířenou verzí zabezpečovacího systém JABLOTRON 100+. Je určena pro velké obytné prostory, kanceláře a firmy. Montáž je možná pouze proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotron Alarms.

JA-114E je přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E.

JA-192E je ovládací segment pro přístupové moduly JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E a JA-154E.

Slouží pro venkovní indikaci poplachu a současně jako předsunutý detektor sabotáže. Náhrada za JA-111A – Nutné doobjednat i vrchní plast JA-1X1A-C-WH

Sběrnicová siréna pro vnitřní prostředí JA-110A je určena k akustické signalizaci poplachu, dále příchodového a odchodového zpoždění a aktivace výstupů PG v zabezpečovacím systému.

Designová instalační krabice pro moduly od Jablotronu osazená předním i zadním sabotážním spínačem. Vhodná pro moduly vstupů, výstupů, rozbočovače aj. Kromě standardní montáže na zeď může být nainstalována i přímo na podomítkovou krabičku KU-68.

Náhrada za JA-111A – POZOR!!! – nutné doobjednat i plast se základní deskou JA-111A-BASE

Modul umožňuje přiřazení až 8 magnetických kontaktů. Instaluje se do víceúčelové montážní krabice JA-190PL (nebo do univerzální montážní krabice typu KU-68 a pod.).

JA-110P je sběrnicový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček.

Sběrnicový detektor rozbití skla JA-110B rozpoznává rozbíjení skleněných výplní dveří a oken. Detekce je založena na duální technologii (detekce změny tlaku vzduchu provázené charakteristickým zvukem rozbíjení skla).

Modul GSM komunikátoru, který je určen pro poplachovou zabezpečovací ústřednu JA-103K nebo JA-107K, která patří do systému JABLOTRON 100+. Prodej vždy pouze s ústřednou JA-103K nebo JA-107K.

Plastový kryt pro rádiový modul JA-111R instalovaný z výroby v ústředně (např. sada JA-101KR, JA-106KR apod.). Je určen pro namontování rádiového modulu mimo ústřednu zabezpečovacího systému.

Je určen ke spojování vodičů u rozsáhlejších sběrnicových instalací systému JABLOTRON 100+. Rozpojením jumper propojek jej lze rozdělit na dvě nezávislé větve sběrnice.