**Technické podmínky vlastníka parcel poz. č. 383/3, 383/9, 1196/6, 315/8 v k. ú. Jičín pro umístění plynárenského zařízení č. stavby 7700105019, „REKO MS Jičín – B. Čeňka“**

**(dle rozhodnutí Rady města Jičína č. 8/72/RM dne 26.3.2025)**

1. Výkopový materiál v místě komunikací (chodník, silnice) nebude použit pro zpětný zásyp. Pro zásyp výkopu požadujeme použít štěrkodrť frakce 0-32 mm (ŠDA 0/32). Zásypový materiál lze změnit pouze po předchozím písemném souhlasu zástupce odboru investiční výstavby a údržby města.
2. Zásyp musí být řádně hutněn po vrstvách silných nejvýše 20 cm.
3. Nová obrusná vrstva v prostoru silnice bude provedena v šíři jedné poloviny komunikace (od obrubníku po osu komunikace) a do vzdálenosti nejméně 1m od hrany výkopu, v tloušťce 50 mm (ACO 11+), ložná vrstva v místě výkopu bude tloušťky 60 mm (ACL 16). Spáry musí být řádně proříznuty a ošetřeny trvale pružnou asfaltovou zálivkou. Případný rozsah oprav komunikací může být upřesněn na místě dle zjištěné skutečnosti na stavbě na základě písemného zápisu zástupce odboru investiční výstavby a údržby města.
4. V místě podélného zásahu do chodníků bude proveden nový živičný povrch chodníku v celé jeho šířce do vzdálenosti nejméně 1m od hran výkopu v tloušťce 60 mm (ACO 11+). Spáry musí být řádně proříznuty a ošetřeny trvale pružnou asfaltovou zálivkou.
5. V místě příčného zásahu do chodníků bude proveden nový živičný povrch chodníku do vzdálenosti nejméně 1 m od hran výkopu v tloušťce 60 mm (ACO 8). Spáry musí být řádně proříznuty a ošetřeny trvale pružnou asfaltovou zálivkou.
6. V místě podélného zásahu do chodníků bude proveden nový živičný povrch chodníku v celé šíři a do vzdálenosti nejméně 1 m od hran výkopu v tloušťce 60 mm (ACO 8). Spáry musí být řádně proříznuty a ošetřeny trvale pružnou asfaltovou zálivkou.
7. Ostatní zasažené povrchy požadujeme uvést do původního stavu.
8. Na provedené práce požadujeme záruku v délce 24 měsíců. Žadatel provede opravu reklamovaných vad díla na vlastní náklady do deseti dnů od nahlášení (nebude-li dohodnuto jinak).
9. V pozemku města (chodník), nesmí být umístěny žádné plynoměrové pilíře pro jednotlivé nemovitosti.
10. Bude dodržen postup sjednaný na koordinačním jednání dne 19.3.2025, zejména druhý odstavec bod 2.

V Jičíně dne 31.3.2025

JUDr. Jan Malý

starosta