O

rýha pro kanalizaci:

podkladni beton:

kuchyně a zázemi„0,1-0,4-(1,06+5,88+1,815+0,8)

WC.0,1-0.25-(1,15+2,33+1.46)

podlahovy beton:

kuchyně a zázemí:0,1'0,4\*(1,06+5.88+1,815+0,8) WC:0.1\*0,25\*(1,15+2,n+1,46)

7 632415110RT2 Potěr samonivelační ručně ti. 10 mm - vyrovnávací

kuchyň a zázemí:37.3+5,66+3,06+23.5+2,7

WC:3,82+10,24+1,69+4,24+9,81+4,66

64 Výpině otvoru

8 642942111R00

9 5533301315R

94

190,00

95

1

96

2 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených piných ti. 65 mm m2 4,38000 209,00

WC:31 ,46 4,38000

3 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených piných ti. 140 mm m2 9,83200 282,00

WC.3\*(2,6+1+1,63)-2,02-(0,7\*3+0,8) 9,83200

4 963016111R00 Demontáž podhledu SOK, kovová kce., 1 xoplášť.12,5 mm m2 86,97000 249 00

kuchyně a zázerni:37,3+5.66+3,06+5,88+2,7 54,60000

WC:3,82+10,24+1,69+1,93+2,09+9,94+2,66 32,37000

5 965081713R-F1 Bourání dlažeb keramických t1,10 mm, nad 1 m2, ručně, m2 106,59000 15400

dlaždice keramické

kuchyně a zázemí:37,3+5,66+3,06+23,5+2,7 72,22000

WC.3,82+10,24+ 1,69+1,93+2,09+9,94+4 ,66 34,37000

6 965048150R00 /05 00

Dočištěni povrchu po vybourání dlažeb. tmel do 50% m2 106,59000

kuchyně a zázemí:37,3+5,66+3,06+23,5+2,7 72,22000

WC:3,82+10,24+1.69+1 ,93+2.09+9,94+4,66 34,37000

7965048515R00 Broušeni betonových F.:iovrchů clo ti. S mm m2 106,59000 518,00

kuchyně a zazerní:37,3+5,66+3,06+23,5+2,7 72,22000

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 729,8412 681,00 | 0,02 | 1.830,10 | 0,00 | 0,000.00 |
| 4 710,00 | 0,02 | 0,06 | 0.00 | 0,00 |
| 7 971,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 19 383,80 |  | • •• 0,12 |  | 000 |
| 19 383.80 | 0.00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 22 616,16 |  | 0.00 |  | 000 |
| 22 616,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 216,98 |  | 0,15 |  | 35,39 |
| 915,42 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0.81 |
| 2 772.62 | 000 | 0,01 | 0,32 | 3,14 |
| 21 655,53 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 1,03 |
| 16 414,86 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,13 |
| 11 191,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 55 213,62 | 0.00 | 0,00 | 0.01 | 1,34 |

0,38220

0,12350

952901111R00

941955001R00

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m kuchyň a zázemi:37,3+5,66+3,06+23,5+2,7

WC;3,82+10,24+1,69+4,24+9,81+4,66

Bourání konstrukci

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m kuchyň a zázeml:37,3+5,66+3,06+23,5+2,7

WC:3,82+10,24+1,69+4,24+9,81

Dokončovací kce na pozenstav.

Osazeni zárubní dveřních ocelových, pl, do 2,5 m2 Zárubeň ocelová YHtm 150 rozměr 700 x 1970 mm UP

Lešení-a-stavební Výtaný: • . • •

m2

0,38220

0,12350

m2 106,68000 s., 738,00

72,22000

34,46000

kus

kus

102,02000 72,22000 29,80000

106\_68000 72,22000 34,46000

3,00000

3,00000



1 570.00

2 657.00

WC:3,82+10,24+1,69+1,93+2,09+9,94+4,66 34,37000

 965042121RT2 Bourání mazanin betonových 10 cm, pí. 1 m2, ručně U. m3 1,01140 7 726,00

mazaniny 8 - 10 cm rýha pro kanalízaci:

podkladní beton:

kuchyně a zázemí:0,1\*0-,4"(1,06+5,88+1,815+0,8) 0,38220

WC:0,1 \*0,25\*(1,15+ 2,33+ 1,46) 0,12350

podlahový beton:

kuchyně a zázemí:0,1\*0,4\*(1,06+5,88+1,815+0,8) 0,38220

WC:0.1"0,25\*(1,15+2,33+1,46) 0,12350

 965049111 ROD Příplatek, bourání mazanin se svař. síti tí. 10 cm m3 0,50570 2 00;Q()

rýha pro kanalizací:

podlahový beton:

kuchyně a zazemi:0,1"0,4"(1,06+5,88+1,815+0,8) 0,38220

WC:0,1'0,25\*(1,15+2,33+1,46) 0,12350

 968061125R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 kus 13,00000 31,OOj

m2

kuchyně a zázemí:2 2,00000

WC:11 11,00000

 1 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pí. do 2 m2 m2 16,56400 M''1",r

WC:2,02\*(0,7\*6+0,8\*5) 16,56400

 967031132R00 Přisekáni rovných ostěni cíhelných na MVC m2 2,18160

WC rozšíření otvoru dveří:0,18'2.02'6 2,18160

 3 974031656R00 ysekání rýh zeď cihelna vtah nosníkd 15 x 25 cm m 5,25000 zZO01

rýha pro 1160:1,25"3+1,5 5,25000

 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 194,78800

kuchyň a zázemi:2,4\*(24,6+7,02+9,74+6,68)-0,7"2,02"2- 109660800

1,43'2

C:2"(7,82+11,1+5,09+4,75+5,63+9,86+5,44+5.4-0,71 1- 85,18000

0,8'6)

 5 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm

rýha pro vybouráni potrubí:

kuchyň a zázemi:44.7 44,70000

WC:(24,4+5,8) 30,20000

 3 969011121R00 Vybourání vodovod plynového vedeni DN do 52 mm m 149,80000 e4,00

kuchyň a zázemí:2'44,7 89,40000

WC:2\*(24,4+5,8) 60,40000

 7 711140101R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, m2 5,05700 31.00

asfaltové pásy pfitavenim. 1 vrstva

rýha pro kanalizaci:

74.90000 -39Q,001

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 814,08 | 0,00 | 0,00j | 2,20j | 2,23 |
| 1 501,93 | 0,00 | D,00j | 0,00j | 0,00 |
| 403,00 | 0,00 | a.QDj | 0,0Qj | 0,00 |
| 11 246,96 | 0.00 | 0.02 | 0,08 | 1,26 |
| 571,58 | 0.00 | 0.00 | 0,06 | 0,12 |
| 3 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,34 |
| 51 034,46 | 0.00 | 0,00 | 0,09 | 17.34 |
| 29 211.00 | 0,00 | 0,Q4j | a,a4j | 2.85 |
| 12 583,20 | 0,00 | 0,D6j | 0,01j | 1,95 |
| 156,77 | 0,00 | 0,0Dj | 0,fl0j | 0,02 |

podkladni beton:

kuchyně a zázemí:0.4'0 ,06+5,88+1,815+0,8)

WC:0,25'0,15+2,33+1,46)

 8 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích

kuchyň:1 WC:4

 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

kuchyň:7 WC:4

 725122813R00 Demontáž pisoáru a nádrže

WC:3

 1725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur

kuchyň:1

 725240812800 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur

kuchyň:1

 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200

WC:1

Demontáž baterie nástěnné do G 3f4"

Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru

Demontáž ventilu výtokového nástěnného

Demontáž uzávěrek zápachovych jednoduchých Hzs-nezmeritelne stavební prace

StáveniŠtnÉ nřesun hrriot

10,28869

Provedení izolace proti vlhkostí na ploše vodorovně. ix m2 5,05700 22,00,

asfaltovým penetračním nátěrem, nátěr penetrační ve specifikaci

rýha pro kanalizací: podkladní beton:

kuchyně a zázemí:0.4'0 >06+5,88+1,815+0,8) 3.82200

WC:0,25\*(1,15+2,33+1,46) 1.23500

11163111R Lak asfaltový Izolační kg 2,02280 150,00

5,057'0.4 2,02280

711141559RT1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovně, m2 5.05700 191,00

asfaltovými pásy přitavenim, 1 vrstva - pásy ve specifikaci

62852265R Pás asfaltový modifikovaný 40 SPECIAL mineral, m2 7,50000 339,00

natavovací, kotvící

711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty m2 129.77250 105,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 980.00 | 0.00 | 0 00 | 0,02 | 0,10 |
| 2 816,0Q | 0,00 | 0.00 | 0,02 | 0.21 |
| 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0.02 | 0,05 |
| 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 146,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 608,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 375.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 14 860,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 15 381,59 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 15 381,59 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 888,96 |  | 0,62  |  | 000 |
| 111,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 303,42 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 965,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 542 50 | 0,00 | 0,03 | 0.00 | 0,00 |
| 13 626,11 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |

725820801R00 725820802R00 725810811R00 725860811 R00 909 R00

99

999281145R00

71.1

71111100IRTI



Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením

izolace proti vodě

3,82200

1.23500

soubor 5,00000

1,00000 4,00000

11,00000

7,00000 4,00000

soubor 3,00000 .,

3,00000

soubor 1.00000,

1,00000

soubor 1,00000

1,00000

soubor 1,00000

1,0000

1,00000

11 00000

8.00000

15,00000

20,00000

soubor soubor kus kus

h

soubor





1 495,00

:,po

/6:00

25'

743,00

4: 00

4.00

kuchyň a zázemí:37,3+5,66+3,06+23,5+2,7

72,22000 29,80000 19.21275 8,54000

129,77250

1428„708850000

3,0

483409,

 1,,,40012001000500000000 334,00

4443.'07070000°0

 5,00000 292,00

 6.00000 5.10,00

 0,6200° 1

=

5,00

 121 467,06 0,00 0,48 0,00 0,00

 33 942,53 0.00 0,04 0,00 0,00

 28 056.00 0,00 0,04 0,00 0,00

 1 752.00 0.00 0,00 0,00 0,00

WC:3,82+10,24+1,69+4,24+9,81 sokl:0,151'128,085

stěny (za SK):2\*(1.6+2,67)

5711212002R00 Stěrka hydroizolačni m2

5711212601R00 Utěsněni detailů při stěrkových hydroizolacich, těsnicí pás m

do spoje podlaha - stěna

kuchyň a zázemí 1/5:(24,6+9,74+7,02+6,68)-0,7"2-1,432

wc 1/2:(1,17+1+1,97+1.63+0,91\*3+0,92)

wc l/3:(3,92+3,75+11,1+5,85+15,39+3,56\*3+3,58)-0,7"15 sokl:31,115

7 711212602R00 Utěsněni detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh kus

vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kuchyň a zázemí:8+4'3+12+8

WC:11\*4

3711212611R00 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacich. těsnicí pás m

do svislých koutŮ

kuchyň a zázerni:2"3

)998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

1 122.20

685 860.39

0.00 0,00 0,00 0,00

720 Zdravotechnická instalace

0,00

0,00



5

7

2

3

4

1,00000 .. . ... , 7 200,,.;00.

1,00000 90

.'''... ''...:'.:..7.209

7,00000.. .,.

. ' 3358,00

2,00000 .. 12, 9 00,00

5,00000 12 900,00

0,32014 1 551.00

2,00000 1 180,00

kpl

720

730

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 685 860,39 |  | 685 860,3946 578,32 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |

0,00

000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |
| 0,00 |  |  |

1,00000

46 578,32

962,54

578,32

1,00000

Zdravotechnická instalace, víz. samostatný list rozpočtu

Ústřední vytápění

ústřední vytápění, viz, samostatný list rozpočtu

Konstrukce truhlářské

730

766

0,00

0,00

kpl

0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 0,32 |  |  |  |

766661112R00

014

015

766670011R00 D/1

D/2

998766101R00

767

0,00 0,00

0.00

0,18

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

|  |
| --- |
| Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1 kř.do 0,8 m kusDveře vnitřní 600/1970 mm, CPL, větrací mřížka, kování ks rozetové černéDveře vnitřní 600/1970 mm. CPL, větrací mřížka. kování ks rozetové černéMontáž obložkově nebo rámové zárubně a křídla kusjednokřídlých dveříDveře vnitřní 700/1970 mm, CPL. obložková zárubeň, ksvětrací mřížka, kování rozetově černéDveře vnitřní 700/1970 mm, CPL, obložková zárubeň, ksvětrací mřížka, kování rozetově černěPřesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m |

Konstrukce zámečnické

 2 260,00 0,00 0,00 0,00: 0,00

 7 200,00 0,02 0,02 0,00 0.00

|  |
| --- |
|  7 200.00 0,02 0,02 23 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 800,00 0,04 0,08 0,00 0.00 64 500,00 0.04 620 |

|  |
| --- |
| 496,54 0,0023 652,12 |

9 767644110R00

3.00000

3.00000

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,18057

0/3

1 998767101 R00

Montáž ocelových dveří do ocelové konstrukce, otvíravých, jednokřídlových

Dveře vnitřní 700/1970 mm, plechové, nezateplené, ks

1 090,00

• 6 655,00

2 310,00

3 270,00

kus

0,00

0.00

0,00

0,00

 19 965,00 0,06

 417,12 0,00

 0,18 0,00 0,00

 0.00 0,00 0,00

větrací mřížka, kováni rozetově černé

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 357 026,52 |  | 4,47 |  | 0,00 |
| 2 771101101840 | Vysávání podlah priimyslovýcm vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 106,68000 | 1 OO | 1 280,16 | O OO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | kuchyň a zázemí:37,3+5.66+3,06+23,5+2,7 |  | 72,22000 |  |  |  |  |  |  |
|  | WC:3,82+10,24+1,69+4,24+9,81+4 66 |  | 34,46000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 106,68000 | 7,t. | 7 894,32 | 0,00 | 0.02 | 0,00 | 0,00 |
| 4, 771441017R00 | Montáž sokliků rovnýcl . z dlaždic hutnych do cementově malty, 250 x 65 mm, výšky 65 mm | m | 36,72500 | 170,00 | 6 243.25 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
|  | kuchyň a zázerni:32.35-1,025-0,7-1,43-G,9\*2-0,7 |  | 26,69500. |  |  |  |  |  |  |
|  | wc:8,01-0,8"3+4,42 |  | 10.03000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 771479001R00 | Řezáni dlaždic hutných pro sokliky | m | 36,72500 | 155,00 | 5 692.38 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 771562120R00 | Montáž podlah z dlaždic hladkých z taveného čediče, do cementové malty. 250 x 250 x 20 mm | m2 | 106,68000 | 1 400.00 | 149 352,00 | 0,06 | 6,80 | 0,00 | 0.00 |
| 63232811R | Dlaždice čedičová interiérová D 250 x 250 x 22 mm JR! | m2 | 120,42929 | 1 197,00 | 144 153,86 | 0,06 | 7,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | 106.68-11 +43,095'0,065\* 1,1 |  | 120 42929 |  |  |  |  |  |  |
| 1771579791R00 | Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě. podlahy z dlaždickeramických | m2 | 20,17000 | 25,00 | 504,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | kuchyň a zázemí:3,06+2,7 |  | 5,76000 |  |  |  |  |  |  |
|  | M:3,82+1,69+4,24+4,66 |  | 14,41000 |  |  |  |  |  |  |
| l 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 133.69500 | . | 14 439,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | kuchyň a zázemí li5:(24,6+9,74+7.02+6,68)-0,7\*2- ,43\*2 |  | 43.78000 |  |  |  |  |  |  |
|  | wo1/2:(1,17+1+1,97+1,63+0,91\*3+0,92) |  | 9.42000 |  |  |  |  |  |  |
|  | wc 1/3:(3,92+3,75+11,1+5,85+15,39+3.56\*3+3,58)-0,71 5 |  | 43.77000 |  |  |  |  |  |  |
|  | soki:36.725 |  | 36,72500 |  |  |  |  |  |  |
| i 771577113R00 | >Lista hliníková přechocfova, stejná vy' ška dlaždic | m | 1,59000 | 360,00 | 572,40 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 771101310R00 | Vyčištění keramické dlažby | m2 | 106.68000 | 107,00 | 11 414,76 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0.00 |
| 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 14,46736 | 070,00 | 15 480.08 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 781 | Obklady keramické |  |  |  | 626 048,17 |  | 6,63 |  | 0,00 |
| 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 241,25400 | 74,00 | 17 852,80 | 0,00 | 0.05 | 0,00 | 0,00 |
|  | kuchyň a zázemí 05:2,4\*(24,6+9,74+7,02+6,68)- |  | 109.60800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,02\*0,7"2-1.43\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wc I/2:2,4'(1,17+1+1,97+1.63+0,91'3+0,92) |  | 22,60800 |  |  |  |  |  |  |
|  | wc 1/3:2.4\*(3,92+3.75+11,1+5,85+15,39+3,56\*3+3.58)- |  | 109.03800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,02"0,7\*15 |  |  |  |  |  | .- |  |  |
| 781475 20RU1 | Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do
tmele, do 300 x 600 mm, (flex.lepidlo), <spár hmota) | m2 | 109,60800 | 1 400,00 | 153 451,20 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
|  | kuchyň a zázemí I/5:2,4\*(24,6+9,74+7,0246,68)- |  | 109,60800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,02'0,7'21,43'2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/5 | Obkladačka keramická 600 x 300 x 8 mm. bílá | m2 | 120,56880 | 800,00 | 96 455,04 | 0,02 | 2,41 | 0,00 | O OO |
|  | 109.608.1,1 |  | 120,56880 |  |  |  |  |  |  |
| 781475124RU1 | Montáž obkladu stěn obkládačkami keramickým', do
tmele, do 600 x 600 mm, (flex.lepidlo). (spár.hmota) | m2 | 131,64600 | 1 500,00 | 197 469.00 | 0,00 | 0.52 | 0,00 | 0,00 |