Příloha č. 1

SPECIFIKACE POPTÁVKY:

* Stroj na zpracování zeleniny s kapacitou  min 1000 porcí denně
* Příkon  stroje 400V
* Výkon min 500kg/hod
* Motorový blok s nerezovou hřídelí
* Kovová mechanická krouhací hlava s přítlačnou pákou
* Vyhazovací kotouč
* Vyhazovací rameno na zelí
* Magnetický bezpečnostní systém, kdy se brzda motoru zastaví při otevření víka nebo nebo při zvednutí přítlačné páky
* Min 2 regulace rychlosti
* Součástí stroje je automatická nerezová  krouhací hlava s velkým násypným otvorem :
* Požadujeme : plátkování vařených brambor, strouhání mrkve, kostičkování brambor, cuket, plátkování rajčat atd.
* příprava bramborových hranolků,
* Velký násypný otvor pro velké zpracování zeleniny
* Požadujeme : plátkování, strouhání,kostičkování velkoobjemových surovin jako zelí, celer, salát.
* Mechanická krouhací hlava s přítlačnou pákou
* Kruhový plnící otvor objem násypky min. 4,4 l
* Trubicový otvor o průměru min. 59 mm
* Požadujeme : krájení dlouhých a křehkých druhů zeleniny nebo ovoce, okurky, cukety, ředkev aj.
* Páka s posilovačem pohybu
* Součástí stroje pojízdný podstavec na odložení  GN 1/1