Příloha č. 2 - Specifikace povrchu

Z důvodů rozsáhlého poškození současného povrchu je nutné odstranit starý EPDM povrch z poškozených míst, celou plochu víceúčelového hřiště důkladně očistit, provést celoplošnou penetraci podkladové vrstvy, celé sportoviště potáhnout novou vrstvou EPDM povrchu v minimální síle 10-11mm v barevnosti cihlově červené. Následně je nutné zabezpečit plochu proti poničení po dobu tuhnutí EPDM povrchu, a to minimálně po dobu 2 dnů. Na závěr je třeba provést barevný nástřik sportovních lajn pro fotbal a basketbal.

 Celková plocha má cca 312 m².