**Stavební připravenost pro montáž výtahu pro projekt Zimní stadion Příbram**

**Příloha č.2** Požadavek na stavební připravenost pro montáž výtahů

1) Nový výtah

1. Stavebně dokončená zevnitř výtahová šachta dle dispozice výtahu, omítnutá – řeší Zhotovitel
2. Funkční přívod napájení výtahu (tento přívod musí být pod napětím v době zahájení montáže výtahu, přívod musí mít dostatečný příkon pro výtah a musí být přiveden do prostoru rozvaděče výtahu – dolní stanice)
3. Postavené lešení ve výtahové šachtě dle dispozic dodavatele výtahu řeší

Zhotovitel

1. Stavební začištění osazených šachetních dveří výtahu a podbetonování jejich prahu dle pokynů zhotovitele výtahů – řeší Zhotovitel
2. Přívod telefonní linky pro hlasový výstup strojovny výtahu-je-li požadováno
3. Poskytnutí uzamykatelné místnosti –skladu materiálu pro montáž výtahu.