Příloha 2

**Rozpis cen**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontejner ISO1C MRAZ.1K, ev.č.: MCZU1140148, výr.č.: 19030, rok výroby: 2019. Kontejner ISO1C MRAZ.1K, ev.č.: MCZU1140174, výr.č.: 20019, rok výroby: 2020. Kontejner ISO1C MRAZ.1K, ev.č.: MCZU1140180, výr.č.: 21007, rok výroby: 2021. Kontejner ISO1C MRAZ.1K, ev.č.: MCZU1140235, výr.č.: 22021, rok výroby: 2022. Kontejner ISO1C MRAZ.2K, ev.č.: MCZU1144652, výr.č.: 22007, rok výroby: 2022. Kontejner ISO1C MRAZ.2K, ev.č.: MCZU1144668, výr.č.: 22008, rok výroby: 2022. Kontejner ISO1C MRAZ.2K, ev.č.: MCZU1144694, výr.č.: 22011, rok výroby: 2022. Kontejner ISO1C MRAZ.2K, ev.č.: MCZU1144708, výr.č.: 22012, rok výroby: 2022.** | | | | | | |
| **p.č.** | **Název** | **Měrná jednotka** | **Počet** | **Cena za 1 MJ bez DPH** | **Výše DPH [%]** | **Cena celkem bez DPH** |
| 1. | Provedení servisní prohlídky „B“ po každých 2000 hod. nebo 12 měsících provozu. | úkon | 8 | 8 000,00 | 21 | 64 000,00 |
| 2. | Kontrola těsnosti v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č.517/2014 a vyhlášky č.257/2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. | úkon | 8 | 2 500,00 | 20 000,00 |
| **Kontejner ISO1C MRAZ.2K, ev.č.: MCZU1144610, výr.č.: 21009, rok výroby: 2021.** | | | | | | |
| **p.č.** | **Název** | **Měrná jednotka** | **Počet** | **Cena za 1 MJ bez DPH** | **Výše DPH [%]** | **Cena celkem bez DPH** |
| 3. | **Oprava chladící jednotky:** - výměna vysoušeče 610800; - výměna servisního ventilu; - výměna senzoru nasávaného  vzduchu; - tlakování chladící soustavy  dusíkem; - doplnění chladiva R-452a (6 kg). | úkon | 1 | 50 000,00 | 21 | 50 000,00 |
| 4. | Provedení servisní prohlídky „B“ po každých 2000 hod. nebo 12 měsících provozu. | úkon | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 5. | Kontrola těsnosti v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č.517/2014 a vyhlášky č.257/2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. | úkon | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| **Kontejner ISO 1C TK-2 KOMORY, ev.č.: MCZU1244420, výr.č.: 5408070, rok výroby: 2007.** | | | | | | |
| **p.č.** | **Název** | **Měrná jednotka** | **Počet** | **Cena za 1 MJ bez DPH** | **Výše DPH [%]** | **Cena celkem bez DPH** |
| 6. | **Oprava chladící jednotky:** - výměna vysoušeče 610800; - výměna servisního ventilu; - výměna senzoru nasávaného  vzduchu; - tlakování chladící soustavy  dusíkem; - doplnění chladiva R-404a (6 kg). | úkon | 1 | 50 000,00 | 21 | 50 000,00 |
| 7. | Kontrola těsnosti v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č.517/2014 a vyhlášky č.257/2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. | úkon | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| **Kontejner ISO 1C TK-2 KOMORY, ev.č.: 5408020, výr.č.: 5408020, rok výroby: 2002.** | | | | | | |
| **p.č.** | **Název** | **Měrná jednotka** | **Počet** | **Cena za 1 MJ bez DPH** | **Výše DPH [%]** | **Cena celkem bez DPH** |
| 8. | **Oprava chladící jednotky:** - výměna spojky kompresoru; - výměna řemenu kompresoru; - výměna napínací kladky; - výměna řemenu spalovacího  motoru; - výměna řemenu elektromotoru; - doplnění chladiva R-404a (2 kg). | úkon | 1 | 100 000,00 | 21 | 100 000,00 |
| 9. | Kontrola těsnosti v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č.517/2014 a vyhlášky č.257/2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. | úkon | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |