
Nabídka na IVECO EUROCARGO

20E22P nosič kontejenrů

1

ooxWord://word/media/image2.jpeg

Strana 2 z 8

Fakultní nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše

3

01 00 Plzeň

Česko

1

4/04/2025

**Číslo nabídky:**

OPP-0000149923-01

**Kancelář:**

U Mexika 1310,

Nýřany

Vážený zákazníku,

na základě Vaší žádosti si Vám dovolujeme předložit naši nabídku týkající se níže popsaného

nového vozidla IVECO.

ML120E22/P EVI\_E

Množství: 1

Eurocargo je nákladní vůz, který má město rádo.

Krásný, ekologický, efektivní a snadno ovladatelný. Města milují Eurocargo: nákladní

automobil, který respektuje lidi a životní prostředí, v němž se pohybuje, a to i v přeplněných

ulicích metropole. Eurocargo sází na špičkovou funkčnost a design, čímž potvrzuje, že je

robustním, spolehlivým a všestranným vozidlem a stále více uspokojuje zákazníky. Díky

zmenšené šířce kabiny (2,1 m), většímu úhlu natočení kol (52°) a nejlepšímu průměru otáčení

v kategorii (méně než 11 metrů s rozvorem 2 790 mm) je ideální pro rozvozové nasazení

(door to door), pro komunální nasazení a pro jakékoli jiné použití v centrech měst. Eurocargo

splňuje emisní předpisy Euro VI E a využívá technologii SCR-only pro snížení emisí

výfukových plynů.

Cigler Karel

Číslo nabídky: OPP-0000149923-01

E-mail: XXX

Mobilní telefon: XXX

Datum nabídky: 14/04/2025

ooxWord://word/media/image4.jpeg

Strana 3 z 8

**HLAVNÍ PARAMETRY**

**PARAMETR**

**POPIS**

KONFIGURACE NÁPRAV

KABINA

STRANA PROVOZU

MOTOR

4X2

MLC denní kabina, Šířka 2295 mm

VPRAVO, VOLANT VLEVO

Vznětový řadový šestiválec s přímým

vstřikováním.

Palivo Diesel, kompatibilní s B7

Výkon 161 Kw / 800Nm, objem 6728 cm3

Emisní normá Euro VI

PŘEVODOVKA

MANUÁLNÍ 6-STUPŇOVÁ,

synchronizovaná. Ovládání pomocí vzduchu.

Spojka suchá jednokotoučová s automatickým

vymezením vůle.

CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA

POHÁNĚNÉ NÁPRAVY / REDUKCE

ZAVĚŠENÍ NÁPRAV

11990 kg

S.R. JEDNODUCHÁ REDUKCE

PŘDNÍ MECHANICKÉ

ZADNÍ PNEUMATICKÉ (/P)

KOTOUČOVÉ - KOTOUČOVÉ

STANDARDNÍ

BRZDY

POUŽITÍ

PODVOZEK

ROZVOR, ZADNÍ PŘEVIS

KOLA

VÍCEÚČELOVÝ S ŽEBŘINOVÝM RÁMEM

Rozvor 3690 mm, převis 1100 mm

PNEUMATIKY 285/70 R19.5

**STANDARDNÍ VOLITELNÁ VÝBAVA**

**POPIS**

**Další**

Vyhřívání nádrže AdBlue

Standardní brzdový systém

Zavěšení kabiny čtyřmi ocelovými pružiny

Standardní homologační štítek

Předehřev sání motoru

Vyhřívaný předfiltr paliva

Zdvojená montáž kol

Nádrž adblue 30 l

**ELEKTRIKA**

Elektrická soustava 24V. Komunikace CAN

Zadní výstražný signal couvací

Dva akumulátory, 2x 143 Ah

Mechanický odpojovač akumulátorů

Měnič napětí, 24-12V/10.5 A

Cigler Karel

Číslo nabídky: OPP-0000149923-01

E-mail: XXX

Mobilní telefon: XXX

Datum nabídky: 14/04/2025

ooxWord://word/media/image6.jpeg

Strana 4 z 8

Standardní ovládání parkovací brzdy

Systém varování před vybočením z jízdního pruhu (LDWS)

ESP (vč.ABS/EBL+ASR,no Hill-Holder)

Systém nouzového brzdění (AEBS)

Digitální tachograf 4.1 zaplombovaný

Omezovač rychlosti 90 km/h

Alternátor 70 A

**HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO**

Vyfukové potrubí uprostřed

Převodovka ZF 6S800 TO – manuální 6 stupňů

Emise motoru EVI-E

Motorová brzda

**KABINA**

Věšák na zadní stěně

Manuální hydraulické sklápění kabiny

LED denní světla, 2 módy v hlavním světlometu.

Halogenové hlavní světlomety

Pylový filtr kabiny

Imobilizér v klíči

Sada nářadí

Elektrické otevírání oken

Denní kabina, tří místná

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu

Integrované opěrky hlavy

Přední spodní plasty kabiny černé

Standardní topení kabiny z chladícího okruhu motoru

Textilní dvojsedadlo spolujezdce se stolkem

Kuřácká sada

Textilní čalounění interiéru

Determální zabarvená skla

Vyhřívání čelního skla teplým vzduchem

Dálkově ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka

High line display s palubním počítačem

Střecha nízké kabiny bílá

**NÁPRAVY / KOLA**

Rezervní kolo

Ocelové disky

Cigler Karel

E-mail: XXX

Mobilní telefon: XXX

Číslo nabídky: OPP-0000149923-01

Datum nabídky: 14/04/2025

ooxWord://word/media/image9.jpeg

Strana 5 z 8

**PODVOZEK**

Zadní vzduchové odpružení

Přední parabolická pera

Zadní uzavírací příčka (solo)

Protiabrazivní nástřik tectyl 5750w (exponovaná místa podvozku)

Dva zakládací klíny v držácích

Kompresor 225 ccm

Standardní štítky vzduchojemů

Volant vlevo pro jízdu vpravo

Přední nouzový tažný hák - oko

Čelní zábrana proti vklínění (FUP)

Barva podvozku IC444

Protiroztřikové koberce

Celková hmotnost vozidla 11990 kg pro zatížení 4480-8480 kg

Hydraulický zvedák

Vyhřívaný vysoušeč vzduchu

Ocelové vzduchojemy

Označení modelu 120E

Technické zatížení náprav 4480-8480 kg

**VÝBAVA VÝBĚR ZÁKAZNÍKA**

**POPIS**

Plastová palivová nádrž, pravá 120 l

**ELEKTRIKA**

Expanzní modul pro pohon PTO a nástavby

Adaptivní tempomat (ACC)

**HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO**

Vzduchový filtr za přední nápravou

Sání vzduchu na kabině (šnorchl)

Vedlejší závislý pohon PTO zf nh/4c, vpravo, pro

přímou montáž čerpadla, 430 nm

**KABINA**

Rádio s DAB a Bluetooth Handsfree

Roleta pro boční okno řidiče

Čalouněná zadní stěna s okny

Loketní opěrka pro vzduchem odpružené sedadlo řidiče

Cigler Karel

E-mail: XXX

Mobilní telefon: XXX

Číslo nabídky: OPP-0000149923-01

Datum nabídky: 14/04/2025

ooxWord://word/media/image10.jpeg

Strana 6 z 8

Ocelový přední nárazník, černý

Zpětná zrcátka pro šířku nástavby 2450 mm

Přípojka tlakového vzduchu v kabině

Luxusní textilní klimatizované sedadlo řidiče odpružené

vzduchem

Ochranné mřížky hlavních předních světlometů

2

světelné oranžové majáky na nízké střeše

Vnější sluneční clona

Přední světlomety do mlhy

Integrovaná klimatizace

Volant s multifunkčn. slačítky (ovládání rádia, počítače atd.)

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Světlomety na zadní straně kabiny pro osvět. náklad. prostoru.

**NÁPRAVY / KOLA**

Stálý převod hnané nápravy i 4.63

Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

**PODVOZEK**

Trubkový zadní nárazník (RUP)

Ochranný štít chladiče a olejové vany

**BARVA**

**NÁZEV**

BÍLÁ POLÁRNÍ IC 194

**ZÁRUKA**

**POPIS**

1

rok na celé vozido + 1 rok na pohonné ústrojí

Cigler Karel

E-mail: XXX

Mobilní telefon: XXX

Číslo nabídky: OPP-0000149923-01

Datum nabídky: 14/04/2025

ooxWord://word/media/image12.jpeg

Strana 7 z 8

***Nástavba:***

***Teleskopický nosič kontejnerů Charvát CTS 08 -37-S***

***Technické parametry:***

nosič je vyroben dle normy DIN 30722 a umožňuje překládání kontejneru na přívěs

**výkon zdvihu 8 000 kg**

výška háku 1 000 mm, automatická pojistka háku

doporučená délka kontejnerů min. 3 200 mm – max. 4 600 mm (optim 4200–4500 mm)

nouzové ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla

ovládání nosiče z kabiny řidiče

elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče

hydraulické jištění kontejneru vnitřní, včetně světelné signalizace odjištěného

kontejneru

hmotnost cca 834 kg

pracovní tlak 230 bar

CE provedení

nosič je jako nástavba schválen pro provoz na pozemních komunikacích Ministerstvem

dopravy ČR

***Konstrukce nosiče:***

nosič je samostatný konstrukční celek vhodný pro montáž na libovolný typ vozidla

odpovídajících technických parametrů

nakládací a sklápěcí rameno je osazeno teleskopicky výsuvným hákem

hák je osazen automatickou pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru

teleskop je uložen v 7 talonových hranolech – samomazné (bez údržbové)

uložení kontejneru na rámu nosiče je osmi bodové, a to 4x konzola s otěruvzdorným

skluzem, 2x odlehčovací kladka a 2x zadní rolna bránící rozkmitání kontejneru při

posunu

veškeré čepy jsou chromovány a zušlechtěny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování

pevnosti a houževnatosti jádra

vnitřní jištění kontejneru tvoří dva robustní segmenty v plovoucím uložení

Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace

hydraulický rozvaděč, okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídícími ventily a

zámky

olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím

ventilem

tlakový filtr oleje na vstupu do rozvaděče – příplatková výbava

pneumatické ovládání z kabiny, páčkami. Elektronické jištění mylné operace obsluhy

v kabině řidiče

světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání

elektroinstalace mechanismu splňuje ADR-AT

Pístové čerpadlo, plastové blatníky, boční zábrany proti podjetí, držák rezervního kola,

zadní poziční světla, schránka na nářadí.

Cigler Karel

Číslo nabídky: OPP-0000149923-01

E-mail: XXX

Mobilní telefon: XXX

Datum nabídky: 14/04/2025

ooxWord://word/media/image15.jpegooxWord://word/media/image16.jpeg

Strana 8 z 8

**Výše specifikované vozidlo splňuje veškeré požadavky vypsaného výběrového**

**řízení a je v souladu s ust. Zak. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na**

**pozemních komunikacích v platném znění.**

**Termín dodání květen 2025**

**REKAPITULACE CENY**

**Cena nabízeného vozidla IVECO 120E22 včetně** **nosiče kontejnerů**

**Celkem**

**1 937 680,- CZK bez DPH**

**2 344 592,80,- CZK s DPH**

**Věřím že Vás nabídka zaujala, případné dotazy rád zodpovím.**

**S pozdravem**

**Karel Cígler**

**tel. XXX**

**XXX**

**IVECO TRUCK CENTRUM s.r.o.**

Cigler Karel

E-mail: XXX

Mobilní telefon: XXX

Číslo nabídky: OPP-0000149923-01

Datum nabídky: 14/04/2025

ooxWord://word/media/image17.jpegooxWord://word/media/image19.jpeg