tercie —c V

spol. S rooo

Cenová nabídka malířských prací včetně materiálu

Malby a nátěry pro rok 2025

ZŠ a MS Litvínov - Janov , Mš Janov Termín dodání 2025 dodavatel:

TERCIE-CV, spol.s r.o.

Boleboř 57

431 21 Boleboř

IČO: 272 83 780 DIČ: CZ27283780 mobil 603 894 000 Kolář Hynek — jednatel datum zpracování: 28.4.2025

* 431 21

SUMÁŘ m2 zš a Mš Janov

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| místnost | strop | stěna | odečet | stěna celkem | typ stěn |  | celkem v 'malba | sokl rn2 | CELKEM m2 |
| bílá | barevná |
| třída sklad WC umyvadlo šatna chodba kuchyňka kuchyňka vstup na schodiště výstup ze schodiště schody  třída sklad WC umyvadlo šatna chodba kuchyňka kuchyňka | 1 15,55  9,30  8,39  10,92  14,04  4,20  7,14  7,14  11,76  115,55  9,30  8,39  10,92  14,04  4,20  10,36 | 186,00  36,60  16,24  21,70  26,40  44,70  35,40  35,40  80,46  186,00  36,60  16,24  21  45,00  26,40  44,70 | 53,60  240  25,40  10,63  16,79  18,32  18,32  18,40  53,60  2,40  25140  10,63  16,79 | 132,40  34,20  16,24  21,70  19,60  15,78  27,92  17,09  17,09  62,06  34,20  16,24  21,70  19,60  15,78  27,92 | 132,40  34,20  16,24  2170  19,60  15,78  27,92  17,09  17 09    62,06  132,40  34,20  16,24  21,70  19,60  15,78  27,92 |  | 247,95  43,50  24,63  32,62  33,64  19,98  38,28  24,23  24,23  7382  247,95  43,50  24,63  32,62  33,64  19,98  38,28 | 23,40  15,68  12,46  18,32  18,32  18,40  23,40  15,68  12,46 | 271  43,50  24,63  32,62  49,32  19,98  50,74  42,54  42,54  92,22  271  43,50  24,63  32,62  49,32  19,98  50,74 |
| CELKEM | 371 | 904,54 | 272,65 | 631,89 | 631189 | 0,00 | 1003,44 | 158,11 | 1161,55 |

KALKULACE CENY S MATERIÁLEM

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název | m2 | Kč I m2 | celkem | DPH | | |  | CELKEM |
|  |  | 15,00% | 21 |
| malba bílá 2\* malba barevná 2\* podbílení po škrabání + špinavé zdi penetrace stěn  Sokl — nátěr 2x odstranění staré malby a nátěrů oprava omítky izolace skvrn  km zakrývání hod tmelení, broušení broušení starých nátěrů ostatní materiál | 1003144  0,00  0,00  1003,44  158,11  50,00  5joo  6,00  300,00  35,00  1 oo,oo  158,11  3000,00 | 35,00 60,00 18,00  20,00  135,00  20,00  250,00  95,00  12,00  200,00  20,00  20,00  1,00 | 35120,23  0,00  0,00  20068,70  21344,85  1000,00  125000  570,00  3600,00  7000,00 2000,00 a 162,20  3000,00 |  |  |  | 7375,25  0,00  0,00  4482 ,42  210,00  262,50  119,70  756,00  1470,00  420,00  664,06  630,00 | 42495,47  0,00  0,00  24283,13  25827,27  1210,00  1512,50  689,70  4356,00 8470,00 2420,00  3826,26  3630,00 |
|  |  |  | 98115 98 |  |  | o oo | 20604 35 | 118720,33 |

* 43121

# Použitý materiál

Stěny, strop — bílá výmalba

## MARK PRO

Vnitřní malířská barva pro dekorativní ochranu stěnových povrchů, odolná oděru za suchaotěruvzdorná.

Barva je vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv, aditiv a plniv. Je šetrná k lidskému zdraví a životnímu prostředí, neobsahuje organická rozpouštědla ani změkčovadla.

Stěny — barevná výmalba

### JUPOL GOLD

je k životnímu prostředí šetrná, vnitřní malířská barva s vysokou krycí schopností, vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv. Je určena k dekorativní ochraně stěn a stropů v obytných a firemních objektech, školách, školkách, hotelech, nemocnicích, domovech důchodců a jiných objektech. Vhodným podkladem jsou omítky různých druhů, povrchy vyrovnané různými vyrovnávacími hmotami, papírové, sklotextilní a flis reliéfní tapety,ale i sádrokartonové a vláknocementové desky, dřevotřísky, neomítnutý beton apod. Možné je i nanášení na starší pevné disperzní nátěry a dobře držící dekorativní omítky různých druhů. Barva se vyznačuje mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek, neobsahuje změkčovadla ani těžké kovy. Snadno se nanáší a je k dispozici v široké škále barevných odstínů. Barevný film je dostatečně paropropustný a odolný proti oděru za mokra — omyvatelný, takže nepříliš pevně ulpívající nečistoty lze z nabarvených povrchů otřít hadrem namočeným v roztoku běžných čisticích prostředků pro domácnost.

K nabarvení normálně savých, světlých a nepříliš znečištěných povrchů v méně náročných objektech obvykle postačuje již jeden nátěr.

## sokl

### JUPOL LATEX SATEN

Je k životnímu prostředí šetrná, omyvatelná vnitřní malířská barva, vyrobená na základě vodní disperze moderních polymerních pojiv. Je určena k dekorativní ochraně stěn a jiných povrchů v obytných a firemních objektech, školách, školkách, hotelech, nemocnicích, domovech důchodců a jiných objektech, v nichž se hygiena udržuje častým omýváním běžnými čisticími prostředky pro domácnost i agresivními dezinfekčními prostředky.

Vhodným podkladem jsou povrchy vyrovnané různými vyrovnávacími hmotami, papírové, sklotextilní a flis reliéfní tapety, sádrokartonové a vláknocementové desky, dřevotřísky, neomítnutý beton, jemné omítky různých druhů apod. Možné je i nanášení na starší pevné omyvatelné disperzní nátěry.

Snadno se nanáší a je k dispozici v široké škále barevných odstínů. Barevný film má středně vysoký lesk a je omyvatelný resp. odolný oděru za mokra, takže nepříliš pevně ulpívající nečistoty lze z nabarvených povrchů otřít hadrem namočeným v roztoku běžných čisticích prostředků pro domácnost nebo zdravotnickými dezinfekčními prostředky (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF a další). Má dobrou odolnost proti mechanickému opotřebení.

- 431 21