tercie —c V

spol. S rooo

Cenová nabídka malířských prací včetně materiálu

Malby a nátěry pro rok 2025

ZŠ a MS Litvínov - Janov , Mš Janov Termín dodání 2025 dodavatel:

TERCIE-CV, spol.s r.o.

Boleboř 57

431 21 Boleboř

IČO: 272 83 780 DIČ: CZ27283780 mobil 603 894 000 Kolář Hynek — jednatel datum zpracování: 28.4.2025

* 431 21

SUMÁŘ m2 zš a Mš Janov

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| místnost | strop | stěna | odečet | stěna celkem | typ stěn |  | celkem v 'malba | sokl rn2 | CELKEM m2 |
| bílá | barevná |
| třída sklad WC umyvadlo šatna chodba kuchyňka kuchyňka vstup na schodiště výstup ze schodiště schodytřída sklad WC umyvadlo šatna chodba kuchyňka kuchyňka | 1 15,559,308,3910,9214,044,207,147,1411,76115,559,308,3910,9214,044,2010,36 | 186,0036,6016,2421,7026,4044,7035,4035,4080,46186,0036,6016,242145,0026,4044,70 | 53,6024025,4010,6316,7918,3218,3218,4053,602,402514010,6316,79 | 132,4034,2016,2421,7019,6015,7827,9217,0917,0962,0634,2016,2421,7019,6015,7827,92 | 132,4034,2016,24217019,6015,7827,9217,0917 0962,06132,4034,2016,2421,7019,6015,7827,92 |  | 247,9543,5024,6332,6233,6419,9838,2824,2324,237382247,9543,5024,6332,6233,6419,9838,28 | 23,4015,6812,4618,3218,3218,4023,4015,6812,46 | 27143,5024,6332,6249,3219,9850,7442,5442,5492,2227143,5024,6332,6249,3219,9850,74 |
| CELKEM | 371 | 904,54 | 272,65  | 631,89 | 631189 | 0,00 | 1003,44 | 158,11 | 1161,55 |

KALKULACE CENY S MATERIÁLEM

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název | m2 | Kč I m2 | celkem | DPH |  | CELKEM |
|  |  | 15,00% | 21 |
| malba bílá 2\* malba barevná 2\* podbílení po škrabání + špinavé zdi penetrace stěnSokl — nátěr 2x odstranění staré malby a nátěrů oprava omítky izolace skvrnkm zakrývání hod tmelení, broušení broušení starých nátěrů ostatní materiál | 10031440,000,001003,44158,1150,005joo6,00300,0035,001 oo,oo158,113000,00 | 35,00 60,00 18,0020,00135,0020,00250,0095,0012,00200,0020,0020,001,00 | 35120,230,000,0020068,7021344,851000,00125000570,003600,007000,00 2000,00 a 162,203000,00 |  |  |  | 7375,250,000,004482 ,42210,00262,50119,70756,001470,00420,00664,06630,00 | 42495,470,000,0024283,1325827,271210,001512,50689,704356,00 8470,00 2420,003826,263630,00 |
|  |  |  | 98115 98 |  |  | o oo | 20604 35 | 118720,33 |

* 43121

# Použitý materiál

Stěny, strop — bílá výmalba

## MARK PRO

Vnitřní malířská barva pro dekorativní ochranu stěnových povrchů, odolná oděru za suchaotěruvzdorná.

Barva je vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv, aditiv a plniv. Je šetrná k lidskému zdraví a životnímu prostředí, neobsahuje organická rozpouštědla ani změkčovadla.

Stěny — barevná výmalba

### JUPOL GOLD

je k životnímu prostředí šetrná, vnitřní malířská barva s vysokou krycí schopností, vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv. Je určena k dekorativní ochraně stěn a stropů v obytných a firemních objektech, školách, školkách, hotelech, nemocnicích, domovech důchodců a jiných objektech. Vhodným podkladem jsou omítky různých druhů, povrchy vyrovnané různými vyrovnávacími hmotami, papírové, sklotextilní a flis reliéfní tapety,ale i sádrokartonové a vláknocementové desky, dřevotřísky, neomítnutý beton apod. Možné je i nanášení na starší pevné disperzní nátěry a dobře držící dekorativní omítky různých druhů. Barva se vyznačuje mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek, neobsahuje změkčovadla ani těžké kovy. Snadno se nanáší a je k dispozici v široké škále barevných odstínů. Barevný film je dostatečně paropropustný a odolný proti oděru za mokra — omyvatelný, takže nepříliš pevně ulpívající nečistoty lze z nabarvených povrchů otřít hadrem namočeným v roztoku běžných čisticích prostředků pro domácnost.

K nabarvení normálně savých, světlých a nepříliš znečištěných povrchů v méně náročných objektech obvykle postačuje již jeden nátěr.

## sokl

### JUPOL LATEX SATEN

Je k životnímu prostředí šetrná, omyvatelná vnitřní malířská barva, vyrobená na základě vodní disperze moderních polymerních pojiv. Je určena k dekorativní ochraně stěn a jiných povrchů v obytných a firemních objektech, školách, školkách, hotelech, nemocnicích, domovech důchodců a jiných objektech, v nichž se hygiena udržuje častým omýváním běžnými čisticími prostředky pro domácnost i agresivními dezinfekčními prostředky.

Vhodným podkladem jsou povrchy vyrovnané různými vyrovnávacími hmotami, papírové, sklotextilní a flis reliéfní tapety, sádrokartonové a vláknocementové desky, dřevotřísky, neomítnutý beton, jemné omítky různých druhů apod. Možné je i nanášení na starší pevné omyvatelné disperzní nátěry.

Snadno se nanáší a je k dispozici v široké škále barevných odstínů. Barevný film má středně vysoký lesk a je omyvatelný resp. odolný oděru za mokra, takže nepříliš pevně ulpívající nečistoty lze z nabarvených povrchů otřít hadrem namočeným v roztoku běžných čisticích prostředků pro domácnost nebo zdravotnickými dezinfekčními prostředky (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF a další). Má dobrou odolnost proti mechanickému opotřebení.

 - 431 21