tercie —CV

spol. S rooo

Cenová nabídka malířských prací včetně materiálu Malby a nátěry pro rolc 2025

ZŠ a MS Litvínov — Janov , třídy a kabinety Termín dodání 2025 dodavatel:

TERCIE-CV, spols r.o.

Boleboř 57

431 21 Boleboř

IČO: 272 83 780 DIČ: cz27283780 mobil 603 894 000 Kolář Hynek — j ednatel datum zpracování: 28.4.2025

SUMÁŘ rn2 ZŠ a Mš Janov

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| místnost | strop m2 | stěna m2 | odečet |  | stěna celkem | typ stěn |  | celkem v' malba | sokl m2 | CELKEMrn2 |
| bílá | barevná |
| třída 6 třída 16 kabinet 14 kabinet 19 kabinet 23 třída 49 třída 35 - oprava | 68,5968,5919,5319,5319,5368,590,00 | 109,56109,5662,0462,0462,04109,566,60 | 46,95955,785,785, 7846,950,00 |  | 62,616216156,2656,2656,2662,616,60 |  | 62,6162,6156,265656,2662,616,60 | á31,20á 3175,7975,7975,79131,206,60 | 30,5530,5530,55 | 161161,7575,7975,7975,79161,756,60 |
| CELKEM | 264,35 | 521 | 158,19  |  | 363,21 | 0,00 | 363,21 | 627,56 | 91 | 719,21 |

KALKULACE CENY S MATERIÁLEM

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název | m2 | Kč I m2 | celkem | DPH |  | CELKEM |
|  |  |  | 21 |
| malba bílá 2\* malba barevná podbílení po škrabání + špinavé zdi penetrace stěnSokl — nátěr 2x odstranění staré malby a nátěrů oprava omítky izolace skvrn2\* km zakrývání hod tmelení, broušení broušení starých nátěrů ostatní materiál | 264,35363,21264,35627,5691,651 oo,oo3,005,00400,00 15,0050,00913000,00 | 35,0060,0018,0020,00135,0020,00250,0095,0012,00200,0020,0020,001,00 | 9252,3421792,604758,351255112372,752000,00750,00475,004800,003000,001000,001833,003000,00 |  |  |  | 1942,994576,45999,252635,762598,28420,00157,5099,751008,00630,00210,00384,93630,00 | 11195,3326369,055757,6015187,01149712420,00907,50574,755808,003630,001210,002217,933630,00 |
|  |  |  | 77585,28 |  |  | 0,00 | 16292,91 | 93878,19 |

# Použitý materiál

Stěny, strop — bílá výmalba

## MARK PRO

Vnitřní malířská barva pro dekorativní ochranu stěnových povrchů, odolná oděru za suchaotěruvzdorná.

Barva je vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv, aditiv a plniv. Je šetrná k lidskému zdraví a životnímu prostředí, neobsahuje organická rozpouštědla ani změkčovadla.

Stěny — barevná výmalba

## JUPOL GOLD

je k životnímu prostředí šetrná, vnitřní malířská barva s vysokou krycí schopností, vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv. Je určena k dekorativní ochraně stěn a stropů v obytných a firemních objektech, školách, školkách, hotelech, nemocnicích, domovech důchodců a jiných objektech, Vhodným podkladem jsou omítky různých druhů, povrchy vyrovnané různými vyrovnávacími hmotami, papírové, sklotextilní a flis reliéfní tapety,ale i sádrokartonové a vláknocementové desky, dřevotřísky, neomítnutý beton apod. Možné je i nanášení na starší pevné disperzní nátěry a dobře držící dekorativní omítky různých druhů. Barva se vyznačuje mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek, neobsahuje změkčovadla ani těžké kovy. Snadno se nanáší a je k dispozici v široké škále barevných odstínů. Barevný film je dostatečně paropropustný a odolný proti oděru za mokra — omyvatelný, takže nepříliš pevně ulpívající nečistoty lze z nabarvených povrchů otřít hadrem namočeným v roztoku běžných čisticích prostředků pro domácnost.

K nabarvení normálně savých, světlých a nepříliš znečištěných povrchů v méně náročných objektech obvykle postačuje již jeden nátěr.

sokl

## JUPOL LATEX SATEN

Je k životnímu prostředí šetrná, omyvatelná vnitřní malířská barva, vyrobená na základě vodní disperze moderních polymerních pojiv, Je určena k dekorativní ochraně stěn a jiných povrchů v obytných a firemních objektech, školách, školkách, hotelech, nemocnicích, domovech důchodců a jiných objektech, v nichž se hygiena udržuje častým omýváním běžnými čisticími prostředky pro domácnost i agresivními dezinfekčními prostředky.

Vhodným podkladem jsou povrchy vyrovnané různými vyrovnávacími hmotami, papírové, sklotextilní a flis reliéfní tapety, sádrokartonové a vláknocementové desky, dřevotřísky, neomítnutý beton, jemné omítky různých druhů apod. Možné je i nanášení na starší pevné omyvatelné disperzní nátěry,

Snadno se nanáší a je k dispozici v široké škále barevných odstínů. Barevný film má středně vysoký lesk a je omyvatelný resp. odolný oděru za mokra, takže nepříliš pevně ulpívající nečistoty lze z nabarvených povrchů otřít hadrem namočeným v roztoku běžných čisticích prostředků pro domácnost nebo zdravotnickými dezinfekčními prostředky (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF a další). Má dobrou odolnost proti mechanickému opotřebení.