tercie —CV

spol. S rooo

Cenová nabídka malířských prací včetně materiálu Malby a nátěry pro rolc 2025

ZŠ a MS Litvínov — Janov , třídy a kabinety Termín dodání 2025 dodavatel:

TERCIE-CV, spols r.o.

Boleboř 57

431 21 Boleboř

IČO: 272 83 780 DIČ: cz27283780 mobil 603 894 000 Kolář Hynek — j ednatel datum zpracování: 28.4.2025

SUMÁŘ rn2 ZŠ a Mš Janov

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| místnost | strop m2 | stěna m2 | odečet |  | stěna celkem | typ stěn |  | celkem v' malba | sokl m2 | CELKEM  rn2 |
| bílá | barevná |
| třída 6 třída 16 kabinet 14 kabinet 19 kabinet 23 třída 49 třída 35 - oprava | 68,59  68,59  19,53  19,53  19,53  68,59  0,00 | 109,56  109,56  62,04  62,04  62,04  109,56  6,60 | 46,95  95  5,78  5,78  5, 78  46,95  0,00 |  | 62,61  62161  56,26  56,26  56,26  62,61  6,60 |  | 62,61  62,61  56,26  56  56,26  62,61  6,60 | á31,20  á 31  75,79  75,79  75,79  131,20  6,60 | 30,55  30,55  30,55 | 161  161,75  75,79  75,79  75,79  161,75  6,60 |
| CELKEM | 264,35 | 521 | 158,19 |  | 363,21 | 0,00 | 363,21 | 627,56 | 91 | 719,21 |

KALKULACE CENY S MATERIÁLEM

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název | m2 | Kč I m2 | celkem | DPH | | |  | CELKEM |
|  |  |  | 21 |
| malba bílá 2\* malba barevná podbílení po škrabání + špinavé zdi penetrace stěn  Sokl — nátěr 2x odstranění staré malby a nátěrů oprava omítky izolace skvrn  2\* km zakrývání hod tmelení, broušení broušení starých nátěrů ostatní materiál | 264,35  363,21  264,35  627,56  91,65  1 oo,oo  3,00  5,00  400,00 15,00  50,00  91  3000,00 | 35,00  60,00  18,00  20,00  135,00  20,00  250,00  95,00  12,00  200,00  20,00  20,00  1,00 | 9252,34  21792,60  4758,35  12551  12372,75  2000,00  750,00  475,00  4800,00  3000,00  1000,00  1833,00  3000,00 |  |  |  | 1942,99  4576,45  999,25  2635,76  2598,28  420,00  157,50  99,75  1008,00  630,00  210,00  384,93  630,00 | 11195,33  26369,05  5757,60  15187,01  14971  2420,00  907,50  574,75  5808,00  3630,00  1210,00  2217,93  3630,00 |
|  |  |  | 77585,28 |  |  | 0,00 | 16292,91 | 93878,19 |

# Použitý materiál

Stěny, strop — bílá výmalba

## MARK PRO

Vnitřní malířská barva pro dekorativní ochranu stěnových povrchů, odolná oděru za suchaotěruvzdorná.

Barva je vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv, aditiv a plniv. Je šetrná k lidskému zdraví a životnímu prostředí, neobsahuje organická rozpouštědla ani změkčovadla.

Stěny — barevná výmalba

## JUPOL GOLD

je k životnímu prostředí šetrná, vnitřní malířská barva s vysokou krycí schopností, vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv. Je určena k dekorativní ochraně stěn a stropů v obytných a firemních objektech, školách, školkách, hotelech, nemocnicích, domovech důchodců a jiných objektech, Vhodným podkladem jsou omítky různých druhů, povrchy vyrovnané různými vyrovnávacími hmotami, papírové, sklotextilní a flis reliéfní tapety,ale i sádrokartonové a vláknocementové desky, dřevotřísky, neomítnutý beton apod. Možné je i nanášení na starší pevné disperzní nátěry a dobře držící dekorativní omítky různých druhů. Barva se vyznačuje mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek, neobsahuje změkčovadla ani těžké kovy. Snadno se nanáší a je k dispozici v široké škále barevných odstínů. Barevný film je dostatečně paropropustný a odolný proti oděru za mokra — omyvatelný, takže nepříliš pevně ulpívající nečistoty lze z nabarvených povrchů otřít hadrem namočeným v roztoku běžných čisticích prostředků pro domácnost.

K nabarvení normálně savých, světlých a nepříliš znečištěných povrchů v méně náročných objektech obvykle postačuje již jeden nátěr.

sokl

## JUPOL LATEX SATEN

Je k životnímu prostředí šetrná, omyvatelná vnitřní malířská barva, vyrobená na základě vodní disperze moderních polymerních pojiv, Je určena k dekorativní ochraně stěn a jiných povrchů v obytných a firemních objektech, školách, školkách, hotelech, nemocnicích, domovech důchodců a jiných objektech, v nichž se hygiena udržuje častým omýváním běžnými čisticími prostředky pro domácnost i agresivními dezinfekčními prostředky.

Vhodným podkladem jsou povrchy vyrovnané různými vyrovnávacími hmotami, papírové, sklotextilní a flis reliéfní tapety, sádrokartonové a vláknocementové desky, dřevotřísky, neomítnutý beton, jemné omítky různých druhů apod. Možné je i nanášení na starší pevné omyvatelné disperzní nátěry,

Snadno se nanáší a je k dispozici v široké škále barevných odstínů. Barevný film má středně vysoký lesk a je omyvatelný resp. odolný oděru za mokra, takže nepříliš pevně ulpívající nečistoty lze z nabarvených povrchů otřít hadrem namočeným v roztoku běžných čisticích prostředků pro domácnost nebo zdravotnickými dezinfekčními prostředky (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF a další). Má dobrou odolnost proti mechanickému opotřebení.