VPIC III/36726 Měrůtky

1 Technická zpráva

1. Vstupní podklady:

Poptávka SITEL, projekt generálního projektanta stavby, podklady GWS

1. Navrhované řešení:

Navrhované úpravy řeší rekonstrukci průjezdního úseku silnice III/36726 v obci Měrůtky (součást obce Lutopecny) v délce 180 m. Součástí opravy bude kromě kompletní výměny konstrukce vozovky a homogenizování na kategorijní šířku 6,0 mezi obrubami (MO2 7,0/40), také kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 36726-2.

Dále budou provedeny přeložky trubních a kabelových inženýrských sítí, nutný minimální zásah do nových chodníků, sjezdů a účelových komunikací, úprava Věžeckého potoka a přeložka jednotné kanalizace.

Tyto úpravy vyvolají přeložku sítí elektronických komunikací společnosti CETIN. Dotčen bude metalický zemní kabel TCEPKPLFE 50XN06. Kabel vychází z SR KROM262 a za mostem jsou z něho napojeny UR KROM1332 až 1335, 1324 a rezerva KROM5510. Na kabelu bude udělána vložka mezi novou spojkou SP7a a stávající spojkou SP7.

Nová trasa je vedena podél mostu ve vzdálenosti, která umožní provést rekonstrukci mostu. V úseku od nové spojky SP7a, pode dnem potoka a až k domu č. p. 37 bude kabel uložen v HGR chráničce 110 mm. Pod vjezdem domu a v chodníku budou využity stávající PVC chráničky 75 mm.

Pozn. Generální projektant má ve svých stavebních objektech ještě doplnění dělených chrániček v místech označených čísly 2, 3 a 4. V místech 3 a 2 jsou již nyní kabely v PE chráničkách. Nové dělené chráničky nejsou tedy zahrnuty v rozpočtu přeložky.

Rámcový zhotovitel má povinnost oznámit v předstihu zahájení výkopových prací pro stavbu a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC a zástupce provozní složky společnosti CETIN. Povolení záhozu bude zapsáno ve stavebním deníku.

Řešení podle směrnice TM000072: model 5 - jedna vložená spojka.

Trasa kabelu je v kat. území Měrůtky (689157).

Generální projektant má ve své dokumentaci pro přeložku samostatný stavební objekt:

SO462 Přeložka vedení CETIN

Před realizací stavby bude zpracována a schválena PD.

Budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VBŘ s vlastníky dotčených parcel.

Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude vyhotoven geometrický plán, uzavřena konečná smlouva o VBŘ a zavkladováno VBŘ do KN.

1. Popis tras

viz polohopis

VVN:ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ano

1. Použitá technologie:

Kabely: TCEPKPFLE

Kabelové soubory a přechody přes komunikace budou označeny Minimarkery 3M , typ 1255.

1. Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu páru.

Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

1.6 Koordinace:

Navrhovaná trasa bude koordinována s generálním dodavatelem stavby.

1.7 Ostatní:

Kontakty

stavebník:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín IČO:70934860, DIČ: CZ70934860. V zastoupení Ing. Bronislavem Malým, ředitelem.

Kontaktní osoba a žadatel o překládku:

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.


2. Podmiňující, související a navazující stavby nejsou

3. Přílohy

|  |  |
| --- | --- |
| Název přílohy | Stupeň |
| Přehledová situace | CTN |
| Situace | CTN |
| Schéma | CTN |
| Vyjádření SEK č.j. 685991/17 | CTN |
| POS Dodatek k vyjádření ze dne 27.3.18 | CTN |
| Kalkulace nákladů, rámcový zhotovitel | CTN |
| Kalkulace nákladů, projekční příprava | CTN |
| Poznámky k PPD | CTN |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYPRACOVAL | xxxxxxx | AUTORIZ.ING. | xxxxxxx | \*multiNET,„.  Hodolanská 413/32, OLOMOUC [www.multinet.cz](http://www.multinet.cz) | | | |
| MÍSTO | MĚRŮTKY | KRAJ | ZLÍNSKÝ |
| INVESTOR | Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K majáku 5001, 761 23 ZLÍN | | |
| STAVBA | VPIC III/36726 Měrůtky | | | ÚČEL | CTN | MĚŘÍTKO | 1:2000 |
| ARCH.Č. | P 11-25 | DATUM | 03/25 |
| VÝKRES | PŘEHLEDOVÁ SITUACE | | | Č.VÝK. | 0 | | |



2033

2068

2073

2072

2067

2034

2032

UR-141/12 KROM1327 ,

2030

2063

2006 TKK B,Z

SR—141 KROM26(/

UR-141/16 KR0M1331

2019

2027

2062


**—I ^ — MET.KABELY, CHRÁNIČKA**

**—X** X- **PŘEKLÁDANÉ/RUŠENÉ KABELY**

PROJEKTOVANÁ TRASA CHRÁNIČKA

NOVÉ OBJEKTY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYPRACOVAL | x | AUT0RIZ.ING. | xxxxxx | \*muftiNET,,,.  Hodolanská 413/32, OLOMOUC [www.multinet.cz](http://www.multinet.cz) | | | |
| místo | MĚRŮTKY | KRAJ | ZLÍNSKÝ |
| INVESTOR | Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K majáku 5001, 761 23 ZLÍN | | |
| STAVBA | VPIC III/36726 Měrůtky | | | ÚČEL | CTN | MĚŘÍTKO | 1:500 |
| ARCH.Č. | P 11-25 | DATUM | 03/25 |
| VÝKRES | SITUACE | | | Č.VÝK. | 1 | | |



MET.KABELY

NOVÉ

ZMĚNA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYPRACOVAL | xxxxxxx | AUTORIZ.ING. | xxxxxxxxx | \*multiNET,„.  Hodolanská 413/32, OLOMOUC [www.multinet.cz](http://www.multinet.cz) | | | |
| MÍSTO | MĚRŮTKY | KRAJ | ZLÍNSKÝ |
| INVESTOR | Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K majáku 5001, 761 23 ZLÍN | | |
| STAVBA | VPIC III/36726 Měrůtky | | | ÚČEL | CTN | MĚŘÍTKO |  |
| ARCH.Č. | P 11-25 | DATUM | 03/25 |
| VÝKRES | SCHEMA | | | Č.VÝK. | 2 | | |

Vlastníci, jiní oprávnění

|  |  |
| --- | --- |
| Parcelní číslo: | 2026/1 cf |
| Obec: | Lutopecnv [5887331 c? |
| Katastrální území: | Měrůtkv Í6891571 |
| Číslo LV: | 415 |
| Výměra [m2]: | 2009 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Způsob využití: | silnice |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

|  |  |
| --- | --- |
| Vlastnické právo | Podíl |
| Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín  Hospodaření se svěřeným majetkem kraje  Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín | Podíl |
| Způsob ochrany nemovitosti |  |
| Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. |  |
| Seznam BPEJ |  |
| Parcela nemá evidované BPEJ. |  |
| Omezení vlastnického práva |  |
| Typ |  |
| Věcné břemeno zřizování a provozování vedení |  |


Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

\*\* Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsan cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj. Katastrální pracoviště Kroměříže?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 12.03.2025 12:00.

Vlastníci, jiní oprávnění

|  |  |
| --- | --- |
| Parcelní číslo: | 2153/1 cf |
| Obec: | Lutooecnv Í5887331Q' |
| Katastrální území: | Měrútkv Í6891571 |
| Číslo LV: | 415 |
| Výměra [m2]: | 3533 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Způsob využití: | silnice |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

|  |  |
| --- | --- |
| Vlastnické právo | Podíl |
| Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín  Hospodaření se svěřeným majetkem kraje  Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín | Podíl |
| Způsob ochrany nemovitosti |  |
| Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. |  |
| Seznam BPEJ |  |
| Parcela nemá evidované BPEJ. |  |
| Omezení vlastnického práva |  |
| Typ |  |
| Věcné břemeno zřizování a provozování vedení |  |


Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

/ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj. Katastrální pracoviště Kroměříž ď

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 12.03.2025 12:00.

Vlastníci, jiní oprávnění

|  |  |
| --- | --- |
| Parcelní číslo: | 2253tí |
| Obec: | LutODecnv Í5887331 tí |
| Katastrální území: | Měrútkv Í6891571 |
| Číslo LV: | 498 |
| Výměra [m2]: | 10498 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Způsob využití: | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| Druh pozemku: | vodní plocha |

|  |  |
| --- | --- |
| Vlastnické právo | Podíl |
| Česká republika |  |
| Právo hospodařit s majetkem státu | Pódii |
| xxxxxxxxxxx |  |

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

/ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj. Katastrální pracoviště Kroměříže?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 12.03.2025 12:00.

Specifikace nákladů\_VPIC III/36726 Měrůtky

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: a VP SITEL 2021 - STAND. a 2025.05

Položková databáze: 2025.05

Název stavby: VPIC MI/36726 Měrůtky

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: MULTINET, s.r.o.

Rekapitulace nákladů:

|  |  |
| --- | --- |
| PRIPRAVA | 25 828,27 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 71 435,43 Kč |
| MONTÁŽ | 40 320,61 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | 12 844,37 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | 7 408,42 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | 21 737,00 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE | 0,00 Kč |
| MATERIÁL DOD. CETIN | 0,00 Kč |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ | 0,00 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | 21 210,37 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | 0,00 Kč |
| POPLATKY | 1 000,00 Kč |
| Celkové náklady: | 201 784,47 Kč |
| STAVEBNÍ ČINNOST | 149 612,08 Kč |
| NESTAVEBNÍ ČINNOST | 52 172,39 Kč |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | S e z n a m | p o l o ž e k |
| Číslo SAP PŘÍPRAVA | Stavební činnost | Název položky |

Množství Celková cena

MONTÁŽ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 958210 |  | Návrh cenový a technický bez projednání | 1.00 ks | 6 671,02 Kč |
| 953634 |  | Projekt tlkm liniové metalické sítě | 1.00 ks | 19 157,25 Kč |
|  | zóna I, do 0,1km | |  |  |
| 951624 | S | Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba | 6.00 m | 359,16 Kč |
| 954970 | S | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | 25.00 m | 614,50 Kč |
| 958554 | S | Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti | 1.00 ks | 6 237,18 Kč |
| 955608 | S | Přechod vodního toku do šířky 4 m | 8.00 m | 44 745,44 Kč |
| 955577 | S | Rýha v chodníku 35/50-70 | 27.00 m | 18 914,58 Kč |
| 955053 | S | Vytyčení trasy v zastavěném terénu | 41.00 m | 564,57 Kč |
| 952649 | S | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka | 5.00 ks | 995,50 Kč |
| 952650 | S | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | 45.00 ks | 2 057,40 Kč |
| 952644 | S | Měření střídavé během stavby - další čtyřka | 45.00 ks | 1 377,45 Kč |
| 952643 | S | Měření střídavé během stavby - první čtyřka | 5.00 ks | 534,05 Kč |
| 952647 | S | Měření útlumu během stavby- první čtyřka | 5.00 ks | 995,50 Kč |
| 954999 | S | Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování | 100.00 ks | 3 061,00 Kč |
| 955268 | S | Montáž podzemní tratě síťové metalické | 6150.00 JV | 6 150,00 Kč |
|  | Koordinace se stavbou | |  |  |
| 955282 | S | Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek | 2.00 ks | 4 269,56 Kč |
| 954991 | S | Montáž úložných kabelů do 50 XN | 55.00 m | 1 771,00 Kč |
| 957753 | S | Realizace tratě síťové dohodou | 8610.00 JV | 8 610,00 Kč |
|  | rozpočtová | rezerva |  |  |
| 958469 | S | Uvedení stavby do provozu | 5416.92 JV | 5 416,92 Kč |
|  | kolaudace |  |  |  |
| 955630 | S | Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě | 1.00 ks | 1 360,51 Kč |
| 958555 | S | Zpracování dok. skut. provedení do 50 m | 1.00 ks | 1 538,71 Kč |
| 955066 | S | Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. | 1.00 ks | 1 006,56 Kč |
| 955041 | S | Zrušení úložných kabelů do 50 XN | 55.00 m | 1 176,45 Kč |

ZEMNÍ PRÁCE

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 955278 S | Provedení geodetického měření pro tratě síťové | 6150.00 JV | 6 150,00 Kč |
|  | Vytyčení trasy podle geo bodů | |  |  |
|  | 956284 S | Zaměření trasy pro stavbu do 100m | 1.00 ks | 6 694,37 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | |  |  |  |
|  | 955313 | Uzavření sml. o SB o VBŘ | 2.00 ks | 7 408,42 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | |  |  |  |
|  | 958747 S | Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) | 1.00 ks | 3 801,30 Kč |
|  | 954830 | Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene | 5100.00 JV | 5 100,00 Kč |
|  | náhrady za VBř - předpoklad | |  |  |
|  | Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí. | | | po uzavření |
|  | 955315 | Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ | 2.00 ks | 5 641,12 Kč |
|  | 958085 | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN | 2.00 ks | 7 194,58 Kč |
| POPLATKY | 955367 | Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. | 1000.00 JV | 1 000,00 Kč |
|  | zábory | L i m i t k a m a t e r i á l u |  |  |
| Číslo SAP | Stavební činnost Název položky | | Množství | Celková cena |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | | |  |  |
|  | 303918 S | Deska krycí plast. 300x1000 mm | 18.00 ks | 812,52 Kč |
|  | 305781 S | Drát ocelový pozink. D 3,0 mm | 0.50 kg | 40,19 Kč |
|  | 303813 S | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | 27.00 m | 128,52 Kč |
|  | 303777 S | Fólie výstražná 80mm PE červenobílá | 100.00 m | 225,00 Kč |
|  | 300121 S | Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6 | 55.00 m | 15 191,55 Kč |
|  | 302532 S | Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 | 2.00 ks | 589,42 Kč |
|  | 312425 S | Modul konektor. 9700-10P | 20.00 ks | 534,60 Kč |
|  | 410636 S | Souprava čistící metalic. kabelů - velká | 1.00 ks | 495,66 Kč |
|  | 312889 S | Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE | 2.00 ks | 1 646,32 Kč |
|  | 303501 S | Spojka plastová 110/94 mm | 4.00 ks | 176,84 Kč |
|  | 302423 S | Trubka vrapovaná 110/94 s lankem | 25.00 m | 1 369,75 Kč |

MĚSTSKY URAĎ KROMERIZ

STAVEBNÍ ÚŘAD

**767 01 Kroměříž, Velké nám**ěstí 115

02/328/008332/358/2/2018/Bach Ing. Zdeněk Bachňák 573321114

Čj.

Oprávněná úřední osoba: Telefon:

E-mail:

Kroměříž, dne 23.09.2020

[zdenek.bachnak@mesto-kromeriz.cz](mailto:zdenek.bachnak@mesto-kromeriz.cz)

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace K Majáku 5001 760 01 Zlín**

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

městský úřad Kroměříž

^¿7 stavební úřad Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne..£í?.-.fe.?s>?í?....a je vykonatelné v Kroměříži dne .7.:.^.:..!^^...

Oprávněná úřední osoba...

Výroková část:

Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 169 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve společném řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a podle § 169 odst. 2, 3, 5 a 6 stavebního zákona posoudil žádost o povolení výjimky, které dne 31.01.2018 a 26.04.2018 podala

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, kterou zastupuje PK OSSENDORF s.r.o., IČ 25564901, Tomešova 503, 602 00 Brno,

zastoupena ing. Janem Ossendorfem, jednatelem společnosti, (dále jen „žadatel“),

a na základě tohoto posouzení:

1. Povoluje výjimku z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky c. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění níže uvedené stavby

Popis výjimky:

- týká se přeložky nadzemního vedení NN na pozemcích parc.č. 1083, 1084, 2064, st. 2070 v katastrálním území Měrůtky, která bude umístěna a provedena v zastavěném území obce.

1. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**rozhodnutí o umístění stavby**

„Silnice III/36726: Měrůtky, průjezdní úsek“

Lutopecny, Měrůtky

(dále jen "stavba") na pozemcích pare. ě. 1083 (ostatní plocha), 1084 (vodní plocha), 2007/1 (ostatní plocha), 2026/1 (ostatní plocha), 2026/2 (ostatní plocha), 2026/3 (ostatní plocha), 2036 (vodní plocha), 2064 (ostatní plocha), st. 2070 (zastavěná plocha a nádvoří), 2153/1 (ostatní plocha), 2153/2 (ostatní plocha), 2256 (ostatní plocha) v katastrálním území Měrůtky, použité sousední pozemky: pare. č. 2007/2 (ostatní plocha), 2062 (zahrada) v katastrálním území Měrůtky.

Druh a účel umisťované stavby:

- předmětem záměru je rekonstrukce průjezdního úseku silnice III/36726 v obci Lutopecny, místní části Měrůtky ve směru na Hradisko, místní části obce Kroměříž. Jedná se o poslední nezrekonstruovaný mezilehlý úsek v zastavěném území obce o délce 180 m, tj. začátek stavby 1,695 km a konec 1,875 km v provozním staničení. Součástí stavby bude kromě kompletní výměny konstrukce vozovky

a homogenizování na kategorijní šířku 6.0 m mezi obrubami (M02 7,0/40) také kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 36726-2 včetně odstranění stávajícího mostu s lávkou. Dále budou provedeny přeložky trubních a kabelových inženýrských sítí, nutný minimální zásah do nových chodníků, sjezdů a účelových komunikací, úprava koryta Věžeckého potoka a přeložka jednotné kanalizace. Most je navržen jako ŽB monolitický rám založený hlubině na mikropilotách Celková délka mostu bude 12,78 m, délka přemostění je 6,37 m (kolmá světlost 6,00 m), volná šířka 8,75 m a výška mostu 2,34 m.

Směrové vedení osy komunikace vychází z osy stávající komunikace a parametrů návrhové rychlosti, dále z omezených možností s ohledem na okolní zástavbu. Navržená niveleta převážně kopíruje niveletu stávající komunikace č. III/36726.

Stávající systém odvodnění vozovky zůstane zachován - dešťová voda je pomocí podélného a příčného sklonu vozovky svedena do dešťových vpustí a dále do jednotné kanalizace. Část vod je svedena na terén, kde se vsákne, nebo pokračuje zemním příkopem do Věžeckého potoka. Stavba bude provedena za plné uzavírky silnice III/36726 v rozsahu stavby. Pro přístup chodců přes Věžecký potok bude zřízena provizorní přístupová trasa pro pěší včetně lávky.

Stavba obsahuje tyto objekty:

SO 101 Silnice III/36726

SO 102 Napojení místních komunikací, úprava sjezdů

SO 103 Úprava stávajících chodníků a navazujících ploch

SO 104 Výstavba chodníku

SO 105 DIO - přechodné dopravní značení

SO 201 Most 36726-2

SO 301 Jednotná kanalizace

SO 321 Úprava Věžeckého potoka

SO 361 Přeložka vodovodu

SO 401 Přeložka nadzemního vedení NN

SO 431 Přeložka nadzemního vedení VO

S0 461 Přeložka místního rozhlasu

SO 462 Přeložka vedení CETIN

SO 501 Přeložka STL plynovodu

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

-je dáno zákresem situace, která je přílohou územního rozhodnutí. Stavba bude umístěna na pozemcích pare. č. 1083 (ostatní plocha), 1084 (vodní plocha), 2007/1 (ostatní plocha), 2026/1 (ostatní plocha), 2026/2 (ostatní plocha), 2026/3 (ostatní plocha), 2036 (vodní plocha), 2064 (ostatní plocha), st. 2070 (zastavěná plocha a nádvoří), 2153/1 (ostatní plocha), 2153/2 (ostatní plocha), 2256 (ostatní plocha) v katastrálním území Měrůtky.

1. Stanoví podmínky pro umístění a užívání stavby:
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 1083, 1084, 2007/1, 2026/1, 2026/2, 2026/3, 2036, 2064, st. 2070, 2153/1, 2153/2, 2256 v katastrálním území Měrůtky v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
3. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v katastrálním území Kroměříž dle rozdělení na stavební objekty takto:

SO 101 Silnice III/36726

* na pozemcích parc.č. 2026/1, 2026/2, 2026/3, 2036, 2153/1, 2153/2 v katastrálním území Měrůtky SO 102 Napojení místních komunikací, úprava sjezdů
* na pozemcích parc.č. 1083, 2007/1, 2026/1, 2026/2, 2064, 2153/1, 2256 v katastrálním území Měrůtky

SO 103 Úprava stávajících chodníků a navazujících ploch

* na pozemcích parc.č. 2007/1, 2026/1, 2026/2, 2153/1, 2153/2 v katastrálním území Měrůtky SO 104 Výstavba chodníku
* na pozemcích parc.č. 2036, 2064, 2153/1,2153/2 v katastrálním území Měrůtky

SO 105 DIO - přechodné dopravní značení

* na pozemcích parc.č. 1083, 2007/1, 2026/1, 2064, 2153/1,2256 v katastrálním území Měrůtky SO 201 Most 36726-2
* na pozemcích parc.č. 1083, 1084, 2026/1, 2036, 2153/1 v katastrálním území Měrůtky SO 301 Jednotná kanalizace
* na pozemcích parc.č. 1083, 2026/1, 2026/3, v katastrálním území Měrůtky SO 321 Úprava Věžeckého potoka
* na pozemcích parc.č. 1084, 2036 v katastrálním území Měrůtky S0 361 Přeložka vodovodu
* na pozemcích parc.č. 1083, 1084, st. 2070 v katastrálním území Měrůtky SO 401 Přeložka nadzemního vedení NN
* na pozemcích parc.č. 1083, 1084, 2064, st. 2070 v katastrálním území Měrůtky SO 431 Přeložka nadzemního vedení VO
* na pozemcích parc.č. 1083, 1084, 2064, st. 2070 v katastrálním území Měrůtky S0 461 Přeložka místního rozhlasu
* na pozemcích parc.č. 1083, 2064 v katastrálním území Měrůtky SO 462 Přeložka vedení CETIN
* na pozemku parc.č. 2026/1 v katastrálním území Měrůtky SO 501 Přeložka STL plynovodu
* na pozemcích parc.č. 1083, 1084, st. 2070 v katastrálním území Měrůtky.

1. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Při zpracování projektové dokumentace je třeba pamatovat na nutnost dodržení všech předepsaných právních předpisů, zejména na vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, popř. vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vše v platném znění.
2. Budou dodrženy podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Kroměříž č.j. MeUKM/053595/2017/0583/17 ze dne 31.10.2017 na základě:

.zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 106 odst. 1 - dále jen „vodní zákon“:

Vodoprávní úřad vydává souhlas č. 153/2017 ke stavbě výše uvedené, neboť stavba se dotýká vodního toku DVT Věžecký potok (IDVT 10202950).

Souhlas vodoprávního úřadu se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek a povinností:

1. V DSP bude uvedena hladina Q100 (podélný řez a technická zpráva), hydrotechnický výpočet hladiny Q100 nebo jiný zdroj Q100.
2. Veškeré křížení jednotlivých přeložek inženýrských sítí s vodním tokem bude provedeno v souladu se současně platnou ČSN 75 2130. Požadované krytí je 1,20 m pod návrhovou niveletou dna vodního toku.
3. Technický způsob křížení jednotlivých přeložek (vodovod, NTL plynovod, PVSEK) požadujeme předložit k odsouhlasení formou technických výkresů (příčných profilů tokem) v dalším stupni PD.
4. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění.
5. Případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
6. DSP zahrnující výše uvedené připomínky nám bude předložena k odsouhlasení.
7. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
8. Před zahájením stavby bude schválen vodoprávním úřadem OŽP MěÚ Kroměříž havarijní a povodňový plán pro výše uvedenou stavbu.

.zákona ě. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 3 ve spojení s § 65 - dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“:

Ochrana ostatních dřevin, které by mohly být dotčeny stavbou, bude zajištěna v souladu s normou ČSN č. 83 90 61 "Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích", resp. s metodikou SPPK A01 002:2014 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Mendelova univerzita v Brně, 2014).

Podmínky pro provedení stavby, popř. pro její užívání, budou stanoveny v navazujících stavebních řízeních.

1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn. H18502-16290323 ze dne 22.11.2018:

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., a podmínkách práce v jeho blízkosti.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN

Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:

1. Zapracování podmínek uvedených v tomto vyjádření a zakreslení trasy vedení vyskytujícího se v zájmovém území do projektové dokumentace s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
3. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. Z tohoto důvodu je nutné, abyste zajistili:
4. Provádění výkopových prací v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
5. Dodržování platných ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů | Holé  vodiče | Izolované  vodiče |
| Nad budovami | | |
| Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni | 0,5 m | 0,3 m |
| Nad schůdnými částmi (sklon < 15°), vzdorující ohni | 4 m | 3 m |
| Na budovách | | |
| K budovám a jejich částem nebo vybavením | 0.2 m | 0,1 m |
| Kolem zedních oken | | |
| Před oknem (pouze stávající vedení) | 2 m | 1 m |
| Nad oknem | 0,2 m | 0.2 m |
| Vedle okna | 0,5 m | ©  3 |
| Pod oknem | 1 m | 1 m |
| Kolem střešních oken | | |
| Před oknem | 3 m | 2 m |
| Nad oknem | 1 m | 1 m |
| Vedle okna | 1 m | 1 m |
| Pod oknem | 1 m | 1 m |

1. Výsledná stavba musí splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob.
2. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlase s činností a stavbou E.ON Česká republika, s.r.o., zn. L4570-16290469 ze dne 10.12.2018:

Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN

Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:

1. Výška vodičů nadzemního vedení NN nad komunikací musí být min. 6 m. Sloupy NN budou umístěny od komunikace min. 1 m.
2. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění venkovního elektrického vedení.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlase s činností a stavbou E.ON Česká republika, s.r.o., zn. K25106-16197899 ze dne 13.10.2017:

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

* podélném směru podzemní vedení NN nesmí být umístěno pod pojízdnou komunikací, musí být umístěno mimo tuto komunikaci až za obrubníkem. V příčném směru může být uloženo pod pojízdnou komunikací v hloubce 1 m, kabel NN bude založen v chráničce.

Pojízdná komunikace musí mít odstupovou vzdálenost od sloupu NN min. 1 m, od sloupu VN min. 2 m.

Výška vodičů nadzemního vedení NN i VN nad pojízdnou komunikací musí být min. 6 m.

* ochranném pásmu venkovního vedení VN je zakázáno používat mechanizmy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3m, tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí korbou atp.

Nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů.

Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

Upozorňujeme, že práce s mechanizací (jeřáby, zdvíhací, lanové a podobné mechanismy) musí být v kterékoliv poloze umístěné mimo OP nadzemního vedení. Pokud není možno tento požadavek dodržet, nutno situaci projednat na RS Otrokovice (zajistit s dostatečným předstihem vypnutí nadzemního vedení).

Dále upozorňujeme na povinnost vyznačení OP nadzemního vedení VN dobře viditelným způsobem přímo v terénu (cedule, značky apod.). Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

* místě křížení komunikace s nadzemním vedením VN, NN musí být zachovány nejkratší povolené vzdálenosti dle ČSN.

Stavba v OP musí být prováděna v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb.

Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem k plánované stavbě dle PNE 33 3301 ed.2 a ČSN EN 50 423.

Při práci v OP vedení VN či jeho blízkosti nebo v blízkosti vedení NN je možno v dostatečném předstihu min. 1 měsíc požádat o krátkodobé vypnutí vedení VN.

Dále požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. V OP nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
2. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
3. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
4. Zakreslení trasy nadzemního a podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
5. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců EZCR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
6. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
7. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
8. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
9. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
10. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
11. Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
12. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
13. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
14. u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

c) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN, podzemního vedení NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
2. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 685991/17 ze dne 09.08.2017 a v příloze k vyjádření zn. POS/KM/54/2018 ze dne 27.03.2018:

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující

Vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK (dále jen Ochranné pásmo).

Stavebník nebo jim pověřená třetí osoba je povinnen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky.

Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště ochrany sítě Kroměříž termín zahájení prací.

1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., zn. 2017-004738 ze dne 24.08.2017:

Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodního řadu PVC 110. Dále je nutné vytyčení stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým objektům nacházejících se v řešeném území. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Před zahájením stavebních prací je nutné přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.. který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářských zařízeních v místech prováděných prací.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo

vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m. Při rekonstrukci a stavbě nových zpevněných ploch komunikací, chodníků a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních armatur do výšky nově upraveného terénu. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Při rekonstrukci silnice požadujeme v místech, kde je vodovodní potrubí uloženo v tělese komunikace, omezit používání vibračních zhutňovacích strojů. K realizaci stavebních prací v těchto místech požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení mohou provádět pouze pracovníci VaK.

Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

Další podmínky pro provedení stavby, popř. pro její užívání, budou stanoveny v navazujících stavebních řízeních.

1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p., zn. PM-29022/2020/5203/FM ze dne 20.07.2020:
2. Vyjádření správce vodního toku Věžecký potok:
3. V DSP bude uvedena hladina Q100 (podélný řez a technická zpráva), hydrotechnický výpočet hladiny Q100 nebo jiný zdroj Q100.
4. Veškeré křížení jednotlivých přeložek inženýrských sítí s vodním tokem bude provedeno v souladu se současně platnou ČSN 75 2130. Požadované krytí je 1,20 m pod návrhovou niveletou dna vodního toku.
5. Technický způsob křížení jednotlivých přeložek (vodovod, NTL plynovod, PVSEK) požadujeme předložit k odsouhlasení formou technických výkresů (příčných profilů tokem) v dalším stupni PD.

5. Případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.

1. DSP zahrnující výše uvedené připomínky nám bude předložena k odsouhlasení.

Další podmínky pro provedení stavby, popř. pro její užívání, budou stanoveny v navazujících stavebních řízeních.

1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Obce Lutopecny č.j. 289/2017 ze dne 10.08.2017: Objekt S 102

* u napojení křižovatky III/36726 v km 0,182 95 požadujeme doplnění příčného odvodňovacího žlabu

Objekt S 301

* požadujeme, aby odbočky pro přípojky byly DN 150 (případně DN 200)
* napojení přípojek na stoku v horní třetině potrubí
* materiál přípojek a potrubí požadujeme plnostěnný Objekt S 321
* požadujeme respektovat stávající uložení kanalizačního řádu uloženého příčně pod dnem toku Věžeckého potoka.

1. Stavební objekty SO 401 Přeložka nadzemního vedení NN, SO 431 Přeložka nadzemního vedení VO, SO 461 Přeložka místního rozhlasu, SO 462 Přeložka vedení CETIN, SO 501 Přeložka STL plynovodu mohou být užívány až po vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník mimo jiné náležitosti dle §§ 121 a 122 stavebního zákona včetně dokumentace pro provádění stavby

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zlínský kraj v zastoupení Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001,

760 01 Zlín

Obec Lutopecny, 767 01 Lutopecny 1

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno

Jaroslav Košut, nar. 30.08.1958, Růžová 573, 752 01 Kojetín

Renata Košutová, nar. 05.12.1964, Růžová 573, 752 01 Kojetín

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice

GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž

Odůvodnění:

Dne 31.01.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 28.02.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Dne 26.04.2018 podal žadatel žádost o povolení výjimky včetně žádosti o vedení společného řízení. Poté dne 23.05.2020 podal žádost o prodloužení lhůty k doplnění podkladů žádostí. Žádosti byly doplněny dne 28.03.2019.

Stavební úřad spojil územní řízení a řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 140 odst. 4 správního řádu usnesením ze dne 25.05.2018 pod č.j. 02/328/030064/1366/32/2018/Bach. Dále po doplnění podkladů žádostí oznámil dne 28.03.2019 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně v souladu s ustanovením § 49 správního řádu podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení pro oba výroky rozhodnutí totožný ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 stavebního zákona. Dospěl k závěru, že toto právní postavení v daném případě přísluší žadateli, obci, na jejímž území se má záměr uskutečnit (Obec Lutopecny), vlastníkům pozemků nebo staveb, na nichž má být stavba realizována (Zlínský kraj, Obec Lutopecny, Povodí Moravy, s.p., Jaroslav Košut, Renata Košutová, E.ON Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN a.s., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.), osobám mající jiná věcná práva k těmto pozemkům a stavbám (E.ON Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN a.s., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.), a dále vlastníkům sousedních pozemků a staveb a osobám mající jiná věcná práva k těmto nemovitostem, jejichž práva mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Jedná se o tyto sousední pozemky a stavby: pare. č. 2007/2, 2062, 2000 s RD ě.p. 10, 2006 s obě. vybaveností bez č.p./č.e., 2009 s RD č.p. 56, 2011/3 s RD č.p. 23, 2017/1 s RD č.p. 24, 2017/2, 2017/3, 2019 sobě. vybaveností č.p, 25, 2021 s RD č.p. 1, 2023, 2027 s RD č.p. 2, 2029, 2030 s RD č.p. 8, 2031, 2032 s RD č.p. 9, 2033, 2034 a RD č.p. 54, 2035/1, 2035/2 a jiná stavba bez č.p./č.e., 2063 s RD č.p. 60, 2065 a obč. vybavenost bez č.p./č.e., 2066, 2067 s RD č.p. 37, 2069, 2071 s RD č.p. 42, 2072, 2139 s RD č.p. 3, 2142 s RD č.p. 40, 2146 s RD č.p. 43, 2147 s RD bez č.p./č.e., 2148 s RD č.p. 38, 2152, 2154 s RD č.p. 55, 2254 v katastrálním území Měrůtky. Vlastnická ani jiná práva k dalším, vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Jako účastníky řízení přizval stavební úřad:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., Zlínský kraj, Obec Lutopecny, Povodí Moravy, s.p., Jaroslav Košut, Renata Košutová, E.ON Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN a.s., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám pare. č. 2007/2, 2062, 2000 s RD č.p. 10, 2006 s obč. vybaveností bez č.p./č.e., 2009 s RD č.p. 56, 2011/3 s RD č.p. 23, 2017/1 s RD č.p. 24, 2017/2, 2017/3, 2019 s obč. vybaveností č.p, 25, 2021 s RD č.p. 1, 2023, 2027 s RD č.p. 2, 2029, 2030 s RD č.p. 8, 2031, 2032 s RD č.p. 9, 2033, 2034 a RD č.p. 54, 2035/1, 2035/2 a jiná stavba bez č.p./č.e., 2063 s RD č.p. 60, 2065 a obč. vybavenost bez č.p./č.e., 2066, 2067 s RD č.p. 37, 2069, 2071 s RD č.p. 42, 2072, 2139 s RD č.p. 3, 2142 s RD č.p. 40, 2146 s RD č.p. 43, 2147 s RD bez č.p./č.e., 2148 s RD č.p. 38, 2152, 2154 s RD č.p. 55, 2254 v katastrálním území Měrůtky. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se toto rozhodnutí způsobem uvedeným v § 25 v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

K výroku I.:

Podle § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění pro umístění stavby zní citace:

“Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umisťují pod zem. “

Žadatel zdůvodnil svou žádost o povolení výjimku tím, že z důvodu nesouhlasu Obce Lutopecny s výkopovými pracemi vnově realizovaném chodníku (financováno z dotační akce Státního fondu dopravní infrastruktury s dobou udržitelnosti 8 let) a nesouhlasu správce komunikace Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., s prostupy pro cizí kabelová vedení přes nový most ev. č. 36726-2, je potřeba provést přeložku stávajícího nadzemního vedení NN. Jelikož pro uložení podzemního kabelového vedení NN není v současné době známé řešení, jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska ekonomičnosti a rychlosti.

Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na využívání území bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.

K výroku II.:

Stavební úřad podle § 90 stavebního zákona zkoumal a posoudil, zdaje záměr žadatele v souladu:

1. s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
2. s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
3. s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,
4. s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, ad a)

Dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu, Stavba je v souladu s požadavky toho zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území, které jsou řešeny vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

ad b)

Uvedená stavba veřejné dopravní infrastruktury (rekonstrukce průjezdního úseku silnice III/36726) vyvolává potřebu přeložek veřejné technické infrastruktury (nadzemní vedení NN, STL plynovod, sítě elektronických komunikací, vodovod, nadzemní vedení VO, místní rozhlas), popř. její rozšíření (kanalizace). Stavba vyhovuje požadavkům či podmínkám stanovených vlastníky či správci technické infrastruktury dotčené touto stavbou, kteří se stavbou nevyslovili nesouhlas, ale případně stanovili podmínky, které byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

ad c)

Předložená žádost a podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, případné jejich podmínky či požadavky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Dotčené orgány v průběhu řízení neuplatnily žádné požadavky na doplnění podkladů či dokumentace.

ad d)

Umístění stavby je dle závazného stanoviska orgánu územního plánování v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, tj. s územním plánem obce Lutopecny vydaným dne 12.10.2011 a účinným dne 07.11.2011 - stavba se nachází v zastavěném území obce v plochách dopravní infrastruktury - silniční doprava (DS), v plochách veřejných prostranství (P\*), v plochách smíšených výrobních (SP) a v plochách vodních a vodohospodářských - vodní plochy a toky (WT). Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, stavba nenaruší architektonické ani urbanistické hodnoty území.

Stanoviska sdělili:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, č.j. HSZL-5933-2/KM-2017 ze dne

16.08.2017

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, č.j. KHSZL 20831/2017 ze dne

22.08.2017

Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, ÚO Kroměříž - Dopravní inspektorát, vyjádření č.j. KRPZ-27631-4/ČJ-2017-150806 ze dne 23.08.2017

Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, ÚO Kroměříž - Dopravní inspektorát, vyjádření č.j. KRPZ-29968-1/ČJ-2018-150806 ze dne 12.03.2018

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, čj. KUZL 53957/2017 ze dne

14.08.2017

MěU Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování a SPP, závazné stanovisko sp.zn. 02/023126/2018/Fr ze dne 11.04.2018

MěU Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a SH, rozhodnutí k zvláštnímu užívání č.j. MeUKM/021526/2018 ze dne 26.03.2018

MěU Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a SH, rozhodnutí k úpravě připojení k silnici č.j. MeUKM/024117/2018 ze dne 05.04.2018

MěÚ Kroměříž, koordinované závazné stanovisko č.j. MeUKM/053595/2017/0583/17 ze dne

31.10.2017

Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, č.j. 3046-576/2017-8201 ze dne 11.08.2017

E.ON Servisní, s.r.o., vyjádření zn. H18502-16290323 ze dne 22.11.2018 E.ON Česká republika, s.r.o., souhlas zn. K25106-16197899 ze dne 13.10.2017 E.ON Česká republika, s.r.o., souhlas zn. L4570-16290469 ze dne 10.12.2018 GridServices, s.r.o., zn. 5001564260 ze dne 04.09.2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření č.j. 685991/17 ze dne 09.08.2017 a příloha

k vyjádření zn. POS/KM/54/2018 ze dne 27.03.2018

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., zn. 2017-004738 ze dne 24.8.2017

Povodí Moravy, s.p., zn. PM46136/2017-203/Fi ze dne 03.10.2017

Povodí Moravy, s.p., zn. PM-29022/2020/5203/FM ze dne 20.07.2020

Obec Lutopecny, č.j. 289/2017 ze dne 10.08.2017

Dále byly předloženy:

smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0658/18 ze dne 21.09.2018: Obec Lutopecny smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13011878 ze dne 30.7.2018: E.ON distribuce, a.s. smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000208956 ze dne 08.03.2018: GasNet, s.r.o.

smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2018/00202 ze dne 30.10.2018: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

smlouva o provedení přeložky vodárenské infrastruktury č. SML/0591/18 ze dne 11.07.2018: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

vyjádření zn. ARUB/4285/17 ze dne 15.09.2017: Archeologický ústav, AV ČR Brno

vyjádření zn. H18502-16197276 ze dne 04.08.2017: E.ON Servisní, s.r.o.,

stanovisko zn. PM-13530/2018/5203/So ze dne 02.10.2018: Povodí Moravy, s.p.

inženýrsko-geologický průzkum zak. č. 573/15 z 12/2015: GEOSTAR, s.r.o. - Mgr. Irena Kořínková

dendrologický průzkum zak. č. 105/2017 z 07/2017: Ing. Dagmar Hawerlandová

plná moc ze dne 26.09.2018: Obec Lutopecny na PK OSSENDORF s.r.o.

záznamy zjednání ze dne 27.01.2017, ze dne 07.04.2017

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Podmínky dotčeného orgánu, tj. MěU Kroměříž, odboru občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušného silničního správního úřadu, stavební úřad do rozhodnutí nezahrnul, jelikož tyto podmínky byla již splněny doložením rozhodnutí tohoto správního úřadu, a to rozhodnutím k zvláštnímu užívání (umístění inženýrských sítí a vedení) s č.j. MeUKM/021526/2018 ze dne 26.03.2018 a rozhodnutím k úpravě připojení k silnici s č.j. MeUKM/024117/2018 ze dne 05.04.2018.

Stavební úřad v provedeném územním řízení zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájrny chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Dotčené

orgány v průběhu řízení neuplatnily žádné požadavky na doplnění podkladů či dokumentace. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu a životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to položky 17 odst. 1 písm. 0 ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 5 ve výši 5000 Kč, celkem 29000 Kč byl zaplacen dne 09.04.2019.

Obdrží:

Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 mimo odst. 2 písm. b) stavebního zákona (dodejky):

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova č.p. 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zlínský kraj v zastoupení Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Kotojedy č.p. 56, 767 23 Kroměříž

sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1  
Obec Lutopecny, Lutopecny č.p. 1, 767 01 Kroměříž 1

Povodí Moravy, s.p., Moravní náměstí č.p. 766, 686 11 Uherské Hradiště sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 Jaroslav Košut, Růžová č.p. 573, 752 01 Kojetín I-Město Renata Košutová, Růžová č.p. 573, 752 01 Kojetín I-Město

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška):

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám: pare. č. 2007/2, 2062, 2000 s RD č.p. 10, 2006 s obč. vybaveností bez č.p./č.e., 2009 s RD č.p. 56, 2011/3 s RD č.p. 23, 2017/1 s RD č.p. 24. 2017/2, 2017/3, 2019 sobě. vybaveností č.p, 25, 2021 s RD č.p. 1, 2023, 2027 s RD č.p. 2, 2029, 2030 s RD č.p. 8, 2031,2032 s RD č.p. 9, 2033, 2034 a RD č.p. 54, 2035/1, 2035/2 a jiná stavba bez č.p./č.e., 2063 s RD č.p. 60, 2065 a obč. vybavenost bez č.p./č.e., 2066, 2067 s RD č.p. 37, 2069, 2071 s RD č.p. 42, 2072, 2139 s RD č.p. 3, 2142 s RD č.p. 40, 2146 s RD č.p. 43, 2147 s RD bez č.p./č.e., 2148 s RD č.p. 38, 2152, 2154 s RD č.p. 55, 2254 v katastrálním území Měrůtky.

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, Nerudova 450/9A, 767 01 Kroměříž 1 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 1 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž 1

sídlo: J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 1

MěÚ Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 1

MěÚ Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 1 MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115/1,767 01 Kroměříž 1 ČR-MO Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno-Židenice

MĚSTSKY URAD KROMERIZ

STAVEBNÍ URAD

**767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115**

Č.j. 02/328/083480/3765/139/2022/Bach Kroměříž, dne 04.01.2023

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Bachňák

Telefon: 573321114

E-mail: [zdenek.bachnak@mesto-kromeriz.cz](mailto:zdenek.bachnak@mesto-kromeriz.cz)

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace K Majáku 5001 760 01 Zlín

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 26.09.2022 podala

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, zastoupena ing. Bronislavem Malým, ředitelem organizace, (dále jen "žadatel"),

podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí č.j. 02/328/008332/358/2/2018/Bach ze dne 23.09.2020 na umístění stavby

„Silnice III/36726: Měrůtky, průjezdní úsek“

Lutopecny, Měrůtky

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1083, 1084, 2007/1, 2026/1, 2026/2, 2026/3, 2036, 2064, st. 2070, 2153/1, 2153/2, 2256 v katastrálním území Měrůtky, použité sousední pozemky: parc. č. 2007/2, 2062 v katastrálním území Měrůtky.

Popis stavby:

- předmětem záměru je rekonstrukce průjezdního úseku silnice III/36726 v obci Lutopecny, místní části Měrůtky ve směru na Hradisko, místní části obce Kroměříž. Jedná se o poslední nezrekonstruovaný mezilehlý úsek v zastavěném území obce o délce 180 m, tj. začátek stavby 1,695 km a konec 1,875 km v provozním staničení. Součástí stavby bude kromě kompletní výměny konstrukce vozovky a homogenizování na kategorijní šířku 6.0 m mezi obrubami (MO2 7,0/40) také kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 36726-2 včetně odstranění stávajícího mostu s lávkou. Dále budou provedeny přeložky trubních a kabelových inženýrských sítí, nutný minimální zásah do nových chodníků, sjezdů a účelových komunikací, úprava koryta Věžeckého potoka a přeložka jednotné kanalizace. Most je navržen jako ŽB monolitický rám založený hlubině na mikropilotách. Celková délka mostu bude 12,78 m, délka přemostění je 6,37 m (kolmá světlost 6,00 m), volná šířka 8,75 m a výška mostu 2,34 m.

Směrové vedení osy komunikace vychází z osy stávající komunikace a parametrů návrhové rychlosti, dále z omezených možností s ohledem na okolní zástavbu. Navržená niveleta převážně kopíruje niveletu stávající komunikace č. III/36726.

Stávající systém odvodnění vozovky zůstane zachován - dešťová voda je pomocí podélného a příčného sklonu vozovky svedena do dešťových vpustí a dále do jednotné kanalizace. Část vod je svedena na terén, kde se vsákne, nebo pokračuje zemním příkopem do Věžeckého potoka. Stavba bude

provedena za plné uzavírky silnice III/36726 v rozsahu stavby. Pro přístup chodců přes Věžecký potok bude zřízena provizorní přístupová trasa pro pěší včetně lávky.

Stavba obsahuje tyto objekty, kterých se týká prodloužení platnosti:

SO 102 Napojení místních komunikací, úprava sjezdů

SO 105 DIO - přechodné dopravní značení

SO 401 Přeložka nadzemního vedení NN

SO 431 Přeložka nadzemního vedení VO

SO 461 Přeložka místního rozhlasu

SO 462 Přeložka vedení CETIN

SO 501 Přeložka STL plynovodu

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zlínský kraj v zastoupení Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001,

760 01 Zlín

Obec Lutopecny, 767 01 Lutopecny 1

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno

Jaroslav Košut, nar. 30.08.1958, Růžová 573, 752 01 Kojetín

Renata Košutová, nar. 05.12.1964, Růžová 573, 752 01 Kojetín

EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno

GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem

CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž.

Odůvodnění:

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že stavba nebyla zahájena, a to z důvodu omezení finančních možností a velkého množství připravených staveb k realizaci.

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby u některých stavebních objektů nebylo třeba řešit, protože na stavební objekty „SO 101 Silnice III/36726“, „SO 103 Úprava stávajících chodníků a navazujících ploch“, „SO 104 Výstavba chodníku“ a „SO 201 Most 36726-2“ bylo vydáno dne

1. stavební povolení s č.j. MeUKM/035579/2021, které nabylo právní moci dne 01.06.2021, a na stavební objekty „SO 301 Jednotná kanalizace“ a „SO 361 Přeložka vodovodu“ bylo vydáno dne
2. stavební povolení s č.j. MeUKM/043086/87/2021, které nabylo právní moci dne 29.06.2021.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek nebo připomínek.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které žadatel nepokračoval ve svém záměru. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Dospěl k závěru, že toto právní postavení v daném případě přísluší žadateli, obci, na jejímž území se má záměr uskutečnit (Obec Lutopecny), vlastníkům pozemků nebo staveb, na nichž má být stavba realizována (Zlínský kraj, Obec Lutopecny, Povodí Moravy, s.p., Jaroslav Košut, Renata Košutová, EG.D, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN a.s., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.), osobám mající jiná věcná práva k těmto pozemkům a stavbám (EG.D, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN a.s., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.), a dále vlastníkům sousedních pozemků a staveb a osobám mající jiná věcná práva k těmto nemovitostem, jejichž práva mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Jedná se o tyto sousední pozemky a stavby: parc. č. 2007/2, 2062, 2000 s RD č.p. 10, 2006 s obč. vybaveností bez č.p./č.e., 2009 s RD č.p. 56, 2011/3 s RD č.p. 23, 2017/1 s RD č.p. 24, 2017/2, 2017/3, 2019 s obč. vybaveností č.p, 25, 2021 s RD č.p. 1, 2023, 2027 s RD č.p. 2, 2029, 2030 s RD č.p. 8, 2031, 2032 s RD č.p. 9, 2033, 2034 a RD č.p. 54, 2035/1, 2035/2 a jiná stavba bez č.p./č.e., 2063 s RD č.p. 60, 2065 a obč. vybavenost bez č.p./č.e., 2066, 2067 s RD č.p. 37, 2069, 2071 s RD č.p. 42, 2072, 2139 s RD č.p. 3, 2142 s RD č.p. 40, 2146 s RD č.p. 43, 2147 s RD bez č.p./č.e., 2148 s RD č.p. 38, 2152, 2154 s RD č.p. 55, 2254 v katastrálním území Měrůtky.

Vlastnická ani jiná práva k dalším, vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Jako účastníky řízení přizval stavební úřad:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., Zlínský kraj, Obec Lutopecny, Povodí Moravy, s.p., Jaroslav Košut, Renata Košutová, EG.D, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN a.s., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám parc. č. 2007/2, 2062, 2000 s RD č.p. 10, 2006 s obč. vybaveností bez č.p./č.e., 2009 s RD č.p. 56, 2011/3 s RD č.p. 23, 2017/1 s RD č.p. 24, 2017/2, 2017/3, 2019 s obč. vybaveností č.p, 25, 2021 s RD č.p. 1, 2023, 2027 s RD č.p. 2, 2029 , 2030 s RD č.p. 8, 2031, 2032 s RD č.p. 9, 2033, 2034 a RD č.p. 54, 2035/1, 2035/2 a jiná stavba bez č.p./č.e., 2063 s RD č.p. 60, 2065 a obč. vybavenost bez č.p./č.e., 2066, 2067 s RD č.p. 37, 2069, 2071 s RD č.p. 42, 2072, 2139 s RD č.p. 3, 2142 s RD č.p. 40, 2146 s RD č.p. 43, 2147 s RD bez č.p./č.e., 2148 s RD č.p. 38, 2152, 2154 s RD č.p. 55, 2254 v katastrálním území Měrůtky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se toto rozhodnutí způsobem uvedeným v § 25 v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska sdělili:

- závazná stanoviska dotčených orgánů nebyla sdělena.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Kubáčková vedoucí stavebního úřadu Městského úřadu Kroměříž

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 12.12.2022.

Obdrží:

Účastníci (dodejky):

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

Zlínský kraj v zastoupení Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1 Obec Lutopecny, IDDS: vkibnad

sídlo: Lutopecny č.p. 1, 767 01 Kroměříž 1 Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 Jaroslav Košut, Růžová č.p. 573, 752 01 Kojetín I-Město Renata Košutová, Růžová č.p. 573, 752 01 Kojetín I-Město EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j

sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

Účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška):

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám: parc. č. 2007/2, 2062, 2000 s RD č.p. 10, 2006 s obč. vybaveností bez č.p./č.e., 2009 s RD č.p. 56, 2011/3 s RD č.p. 23, 2017/1 s RD č.p. 24, 2017/2, 2017/3, 2019 s obč. vybaveností č.p, 25, 2021 s RD č.p. 1, 2023, 2027 s RD č.p. 2, 2029, 2030 s RD č.p. 8, 2031, 2032 s RD č.p. 9, 2033, 2034 a RD č.p. 54, 2035/1, 2035/2 a jiná stavba bez č.p./č.e., 2063 s RD č.p. 60, 2065 a obč. vybavenost bez č.p./č.e., 2066, 2067 s RD č.p. 37, 2069, 2071 s RD č.p. 42, 2072, 2139 s RD č.p. 3, 2142 s RD č.p. 40, 2146 s RD č.p. 43, 2147 s RD bez č.p./č.e., 2148 s RD č.p. 38, 2152, 2154 s RD č.p. 55, 2254 v katastrálním území Měrůtky.

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: scsbwku sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1 MěÚ Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a SH, IDDS: bg2bfur sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1 MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

ČR-MO Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Svatoplukova č.p. 2687/84, 662 10 Brno-Židenice Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, IDDS: w6thp3w sídlo: J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1 MěÚ Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování, IDDS: bg2bfur sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1