|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvek** | **nový název** | **specifikace** | **počet ks** | **Jednotková cena** | **CENA BEZ DPH** | **DPH** | **CELKEM** |
| 1 | Sestava nádob pro práci s vodou | rámy nádob a sloupy z douglaskových profilů, dna nádob z vysokotlakého laminátu HPL, stavítka a vodní kolo z pískované nerezové oceli; napojení k vodovodnímu řadu zahradní hadicí s rychlospojkou; kotvení žárově zinkovanou ocelovou botkou do betonové patky2x obdélníková nádoba, 1x čtvercová nádoba, 2x spojovací korýtko, 4x nerezové stavítko, 1x vodní kolo, 1x napouštěcí slouprozměry prvku (d x š x v) 3,6 x 2,7 x 1,3 m, max. výška pádu 0 m, trávník vyhovuje; min. potřebná plocha 4,6 x 3,7 m | 1 | 82 300,00 Kč | 82 300,00 Kč | 17 283,00 Kč | 99 583,00 Kč |
| 2 | Komunikační zařízení | sestava dvou trub z pískované nerezové oceli propojených pod zemí plastovou flexibilní trubkou; kotvení zabetonováním trubrozměry prvku (d x š x v) 0,6 x 0,2 x 1,4 m | 1 | 22 750,00 Kč | 22 750,00 Kč | 4 777,50 Kč | 27 527,50 Kč |
| 3 | Venkovní prvek pro práci s pískem - velký | dřevěná konstrukce z douglaskových profilů, kovové části z pískované nerezové oceli, pracovní stoly z laminátu HPL; kotvení žárově zinkovanou ocelovou botkou do betonové patky1x velký pracovní stůl, 1x velký pracovní stůl s výlevkou, 1x síta se zásobníkem, 1x nakladač se zásobníkem, váhy, sedlová střecharozměry prvku (d x š x v) 2,0 x 2,0 x 1,8 m, max. výška pádu 0 m – trávník vyhovuje; min. potřebná plocha 4,8 x 4,8 m | 1 | 87 000,00 Kč | 87 000,00 Kč | 18 270,00 Kč | 105 270,00 Kč |
| 4 | Venkovní prvek pro práci s pískem - malý | dřevěná konstrukce z douglaskových profilů, kovové části z pískované nerezové oceli, pracovní stoly z laminátu HPL; kotvení žárově zinkovanou ocelovou botkou do betonové patky1x otočný jeřáb s pryžovým kyblíkem, nakladač se zásobníkem, 1x velký pracovní stůl s výlevkou, 1x síta se zásobníkem, 1x váhyrozměry prvku (d x š x v) 2,5 x 2,1 x 1,6 m, max. výška pádu 0 m – trávník vyhovuje; min. potřebná plocha 4,8 x 3,7 m | 1 | 81 600,00 Kč | 81 600,00 Kč | 17 136,00 Kč | 98 736,00 Kč |
| 5 | Lanový prvek s hnízdem | sloupy z douglaskové mimostředové frézované kulatiny pr. 140 mm; oválný sedák ptačí hnízdo délky 1,0 m s lanovým výpletem, lanové sítě z lan s ocelovým jádrem a PE opletem, závěsy i řetězy nerezové; kotvení žárově zinkovanou ocelovou botkou do betonové patkyrozměry prvku (d x š x v) 4,9 x 1,1 x 1,4 m, max. výška pádu 1,0 m – trávník vyhovuje; min. potřebná plocha 6,3 x 6,4 m | 1 | 45 500,00 Kč | 45 500,00 Kč | 9 555,00 Kč | 55 055,00 Kč |
| 6 | Houpací hnízdo | sloupy z douglaskové mimostředové frézované kulatiny pr. 140 mm; oválný sedák ptačí hnízdo délky 1,0 m s lanovým výpletem, lanové sítě z lan s ocelovým jádrem a PE opletem, závěsy i řetězy nerezové; kotvení žárově zinkovanou ocelovou botkou do betonové patkyrozměry prvku (d x š x v) 2,6 x 1,1 x 1,4 m, max. výška pádu 1,0 m – trávník vyhovuje; min. potřebná plocha 6,3 x 2,5 m | 1 | 38 800,00 Kč | 38 800,00 Kč | 8 148,00 Kč | 46 948,00 Kč |
| 7 | Lanový prvek - dvě pole | sloupy z douglaskové mimostředové frézované kulatiny pr. 140 mm; oválný sedák ptačí hnízdo délky 1,0 m s lanovým výpletem, lanové sítě z lan s ocelovým jádrem a PE opletem, závěsy i řetězy nerezové; kotvení žárově zinkovanou ocelovou botkou do betonové patkyrozměry prvku (d x š x v) 2,6 x 1,1 x 1,4 m, max. výška pádu 1,0 m – trávník vyhovuje; min. potřebná plocha 6,3 x 2,5 m | 1 | 18 800,00 Kč | 18 800,00 Kč | 3 948,00 Kč | 22 748,00 Kč |
| 8 | Lanový prvek kruhový | dřevěná konstrukce – sloupy z douglaskové mimostředové frézované kulatiny pr. 140 mm; lanové sítě z lan s ocelovým jádrem a PE opletem, plastové spojovací prvky a doplňky sítí z PE; kotvení žárově zinkovanou ocelovou botkou do betonové patkyrozměry prvku (d x š x v) 9,6 x 9,3 x 1,4 m, max. výška pádu 1,0 m – trávník vyhovuje; min. potřebná plocha 12,7 x 12,3 m | 1 | 168 500,00 Kč | 168 500,00 Kč | 35 385,00 Kč | 203 885,00 Kč |
| 9 | Lanový prvek s tunelem | dřevěná konstrukce – sloupy z douglaskové mimostředové frézované kulatiny pr. 140 mm; lanové sítě z lan s ocelovým jádrem a PE opletem, plastové spojovací prvky a doplňky sítí z PE; kotvení žárově zinkovanou ocelovou botkou do betonové patkyrozměry prvku (d x š x v) 9,6 x 3,3 x 1,4 m, max. výška pádu 1,0 m – trávník vyhovuje; min. potřebná plocha 9,6 x 5,8 m | 1 | 48 200,00 Kč | 48 200,00 Kč | 10 122,00 Kč | 58 322,00 Kč |
| 10 | Venkovní prvek - věž se skluzavkou | dřevěná konstrukce z douglaskových profilů, sloupy frézované průměru 140 mm, skluzavka a šplhací tyč z pískované nerezové oceli, lanové prvky a sítě z lan s ocelovým jádrem a PE opletem, střecha a přesouvadla z laminátu HPL; kotvení žárově zinkovanou ocelovou botkou do betonové patky1x šestiboká věž se střechou (PH 1,4 m) a vestavěnými lavičkami, 1x šestiboká podesta (PH 0,8 m), 4x trojboké podesty jako schody, celonerezová skluzavka S140, šplhací tyč, šikmá plocha, šikmá síť, lezecká stěna, stožár s vlajkou, 2x přesouvadlarozměry prvku (d x š x v) 5,5 x 4,7 x 4,0 m, max. výška pádu 2,0 m – nutný povrch tlumící pád; min. potřebná plocha 8,1 x 7,2 m | 1 | 248 600,00 Kč | 248 600,00 Kč | 52 206,00 Kč | 300 806,00 Kč |
| 11 | Velký kolotoč se sedáky | konstrukce z nerezové oceli, podlaha z nerezového plechu s protiskluzovou úpravou, sedáky z douglaskové desky 40 mm; kotvení zabetonováním hřídeleprůměr kolotoče 2,0 m, výška 0,8 m, max. výška pádu 0,2 m – trávník vyhovuje; min. potřebná plocha kruh D = 6,0 m | 1 | 113 800,00 Kč | 113 800,00 Kč | 23 898,00 Kč | 137 698,00 Kč |
| 12 | Malý kolotoč | konstrukce z nerezové oceli, podlaha z kapkového plechu s protiskluzovou úpravou; kotvení připevněním k zabetonovanému podstavciprůměr kolotoče 0,8 m, výška 1,0 m, max. výška pádu 0,1 m – trávník vyhovuje; min. potřebná plocha kruh D = 4,8 m | 1 | 33 700,00 Kč | 33 700,00 Kč | 7 077,00 Kč | 40 777,00 Kč |
| 13 | Venkovní prvek pro práci s pískem | dřevěná konstrukce z douglaskových profilů, zábradlí, rámy bariér, jeřáby a zásobníky z pískované nerezové oceli, střecha a plošné výplně bariér a výstupů z laminátu HPL; kotvení žárově zinkovanou ocelovou botkou do betonové patky1x čtyřboká věž se sedlovou střechou (PH 0,5 m), 1x čtyřboká věž bez střechy (PH 0,3 m), 1x schody, 1x skluz, 1x otočný jeřáb s pryžovým kyblíkem, 1x pevný jeřáb s pryžovým kyblíkem, 2x malý pracovní stůl, 1x nakladač se zásobníkem, 2x malý pracovní stůl s výlevkourozměry prvku (d x š x v) 2,9 x 2,2 x 2,0 m, max. výška pádu 0,5 m – trávník vyhovuje; min. potřebná plocha 5,1 x 5,0 m | 1 | 133 700,00 Kč | 133 700,00 Kč | 28 077,00 Kč | 161 777,00 Kč |
| 14 | Zemní trampolína malá | spodní rám trampolíny z žárově zinkované oceli, skákací plocha z plastových spojek z barveného polyamidu (PA6), uchycení k rámu ocelovými pružinami, ochranný lem z pryžových desek; kotvení zapuštěním do terénurozměry prvku (d x š x v) 1,25 x 1,25 x 0,45 m, rozměry skákací plochy 0,75 x 0,75 m, max. výška pádu 1,0 m – trávník vyhovuje; min. potřebná plocha 3,75 x 3,75 m | 1 | 39 000,00 Kč | 39 000,00 Kč | 8 190,00 Kč | 47 190,00 Kč |
| 15 | Zemní trampolína velká | spodní rám trampolíny z žárově zinkované oceli, skákací plocha z plastových spojek z barveného polyamidu (PA6), uchycení k rámu ocelovými pružinami, ochranný lem z pryžových desek; kotvení zapuštěním do terénurozměry prvku (d x š x v) 2,25 x 1,75 x 0,45 m, rozměry skákací plochy 1,75 x 1,25 m, max. výška pádu 1,0 m – trávník vyhovuje; min. potřebná plocha 5,75 x 5,25 m | 1 | 89 000,00 Kč | 89 000,00 Kč | 18 690,00 Kč | 107 690,00 Kč |
|   | dopadová plocha dle ČSN EN 1176 pro prvek č. 10 | dřevní štěpka frakce 5 - 30 mm, vrstva 300 mm, bez ohraničení obrubníkem; zahrnuje skrývku zeminy,její odvoz a likvidaci na skládce, navezení dřevní štěpky a rozprostření do plochy; m2 | 56 | 1 150,00 Kč | 64 400,00 Kč | 13 524,00 Kč | 77 924,00 Kč |
|   | montáž + doprava |   | 1 | 228 367,00 Kč | 228 367,00 Kč | 47 957,07 Kč | 276 324,07 Kč |
| **CELKEM bez DPH** | 1 544 017,00 Kč |
| **DPH** | 324 243,57 Kč |
| **CELKEM vč. DPH** | 1 868 260,57 Kč |