maty

NABÍDKA

**NAB-25-00857**

Vytvořeno: 6.5.2025

Platnost nabídky do: 31.7.2025

Dodavatel: IČO: 24777510

**Hřiště MATY, s.r.o.** DIČ: CZ24777510

Odběratel:

**město Otrokovice**

Lidická 2006 Černá Pole 602 00 Brno-střed

Česká republika

Kontaktní údaje: hristematy.cz [info@hristematy.cz](mailto:info@hristematy.cz)

**xxxxxxxxxxx**

xxxxxxx

xxxxxxxxxxx

IČO: 00284301

DIČ: CZ00284301

nám. 3. května 1340 76502 Otrokovice

Česká republika

Kontaktní údaje:

**xxxxxxxx**

xxxxxxxxx

[txxxxxx](mailto:tesar@muotrokovice.cz)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Množství** | **Cena za jednotku** | **Celkem** | **Sazba DPH** | **Celkem vč. DPH** |
| BU-9303 ORGANIQ - včela | 1 ks | 725 500,00 Kč | 638 440,00 Kč | 21 % | 772 512,40 Kč |
| BU-9303\_ Montáž | 1 ks | 63 300,00 Kč | 55 704,00 Kč | 21 % | 67 401,84 Kč |

86m2 EPDM dopadová plocha; Litý povrch z SBR granulátu a PU pojiva 60mm + 10mm EPDM a PU pojivo, 2D včely 2ks, 2D kytky velké 2ks.

1 249 000,00 Kč 249 000,00 Kč 21 %

301 290,00 Kč

2D kytky malé 4ks



SC-11341 Branka na házenou 2x3 m se sítí

2 ks 19 900,00 Kč 39 800,00 Kč 21 % 48 158,00 Kč

SC-11341\_ Montáž

2 ks 6 850,00 Kč 13 700,00 Kč 21 % 16 577,00 Kč



SC-318 Basketbalová konstrukce, deska, koš.

1 ks 19 500,00 Kč 19 500,00 Kč 21 % 23 595,00 Kč

1 ks 7 250,00 Kč 7 250,00 Kč 21 % 8 772,50 Kč

SC-318\_ Montáž

Lajnování+ skákací panáci+barevné 1 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 21 % 78 650,00 Kč

motivy

Rozpis DPH

**Sazba % Základ Daň**

21% 1 088 394,00 Kč 228 562,74 Kč

**Cena celkem před slevou: 1 183 050,00 Kč**

**Sleva celkem: 94 656,00 Kč**

**Konečná cena: 1 088 394,00 Kč**

**Konečná cena vč. DPH: 1 316 956,74 Kč**

**OBCHODNÍPODMÍNKY**

**DODÁNÍ VČETNĚ MONTÁŽE**

**DOPRAVA**

* případě dodání **s montáží**, je doprava pro odběratele vždy **ZDARMA**

**PLATEBNÍ PODMÍNKY**

V rámci platebních podmínek (zálohová platba, faktura, délka splatnosti) se vždy zohledňuje individuální dohoda mezi Dodavatelem a Odběratelem. Nedohodnou-li se Dodavatel s Odběratelem jinak, platí že:

Objednatel je povinen Dodavateli uhradit dohodnutou cenu dle objednávky.

Fakturace bude provedena po ukončení a předání díla, bude účtována ve výši 100 % z ceny díla.

Splatnost daňového dokladu bude 10 dní od doručení faktury Odběrateli. Daňový doklad musí mít všechny náležitosti a musí být podepsán odpovědnou osobou.

Pokud je dohodnuta platba předem na základě zálohové faktury, musí být tato uhrazena nejpozději v termínu její splatnosti. Pokud zálohová faktura není řádně uhrazena ve splatnosti, posouvá se termín realizace na jiný pozdější termín určený Dodavatelem.

**ODBĚRATEL PLÁTCE DPH – režim přenesení daňové povinnosti u montážní prací**

V případě dodávky s montáží pro odběratele – plátce DPH, je odběratel povinen před podpisem objednávky (nejpozději před vystavením faktury) sdělit Dodavateli, pokud předmět díla **BUDE** Odběratelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a to pro účely aplikování režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH ze strany Dodavatele. V případě, že odběratel tuto skutečnost před podpisem objednávky neuvede, má Dodavatel za to, že předmět díla **NEBUDE** používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011.

**TERMÍN REALIZACE**

Předpokládaný termín realizace je 8 až 10 týdnů (při objednání atypických sestav nebo větších stavebních úprav až 12 týdnů) od potvrzení objednávky ze strany odběratele, pokud se odběratel s Dodavatelem nedohodnou na jiném termínu realizace.

V případě nepříznivých klimatických podmínek může být realizace nebo dílčí část realizace posunuta na nejbližší možný termín realizace, pokud se Dodavatel s odběratelem nedohodnou na jiném termínu, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka realizace.

**MONTÁŽ PRVKŮ**

* ceně montáže prvků jsou obsaženy:
* výkopové práce pro kotvení prvků
* montáž prvků v místě realizace
* osazení, ukotvení prvků do základů
* betonáž prvků

V ceně montáže není obsaženo (pokud není dohodnuto jinak):

* případné terénní úpravy
* odvoz a uložení vykopané zeminy

**MONTÁŽ DOPADOVÉ PLOCHY**

V závislosti na zvoleném typu dopadové plochy pro danou objednávku:

**Zatravňovací desky - montáž:**

Montáž dopadové plochy v podobě zatravňovacích desek obsahuje:

* úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177
* pokládka zatravňovacích desek
* zajištění desek proti posunu

Upozornění: Zatravňovací desky mohou po položení vykazovat výškové nerovnosti, a to v závislosti na profilu podkladu. Tyto případné výškové nerovnosti u zatravňovacích desek tak nejsou vadou díla.

Dále zhotovitel upozorňuje, že zatravňovací desky nedoporučuje instalovat na čerstvou nezhutněnou zeminu, a to z důvodu postupného sedání zeminy. Pokud odběratel i přes toto upozornění trvá na instalaci desek na zeminu (hlínu), bude toto uvedeno a potvrzeno odběratelem v předávacím protokolu daného díla. Zatravňovací desky se doporučují instalovat jen na posekaný trávník a pevný podklad*.* Čím lépe bude připravený podklad – rovný, zhutněný a pevný, tím méně budou desky po položení pracovat.

*Z*atravňovací deska plní svoji výrobcem udávanou funkci dopadové plochy jen v případě, kdy se na ní nachází a prorůstá jí celistvá udržovaná travnatá plocha. Zatravňovací deska bez následné celistvé travnaté plochy na ní, neplní funkci dopadové plochy v rozsahu uváděné výrobcem. Za celistvou travnatou plochu a její udržování odpovídá vždy Odběratel, pokud není písemně dohodnuto jinak.

**Kačírek - montáž:**

**Zbuduje Dodavatel:**

V ceně montáže dopadové plochy je úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177 zhotovená Dodavatelem.

**Zbuduje Odběratel svépomocí:**

Pokud je u objednávky zvolena nutná dopadová plocha v podobě kačírku, kterou si Odběratel zbuduje svépomocí, objednavatel upozorňuje, že je nutná úprava povrchu dle ČSN EN 1177 (oblázky 2-8mm). S touto úpravou není v nabídce kalkulováno. Odběratel zbuduje svépomocí a za její zbudování odpovídá.

**Litá guma - montáž:**

V ceně montáže dopadové plochy je úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177 zhotovená Dodavatelem.

Montáž lité gumy obsahuje:

* odrytí povrchu (vybagrování) do hloubky 200 mm
* hutněné drcené kamenivo fr. 16-32 – 100 mm
* hutněné drcené kamenivo fr. 4-8 – 50 mm

**Pryž – montáž:**

**Zbuduje Dodavatel:**

V ceně montáže dopadové plochy je úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177 zhotovená Dodavatelem.

Montáž pryže obsahuje:

* připravení podkladu pro pokládku pryže v závislosti na zvoleném postupu pokládky
* pokládka dopadové plochy (lepení, lepidlo)

**Zbuduje Odběratel svépomocí:**

Pokud je u objednávky zvolena nutná dopadová plocha v podobě pryže (pryžové dlaždice apod.), kterou si Odběratel zbuduje svépomocí, objednavatel upozorňuje, že je nutná úprava povrchu dle ČSN EN 1177. S touto úpravou není v nabídce kalkulováno. Odběratel zbuduje svépomocí a za její zbudování odpovídá.

**REVIZE PRVKŮ**

Revize prvků není běžně součástí cenové nabídky. Cenovou kalkulaci revize si vyžádejte u zákaznického oddělení společnosti prostřednictvím emailu [info@hristematy.cz](mailto:info@hristematy.cz).

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ K MONTÁŽI PRVKŮ**

Odběratel bere na vědomí, že herní prvky budou Dodavatelem umístěny na pozemku (staveništi) dle jednotlivých technických listů sjednaných prvků tak, aby byly splněny technické parametry – zejména ochranné zóny. Odběratel výslovně souhlasí s tím, že pokud se s Dodavatelem předem nedomluví (nejlépe zákres nebo vizualizace), jak mají být jednotlivé prvky na staveništi rozloženy, provede rozložení sám Dodavatel dle obvyklé praxe. Jakákoliv změna pozemku nebo rozvržení prvků oproti potvrzenému zakreslení (vizualizaci) musí být Odběratelem oznámena Dodavateli nejlépe alespoň 7 dnů před realizací.

Odběratel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší zemní techniku (např. pásový minibagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.). Pokud místo není přístupné pro tuto techniku, je Odběratel povinen na tuto skutečnost Dodavatele předem upozornit, aby byl zvolen vhodný postup realizace.

Odběratel potvrzuje, že před montáží prvků bude místo realizace připraveno na montáž prvků, tedy bude čisté, bez ostrých nebo jiných předmětů bránících realizaci a že místo realizace je vesměs rovinaté. V případě potřeby zarovná budoucí plochu hřiště k vytvoření dopadové plochy pro jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177.

Odběratel prohlašuje, že na místě realizace **nevedou žádné inženýrské sítě**. V případě, že tomu tak není, Odběratel předem (před výběrem a zvolením umístění prvků) zašle Dodavateli výkres inženýrských sítí a umístění prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo jejich poškození. V případě, že tuto informaci Odběratel Dodavateli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Odběratel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace Dodavatel nemá možnost si výskyt inženýrských sítí svépomocí zjistit a je tedy plně odkázán na informace od Odběratele.

V nabídce montáží od Dodavatele je kalkulováno s montáží v běžném podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, větší množství velkých kamenů apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Dodavatel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace prvků. Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 1500,- Kč/hod.

**V případě, že v den, s Odběratelem předem domluveného, příjezdu bude montážními pracovníky Dodavatele zjištěno, že místo realizace není způsobilé k montáží prvků, je Dodavatel oprávněn po Odběrateli požadovat úhradu nákladů za marný výjezd ve výši 7000,- Kč, a to i opakovaně za každé takové porušení.**

**DODÁNÍ BEZ MONTÁŽE**

Odběratel je obeznámen, že objednané prvky jsou způsobilé užívání pouze v případě, že jsou instalovány dle normy ČSN EN 1176. Tuto způsobilost splňují pouze firmy, které mají dle živnostenského listu oprávnění k: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (stavební firmy). U dodávky bez montáže Dodavatel nemůže odpovídat za montáž provedenou odběratelem.

Veškeré palety a ohrádky k dodanému zboží lze v bezvadném stavu odkoupit zpět. Odběratel v tomto případě zašle nebo dopraví palety nebo ohrádky na svoje náklady na předem dohodnutou

adresu s odběratelem. Současně zákazník vystaví fakturu na částku, za kterou paletu nebo ohrádku nakoupil.

**DOPRAVA**

V případě dodávky **bez montáže** je doprava na adresu odběratele **hrazena odběratelem** ve sjednané výši, pokud není dohodnuto jinak (osobní odběr apod.).

**PLATEBNÍ PODMÍNKY**

V rámci platebních podmínek (zálohová platba, faktura, délka splatnosti) se vždy zohledňuje individuální dohoda mezi Dodavatelem a Odběratelem. Nedohodnou-li se Dodavatel s Odběratelem jinak, platí že:

Objednatel je povinen Dodavateli uhradit dohodnutou cenu dle objednávky.

Fakturace bude provedena po ukončení a předání díla, bude účtována ve výši 100 % z ceny díla.

Splatnost daňového dokladu bude 10 dní od doručení faktury Odběrateli. Daňový doklad musí mít všechny náležitosti a musí být podepsán odpovědnou osobou.

Pokud je dohodnuta platba předem na základě zálohové faktury, musí být tato uhrazena nejpozději v termínu její splatnosti. Pokud zálohová faktura není řádně uhrazena ve splatnosti, posouvá se termín realizace na jiný pozdější termín určený Dodavatelem.

**TERMÍN DODÁNÍ**

Předpokládaný termín dodání je 8 až 10 týdnů (při objednání atypických sestav až 12 týdnů) od potvrzení objednávky ze strany odběratele, pokud se odběratel s Dodavatelem nedohodnou na jiném termínu dodání.

**REVIZE PRVKŮ**

Revize prvků není běžně součástí cenové nabídky. Cenovou kalkulaci revize si vyžádejte u zákaznického oddělení společnosti prostřednictvím emailu [info@hristematy.cz](mailto:info@hristematy.cz).

**SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ**

Odběratel výslovně prohlašuje, že se před podpisem objednávky (smlouvy) důkladně seznámil s Návodem na obsluhu, údržbu a opravu hřišť od výrobce společnosti Veríme v zábavu s.r.o., ve které jsou uvedeny závazné pokyny pro provoz dětského hřiště. Tento Návod je rovněž dostupný na webových stránkách zhotovitele [www.verimevzabavu.cz](http://www.verimevzabavu.cz/).

Smluvní strany si ujednaly možnost zrušení závazku Odběratelem zaplacením odstupného ve smyslu ustanovení § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odběratel je oprávněn zrušit závazek plynoucí z této objednávky zaplacením odstupného, přičemž je povinen zaplatit Zhotoviteli odstupné ve výši:

* 50 % z ceny díla včetně DPH v případě, že došlo ke zrušení ve lhůtě do 14 dnů (včetně) od

podpisu objednávky Odběratelem;

* 100 % z ceny díla včetně DPH v případě, že ke zrušení ve lhůtě nad 14 dnů od podpisu

objednávky Odběratelem.

V rámci počítání lhůty pro možnost zrušit závazek zaplacením odstupného se započítává již den podepsání objednávky Odběratelem.

V případě, že Odběratel poruší závazek zaplatit cenu díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky ceny díla za každý započatý den prodlení.

**Vyšší moc**

* Pro účely této objednávky se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, mimořádná opatření při epidemii přijata orgány veřejné moci apod.
* Pokud se splnění této objednávky (smlouvy) stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu potvrzené objednávky ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od objednávky (smlouvy). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

**Záruky, záruční doba a pojištění**

1. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání řádně provedeného díla Zhotovitelem. Záruka na jednotlivé herní prvky je Zhotovitelem stanovena následovně:
2. 60 měsíců na díly jako například zábradlí, části pružinových houpaček, bočnice skluzavek apod., které jsou vyrobeny z HPL materiálu.
3. 60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).
4. 60 měsíců záruka na ostatní kovové a dřevěné části herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).
5. 12 měsíců záruka na pohyblivé části fitness strojů.
6. 24 měsíců na ostatní nespecifikované části.
7. **Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a jejich příslušenství v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných Zhotovitelem, a to zejména v Provozní knize dětských hřišť.**
8. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.
9. Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit.
10. Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.
11. Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřípustné používání prvků (tj. takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní užití je nepřípustné a zakázané.
12. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.
13. Během záruční lhůty je Zhotovitel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu. Zhotovitel je oprávněn zvolit způsob opravy, a to buď výměnu, nebo opravu dílu.

**BUDEME MOC RÁDI, KDYŽ VÁM NAŠE PRÁCE BUDE DĚLAT  
RADOST**

**A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI**

**Vaše Hřiště MATY**

Závazné potvrzení objednávky odběratelem:

Za dodavatele:

xxxxxxx

Jméno, příjmení

funkce (podpis)