|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Příloha č. 1 - Tabulka specifikace dodávaného zboží**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Položka** | **Specifikace** | **Norma** | **Cena bez DPH** | **Počet kusů** | **Výpočet** |  |  |  |
| **1.** | Montérková bunda reflexní | barva reflexní oranžová | EN ISO 20471 | **432 Kč** | 120 | 51 840 Kč | 1112-001-205 |  |
| zapínání na knoflíky nebo zip, překryté légou |  |  |  |
| rukávy zakončené nastavitelnou manžetou |  |  |  |
| náprsní kapsy |  |  |  |
| materiál: min. 35%bavlna, polyester, min. 250G/m² |  |  |  |
| Velikost: 46-66 |  |  |  |
| **2.** | Montérkové kalhoty do pasu reflexní | barva relfexní oranžová | EN ISO 20471 | **366 Kč** | 120 | 43 920 Kč | 1112-002-205 |  |
| zapínání na knoflík, na bocích stažené do gumy, poutka na opasek |  |  |  |
| zadní a boční kapsy |  |  |  |
| materiál: min. 35%bavlna, polyester, min. 250G/m² |  |  |  |
| Velikost: 46-66 |  |  |  |
| **3.** | Zimní zateplená bunda reflexní | barva reflexní oranžová | EN ISO 20471, 14058, 13688 | **545 Kč** | 50 | 27 250 Kč | 1110-005-155 |  |
| dešti a větru odolná |  |  |  |
| tř. 3 dle normy EN 343 |  |  |  |
| podlepené švy, voděodolné zipy |  |  |  |
| materiál: 100% polyester |  |  |  |
| velikost: S -4XL |  |  |  |
| **4.** | Vesta zateplená reflexní | barva reflexní oranžová nebo žlutá | EN ISO 20471, 14058, 13688 | **527 Kč** | 50 | 26 350 Kč | 1114-079-160 |  |
| dešti a větru odolná |  |  |  |
| zapínání na zip překryté légou |  |  |  |
| náprsní kapsy |  |  |  |
| materiál: 100% polyester |  |  |  |
| velikost: S – 3XL |  |  |  |
| **5.** | Montérková bunda s reflexními pruhy | barva modrá, černá, černošedá | EN ISO 13688, 20471  | **320 Kč** | 20 | 6 400 Kč | 1010-028-411 |  |
| zapínání na zip, překryté légou |  |  |  |
| rukávy zakončené nastavitelnou manžetou |  |  |  |
| náprsní kapsy |  |  |  |
| reflexní pruhy o šíři 5cm, dva na rukávech, dva na zádech |  |  |  |
| materiál 100% bavlna |  |  |  |
| Gramáž: 260 – 280g/m2 |  |  |  |
| Velikost: 46-66 |  |  |  |
| **6.** | Montérková bunda s reflexními pruhy | barva zelená | EN ISO 13688,20471 | **320 Kč** | 20 | 6 400 Kč | 1010-028-510 |  |
| zapínání na zip, překryté légou |  |  |  |
| rukávy zakončené nastavitelnou manžetou |  |  |  |
| náprsní kapsy |  |  |  |
| reflexní pruhy o šíři 5cm, dva na rukávech, dva na zádech |  |  |  |
| materiál 100% bavlna |  |  |  |
| Gramáž: 260 – 280g/m2 |  |  |  |
| Velikost: 46-66 |  |  |  |
| **7.** | Montérkové kalhoty do pasu s reflexními pruhy | barva modrá, černá, černošedá | EN ISO 13688,20471 | **248 Kč** | 50 | 12 400 Kč | 1020-028-411 |  |
| zapínání na knoflík, na bocích stažené do gumy, poutka na opasek |  |  |  |
| reflexní pruhy o šíři 5cm, dva na nohavicích |  |  |  |
| zadní a boční kapsy |  |  |  |
| zesílená zdvojená kolena |  |  |  |
| materiál 100% bavlna |  |  |  |
| Gramáž: 260 – 280g/m2 |  |  |  |
| Velikost: 46-66 |  |  |  |
| **8.** | Montérkové kalhoty do pasu s reflexními pruhy | barva zelená | EN ISO 13688,20471 | **248 Kč** | 50 | 12 375 Kč | 1020-028-510 |  |
| zapínání na knoflík, na bocích stažené do gumy, poutka na opasek |  |  |  |
| reflexní pruhy o šíři 5cm, dva na nohavicích |  |  |  |
| zadní a boční kapsy |  |  |  |
| zesílená zdvojená kolena |  |  |  |
| materiál 100% bavlna |  |  |  |
| Gramáž: 260 – 280g/m2 |  |  |  |
| Velikost: 46-66 |  |  |  |
| **9.** | Pracovní triko - krátký rukáv | barvy oranžová a červená |   | **55 Kč** | 700 | 38 500 Kč | 1610-001-000-00 |  |
| zpevněný ramenní šev |  |  |  |
| Materiál: bavlna 100%, 160g/m2 |  |  |  |
| velikost: S-4XL |  |  |  |
| **10.** | Pracovní mikina | rukávy a spodní lem ze žebrového úpletu |   | **233 Kč** | 100 | 23 300 Kč |  |  |  |
| zpevněný ramenní šev | 1520-001-000-00 |  |
| materiál: 65%bavlna, 35%polyester, 300g/m2 |  |  |  |
| velikost: S-3XL |  |  |  |
| **11.** | Flísová vesta | velikost: S-3XL |   | **269 Kč** | 50 | 13 450 Kč | 1330-001-414-00 |  |
| **12.** | Voděodolný reflexní plášť | voděodolný 3/4 plášť s kapucí | EN ISO 20471, 13688 | **329 Kč** | 50 | 16 450 Kč | 1116-009-200-00 |  |
| prodloužená délka |  |  |  |
| plášť má přelepené švy |  |  |  |
| dvě přední kapsy kryté légami proti průniku vody |  |  |  |
| materiál: polyester / PVC |  |  |  |
| Ochrana proti nepříznivému počasí EN 343+A1 |  |  |  |
| velikost: M-3XL |  |  |  |
| **13.** | Kraťasy pracovní reflexní | 65% Polyester, 35%bavlna, 280 g/m2 | EN ISO 13688,20471 | **369 Kč** | 50 | 18 450 Kč | 1112-007-150-00 |  |
| **14** | Montérkové kalhoty reflexní zateplené |  | EN ISO 13699, 14058, 20471 | **449 Kč** | 50 | 22 450 Kč |  |  |  |
| 100%Polyester, 100%podšívka polyester, výplň polyester100% | 1111-001-205-00 |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| Velikost: 46-66 |  |  |  |
| **15.** | Vesta výstražná | Vesta s reflexními pruhy | EN ISO 20471 | **35 Kč** | 80 | 2 800 Kč | 1114-001-000-00 |  |
| reflexní pásky 2x šířka 5 cm |  |  |  |
| zapínání na suchý zip |  |  |  |
| materiál: 100% polyester |  |  |  |
| barva: reflexní oranžová, reflexní žlutá |  |  |  |
| velikost: S-3XL |  |  |  |
| **16** | Reflexní kříž | barva žlutá nebo oranžová | EN ISO 13356 | **116 Kč** | 50 | 5 800 Kč | 1115-005-000-00 |  |
| nastavitelný |  |  |  |
| velikost: UNI |  |  |  |
| **17.** | Termo prádlo – souprava zimní | Funkční, hřejivé termo prádlo, triko dlouhý rukáv, kalhoty dlouhé nohavice | EN ISO 14058 | **300 Kč** | 80 | 24 000 Kč | 1720-001-700-00 + 1740-001-700-00 |
| barva: černá |  |  |  |
| velikost: S-3XL |  |  |  |
| **18.** | Holinky vysoké černé | Materiál: PVC/nitril nebo pryž | EN ISO 20347 | **233 Kč** | 30 | 6 990 Kč | 2462-023-800-00 |  |
| Odolnost proti uklouznutí |  |  |  |
| Odolnost proti průniku vody |  |  |  |
| Velikost: 38-48 |  |  |  |
| **19.** | Gumoplstěné holinky | svršek přírodní kaučuk, filcová podšívka | EN ISO 20347 | **359 Kč** | 40 | 14 360 Kč | 2461-005-800-00 |  |
| Odolnost proti chladu |  |  |  |
| Odolnost proti působení vody |  |  |  |
| Odolnost proti uklouznutí |  |  |  |
| velikost: 37-48 |  |  |  |
| **¨20.** | Bezpečnostní kotníková obuv zimní | svršek: hovězinová useň s hydrofobní úpravou | EN ISO 20345 S3 SRC | **637 Kč** | 60 | 38 220 Kč | 2118-184-411 |  |
| Stélka proti propíchnutí (P), nekovová |  |  |  |
| Bezpečnostní tužinka ve špičce (S), nekovová |  |  |  |
| Podešev odolná proti palivovým olejům (FO) |  |  |  |
| Odolnost proti chladu (CI) |  |  |  |
| Odolnost proti působení vody (WRU) |  |  |  |
| Absorpce energie v oblasti paty (E) |  |  |  |
| Antistatická obuv (A) |  |  |  |
| Odolnost proti uklouznutí (SRC) |  |  |  |
| velikost: 36-48 |  |  |  |
| **21.** | Bezpečnostní kotníková obuv | svršek: hovězinová useň s hydrofobní úpravou | EN ISO 20345 S3 SRC | **629 Kč** | 70 | 44 030 Kč | 2118-176-411-00 |  |
| Stélka proti propíchnutí (P) |  |  |  |
| Bezpečnostní tužinka ve špičce (S) |  |  |  |
| Podešev odolná proti palivovým olejům (FO) |  |  |  |
| Odolnost proti působení vody (WRU) |  |  |  |
| Absorpce energie v oblasti paty (E) |  |  |  |
| Antistatická obuv (A) |  |  |  |
| Odolnost proti uklouznutí (SRC) |  |  |  |
| velikost: 36-48 |  |  |  |
| **22.** | Pracovní obuv | svršek: hovězinová useň s hydrofobní úpravou | EN ISO 20347 O1 | **268 Kč** | 35 | 9 380 Kč | 2123-002-800-00 |  |
| Podešev odolná proti palivovým olejům (FO) |  |  |  |
| Absorpce energie v oblasti paty (E) |  |  |  |
| Antistatická obuv (A) |  |  |  |
| Odolnost proti uklouznutí (SRA) |  |  |  |
| velikost: 37-48 |  |  |  |
| **23.** | Pracovní kotníková obuv zimní | svršek: hovězinová useň s hydrofobní úpravou | EN ISO 20347 O1 | **319 Kč** | 35 | 11 165 Kč | 2310-003-800-00 |  |
| Odolnost proti chladu (CI) |  |  |  |
| Podešev odolná proti palivovým olejům (FO) |  |  |  |
| Absorpce energie v oblasti paty (E) |  |  |  |
| Antistatická obuv (A) |  |  |  |
| Odolnost proti uklouznutí (SRA) |  |  |  |
| velikost: 37-47 |  |  |  |
| **24.** | Rukavice kombinované | dlaň z hovězí štípenky | EN 388 | **28 Kč** | 400 | 11 200 Kč | 3210-001-000-12 |  |
| hřbet a manžeta z tkaniny |  |  |  |
| fleece podšívka |  |  |  |
| vyztužená manžeta |  |  |  |
| velikost: 10,5 |  |  |  |
| **25.** | Rukavice kombinované zimní | dlaň z hovězí štípenky | EN 388 | **42 Kč** | 150 | 6 300 Kč | 3700-009-801-00 |  |
| hřbet a manžeta z tkaniny |  |  |  |
| zateplená podšívka |  |  |  |
| vyztužená manžeta |  |  |  |
| velikost: 11 |  |  |  |
| **26.** | Rukavice kožené hřbet s úpletu | hovězí štípenka  | EN 388 | **40 Kč** | 400 | 16 000 Kč | 3210-009-801-00 |  |
| bez podšívky |  |  |  |
| Velikost: 10 |  |  |  |
| **27.** | Rukavice - pletený bezešvý bílý nylonový úplet | pletený bezešvý bílý nylonový úplet | EN 388 | **10 Kč** | 500 | 5 000 Kč |  |  |  |
| dlaň a prsty povrstvené šedým mikroporézním nitrilem | 3410-001-109-00 |  |
| pružný náplet na zápěstí |  |  |  |
| velikost: 7-11 |  |  |  |
| **28.** | Rukavice máčené PVC zimní | bavlněný úplet, PVC | EN 388, EN ISO 21420, EN 511 | **79 Kč** | 100 | 7 900 Kč |  |  |  |
| délka 35 cm | 3700-012-250-11 |  |
| zateplená podšívka |  |  |  |
| velikost: 11 |  |  |  |
| **29.** | Rukavice máčené v nitrilu | rukavice máčené v nitrilu, zdrsněná dlaň | EN 388 | **9 Kč** | 500 | 4 500 Kč | 3420-115-000-00 |  |
| bezešvý hrubý úplet |  |  |  |
| Velikost: 8-11 |  |  |  |
| **30.** | Rukavice pogumované | velikost: 8-11 | EN 388 | **8 Kč** | 200 | 1 600 Kč | 3420-026-706-00 |  |
| **31.** | Rukavice pogumované zimní | velikost: 8-11 | EN 388 | **39 Kč** | 500 | 19 500 Kč | 3700-010-160 |  |
| **32.** | Logo rozměr 8x9,5cm | nažehlené transfer, jednobarevné |   | **38 Kč** | 600 | 22 800 Kč |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 571 080 Kč |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V Novém Jičíně dne 11.6.2025 | V Olomouci dne 10.6.2025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | za kupujícího |  | za prodávajícího |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Pavel Tichý, ředitel  |  | Mgr. Roman Chlopčík, jednatel |  |  |  |  |  |  |