w

**NABÍDKA**

STEVY s.r.o. *HEL*

Olší 3

CZ-588 56 Telč

Tel.:, DS: no

E-mail: stevy@stevy.cz
[www.stevy.cz](http://www.stevy.cz)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRO:**Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov** | ČÍSLO: | **NT05739** |
|  | DATUM: | 22.05.2025 |
| **xxxxxxxxxx** | PLATNOST NAB.: | xxxxxxxxxx |
| **CZ-541 01 Trutnov****Česká republika**TEL: +420 499 811 214 | VYSTAVIL: |
| +xxxxxxxxxxxx |
| TEL: |
|  | E-MAIL: | xxxxxxxxxxxxx |

Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Dobrý den,

Předkládáme vám naši nabídku, která bude v zakázce předána včetně:

-Instalačního výkresu tlakové multifunkční pánve

-Balného v dřevěném bednění

-Dopravy za zahraničí na vaši adresu RÚ

-Demontáže stávající pánve v součinnosti s vaší údržbou

-Úpravy (rozšíření) rozvodu změkčené vody v instalační příčce

-Odborné instalace nové pánve certifi kovaným technikem výrobce a v součinnosti s vaší údržbou

-Oživení, nastavení

-Technické zaškolení personálu

-Odborné zaškolení kuchaře v jednom dni a v dohodnutém termínu

-Revizní zprávy elektra na nově zapojené zařízení

-Prohlášení o shodě

-Návodu v českém jazyce

-Ovládání a programování v českém jazyce

-Protokolárního předání

-Garance dle výrobce - 12 měsíců od data instalace, případně 24 měsíců

V ceně není:

•Ekologická likvidace stávající pánve a její odvoz

•Doplňky do pánve jako závěsné háky, lopatky.

S ohledem na rozsah činnosti počítáme se součinností s vaším technickým oddělením.

Dodací lhůta dle KS a s časovými možnostmi stravovacího provozu.

**„ RÚ Hostinné - varný blok - sklopná pánev “**

POZICE NÁZEV A POPIS MNOŽSTVÍ CENA/MJ CENA CELKEM DPH

BEZ DPH BEZ DPH

OR KS v Brně : C/ 49409, IČ: 26977583, DIČ: CZ 26977583

© Soft-4-Sale

Strana 1 z 7

NT05739

STEVY s.r.o. *HEL*

**NABÍDKA**

Olší 3

CZ-588 56 Telč

Tel.: +420721208991, DS: no

E-mail: stevy@stevy.cz

[www.stevy.cz](http://www.stevy.cz)

**001 Multifunkční tlaková pánev ELRO,** 1 ks 748 513,00 Kč 748 513,00 Kč 21%

**manuálně sklopná, objemu 108 I, 6ti
bodová sonda, výpustný kohout,
DBKGN23C-EDS-90-AT**

Multifunkční tlaková sklopná pánev je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli včetně nosných prvků
konstrukce. Nerezové provedení zabraňuje připékání surovin. Pánev má nedeformovatelné dno, ve
kterém jsou zafrézovány topné spirály pro dokonalý přenos tepla po celé ploše dna. Celá tepelná část
pánve je po obvodě kvalitně, tepelně izolována. Pánev je vybavena procesorem pro plnění
požadovaných funkcí. Programování pánve se provádí prostřednictvím barevného dotekového displeje
s možností připojení k počítači pro plánování a řízení výroby prostřednictví software CPMS ELRO®.
Požadovaná, nastavená teplota je udržována v rozsahu ± 1 °C! Celou pánev lze čistit a mýt
vysokotlakým mycím zařízením včetně ovládacího panelu! Hranatý vnitřní prostor odpovídá rozměrově
vkládání GN. Multifunkčnost pánve znamená, že pracuje v režimech: pánev, kotel, tlakový kotel,
kontaktní grilovací deska, tlakový/netlakový pářič, vařič těstovin a další. Tyto funkce poskytují uživateli
široký rozsah užití, včetně programovatelného nočního vaření (například táhlé vývary) Programování v
nastaveném čase (0 až 24 hod), automatickým vařením s funkcí OPTITHERM a další. Pro okamžitou,
vzdálenou kontrolu je pánev vybavena barevným, signalizačním displejem se zvukovou signalizací. Z
pánve nevyčnívá žádný ovládací prvek elektroniky. Pánev je ručně sklopná s vyváženým těžištěm
vany.

Pánev může být řízena centrálním počítačem s instalovaným softwarem ELRO CPMS® pro plánování
a ukládání výrobních postupů včetně ukládání dat HACCP. Pokud je pánev součástí varného bloku, ve
kterém je instalováno více jak 3 až 12 zařízení ELRO pak lze jednotlivá zařízení propojit softwarem
PMS pro regulaci spotřeby el. energie, a to snížením proudové zátěže až o 30 %. Pánev má několik
patentově chráněných technických prvků. Garantována dodávka originálních náhradních dílů po dobu
15. let.

Víceúčelové užití pánve znamená:

•Vaření v kotli - polévky, omáčky, silné vývary, noční vaření, vaření při stálé teplotě (uzené maso)
rýže, luštěniny a další. Vaření dle programu v požadovaném čase a po žádanou dobu a s užitím
teplotní sondy a nastavením 10 stupňů intenzity varu s tolerancí teploty vaření ±1°C.

•Noční vaření programovatelné umožňuje výrazně šetřit čas v produkci a současně dosáhnout
výborných výsledků zpracování u surovin nebo postupů vyžadujících dlouhý čas zpracování (masové
vývary, uzené maso apod.,

•Dušení v páře - ve vložených nebo zavěšených gastronádobách se provádí dušení především
zeleniny, knedlíků, krémů, pudinků a další, ale i masa pro dietní stravu.

•Tlakové dušení, které výrazně až na polovinu času zkracuje dobu tepelné úpravy s významným
zachováním nutričních hodnot v pokrmu. Tlakové dušení je také ideální pro rychlé a šetrné
rozmrazování, dohřívání případně kombinované vaření. Tlakové dušení výrazně šetří spotřebu
elektrické energie a času až o 50%.

•Smažení na pánvi - s užitím tuku například řízky, koblihy, obalovaný květák a další, nebo bez tuku na
vysoce kvalitním dnu z chromniklové nerezové oceli c vyšším obsahem titanu a stříbra.

•Restování - pro rychlé tepelné opracování povrchu masa při vysoké teplotě

•Kombinované vaření - znamená vařit např. guláš a samotné celé knedlíky v páře nad gulášem, a to
vše najednou a podobně (zelenina, brambory).

•Kombinované tlakové vaření s výrazně kratší dobou zpracování a s úsporou elektrické energie a vody.
•Provaření a míchání - mléčné produkty, kaše bez připálení pomocí funkce OPTITHERM, znamená ve
spojení s kvalitou nerezové oceli, že nedochází k připalování surovin.

•Grilování-dno pánve vykazuje rovnoměrnou teplotu po celé ploše. Užívá se stejně jako grilovací
deska.

•Finishing - při nastavené teplotě

Pánev je voděvzdorná a je celá omyvatelná tlakovou vodou! Pánev je dokonale tepelně izolována,
masivní dno pánve má topné spirály uloženy ve vyfrézovaných drážkách pro vysokou úsporu el.
energie. Na rozpálené dno pánve lze lít studenou vodu, aniž by došlo k prasknutí nebo k deformaci dna

NT05739 OR KS v Brně : C/ 49409, IČ: 26977583, DIČ: CZ 26977583 Strana 2 z 7

© Soft-4-Sale

STEVY s.r.o. *HEL*

**NABÍDKA**

Olší 3

CZ-588 56 Telč

Tel.: +420721208991, DS: no

E-mail: stevy@stevy.cz

[www.stevy.cz](http://www.stevy.cz)

pánve. Tento postup současně znamená, že lze využít naakumulovaného tepla pánve pro další postup
při vaření.

Instalace pánve:

|  |  |
| --- | --- |
| Montážní umístění: | zavěšena na instalační příčku výrobce |
| Provedení: | multifunkční, tlaková, hranatá, sklopná |
| Víko: | tlakové, rovné se zabudovaným zchlazováním včetně dvou bezpečnostníchventilů |
| Topný systém pánve:Skllápění: | elektrický EDS, rychlovarné provedení dle DIN 18857 a DIN 188735manuální s vyváženým těžištěm vany |
| Teplotní sonda: | vpichovací 6bodová |
| Výpustný kohout: | zabudovaný do vany (funkce nesklopné pánve) |
| Dno: | masivní o síle 21 mm, nedeformovatelné o ploše 37.40 dm2 |

Technický popis:

* Vnitřní rozměr pánve je 680 x 550 x 300 mm v rozměru gastronomy (2 x GN 1/1)
* Integrovaný řídicí systém ELRO PMS (Power Management Systém).
* Vysokotlaké mytí ELRO HPC (High Pressure Cleaning) s ochranou (IPX6 a IPX9k).
* Elektronický display kontrol ELRO QCS (Quick Cook Select).
* Tlakový kontrolní systém ELRO PCS (Pressure Kontrol Systém).
* ELRO bezpečnostní uzamykající systém snadno čistitelný.
* Víko s chlazením s měkčenou studenou vodou tvrdost vody < 0,35 mmol/l (< 2°dH, <35ppm CaO3 a
se zabudovaným tlakovým čidlem.
* 6-ti bodová vpichovací teplotní sonda.
* Tříbarevná světelná indikace stavu zařízení včetně zvukového signálu.
* Integrovaná ochrana napětí.
* Snadné manuální sklápění s vyváženým těžištěm vany
* Výpustný kohout bez rozstřiku
* Pracovní výška pánve je 900 mm.
* Programovatelně nastavitelných 10 rozdílných stupňů intenzity varu.
* Automatické udržování nastavené teploty v toleranci ± 1°C.
* Termodynamická funkce ELRO Optitherm umožňující dokonalé provaření a nahrazující mechanické
míchání.
* Topný systém EDS s elektronickým řízením se zvýšeným příkonem pro rychlé dosažení požadované
teploty například při smažení, vaření a další.
* Interface (Hardware), Obce: Ethernet RJ45, RS485, RS232, Wi-Fi.(Spojení lze navázat pomocí
pevné nebo variabilní (DHCP)). Aplikace pro iOS a Android.
* Masivní dno pánve o celkové síle 21 mm, kompaktní s pevně vestavěným teplotním čidlem,
nedeformovatelné.

Zařízení vyrobeno z nerezového nemagnetického materiálu v souladu s ČSN 17240 (DIN 1.4301):

|  |  |
| --- | --- |
| Dno: 18 + 3 mm DIN 1.0345/1.4435Rám konstrukce 2,50 mm DIN 1,4404Horní kryt 2,50 mm DIN 1,4307Konsola 2,50 mm DIN 1.4301Vnější opláštění 1,5 /11,25 mm DIN 1,4301Víko pánve 1,25 mm DIN 1,4307Výpustný kohout 1.4308 /1.4305Žádná část zařízení není vyrobena z aluminia. | KO2200 UNS/AISI 316LAISI 316LAISI 304LAISI304LAISI 304AISI 304L304C15/303S3 |

Opce:

* Připojení k ELRO connect (Kuchařka, provozní náklady, HACCP, monitorování zařízení - teplota, čas,
spotřeba atp.), informace sdělí prodejce.
* Speciální dotykový display s řídící jednotkou QCS uchycený na ergonomicky provedeném nerezovém

OR KS v Brně : C/ 49409, IČ: 26977583, DIČ: CZ 26977583

© Soft-4-Sale

Strana 3 z 7

NT05739

w

**NABÍDKA**

STEVY s.r.o. *HEL*

Olší 3

CZ-588 56 Telč

Tel.: +420721208991, DS: no

E-mail: stevy@stevy.cz
[www.stevy.cz](http://www.stevy.cz)

podstavci.

* Napouštěcí směšovací baterie A101941 3/4" s ramenem 350 mm.
* Fritomat, fritovací funkce ve spojení s funkcí Pastamat. Pánev funguje jako fritéza s fritovacími koši
na vložném výtahu
* funkce dávkování (napouštění) požadovaného množstvím vody, případně rozšířené o nastavení
teploty vody
* elektronické sklápění

Výrobce: ELRO-WERKE AG., Švýcarsko.
Rozměr (š-h-v): 1200 x 800 x 400(900) mm
Příkon: 15,10 kW/21,70 A, 400V 3LPE 50/6
Hmotnost: 430kg

IPX6 / IPX9

Obj.číslo: N120729



OR KS v Brně : C/ 49409, IČ: 26977583, DIČ: CZ 26977583

© Soft-4-Sale

Strana 4 z 7

NT05739

STEVY s.r.o. *HEL*

**NABÍDKA**

Olší 3

CZ-588 56 Telč

Tel.: +420721208991, DS: no

E-mail: stevy@stevy.cz

[www.stevy.cz](http://www.stevy.cz)

**002 Speciální stanice programování a** 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 21%

**ovládání ELRO s dotykovým
displejem, v ergonomické pozici na
nerezovém podstavci, QCS**

Řídící jednotka v úrovni očí "QCS", jako skleněný displej v CNS krabici v provedení s ochranou proti
vodě bez vyčnívajících ovládacích prvků.

Podstavec dotykového displeje s jednotkou je trubkového provedení CNS (nerezový) a je pevně
zabudován do horní, krycí desky zařízení.

Veškeré rozvody a propojení se zařízením je vedeno uvnitř podstavce.

* 1. PALCOVÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ - popis
* Snadné použití: Spolehlivé symboly ERLO v kombinaci s novým dotykovým ovládáním navrženým
pro snadný přístup k procesům vaření
* Kontrola procesu z dálky: Ergonomické rameno s viditelným průběhem procesu podle barevné
indikace
* Preventivní údržba □ Kompatibilní se všemi výrobními řadami ELRO
* Rozhraní dotykového displeje zjednodušuje v průměru o 50% ovládání
* Barvy označují nejdůležitější údaje: předehřev, připravenost s nastavenou teplotou, cykly atd.
* Obrazovka se celá zbarví, což indikuje dokončení
* Zobrazené informace jsou velmi intuitivní a čitelné v každé situaci
* Možnost instalace dotykového displeje na zeď (nutno zadat při objednání)
* Innovativní kontrolní symboly
* Nastavení oblíbených teplot
* Nastavení času stejně jako například u mikrovlnky
* Optimalizace funkcí Optiterm / Vaření
* Snadné zakončení cyklu
* Nabídka rychlého nastavení
* Jednoduché WDS
* Intuitivní ikony
* Automatické předhřívání
* Automatické varné cykly
* Optimalizované řízení teplot
* Autolift (vložný zdvih gastronádob)
* Optitherm, Dávkováné množství vody, Funkce tlakového vaření a funkce Highspeed
* Ovládání a programování i v českém jazyce.

Odpadá užívání tištěného Návodu k použití, vše poskytuje dotykový displej.

Tato řídící jednotka je s instalovaným programem k zařízení typu ELRO M-)JK(-C) / (M-)DB(P)KGN(-
C).

Výrobce: ELRO-WERKE AG, Švýcarsko.
Rozměr (š-h-v): 160 x 240 mm



OR KS v Brně : C/ 49409, IČ: 26977583, DIČ: CZ 26977583

© Soft-4-Sale

Strana 5 z 7

NT05739

STEVY s.r.o. *HEL*

**NABÍDKA**

Olší 3

CZ-588 56 Telč

Tel.: +420721208991, DS: no

E-mail: stevy@stevy.cz

[www.stevy.cz](http://www.stevy.cz)

003 **Výztuž pro zavěšená zařízení ELRO** 1 sd 7 248,90 Kč 7 248,90 Kč 21%

**do instalační stěny 400 mm, 91**

Výztuž pro montáž nesklopného varného zařízení.

Sada se skládá ze 2 kusů.

Výrobce: ELRO-WERKE AG., Švýcarsko.
Obj.číslo: A101586

004 **Vestavěná směšovací baterie 3/4",** 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 21%

**rameno 350 mm se stop ventilem,
AMB350**

Masivní chromovaná směšovací baterie s otočným ramenem o délce 350 mm, včetně skryté instalační
části.

Pro typy DB(P)KGN/JK ELRO.

Instalace ELRO-WERKE AG, Švýcarsko.

Hmotnost 10 kg

Velikost: 3/4"

Obj.číslo: A101941

005 **Konektivita ELRO sestavená ze dvou** 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 21%

**modulů ve varném zařízení**

Řešení konektivity sestávající ze dvou modulů:

Chytré propojení - ELRO Smart Connect

Poskytuje řešení konektivity pro zobrazení procesů vaření v reálném čase, analýzu využití a
obsazenost,
protokolování teplotních profilů pro dokumentaci HACCP, spotřeby energie, provozních nákladů a chyb
stavové zprávy varného zařízení ELRO.

Vzdálená správa - ELRO Chef Connect
Poskytuje možnost kategorizovat potraviny podle typu, podrobnosti o v krocích vaření, teplotách a
časech,
centrálizovaněvytváří a reviduje programy vaření a přenos na různá zařízení a napříč varným blokem.

Cloudové řešení umožňuje přístup ke všem datům.

Výrobce: ELRO WERKE AG., Švýcarsko.
Obj.číslo: 48434

on **Balné-dřevěná konstrukce** 1 ks 6 375,00 Kč 6 375,00 Kč 21%

Pevné dřevěné bednění s výztuhou pro těžká břemena.
Obj.číslo: D1017

**012 Doprava ze zahraničí, celní poplatky** 1 ks 14 500,00 Kč 14 500,00 Kč 21%

OR KS v Brně : C/ 49409, IČ: 26977583, DIČ: CZ 26977583

© Soft-4-Sale

Strana 6 z 7

NT05739

**NABÍDKA**



Olší 3

CZ-588 56 Telč

Tel.: +420721208991, DS: no

E-mail: stevy@stevy.cz

[www.stevy.cz](http://www.stevy.cz)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 013 | **Demontáž, montáž, montážnímateriál, doprava technika,technické zaškolení** | 1 ks | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 21% |
| 014 | **Revizní zpráva elektra** |  | 1 X | 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 21% |
| 015 | **Odborné zaškolení kuchařem včetnědopravy** | 1 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 21% |
|  |  | **CELKEM BEZ DPH:** |  | **786 586,90 Kč** |  |
|  |  | CELKEM DPH 21% |  | 165 183,25 Kč |  |
|  |  | CELKEM VČETNĚ DPH: |  | 951 770,15 Kč |  |

S pozdravem

xxxxxxx
Ředitel společnosti
tel.: +xxxxxxxxxxx
email: Jan.Prosa@stevy.cz

OR KS v Brně : C/ 49409, IČ: 26977583, DIČ: CZ 26977583

© Soft-4-Sale

Strana 7 z 7

NT05739