|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Měnírna č. 9 – Nová** | **22 kV AC / 660 V DC, 1 x 800 kVA**  | **diodová - DYSK** |
| **segment údržby** | **popis prací** | **počet kusů** | **četnost prací****(doporučená)** | **Jednotková cena bez DPH** |
| **dálkové ovládání – část měnírna a spojení s EDT**  | kontrola přenosu a provedení povelů, kontrola přenosu signálů, zkouška a nastavení analogových měření dálkového ovládání měnírny | 1 | 1X ROK |  |
| Kontrola měření symetrie trakční sítě a signalizace zhoršeného izolačního stavu |
| Kontrola souladu schéma měnírny na monitoru EDT s technologií, kontrola signalizace ovládání měnírny místně - dálkově |
| Následná kontrola zápisu provedených zkoušek DO v záznamu událostí měnírny |
| Kontrola funkcí nouzového vynutí měnírny dálkově |
| Kontrola dálkové deblokace působení zemní ochrany |
| Kontrola funkce DO regulace topení a větracích klapek |
|  |
| **rozvaděč VN** – Siemens | kontrola a nastavení ochrany VN Lovato DMK71R1 | 1  | 1X ROK |  |
| **Napaječový rozvaděč** – DYSK | kontrola funkcí napaječe vč. odpojovačů | 3 |  |
| Kontrola a nastavení ochran PLC ALPHA | 3 |  |
| kontrola a nastavení spouští jističů BL1600 | 4 |  |
| **Rozvaděč řízení technologie** | kontrola a nastavení řízení klimatizace MR (topení, střešní ventilátor, větrací klapky) | 1 | 1X ROK |  |
| kontrola a funkční zkouška činnosti systému EPS |
| Kontrola funkce nabíječky a stavu akumulátoru |
| Kontrola signalizace vstupu do měnírny |
| **Zemní ochrana a NV měnírny**  | kontrola a nastavení zemní ochrany, kontrola vypínání zemní ochranou, nouzové vypínání a deblokace | 1 | 1X ROK |  |

Pozn: Žádáme o vyplnění sloupce zeleně označeného.