Příloha ke smlouvě č. SRS 297/2025

**Požadované technické parametry a úrovně výbavy 3D nivelace (technická specifikace dodávek)**

**Účastník: MACHINA CONTROL CZ s.r.o.**

**Sídlo: V údolí 429/25, Suchdol, 165 00 Praha 6**

**IČ: 13991990**

Požadované technické parametry na pořízení 3D nivelace.

Na uvedený technický parametr uveďte **ANO/NE** a nabízenou hodnotu v souvislosti s nabízenou poptávkou:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadované technické parametry a úrovně výbavy**  **3D nivelace** | **Požadavek** | **ANO/NE** | **Nabízená hodnota parametru** |
| Odolný tablet 8“ min. 2.4GHz 8-jádrový procesor min. 6GB RAM Odolný pádu z výšky 1,5m na beton, Odolný proti povětrnostním podmínkám, prachotěsný, Armádní standary, | ANO | ANO |  |
| GNSS přijímač min. 540 kanálů, min 95hz frekvenci aktualizace, armádní standardy, odolný proti prachu, otřesům, | ANO | ANO |  |
| 2 x Anténa GNSS |  | ANO |  |
| Satelitní systémy GPS,GLONASS, GALILEO,BEIDOU | ANO | ANO |  |
| 4G Modem | ANO | ANO |  |
| Senzor těla stroje odolný proti prachu, otřesům, obnovovací reakce senzorů min. 245 Hz | ANO | ANO |  |
| Senzor výložníku odolný proti prachu, otřesům, obnovovací reakce senzorů min. 245 Hz | ANO | ANO |  |
| Senzor násady odolný proti prachu, otřesům, obnovovací reakce senzorů min. 245 Hz | ANO | ANO |  |
| Senzor lopaty odolný proti prachu, otřesům, obnovovací reakce senzorů až 245 Hz | ANO | ANO |  |
| 2 x Stožár pro GNNS (přídavné držáky na zabradlí a střechu) | ANO | ANO |  |
| Propojovací kabelové svazky | ANO | ANO |  |
| Softwarové licence 3D | ANO | ANO |  |
| Softwarové licence 2D | ANO | ANO |  |
| Senzor svahovací lopaty s kabely + licence | ANO | ANO |  |
| Senzor mimoosého kopání s kabely + licence | ANO | ANO |  |
| Senzor laserového paprsku + licence | ANO | ANO |  |
| 2 roky záruky na hardware a bezplatnou aktualizaci softwaru | ANO | ANO |  |
| Vzdálená správa digitálních dat z kanceláře | ANO | ANO |  |
| Vzdálená podpora, diagnostika, školení na dálku | ANO | ANO |  |
| Zdarma přístup na 2 roky | ANO | ANO |  |
| Instalace a kalibrace nivelačního systému | ANO | ANO |  |

Datum: 18.6.2025

Podpis: