Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 70974 Divize Olomouc, Tovární 44, 772 11 Olomouc

Evidenční číslo: **31415**

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo s ÚT : **0500-377/002** s TUV **: 0500-377/502**

Název OM : **Celní úřad Olomouc**

1.

**Místo plnění**

**Pro odběrné místo s ÚT:**

Dodávka je splněna v místě: uzavírací armatury na výstupu ÚT v předávací stanici

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano (ne)

Sekundární síť (rozvodny) jsou majetkem odběratele.

Pro odběrné místo s TUV:

Dodávka je splněna v místě: uzavírací armatury na výstupu TUV v předávací stanici

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano (ne)

Rozvodny TUV jsou majetkem odběratele.

2.

**Dodávka tepla**

Pravidla dodávky tepla jsou stanoveny vyhláškou č. 152/ 2001 Sb.

Dodávka tepla bude realizována teplou vodou a řízena tak, aby byly dodrženy předepsané teploty vytápěných prostor dle § 3 vyhl. č. 152/ 2001 Sb.

Dodávka TUV bude realizována tak, aby v přívodním potrubí na vstupu do zásobovaného objektu byla její teplota v rozmezí 45° - 60°C, s výjimkou odběrových špiček spotřeby v zásobovaném objektu.

3.

**Měření**

Dodávka tepla pro OM s ÚT je měřena v místě : předávací stanice měřící zařízení: POLLUX

Dodávka tepla pro OM s TUV je měřena v místě : předávací stanice měřící zařízení: 1NMAT 66

Dodávka vody je měřena v místě:

měřící zařízení:

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklad pro vyúčtování dodávky, v případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle dodacích podmínek na dodávku tepla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody.

4.

**Další ujednání**

Dohoda o způsobu stanovení množství tepla k fakturaci z údajů měřiče tepla 1NMAT 66 ZPA Nová Paka je uveden v příloze č. 1 „Technických údajů k odběru“.

Za odběratele

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel Celního ředitelství Olomouc

Olomouc 12.11.2004

Za dodavatele
xxxxxxxxxxxxx

 ředitel Divize

Příloha č. 1 k „Technickým údajům k odběru" OM 0500377/502

Zvláštní ujednání - dohoda o způsobu stanovení množství tepla

k fakturaci z údajů měřiče tepla INMAT ZPA Nová Paka

Pro účely fakturace budou používány údaje z elektronických počitadel přístroje INMAT:

* ED - předaná energie za metrologicky správných parametrů po odečtení tepla ve vráceném kondenzátu [ GJ ]

Q - proteklé množství média za metrologicky správných parametrů [ t ]

* Qmp - množství média proteklého v době metrologicky nedostatečných

parametrů páry [ t ]

Postup výpočtu předaného tepla je následující:

- předané teplo = [xx + (xxxxxxx) ] [ GJ, t, GJ/t ],

ED [ GJ ], Q [ t], Qmp [ t] jsou rozdíly počátečních a konečných stavů příslušných počitadel za fakturační období

Esm [ GJ/t] je smluvená konstanta,stanovená takto:

Esm = (xxxx x xxxx) - xxxxx = xxxxx [ GJ/t].

Na faktuře bude samostatně uvedeno:

* množství tepla předaného za stavu metrologicky správných parametrů páry
* množství tepla předaného za stavu metrologicky nedostatečných parametrů páry