Příloha ke smlouvě č. SRS 305/2025

**Požadované technické parametry a úrovně výbavy pásový minibagr s příslušenstvím (technická specifikace dodávek)**

**Účastník: Plan und Bau Baumaschinen IP spol. s r.o.**

**Sídlo: Výpadová 1036/24, Radotín, 153 00 Praha 5**

**IČ: 41694911**

Požadované technické parametry na pořízení pásového minibagru.

Na uvedený technický parametr uveďte **ANO/NE** a nabízenou hodnotu v souvislosti s nabízenou poptávkou:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadované technické parametry a úrovně výbavy**  **pásový minibagr** | **Požadavek** | **ANO/NE** | **Nabízená hodnota parametru** |
| Minimální provozní hmotnost stroje s kabinou (kg) | 2400 | ANO | 2530 |
| Minimální výkon motoru (kW) | 16 | ANO | 16,5 |
| Maximální obsah motoru (cm3) | 1400 | ANO | 1330 |
| Maximální přepravní šířka stroje (mm) | 1200 | ANO | 1100 |
| Maximální výška stroje (mm) | 2500 | ANO | 2430 |
| Minimální výsypná výška (mm) | 2800 | ANO | 2875 |
| Minimální hloubkový dosah (mm) | 2500 | ANO | 2580 |
| Minimální výška planýrovací radlice (mm) | 250 | ANO | 300 |
| Minimální poloměr otáčení zádní části stroje (mm) | 1200 | ANO | 1240 |
| Minimální otáčení výložníku vlevo (o) | 70 | ANO | 75 |
| Minimální otáčení výložníku vlevo (o) | 50 | ANO | 55 |
| Minimální obsah nádrže (l) | 25 | ANO | 30,5 |
| Minimální počet přídavných hydraulických okruhů (ks) | 4 | ANO | 4 |
| Minimální počet proporciálně ovládaných přídavných okruhů (ks) | 3 | ANO | 3 |
| Hydraulický systém natáčení příslušenství (2x90o) s možností aplikace hydraulického bouracího kladiva | ANO | ANO | 2 x 90° |
| Hydraulický rychloupínač s jeřábovým hákem | ANO | ANO | ANO |
| Hydraulické pojistky na válcích výložníků | ANO | ANO | ANO |
| Gumové pásy | ANO | ANO | ANO |
| Celoplechová kapotáž | ANO | ANO | ANO |
| Výfukové potrubí vyvedené v horní úrovni kapotáže | ANO | ANO | ANO |
| Kabina stroje osazena plochými skly bez zakřivení | ANO | ANO | ANO |
| Hydraulicky roztažitelný podvozek | ANO | ANO | ANO |
| Radio | ANO | ANO | ANO |
| Podkopová lžíce šířky 300 mm | ANO | ANO | ANO |
| Podkopová lžíce šířky 500 mm | ANO | ANO | ANO |
| Svahová lžíce pevná šířky 1000 mm | ANO | ANO | ANO |
| **Záruční 24 měsíců a pozáruční servis** | ANO | ANO | ANO |

Datum: 23.6.2025

Podpis: