|  |
| --- |
| SH Křivoklát - nákup komunálního vozidla |
| Technické parametry pro elektromobil se sklopnou korbou |

|  |  |
| --- | --- |
| Požadavek | Požadovaná hodnota |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Homologace EC certifikace of comformity N1 s celoevropskou platností | COC list | ano |
| Certifikát výrobce | certifikace dle normy ISO 9001 | ano |
| Certifikát výrobce | certifikace dle normy ISO 14001 | ano |
| Kategorie | L7e-CU | ano |
| Maximální výkon motoru | min. 10 kW | 10kW |
| Nominální výkon motoru | min. 5 kW | 5kW |
| Maximální rychlost | min. 30 km/h | 30 km/h |
| Spotřeba | max. 15 Wh/km | 14,5Wh/km |
| Dojezd základního podvozku dle WLTP | 60 km | 61 km |
| Kapacita baterií | 7 kWh | 7 kWh |
| Pracovní napětí baterie | min. 48 V | 48V |
| Typ baterií | lithiová technologie | ano |
| Rekuperace | ano | ano |
| Monitoring spotřebované energie | ano | ano |
| Brzdy | nezávislé, dvouokruhové s ruční brzdou | ano |
| Typ odpružení přední nápravy | vinuté pružiny | ano |
| Typ odpružení zadní nápravy | vinuté pružiny | ano |
| Kabina | Uzavřená, bezpečnostní, prosklená | ano |
| Výška podlahy kabiny od země | max. 280 mm | 275mm |
| Upozorňující zvonek na chodce | ano | ano |
| Sedadla | 2x, polohovatelná | ano |
| Bezpečnostní pásy | tříbodové bezpčnostní pásy | ano |
| Vyhřívání čelního skla | ano | ano |
| Posuvná okna | ano | ano |
| Stěrače a ostřikovače | ano | ano |
| Zadní okno v kabině | ano | ano |
| Manuálně sklopná korba | ano | ano |
| Elektricky sklopná korba | ano | ano |
| Nosnost | min. 400kg | 423kg |
| Největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost | max. 1100 kg | 1100kg |
|  |  |  |
| Celková délka vozidla | max. 3 400 mm | 3320mm |
| Šířka vozidla | max. 1 200 mm (bez zpětných zrcátek) | 1165mm |
| Pneu | min. R14, bezdušové | R14,bezduš. |
| Záruka na vozidlo | min. 24 měsíců | 24 měsíců |
| Záruka na baterie | min. 36 měsíců | 36 měsíců |
| Maják | ano | ano |
| Klecová nástavba | ano | ano |