**REKAPITULACE STAVBY**

Kód:

01022021V2A

**Stavba:**

**ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

13. 2. 2025

00295892

Zadavatel:

IČ:

Město Bruntál

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ:

DIČ:

62360213

CZ62360213

Projektant:

IČ:

XXXXXXXXX

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**14 721 419,00**

Sazba daně

21,00%

Základ daně

**14 721 419,00**

**0,00**

Výše daně

**3 091 498,00**

**0,00**

DPH základní

snížená

15,00%

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**17 812 917,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Ing. Marek Němec

2

5

025-04-23 09:35:

4

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód:

01022021V2A

**Stavba:**

**ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště**

Místo:

**p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město**

Datum:

13. 2. 2025

Strana 1 z 35

ooxWord://word/media/image2.jpegooxWord://word/media/image3.jpegooxWord://word/media/image4.jpegooxWord://word/media/image5.jpegooxWord://word/media/image6.jpegooxWord://word/media/image7.jpegooxWord://word/media/image8.jpegooxWord://word/media/image9.jpeg

Ing.arch.Adamčík Miroslav

OBCHODNÍ PROJEKT

OSTRAVA

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

**Náklady z rozpočtů**

**14 721 419,00**

**17 812 917,00**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**7**

**8**

**9**

**hřiště a běžecký ovál**

**skok do dálky**

9 589 827,00

203 392,00

224 730,00

2 278 584,00

1 350 397,00

273 149,00

243 265,00

190 522,00

51 988,00

11 603 691,00

246 104,00

271 923,00

2 757 087,00

1 633 980,00

330 510,00

294 351,00

230 532,00

62 906,00

**zpevněná plocha**

**basketbalové hřiště**

**oprava oplocení**

**lanovka**

**workout**

**zemní trampolíny 2 ks**

**mobiliář**

**OST**

**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

315 565,00

381 834,00

Strana 2 z 35



**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

**01 - hřiště a běžecký ovál**

Místo:

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**9 589 826,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 498 126,80

1

2

3

5

8

9

9

9

- Zemní práce

1 273 176,25

196 277,26

76 121,82

- Zakládání

- Svislé a kompletní konstrukce

- Komunikace pozemní

- Trubní vedení

5 444 474,00

17 809,00

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

369 436,12

2 102 523,54

18 308,81

98 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

91 700,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 826,10

9001 - Vybavení

87 874,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

Místo:

**0**

**1 - hřiště a běžecký ovál**

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Popis

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**9**

**589 826,90**

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

9 498 126,80

1

Zemní práce

1 273 176,25

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm

strojně pl přes 200 m2

1

K

113107223

m2

795,000

68,00

54 060,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/113107223*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, č.8 - příčný řez*

*hřištěm, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

vybrání skladby běžecké dráhy - tl. 283mm podklad pod

antukou

795,0

VV

VV

795,000

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm

strojně - antuka

2

K

113107312

m2

921,000

403,00

371 163,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/113107312*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107312)

Strana 3 z 35

ooxWord://word/media/image12.jpegooxWord://word/media/image16.jpegooxWord://word/media/image17.jpegooxWord://word/media/image18.jpegooxWord://word/media/image19.jpegooxWord://word/media/image20.jpegooxWord://word/media/image21.jpegooxWord://word/media/image22.jpegooxWord://word/media/image23.jpegooxWord://word/media/image24.jpegooxWord://word/media/image25.jpegooxWord://word/media/image26.jpegooxWord://word/media/image27.jpegooxWord://word/media/image28.jpegooxWord://word/media/image29.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, č.8 - příčný řez*

*hřištěm, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

vybrání skladby běžecké dráhy - antuka tl. 150mm

921,0

921,000

3

4

K

113202111

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

m

378,000

43,00

16 254,00 CS ÚRS 2025 01

64 900,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/113202111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, A - Průvodní zpráva,*

*Technická zpráva ke stavební části*

Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm

strojně

K

121151123

m2

2 950,000

22,00

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/121151123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, A - Průvodní zpráva,*

*Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

03 zpevněná plocha

180,0

07 workout

49,0

08 trampolíny

26,0

01 hřiště - odkop stávající vrstvy plochy

1187,0

180,000

49,000

26,000

1 187,000

01 hřiště - kolem objektů

1508,0

Součet

1 508,000

2 950,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

5

K

122251101

m3

273,010

190,00

51 871,90 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/122251101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, č.8 - příčný řez*

*hřištěm, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

odkop zeminy po sejmutí ornice pro založení nové skladby

hřiště - odkop stávající vrstvy plochy v tl. 230mm

1187,0\*0,23

Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti

I, skupiny 3 ručně

273,010

7,038

6

K

131213101

m3

1 355,00

9 536,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/131213101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213101)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č.5 -základy, č. 9 - základy, detaily patek, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

pro základové patky

Z1 - sloupky pro záchytné sítě, 12 kusů

0,7\*0,7\*(1,5-0,43)\*12

Z2 - házenkářské branky, 4 kusy

0,4\*0,4\*(0,6-0,43)\*4

Z3 - sloupky na volejbal a tenis, 6 kusů

0,6\*0,6\*(0,725-0,43)\*6

6,292

0,109

0,637

7,038

Součet

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti

I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

7

K

131251102

m3

24,000

225,00

5 400,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/131251102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251102)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

vsakovací jáma, hl. 1,0m

24,0\*1,0

24,000

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

8

K

132251101

m3

78,480

845,00

66 315,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/132251101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

výkop rýhy pro drenáž, hl. 0,4m

0,45\*0,4\*(120,0+316,0)

78,480

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

9

K

162251102

m3

972,528

85,00

82 664,88 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162251102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102)

ornice na meziskládku

VV

2950,0\*0,2

Mezisoučet

590,000

590,000

VV

VV

pro základové patky

VV

7,038

7,038

VV

odkop zeminy po sejmutí ornice pro založení nové skladby

VV

hřiště - odkop stávající vrstvy plochy v tl. 230mm

VV

1187,0\*0,23

Mezisoučet

273,010

280,048

VV

VV

výkop rýhy pro drenáž, hl. 0,4m

78,48

VV

78,480

78,480

VV

Mezisoučet

VV

vsakovací jáma, hl. 1,0m

24,0\*1,0

VV

24,000

Strana 4 z 35

ooxWord://word/media/image31.jpegooxWord://word/media/image32.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m3

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV

VV

Mezisoučet

Součet

24,000

972,528

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

1

0

K

162751117

301,758

141,00

42 547,88 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117)

odvoz výkopku na skládku

VV

pro základové patky

VV

7,038

Mezisoučet

7,038

7,038

VV

VV

odkop zeminy po sejmutí ornice pro založení nové skladby

VV

hřiště - odkop stávající vrstvy plochy v tl. 230mm

VV

1187,0\*0,23

273,010

VV

odpočet použití zeminy na svahování

-126,0\*0,15

VV

-18,900

254,110

VV

Mezisoučet

VV

výkop rýhy pro drenáž, hl. 0,4m

78,48

VV

78,480

78,480

VV

Mezisoučet

VV

vsakovací jáma, hl. 1,0m

24,0\*1,0

VV

24,000

VV

odpočet zásyp

-24,0\*0,3

VV

-7,200

16,800

VV

Mezisoučet

VV

odpočet zásyp původní doskočiště

-54,67

VV

-54,670

-54,670

301,758

VV

Mezisoučet

Součet

VV

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny

1

1

1

2

K

167151111

m3

m2

972,528

70,00

25,00

68 076,96 CS ÚRS 2025 01

49 550,00 CS ÚRS 2025 01

1

až 3 přes 100 m3

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/167151111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111)

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo

nesoudržných pod násypy

K

171152501

1 982,000

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171152501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, č.8 - příčný řez*

*hřištěm, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

hřiště+běžecká dráha

1371,0+611,0

1 982,000

452,637

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

1

3

K

171201231

t

135,00

61 106,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171201231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231)

301,758\*1,5 "Přepočtené koeficientem množství

452,637

1

1

4

5

K

171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

m3

m3

301,758

30,00

9 052,74 CS ÚRS 2025 01

1 202,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201)

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

se zhutněním ručně

K

174111101

7,200

167,00

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/174111101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

vsakovací jáma - zásyp zeminou v. 0,3m

24,0\*0,3

7,200

1

1

6

7

K

174111109

Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem

m3

m3

7,200

288,00

425,00

2 073,60 CS ÚRS 2025 01

7 140,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/174111109*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111109)

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,

uloženou do 3 m

K

175151101

16,800

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/175151101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

vsakovací jáma 24,0 m2 - zásyp štěrkem v. 0,7m

24,0\*0,7

16,800

*33,600*

33,600

*1*

*8*

*M*

*58333688*

*kamenivo těžené hrubé frakce 32/63*

*t*

*483,00*

*16 228,80 CS ÚRS 2025 01*

VV

16,8\*2 "Přepočtené koeficientem množství

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1

až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5

1

2

9

0

K

181151331

m2

2 950,000

28,00

82 600,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/181151331*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151331)

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

K

181351113

m2

2 950,000

28,00

82 600,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/181351113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

VV

VV

zpětné rozprostření ornice+zatravnění

2950,0

2 950,000

Založení parterového trávníku výsevem plochy do

2

1

K

181411141

m2

2 950,000

26,00

76 700,00 CS ÚRS 2025 01

1

000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/181411141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411141)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

Strana 5 z 35

ooxWord://word/media/image40.jpegooxWord://word/media/image45.jpegooxWord://word/media/image47.jpegooxWord://word/media/image49.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

*59,000*

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

*2*

*2*

*M*

*00572440*

*osivo směs travní hřištní*

*kg*

*288,00*

*16 992,00 CS ÚRS 2025 01*

VV

2950\*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

Svahování násypů ručně

59,000

2

3

K

182211121

m2

126,000

115,00

14 490,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/182211121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182211121)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

rekultivace - doplnění chybějící zeminy do původní výšky

terénu v místech 1m od okraje hřiště

126,0

VV

VV

126,000

2

2

4

5

K

183403161

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5

m2

m2

2 950,000

2,00

5,00

5 900,00 CS ÚRS 2025 01

14 750,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/183403161*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403161)

Chemické odplevelení po založení kultury granulátem

na široko v rovině a svahu do 1:5

K

184802615

2 950,000

68,670

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/184802615*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802615)

D

2

Zakládání

196 277,26

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem

drobným těženým

2

6

K

211571121

m3

987,00

67 777,29 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/211571121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211571121)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

rýha pro drenáž (pod sejmutým kufrem)

0,45\*(0,4-0,05)\*(120,0+316,0)

68,670

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

2

7

K

211971121

m2

632,200

38,00

24 023,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/211971121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971121)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

pro trativod

(0,45+0,5\*2)\*(120,0+316,0)

*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,*

*drenážní PP 300g/m2*

632,200

*644,844*

644,844

44,000

*2*

*8*

*M*

*69311068*

*m2*

*49,00*

*31 597,36 CS ÚRS 2025 01*

VV

632,2\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze

nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m

2

9

K

211971122

m2

42,00

1 848,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/211971122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971122)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

vsakovací jáma, hl. 1,0m

20,0\*1,0+24,0

44,000

*50,600*

50,600

9,810

*3*

*0*

*M*

*69311011*

212572111

*geotextilie tkaná PES 100/50kN/m*

*m2*

*29,00*

*1 467,40 CS ÚRS 2025 01*

VV

44\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/212572111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572111)

3

1

K

m3

763,00

7 485,03 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

rýha pro drenáž

0,45\*0,05\*(120,0+316,0)

9,810

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D

3

2

K

212755213

m

326,000

46,00

14 996,00 CS ÚRS 2025 01

8

0 mm bez lože

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/212755213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755213)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

VV

VV

drenáže

316,0

vývod od šachtice do vsaku

10,0

316,000

10,000

326,000

Součet

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D

3

3

3

4

K

212755215

m

120,000

109,00

13 080,00 CS ÚRS 2025 01

1

25 mm bez lože

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/212755215*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755215)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z

netříděného štěrkopísku

K

271572211

m3

0,140

14 424,00

2 019,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/271572211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271572211)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č.5 -základy, č. 9 - základy, detaily patek, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

základové patky

Z2 - házenkářské branky, 4 kusy

0,4\*0,4\*0,05\*4

0,032

Strana 6 z 35

ooxWord://word/media/image54.jpegooxWord://word/media/image55.jpegooxWord://word/media/image56.jpegooxWord://word/media/image62.jpegooxWord://word/media/image63.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m3

Množství

J.cena [CZK]

2 818,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV

VV

VV

Z3 - sloupky na volejbal a tenis, 6 kusů

0,6\*0,6\*0,05\*6

Součet

0,108

0,140

3

5

K

275313711

Základové patky z betonu tř. C 20/25

9,979

28 120,82 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/275313711*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č.5 -základy, č. 9 - základy, detaily patek, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

základové patky

Z1 - sloupky pro záchytné sítě, 12 kusů

0,7\*0,7\*1,425\*12

Z2 - házenkářské branky, 4 kusy

0,4\*0,4\*0,475\*4

Z3 - sloupky na volejbal a tenis, 6 kusů

0,6\*0,6\*0,6\*6

8,379

0,304

1,296

9,979

Součet

3

6

K

275351121

Zřízení bednění základových patek

m2

19,312

141,00

2 722,99 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/275351121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121)

základové patky

Z1 - sloupky pro záchytné sítě, 12 kusů

0,7\*4\*0,355\*12

Z2 - házenkářské branky, 4 kusy

0,4\*4\*0,355\*4

Z3 - sloupky na volejbal a tenis, 6 kusů

0,6\*4\*0,355\*6

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

11,928

2,272

5,112

19,312

Součet

3

3

7

8

K

275351122

Odstranění bednění základových patek

m2

19,312

59,00

1 139,41 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/275351122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122)

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

76 121,82

2 016,00

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do

K

338171122.11R

kus

12,000

168,00

4

,0m se zalitím MC

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č.5 -základy, č. 9 - základy, detaily patek, 10 - záchytné stěny*

*za brankami, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

Z1 - sloupky pro záchytné stěny, 12 kusů (2 stěny po 6 kusů)

6\*2

12,000

*sloupek plotový trubka 60,3/4/5392mm 5,55 kg/m*

*povrchová úprava žárový zinek*

*Poznámka k položce:*

*3*

*9*

*M*

*55342258.R*

*kus*

*12,000*

*919,00*

*11 028,00*

P

*viz. výkres číslo 10 - záchytné stěny za brankami a TZ*

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do

4

0

K

338171125

kus

4,000

446,00

1 784,00 CS ÚRS 2025 01

2

,60 m ukotvením k pevnému podkladu

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/338171125*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171125)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č.5 -základy, č. 9 - základy, detaily patek, 10 - záchytné stěny*

*za brankami, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

Z1 - vzpěry pro záchytné stěny, 4 kusy (2 stěny po 2 kusech)

2\*2

4,000

*vzpěra plotová trubka 60,3/4/3450mm 5,55 kg/m*

*povrchová úprava žárový zinek*

*Poznámka k položce:*

*4*

*1*

*M*

*55342259.R*

*kus*

*4,000*

*919,00*

*3 676,00*

P

*viz. výkres číslo 10 - záchytné stěny za brankami a TZ*

4

2

K

338172001.1R

Ostatní drobný materiál - plech

kg

11,568

115,00

1 330,32

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres číslo 10 - záchytné stěny za brankami a TZ*

základové patky Z1- kotevní otvory pro osazení sloupků pro

záchytné sítě

VV

VV

p

l

e

c

h

t

l

.

5

m

m

p

r

ů

m

.

1

7

0

m

m

,

1

2

k

u

s

ů

(

6

k

u

s

ů

p

r

o

1

s

t

ě

n

u

)

VV

VV

6\*0,896\*2

klobouček z plechu na sloupky

1

0

,

7

5

2

VV

plech tl. 3mm prům. 60,3 mm, 12 kusů (6 kusů pro 1 stěnu)

VV

VV

6\*0,068\*2

Součet

0,816

11,568

Montáž oplocení ze svařovaného pletiva s napínacími

dráty výšky přes 1,5 do 2,0 m

4

3

K

348401153

m

60,000

115,00

6 900,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/348401153*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401153)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č.5 -základy, č. 9 - základy, detaily patek, 10 - záchytné stěny*

*za brankami, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

záchytná stěna za brankami- 2 řady výška 2,0m nad sebou (2

stěny)

15,0\*2\*2

VV

VV

60,000

*svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m*

*průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová*

*úprava Pz a komaxit*

*4*

*4*

*M*

*31324812*

*m*

*60,000*

*804,00*

*48 240,00 CS ÚRS 2025 01*

Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na

oplocení

4

5

K

348401360

m

90,000


7,00

630,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/348401360*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401360)

Strana 7 z 35

ooxWord://word/media/image68.jpegooxWord://word/media/image69.jpegooxWord://word/media/image70.jpegooxWord://word/media/image71.jpegooxWord://word/media/image76.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č.5 -základy, č. 9 - základy, detaily patek, 10 - záchytné stěny*

*za brankami, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

záchytná stěna za brankami (2 stěny)

15,0\*3\*2

90,000

*4*

*6*

*M*

*15615312*

*drát vázací Pz D 0,6mm*

*kg*

*4,500*

*115,00*

*517,50 CS ÚRS 2025 01*

VV

90\*0,05 "Přepočtené koeficientem množství

4,500

D

5

Komunikace pozemní

5 444 474,00

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl

4

7

K

564710011

m2

1 975,000

94,00

185 650,00 CS ÚRS 2025 01

5

0 mm

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564710011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564710011)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, č.8 - příčný řez*

*hřištěm, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

skladba vrstev - hřiště+běžecká dráha

604,0+1371,0

1 975,000

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm

tl 80 mm

4

4

8

9

K

564720111

m2

m2

1 975,000

122,00

189,00

240 950,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564720111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564720111)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, č.8 - příčný řez*

*hřištěm, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm

tl 160 mm

K

564751112

1 975,000

373 275,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564751112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751112)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, č.8 - příčný řez*

*hřištěm, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

5

5

0

1

K

564811112.11R Podklad z kameniva drceného 0/4 a 4/8 tl. (20+40mm)

m2

m2

1 975,000

1 371,000

108,00

989,00

213 300,00

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, č.8 - příčný řez*

*hřištěm, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 10 mm 1 ostatní

K

579221222

1 355 919,00 CS ÚRS 2025 01

barva s impregnací na podklad přes 300 m2

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/579221222*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/579221222)

*Poznámka k položce:*

Online PSC

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, č.8 - příčný řez*

*hřištěm, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

plocha umělý povrch TPV SPORT tl.10mm - barva 1/sv.

modrá

VV

VV

VV

multifunkční hřiště

1371,0

1 371,000

604,000

Strojně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 13 mm 1 ostatní

barva s impregnací na podklad přes 300 m2

5

2

K

579221262

m2

745,00

449 980,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/579221262*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/579221262)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, č.8 - příčný řez*

*hřištěm, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

umělý povrch TPV SPRINT tl.13mm - barva 1/tm. modrá

běžecký ovál, dráha

604,0

604,000

Elastická podložka pod umělý trávník ze směsi PU

pojiva a gumového SBR granulátu tl 35 mm - 2 vrstvy

5

3

K

589211111

m2

3 950,000

631,00

2 492 450,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/589211111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/589211111)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, č.8 - příčný řez*

*hřištěm, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

umělý povrch TPV SPRINT + ET pružná podložka -2vrstvy v

celk. tl. 67mm

VV

VV

VV

běžecký ovál, dráha

604,0\*2

1 208,000

umělý povrch TPV SPORT + ET pružná podložka -2vrstvy v

VV

celk. tl. 70mm(40+30mm)

multifunkční hřiště

1371,0\*2

VV

VV

VV

2 742,000

3 950,000

Součet

Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a

multisport š 5 cm

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/589811111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/589811111)

*Poznámka k položce:*

5

5

4

5

K

589811111

m

971,000

102,00

173,00

99 042,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, A - Průvodní zpráva,*

*Technická zpráva ke stavební části*

VV

662,0+147,0+162,0

Vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť š 10

cm

971,000

K

589811121

m

196,000

33 908,00 CS ÚRS 2025 01

Strana 8 z 35

ooxWord://word/media/image80.jpegooxWord://word/media/image81.jpegooxWord://word/media/image85.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/589811121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/589811121)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, A - Průvodní zpráva,*

*Technická zpráva ke stavební části*

D

8

Trubní vedení

17 809,00

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější

průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku

užitné výšky 350 mm

5

5

5

5

6

6

7

8

9

0

K

895270001

kus

kus

kus

kus

kus

1,000

3 734,00

2 585,00

2 011,00

5 169,00

288,00

3 734,00 CS ÚRS 2025 01

2 585,00 CS ÚRS 2025 01

6 033,00 CS ÚRS 2025 01

5 169,00 CS ÚRS 2025 01

288,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/895270001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270001)

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější

průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové

prodloužení světlé hloubky 800 mm

K

895270021

1,000

3,000

1,000

1,000

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/895270021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270021)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější

průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN

K

8

9

5

2

7

0

0

3

1

2

00/100-150

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/895270031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270031)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější

průměr 315 mm pro drenáže budov poklop litinový pro

třídu zatížení B 125

K

895270051

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/895270051*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270051)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z

PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za

uříznutí šachtové roury

K

895270067

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/895270067*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270067)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

369 436,12

Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou

do lože z betonu prostého

6

1

K

916132113

m

110,000

348,00

38 280,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/916132113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916132113)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

55\*2

110,000

*112,200*

112,200

*6*

*2*

*M*

*59218001*

*krajník betonový silniční 500x250x80mm*

110\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

*m*

*126,00*

*14 137,20 CS ÚRS 2025 01*

VV

Osazení chodníkového obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

6

3

K

916231213

m

228,000

342,00

77 976,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/916231213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213)

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, A - Průvodní zpráva,*

*Technická zpráva ke stavební části*

*6*

*4*

*M*

*59217001*

*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*

*m*

*232,560*

*107,00*

*24 883,92 CS ÚRS 2025 01*

VV

228\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

232,560

Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š

6

5

K

935932128

m

55,000

3 269,00

179 795,00 CS ÚRS 2025 01

2

00 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/935932128*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935932128)

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Napojení odvodňovacího žlabu do stávajících vpustí

vč. pročištění

6

6

6

7

K

938907141.11R

m3

3,000

1 298,00

303,00

3 894,00

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Osazování výrobků do 5 kg/kus do vynechaných

otvorů

K

953943112

kus

10,000

3 030,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/953943112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943112)

Strana 9 z 35

ooxWord://word/media/image92.jpegooxWord://word/media/image99.jpegooxWord://word/media/image101.jpegooxWord://word/media/image104.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č.5 -základy, č. 9 - základy, detaily patek, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

VV

VV

VV

základové patky - kotevní otvory pro osazení sloupků

Z2 - házenkářské branky, 4 kusy

4

Z3 - sloupky na volejbal a tenis, 6 kusů

6

Součet

4,000

6,000

10,000

*6*

*8*

*M*

*14011070R*

*pouzdro pro sloupek do země ocel + víčko*

*kus*

m

t

*10,000*

*1 666,00*

*16 660,00*

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č.5 -základy, č. 9 - základy, detaily patek, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

VV

VV

Z 2 branka 2 kusy

2\*2

Z 3 sloupky na volejbal a tenis

1\*2+2\*2

4,000

6,000

10,000

Součet

Bourání odvodňovacího žlabu z betonových

příkopových tvárnic š do 500 mm

6

9

K

966008211

55,000

196,00

10 780,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/966008211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008211)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

D

997

Přesun sutě

2 102 523,54

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

7

0

K

997013631

717,340

2 801,00

2 009 269,34 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631)

7

7

1

2

K

997221561

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

t

t

717,340

52,00

5,00

37 301,68 CS ÚRS 2025 01

14 346,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997221561*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561)

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z

kusových materiálů

K

997221569

2 869,360

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997221569*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569)

717,34\*4 'Přepočtené koeficientem množství

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou

dopravu

2 869,360

717,340

7

7

3

4

K

997221611

t

t

58,00

41 605,72 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997221611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611)

D

998

Přesun hmot

18 308,81

K

998222012

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy

145,308

24,000

126,00

18 308,81 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998222012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012)

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

91 700,10

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 826,10

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií

zesílením spojů páskem

7

5

K

711461201

m2

50,00

1 200,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/711461201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711461201)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

vsakovací jáma - nepropustná fólie pod horní vrstvu zeminy

24,0

24,000

*30,000*

30,000

*7*

*6*

*M*

*28322004*

*fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm*

*m2*

*86,00*

*2 580,00 CS ÚRS 2025 01*

VV

24\*1,25 "Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v

objektech výšky do 6 m

7

7

7

8

K

998711101

t

0,067

688,00

46,10 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998711101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101)

D

9001

Vybavení

87 874,00

45 948,00

D+M Hliníková branka házenkářskál 3x2 m vč. sítě a

uchycovacích sloupků

K

V-03

kpl

2,000

22 974,00

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č.5 -základy, č. 9 - základy, detaily patek, č. 11 - hřiště*

*rozměry, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Dodávka a uchycení souprava sloupky na napínání

sítě na volejbal

7

8

9

0

K

K

V-04

soub

kus

2,000

2,000

11 487,00

4 020,00

22 974,00

8 040,00

*Poznámka k položce:*

P

P

*viz. výkres č.5 -základy, č. 9 - základy, detaily patek, č. 11 - hřiště*

*rozměry, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

V-04.1


Dodávka a montáž volejbalová síť

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č.5 -základy, č. 9 - základy, detaily patek, č. 11 - hřiště*

*rozměry, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Strana 10 z 35

ooxWord://word/media/image106.jpegooxWord://word/media/image107.jpegooxWord://word/media/image110.jpegooxWord://word/media/image113.jpegooxWord://word/media/image115.jpegooxWord://word/media/image119.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

1,000

J.cena [CZK]

6 892,00

Cena celkem [CZK]

6 892,00

Cenová soustava

Dodávka a uchycení souprava sloupky na napínání

8

1

K

V-05

soub

sítě na tenis

*Poznámka k položce:*

P

P

*viz. výkres č.5 -základy, č. 9 - základy, detaily patek, č. 11 - hřiště*

*rozměry, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

8

2

K

V-05.1

Dodávka a montáž síť na tenis

kus

1,000

4 020,00


4 020,00

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č.5 -základy, č. 9 - základy, detaily patek, č. 11 - hřiště*

*rozměry, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Strana 11 z 35

ooxWord://word/media/image121.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

**02 - skok do dálky**

Místo:

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**203 391,89**

HSV - Práce a dodávky HSV

183 289,89

1

2

5

9

9

9

- Zemní práce

109 633,46

1 992,33

8 820,00

26 669,08

33 788,83

2 386,19

- Zakládání

- Komunikace pozemní

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

98 - Přesun hmot

PSV - PSV

20 102,00

9001 - Vybavení

20 102,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

Místo:

**0**

**2 - skok do dálky**

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**203 391,89**

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

183 289,89

1

Zemní práce

109 633,46

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm

strojně - antuka

1

K

113107312

m2

153,000

403,00

61 659,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/113107312*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107312)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 12 - skok daleký, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

vybrání skladby rozběhové pochy - antuka tl. 150mm původní

doskočiště

153,0

VV

VV

153,000

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm

strojně pl do 50 m2-písek

2

K

113107322

m2

184,550

46,00

8 489,30 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/113107322*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 12 - skok daleký, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

vybrání skladby rozběhové pochy, podklad pod antukou-

původní doskočiště

VV

VV

VV

VV

VV

56,5\*2,7

152,550

vybrání skladby stávajícího doskočiště-původní doskočiště

8,0\*4,0

Součet

32,000

184,550

Strana 12 z 35

ooxWord://word/media/image122.jpegooxWord://word/media/image126.jpegooxWord://word/media/image127.jpegooxWord://word/media/image128.jpegooxWord://word/media/image129.jpegooxWord://word/media/image130.jpegooxWord://word/media/image131.jpegooxWord://word/media/image132.jpegooxWord://word/media/image133.jpegooxWord://word/media/image134.jpegooxWord://word/media/image135.jpegooxWord://word/media/image136.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m

Množství

137,000

J.cena [CZK]

54,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

3

K

113202111

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

7 398,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/113202111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 12 - skok daleký, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

4

K

122251101

m3

10,080

190,00

1 915,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/122251101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 06 - situace vytyčení, č.8 - příčný řez*

*hřištěm, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

odkop zeminy po sejmutí ornice pro založení nové skladby

skok do dálky- odkop stávající vrstvy v tl. 360mm

4,0\*7,0\*0,36

Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti

I, skupiny 3 ručně

10,080

0,413

5

K

131213101

m3

1 355,00

559,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/131213101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213101)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 12 - skok daleký, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

pro základové patky pod rám pro odrazové prkno 2x

VV

VV

0,68x0,65x v. 0,8m

0,68\*0,65\*(0,8-0,333)\*2

0,413

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162251102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102)

*Poznámka k položce:*

6

K

162251102

m3

54,670

85,00

4 646,95 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

*viz. výkres č. 12 - skok daleký, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

VV

VV

ze základové patky - pro zpětné rozprostření

0,68\*0,65\*(0,8-0,333)\*2

0,413

přemístění potřebné zeminy z odkopu hřiště pro zásyp

původního doskočiště a rozběhové dráhy

64,75-10,08-0,413

VV

VV

VV

54,257

54,670

Součet

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo

nesoudržných pod násypy

7

K

171152501

m2

28,000

25,00

700,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171152501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 12 - skok daleký, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

VV

VV

skok do dálky

28,0

28,000

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

se zhutněním ručně

8

K

174111101

m3

64,750

167,00

10 813,25 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/174111101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, č. 4 - drenáže, č. 06 - situace vytyčení, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

zásyp po demontáži skladby původního doskočiště a

VV

rozběhové dráhy

8,0\*4,0\*0,35

153,0\*0,35

Součet

VV

VV

VV

11,200

53,550

64,750

Založení parterového trávníku výsevem plochy do

9

K

181411141

m2

201,500

24,00

4 836,00 CS ÚRS 2025 01

1

000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/181411141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411141)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 2 - situace, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

VV

VV

VV

VV

po odstranění původního doskočiště a rozběhové dráhy

56,5\*3,0

8,0\*4,0

Součet

169,500

32,000

201,500

*1*

*0*

*M*

*00572440*

*osivo směs travní hřištní*

*kg*

*4,030*

*288,00*

*1 160,64 CS ÚRS 2025 01*

VV

201,5\*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

4,030

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3

bez zhutnění ručně

1

1

K

181912111

m2

201,500

35,00

7 052,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/181912111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912111)

rozprostření výkopku po odstranění původního doskočiště a

rozběhové dráhy

56,5\*3,0

8,0\*4,0

Součet

VV

VV

VV

169,500

32,000

201,500

1

2

K

183403161

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5

m2

201,500

2,00

403,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/183403161*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403161)

VV

VV

VV

VV

po odstranění původního doskočiště a rozběhové dráhy

56,5\*3,0

8,0\*4,0

Součet

169,500

32,000

201,500

D

2

Zakládání

1 992,33

1

3

K

275313711

Základové patky z betonu tř. C 20/25

m3

0,707

2 818,00

1 992,33 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/275313711*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711)

Strana 13 z 35

ooxWord://word/media/image138.jpegooxWord://word/media/image145.jpegooxWord://word/media/image147.jpegooxWord://word/media/image148.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 12 - skok daleký, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

základové patky pod rám pro odrazové prkno 2x 0,68x0,65x v.

VV

VV

0,8m

0,68\*0,65\*0,8\*2

0,707

D

5

Komunikace pozemní

8 820,00

4 816,00 CS ÚRS 2025 01

1

4

K

564251111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm

m2

28,000

172,00

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564251111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564251111)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 12 - skok daleký, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

VV

VV

skladba skok do dálky

7,0\*4,0

28,000

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm

tl 100 mm

1

5

K

564731111

m2

28,000

143,00

4 004,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564731111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564731111)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 12 - skok daleký, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

VV

VV

skladba skok do dálky

7,0\*4,0

28,000

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 669,08

Osazení chodníkového obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

1

6

K

916231213

m

22,000

342,00

7 524,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/916231213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213)

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 12 - skok daleký, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

*1*

*7*

*M*

*59217001*

*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*

*m*

*22,440*

*107,00*

*2 401,08 CS ÚRS 2025 01*

VV

22\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

22,440

Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na hřišti tl 30

cm z písku (vč. geotextilie)

1

8

K

936009112

m2

28,000

598,00

16 744,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/936009112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936009112)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 12 - skok daleký, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

VV

VV

skladba doskočiště - vč geotextilie

7,0\*4,0

28,000

D

997

Přesun sutě

33 788,83

1

2

9

0

K

997221561

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

t

t

127,505

510,020

52,00

5,00

6 630,26 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997221561*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561)

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z

kusových materiálů

K

997221569

2 550,10 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997221569*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569)

127,505\*4 'Přepočtené koeficientem množství

510,020

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou

dopravu

2

2

1

2

K

997221611

t

t

127,505

58,00

7 395,29 CS ÚRS 2025 01

17 213,18 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997221611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611)

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

kamení kód odpadu 17 05 04

K

997221655

127,505

18,938

135,00

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997221655*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221655)

D

998

Přesun hmot

2 386,19

2

3

K

998222012

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy

t

126,00

2 386,19 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998222012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012)

D

D

PSV

PSV

20 102,00

9001

V-01

Vybavení

20 102,00

8 615,00

2

2

4

5

K

M+D pouzdro na odrazové prkno

kus

kus

1,000

1,000

8 615,00

*Poznámka k položce:*

P

P

*viz. výkres č. 12 - skok daleký, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

K

V-02

M+D zakrývací plachta doskočiště 4x7 m

11 487,00

11 487,00

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 12 - skok daleký, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

Strana 14 z 35

ooxWord://word/media/image150.jpegooxWord://word/media/image151.jpegooxWord://word/media/image154.jpegooxWord://word/media/image156.jpegooxWord://word/media/image160.jpegooxWord://word/media/image161.jpegooxWord://word/media/image162.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

**03 - zpevněná plocha**

Místo:

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**224 729,86**

HSV - Práce a dodávky HSV

224 729,86

1

5

9

9

- Zemní práce

19 119,60

162 496,80

26 418,60

16 694,86

- Komunikace pozemní

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 - Přesun hmot

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

Místo:

**0**

**3 - zpevněná plocha**

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**224 729,86**

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

224 729,86

Zemní práce

19 119,60

Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech

výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5

1

K

180405114

m2

180,000

66,00

11 880,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/180405114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/180405114)

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 13 - zpevněná plocha, A - průvodní zpráva, Technická*

*zpráva ke stavební části*

*2*

*3*

*M*

*10371500*

*substrát pro trávníky VL*

*m3*

*kg*

*3,600*

3,600

*3,600*

3,600

*1 723,00*

*288,00*

*6 202,80 CS ÚRS 2025 01*

*1 036,80 CS ÚRS 2025 01*

VV

180\*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

*osivo směs travní hřištní*

*M*

*00572440*

VV

180\*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

D

5

Komunikace pozemní

162 496,80

4

K

564211111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm

m2

180,000

69,00

12 420,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564211111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564211111)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 13 - zpevněná plocha, A - průvodní zpráva, Technická*

*zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

VV

14,71\*(11,04+12,6)/2

zaokr.

6,128

173,872

6,128

180,000

Součet

5

K

564851111

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

m2

180,000

165,00

29 700,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564851111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111)

Strana 15 z 35

ooxWord://word/media/image163.jpegooxWord://word/media/image166.jpegooxWord://word/media/image167.jpegooxWord://word/media/image168.jpegooxWord://word/media/image169.jpegooxWord://word/media/image170.jpegooxWord://word/media/image171.jpegooxWord://word/media/image172.jpegooxWord://word/media/image173.jpegooxWord://word/media/image174.jpegooxWord://word/media/image175.jpegooxWord://word/media/image176.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m2

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 13 - zpevněná plocha, A - průvodní zpráva, Technická*

*zpráva ke stavební části*

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro

pěší tl 80 mm pl do 300 m2

6

K

596411113

180,000

375,00

67 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/596411113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596411113)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 13 - zpevněná plocha, A - průvodní zpráva, Technická*

*zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

VV

14,71\*(11,04+12,6)/2

zaokr.

6,128

173,872

6,128

180,000

Součet

*7*

*M*

*59246016*

*dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm*

*m2*

*183,600*

*288,00*

*52 876,80 CS ÚRS 2025 01*

VV

180\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

183,600

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 418,60

Osazení chodníkového obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

8

K

916231213

m

55,000

53,060

342,00

18 810,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/916231213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213)

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 13 - zpevněná plocha, A - průvodní zpráva, Technická*

*zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

VV

14,71\*2+11,04+12,6

zaokr.

1,94

1,940

55,000

Součet

*9*

*M*

*59217017*

952902121

*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*

55\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

*m*

*56,100*

56,100

*126,00*

*7 068,60 CS ÚRS 2025 01*

VV

1

0

K

Čištění budov zametení drsných podlah

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/952902121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902121)

m2

180,000

3,00

540,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

D

998

Přesun hmot

16 694,86

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným na vzdálenost do 50 m

1

1

K

998229112

t

45,865

364,00

16 694,86 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998229112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229112)

Strana 16 z 35

ooxWord://word/media/image178.jpegooxWord://word/media/image180.jpegooxWord://word/media/image182.jpegooxWord://word/media/image183.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

**04 - basketbalové hřiště**

Místo:

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**2 278 584,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 278 584,36

1

5

9

9

9

- Zemní práce

282 252,72

1 427 490,00

115 074,86

451 255,98

2 510,80

- Komunikace pozemní

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

98 - Přesun hmot

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

Místo:

**0**

**4 - basketbalové hřiště**

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Popis

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**2**

**278 584,36**

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

2 278 584,36

1

Zemní práce

282 252,72

Odstranění umělého trávníku z fotbalového hřiště

výšky vlasu přes 40 mm

1

K

113102321

m2

510,000

288,00

146 880,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/113102321*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113102321)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

vybourání stávající skladby-povrch z umělé hmoty tl.50mm

510,0

510,000

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm

strojně pl přes 200 m2

2

K

113107230

m2

510,000

109,00

55 590,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/113107230*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107230)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

vybourání stávající skladby-beton tl.100mm

510,0

510,000

92,270

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

3

K

122251101

m3

190,00

17 531,30 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/122251101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Strana 17 z 35

ooxWord://word/media/image185.jpegooxWord://word/media/image190.jpegooxWord://word/media/image191.jpegooxWord://word/media/image192.jpegooxWord://word/media/image193.jpegooxWord://word/media/image194.jpegooxWord://word/media/image195.jpegooxWord://word/media/image196.jpegooxWord://word/media/image197.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

odkop zeminy po vybourání stávající skladby pro založení

nové skladby

VV

VV

VV

VV

VV

VV

basketbalové hřiště

510,0\*(0,43-0,25)

odkop pro nový žlab

(30,0+17,0)\*0,1\*0,1

Součet

91,800

0,470

92,270

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

4

K

162251102

m3

92,270

85,00

7 842,95 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162251102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

odvoz odkopané zeminy pro založení nové skladby - skládka

VV

VV

VV

VV

VV

basketbalové hřiště

510\*(0,43-0,25)

odkop pro nový žlab

(30,0+17,0)\*0,1\*0,1

Součet

91,800

0,470

92,270

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

5

K

162751117

m3

91,800

141,00

12 943,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

odvoz přebytečné zeminy na skládku - basketbalové hřiště

91,8

91,800

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny

6

7

K

167151111

m3

m2

91,800

70,00

25,00

6 426,00 CS ÚRS 2025 01

12 750,00 CS ÚRS 2025 01

1

až 3 přes 100 m3

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/167151111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111)

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo

nesoudržných pod násypy

K

171152501

510,000

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171152501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

basketbalové hřiště

510,0

510,000

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

8

9

K

171201231

t

137,700

135,00

611,00

18 589,50 CS ÚRS 2025 01

287,17 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171201231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231)

odvoz přebytečné zeminy na skládku - trampolíny

91,8\*1,5

VV

VV

137,700

0,470

K

171211101

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných ručně

m3

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171211101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171211101)

rozprostření výkopku po hloubení pro žlab - kolem žlabu

(30,0+17,0)\*0,1\*0,1

VV

VV

0,470

1

0

1

K

171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

m3

m2

91,800

30,00

35,00

2 754,00 CS ÚRS 2025 01

658,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201)

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3

bez zhutnění ručně

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/181912111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912111)

rozprostření výkopku po hloubení pro žlab - kolem žlabu

(30,0+17,0)\*0,4

1

K

181912111

18,800

18,800

Online PSC

VV

VV

D

5

Komunikace pozemní

1 427 490,00

47 940,00 CS ÚRS 2025 01

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl

1

2

K

564710011

m2

510,000

94,00

5

0 mm

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564710011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564710011)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

VV

VV

skladba vrstev - hřiště

29,9\*17,0

zaokr.

1,7

508,300

1,700

510,000

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm

tl 80 mm

1

3

K

564720111

m2

510,000

122,00

62 220,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564720111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564720111)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm

tl 160 mm

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564751112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751112)

*Poznámka k položce:*

1

1

4

5

K

564751112

m2

m2

510,000

510,000

189,00

108,00

96 390,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 18 trampolíny, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

K

564811112.11R Podklad z kameniva drceného 0/4 a 4/8 tl. (20+40mm)

55 080,00

Strana 18 z 35

ooxWord://word/media/image199.jpegooxWord://word/media/image205.jpegooxWord://word/media/image206.jpegooxWord://word/media/image211.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m2

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 10 mm 1 ostatní

barva s impregnací na podklad přes 300 m2

1

6

K

579221222

510,000

989,00

504 390,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/579221222*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/579221222)

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

dopadová plocha umělý povrch TPV SPORT tl.10mm - barva

VV

1/sv. modrá

VV

VV

hřiště

510,0

510,000

Elastická podložka pod umělý trávník ze směsi PU

pojiva a gumového SBR granulátu tl 35 mm - 2 vrstvy

1

7

K

589211111

m2

1 020,000

631,00

643 620,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/589211111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/589211111)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

dopadová plocha umělý povrch TPV SPORT + ET pružná

podložka -2vrstvy v celk. tl. 70mm(40+30mm)

VV

VV

VV

hřiště

510,0\*2

1 020,000

175,000

Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a

multisport š 5 cm

1

8

K

589811111

m

102,00

17 850,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/589811111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/589811111)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

115 074,86

Osazení chodníkového obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

1

9

K

916231213

m

94,000

342,00

32 148,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/916231213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213)

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

VV

(29,9+17,0)\*2

zaokr.

0,2

93,800

0,200

94,000

Součet

*2*

*0*

*M*

*59217001*

*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*

*m*

*95,880*

*107,00*

*10 259,16 CS ÚRS 2025 01*

VV

94\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

95,880

Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š

2

1

K

935932113

m

46,900

1 353,00

63 455,70 CS ÚRS 2025 01

1

00 mm s roštem můstkovým z Pz oceli

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/935932113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935932113)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

29,9+17,0

46,900

0,000

2

2

K

936001002

Montáž prvků - deska s koši

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/936001002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936001002)

kus

3 000,00

0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

*2*

*3*

*M*

*74910140.11R*

966008211

*basketbalová deska s košem + konstrukce*

*kus*

*0,000*

*45 000,00*

*0,00*

Bourání odvodňovacího žlabu z betonových

příkopových tvárnic š do 500 mm

2

4

K

m

47,000

196,00

9 212,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/966008211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008211)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 14 basketbalové hřiště, A -*

*Průvodní zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

D

997

Přesun sutě

451 255,98

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

2

5

K

997013631

t

153,020

153,020

2 801,00

428 609,02 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631)

2

2

6

7

K

997231111

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km

t

t

52,00

7,00

7 957,04 CS ÚRS 2025 01

4 284,56 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997231111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111)

Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a

vybouraných hmot

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997231119*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231119)

153,02\*4 'Přepočtené koeficientem množství

K

997231119


612,080

612,080

Online PSC

VV

Strana 19 z 35

ooxWord://word/media/image213.jpegooxWord://word/media/image218.jpegooxWord://word/media/image220.jpegooxWord://word/media/image223.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

t

Množství

153,020

J.cena [CZK]

68,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a

vybouranými hmotami

2

8

K

997231511

10 405,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997231511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231511)

D

998

Přesun hmot

2 510,80

2

9

K

998222012

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy

t

19,927


126,00

2 510,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998222012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012)

Strana 20 z 35

ooxWord://word/media/image226.jpegooxWord://word/media/image227.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

**05 - oprava oplocení**

Místo:

p.č. 4849, 4851 kú Bruntál-město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**1 350 396,76**

HSV - Práce a dodávky HSV

708 988,08

1

2

3

9

9

9

- Zemní práce

56 448,12

89 219,65

426 135,60

42 337,75

71 574,09

23 272,87

- Zakládání

- Svislé a kompletní konstrukce

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

98 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

641 408,68

7

7

7

41 - Elektroinstalace - silnoproud

17 231,00

46 207,20

577 970,48

66 - Konstrukce truhlářské

67 - Konstrukce zámečnické

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

Místo:

**0**

**5 - oprava oplocení**

p.č. 4849, 4851 kú Bruntál-město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**1**

**350 396,76**

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

708 988,08

1

Zemní práce

56 448,12

Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením

výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní

prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

soudržných

1

K

131212531

m3

18,414

1 355,00

24 950,97 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/131212531*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131212531)

patky pro sloupky oplocení - 1

3,14\*0,3\*0,3\*0,9\*61

patky pro sloupky košů - 2

(3,14\*0,3\*0,3\*0,9+0,2\*0,6\*0,9)\*8

Součet

VV

VV

VV

VV

VV

15,515

2,899

18,414

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

přes 9 000 do 10 000 m

2

K

162751117

m3

18,414



141,00

2 596,37 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117)

Strana 21 z 35

ooxWord://word/media/image228.jpegooxWord://word/media/image232.jpegooxWord://word/media/image233.jpegooxWord://word/media/image234.jpegooxWord://word/media/image235.jpegooxWord://word/media/image236.jpegooxWord://word/media/image237.jpegooxWord://word/media/image238.jpegooxWord://word/media/image239.jpegooxWord://word/media/image240.jpegooxWord://word/media/image241.jpegooxWord://word/media/image242.jpegooxWord://word/media/image243.jpegooxWord://word/media/image244.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m3

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1

3

K

162751119

165,726

141,00

23 367,37 CS ÚRS 2025 01

0

00 m

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162751119*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119)

18,414\*9 "Přepočtené koeficientem množství

165,726

18,414

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

4

5

K

167151101

m3

68,00

1 252,15 CS ÚRS 2025 01

3 728,84 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/167151101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101)

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

K

171201231

t

27,621

135,00

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171201231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231)

18,414\*1,5 "Přepočtené koeficientem množství

27,621

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez

hutnění s upravením uložené sypaniny do

předepsaného tvaru

6

7

K

171251201

m3

18,414

30,00

552,42 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201)

D

2

Zakládání

89 219,65

Vložení trub do otvorů vytvořených v základových

konstrukcích vnější průřezové plochy do 0,02 m2,

tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m

K

270002102

kus

69,000

541,00

37 329,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/270002102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270002102)

*Poznámka k položce:*

P

*otvor pro osazení sloupků v. 0,7 m*

VV

61+8

69,000

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu

kamenem neprokládaného tř. C 20/25

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/275313711*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711)

patky pro sloupky oplocení - 1

3,14\*0,3\*0,3\*0,9\*61

patky pro sloupky košů - 2

(3,14\*0,3\*0,3\*0,9+0,2\*0,6\*0,9)\*8

Součet

8

K

275313711

m3

18,414

2 818,00

51 890,65 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

15,515

2,899

18,414

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

426 135,60

57 436,00

D+M branky k oplocení na sloupky ocelové, plochy

jednotlivě do 2 m2 jednokřídlové 950/2000 mm JAKL

9

K

348101.R1

kus

2,000

28 718,00

8

0/50/3 vč. kování a závěsů (FAB) povrchová úprava

žárový zinek

*Poznámka k položce:*

P

*specifikace oplocení ozn. 4:*

*33,35kg/kus*

D+M branky k oplocení na sloupky ocelové, plochy

jednotlivě do 2 m2 jednokřídlové 1450/2000 mm JAKL

1

0

K

348102.R2

kus

2,000

32 164,00

64 328,00

8

0/50/3 vč. kování a závěsů (FAB) povrchová úprava

žárový zinek

*Poznámka k položce:*

P

*specifikace oplocení ozn. 5:*

*39,05kg/kus*

Montáž oplocení z dílců kovových panelových

svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky

přes 1,5 do 2,0 m

1

1

K

348171146

m

332,640

115,00

38 253,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/348171146*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171146)

*Poznámka k položce:*

*panel 2500 x 2030 mm 2x nad sebou*

2x nad sebou

(12\*3+15\*2)\*2,52\*2

VV

VV

332,640

*plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m*

*průměru drátu 6mm oka 50x200mm s dvojitým*

*horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ*

*komaxit RAL 6005*

*1*

*2*

*M*

*55342422*

*kus*

*132,000*

*1 842,00*

*243 144,00 CS ÚRS 2025 01*

*Poznámka k položce:*

P

*specifikace oplocení: ozn. 6 - panel 2500 x 2030 mm*

*panel 2x nad sebou*

VV

(12\*3+15\*2)\*2

132,000

*Drobný materiál - zavíčkování, kotvení, zásepky,*

*spony, spoj. ...*

*1*

*3*

*M*

*55312.R3*

*soub*

*1,000*

*22 974,00*

*22 974,00*

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 337,75

1

4

K

961044111

Bourání základů z betonu prostého

m3

5,973

5,973

2 565,00

15 320,75 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/961044111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111)

*Poznámka k položce:*






P

*betonové patky sloupků demontovaného stávajícího oplocení*

VV

55\*0,181\*0,6

Strana 22 z 35

ooxWord://word/media/image246.jpegooxWord://word/media/image257.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m

1

5

K

966071711

kus

55,000

268,00

14 740,00 CS ÚRS 2025 01

zabetonovaných

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/966071711*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711)

*Poznámka k položce:*

*sloupky*

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m

odřezáním

1

1

6

7

K

966071721

kus

14,000

92,00

66,00

1 288,00 CS ÚRS 2025 01

10 989,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/966071721*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721)

*Poznámka k položce:*

*vzpěry*

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými

oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m

K

966071823

m

166,500

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/966071823*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071823)

D

997

Přesun sutě

71 574,09

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

skládce (skládkovné) směsného stavebního a

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 09 04

1

8

K

997013871

t

22,992

2 801,00

64 400,59 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013871*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871)

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s

vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

1

2

9

0

K

997231111

t

t

22,992

91,968

52,00

52,00

1 195,58 CS ÚRS 2025 01

4 782,34 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997231111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111)

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s

vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost

Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km

K

997231119

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997231119*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231119)

22,992\*4 'Přepočtené koeficientem množství

91,968

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s

vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo

překládání na dopravní prostředek při vodorovné

dopravě suti a vybouraných hmot

2

2

1

2

K

997231511

t

t

22,992

52,00

1 195,58 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997231511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231511)

D

998

Přesun hmot

23 272,87

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř.

kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10

K

998232111

51,037

456,00

23 272,87 CS ÚRS 2025 01

m

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998232111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232111)

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

641 408,68

741

Elektroinstalace - silnoproud

17 231,00

17 231,00

2

2

3

4

K

741440.R4

Uzemnění kovové konstrukce plotu

kus

kus

1,000

4,000

17 231,00

11 487,00

D

766

Konstrukce truhlářské

46 207,20

45 948,00

K

766001.R5

D+M basketbalová deska s košem, exteriér

*Poznámka k položce:*

P

*specifikace oplocení: ozn 3*

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech

výšky do 6 m

2

2

5

6

K

998766101

t

0,400

648,00

35,00

259,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998766101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766101)

D

767

Konstrukce zámečnické

577 970,48

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí

hmotnosti přes 20 do 50 kg

K

767995114

kg

3 484,712

121 964,92 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/767995114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995114)

1

- ocelový sloupek do betonového základu 80/50/3 dl.4800

mm (5,66 kg/m)

VV

VV

VV

VV

VV

69\*4,8\*5,66

Mezisoučet

koše

1 874,592

1 874,592

2 - ocelový sloupek 100/100/4 dl. 4800 mm (11,90 kg/m)

8\*4,8\*11,9

456,960

466,480

228,480

2A - ocelový sloupek 100/100/4 dl. 2450 mm (11,9 kg/m)

VV

VV

VV

VV

VV

vodorovný sloupek koše

16\*2,45\*11,9

2B - ocelový sloupek 100/100/4 dl. 1200 mm (11,9 kg/m)

vodorovný boční sloupek koše

16\*1,2\*11,9

2C - ocelový sloupek 100/100/4 dl. 1200 mm (11,9 kg/m)

vodorovné horní břevno (nad a vzadu)

8\*1,2\*11,9

Mezisoučet

VV

VV

114,240

1 266,160

4

A -ocelový sloupek 80/50/3 dl. 950 mm (5,66kg/m) vodorovný

VV

VV

VV

VV

prvek nad brankou

2\*0,95\*5,66

10,754






16,414

5A -ocelový sloupek 80/50/3 dl. 1450 mm (5,66kg/m)

vodorovný prvek nad brankou

2\*1,45\*5,66

Strana 23 z 35

ooxWord://word/media/image259.jpegooxWord://word/media/image267.jpegooxWord://word/media/image268.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV

VV

VV

VV

Mezisoučet

3167,92\*0,1

Mezisoučet

Součet

27,168

316,792

316,792

3 484,712

*plotový sloupek pro svařované panely ocelový 80/50/3*

*dl 4,8m povrchová úprava Pz - ozn. 1*

*Poznámka k položce:*

*2*

*2*

*2*

*3*

*7*

*8*

*9*

*0*

*M*

*55342.R11*

*kus*

*69,000*

*2,000*

*919,00*

*63 411,00*

P

*Specifikace oplocení: ozn.1*

*80/50/3 dl.4800 mm (5,66 kg/m)*

*plotový sloupek ocelový 80/50/3 dl. 0,95 m povrchová*

*úprava Pz - ozn.4A*

*M*

*55343.R12*

*55344.R13*

*55345.R14*

*kus*

*kus*

*kg*

*689,00*

*804,00*

*288,00*

*1 378,00*

*1 608,00*

*Poznámka k položce:*

P

*Specifikace oplocení: ozn.4A*

*80/50/3 dl.950 mm (5,66 kg/m)*

*plotový sloupek ocelový 80/50/3 dl. 1,45 m povrchová*

*úprava Pz - ozn.5A*

*M*

*2,000*

*Poznámka k položce:*

P

*Specifikace oplocení: ozn.5A*

*80/50/3 dl.1450 mm (5,66 kg/m)*

*plotový sloupek ocelový 100/100/4 povrchová úprava*

*Pz - ozn.2-2C*

*M*

*1 266,160*

*364 654,08*

*Poznámka k položce:*

P

*Specifikace oplocení: ozn.2, 2A,2B,2C*

*100/100/4 mm (11,9 kg/m)*

VV

VV

VV

koše

2 - ocelový sloupek 100/100/4 dl. 4800 mm (11,90 kg/m)

8\*4,8\*11,9

456,960

466,480

228,480

2A - ocelový sloupek 100/100/4 dl. 2450 mm (11,9 kg/m)

VV

VV

VV

VV

VV

vodorovný sloupek koše

16\*2,45\*11,9

2B - ocelový sloupek 100/100/4 dl. 1200 mm (11,9 kg/m)

vodorovný boční sloupek koše

16\*1,2\*11,9

2C - ocelový sloupek 100/100/4 dl. 1200 mm (11,9 kg/m)

vodorovné horní břevno (nad a vzadu)

VV

VV

8\*1,2\*11,9

Součet

114,240

1 266,160

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním

o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/767996701*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996701)

demontá stávajících košů - 4 kusy

3

3

1

2

K

767996701

kg

1 280,000

17,00

21 760,00 CS ÚRS 2025 01

3 194,48 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

VV

VV

320,0\*4

1 280,000

3,345

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech

výšky do 6 m

K

998767101


t

955,00

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998767101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101)

Strana 24 z 35

ooxWord://word/media/image272.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

**06 - lanovka**

Místo:

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**273 149,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

112 330,22

1

2

9

- Zemní práce

- Zakládání

86 517,65

22 544,00

3 268,57

98 - Přesun hmot

N00 - Nepojmenované práce

160 819,00

N01 - Herní prvky

160 819,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

**06 - lanovka**

Místo:

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**273 149,22**

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

112 330,22

1

Zemní práce

86 517,65

Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti

I, skupiny 3 ručně

1

K

131213101

m3

8,000

1 355,00

10 840,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/131213101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213101)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 16 lanovka, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

VV

VV

základové patky 1,0x1,0, v. 1,0m

1,0\*1,0\*1,0\*8

8,000

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162251102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102)

odvoz odkopané zeminy pro základy - skládka

9,0

2

3

K

162251102

m3

m3

9,000

85,00

765,00 CS ÚRS 2025 01

564,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

VV

VV

9,000

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

K

162751117

4,000

141,00

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117)

odvoz přebytečné zeminy na skládku

9,0-5,0

VV

VV

4,000

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny

4

5

K

167151111

m3

m3

4,000

70,00

280,00 CS ÚRS 2025 01

2 870,00 CS ÚRS 2025 01

1

až 3 přes 100 m3

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/167151111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111)

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů

zhutněných ručně

K

171111103

5,000

574,00

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171111103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171111103)

Strana 25 z 35

ooxWord://word/media/image279.jpegooxWord://word/media/image286.jpegooxWord://word/media/image287.jpegooxWord://word/media/image288.jpegooxWord://word/media/image289.jpegooxWord://word/media/image290.jpegooxWord://word/media/image291.jpegooxWord://word/media/image292.jpegooxWord://word/media/image293.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 16 lanovka, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

VV

VV

příčné vyrovnání terénu

5,0

5,000

Příplatek k uložení sypaniny do násypů za ruční

prohození sypaniny sítem

6

7

K

171111109

m3

t

5,000

288,00

1 440,00 CS ÚRS 2025 01

810,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171111109*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171111109)

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

K

171201231

6,000

135,00

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171201231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231)

odvoz přebytečné zeminy na skládku

(9,0-5,0)\*1,5

VV

VV

6,000

8

9

K

171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

m3

m2

5,000

30,00

35,00

150,00 CS ÚRS 2025 01

700,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201)

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3

bez zhutnění ručně

K

181912111

20,000

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/181912111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912111)

příčné vyrovnání terénu

20,0

VV

VV

20,000

6,000

Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1

až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5

1

0

K

183101314

kus

191,00

1 146,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/183101314*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101314)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 16 lanovka, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

VV

VV

přesázení 6 kusů stromů v. 1,5m

6

6,000

*1*

*1*

*M*

*10321100*

*zahradní substrát pro výsadbu VL*

*m3*

*0,750*

*1 723,00*

*1 292,25 CS ÚRS 2025 01*

VV

VV

přesázení 6 kusů stromků

6\*0,125

0,750

Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do

1

1

1

2

3

4

K

184201111

kus

kus

m2

6,000

100,00

605,00

54,00

600,00 CS ÚRS 2025 01

3 630,00 CS ÚRS 2025 01

5 184,00 CS ÚRS 2025 01

1

,8 m v rovině a svahu do 1:5

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/184201111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184201111)

Vyzvednutí stromů k přesazení průměru kmene do 0,1

m bez balu v rovině a svahu do 1:5

K

184512113

6,000

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/184512113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184512113)

Mulčování povrchu kůrou tl. do 0,15 m v rovině a

svahu do 1:5

K

184911431

96,000

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/184911431*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911431)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 16 lanovka, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

VV

VV

dopadová plocha - mulč tl. 300mm

4,0\*24,0

96,000

*1*

*5*

*M*

*10391100*

*kůra mulčovací VL*

*m3*

*28,800*

*1 953,00*

*56 246,40 CS ÚRS 2025 01*

VV

dopadová plocha - mulč tl. 300mm

VV

4,0\*24,0\*0,3

28,800

8,000

D

2

Zakládání

22 544,00

1

6

K

275313711

Základové patky z betonu tř. C 20/25

m3

2 818,00

22 544,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/275313711*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 16 lanovka, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

VV

VV

základové patky 1,0x1,0, v. 1,0m

1,0\*1,0\*1,0\*8

8,000

D

998

Přesun hmot

3 268,57

1

1

7

8

K

998222012

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy

t

25,941

126,00

3 268,57 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998222012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012)

D

D

N00

Nepojmenované práce

160 819,00

N01

Herní prvky

160 819,00

160 819,00

M+D Herní prvek lanovka na dětské hřiště - 20m vč.

dopravy viz. popis výkres č. 17

*Poznámka k položce:*

K

HP-03

kus

1,000

160 819,00

P

*viz. výkres č. 16 lanovka, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

Strana 26 z 35

ooxWord://word/media/image295.jpegooxWord://word/media/image298.jpegooxWord://word/media/image301.jpegooxWord://word/media/image305.jpegooxWord://word/media/image306.jpegooxWord://word/media/image307.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

**07 - workout**

Místo:

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**243 264,64**

HSV - Práce a dodávky HSV

151 368,64

1

2

5

9

9

- Zemní práce

9 757,54

13 172,47

116 277,00

11 278,50

883,13

- Zakládání

- Komunikace pozemní

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 - Přesun hmot

N00 - Nepojmenované práce

91 896,00

N01 - Herní prvky

91 896,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

**07 - workout**

Místo:

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**243 264,64**

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

151 368,64

Zemní práce

9 757,54

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

1

K

122251101

m3

9,019

190,00

1 713,61 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/122251101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101)

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 17 workout, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

odkop zeminy po sejmutí ornice pro založení nové skladby

workout

7,5\*6,5\*0,185

9,019

Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně

s motorovým vrtákem

2

K

131111333

m

1,500

178,00

267,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/131111333*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111333)

základové patky prům. 0,30m

0,5\*3

VV

VV

1,500

Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 500 mm - ručně

3

4

K

131111334.11R

m

m

3,000

355,00

64,00

1 065,00

s motorovým vrtákem

základové patky prům. 0,55m

0,5\*6

Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé

půdě

VV

VV

3,000

K

131111359

4,500

288,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/131111359*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111359)

3,0+1,5

4,500

Strana 27 z 35

ooxWord://word/media/image309.jpegooxWord://word/media/image315.jpegooxWord://word/media/image316.jpegooxWord://word/media/image317.jpegooxWord://word/media/image318.jpegooxWord://word/media/image319.jpegooxWord://word/media/image320.jpegooxWord://word/media/image321.jpegooxWord://word/media/image322.jpegooxWord://word/media/image323.jpegooxWord://word/media/image324.jpeg

PČ Typ

5

Kód

Popis

MJ

m3

Množství

9,837

J.cena [CZK]

85,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162251102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102)

odvoz odkopané podorniční vrstvy zeminy pro založení nové

skladby - skládka

K

162251102

836,15 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

workout

7,5\*6,5\*0,185

9,019

0,712

odvoz odkopu zeminy patky pro workout konstrukci

základové patky prům. 0,55m

3,14\*0,55\*0,55/4\*0,5\*6

základové patky prům. 0,30m

3,14\*0,3\*0,3/4\*0,5\*3

0,106

9,837

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

6

K

162751117

m3

9,837

141,00

1 387,02 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117)

odvoz přebytečné zeminy na skládku - workout

9,019

VV

VV

9,019

VV

odvoz odkopu přebytečné zeminy patky pro workout konstrukci

VV

VV

0,712+0,106

Součet

0,818

9,837

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny

7

8

K

167151111

m3

m2

9,837

70,00

25,00

688,59 CS ÚRS 2025 01

1 225,00 CS ÚRS 2025 01

1

až 3 přes 100 m3

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/167151111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111)

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo

nesoudržných pod násypy

K

171152501

49,000

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171152501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 17 workout, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

workout

49,0

49,000

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

9

K

171201231

t

14,756

135,00

30,00

1 992,06 CS ÚRS 2025 01

295,11 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171201231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231)

odvoz přebytečné zeminy na skládku

9,837\*1,5

VV

VV

14,756

9,837

1

0

K

171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

m3

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201)

D

2

Zakládání

13 172,47

1

1

1

2

K

232341111

Bednění kruhové patky - pomocná konstrukce

kus

m3

9,000

836,00

7 524,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/232341111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/232341111)

6+3

9,000

K

275313711

Základové patky z betonu tř. C 20/25

0,982

2 818,00

2 767,28 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/275313711*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711)

základové patky prům. 0,55m, v. 0,6m

3,14\*0,55\*0,55/4\*0,6\*6

základové patky prům. 0,30m, v. 0,6m

3,14\*0,3\*0,3/4\*0,6\*3

VV

VV

VV

VV

VV

0,855

0,127

0,982

Součet

1

1

3

4

K

275315911

Příplatek za beton základových patek

m3

m2

0,982

2 934,00

94,00

2 881,19 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/275315911*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275315911)

D

5

Komunikace pozemní

116 277,00

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl

K

564710011

49,000

4 606,00 CS ÚRS 2025 01

5

0 mm

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564710011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564710011)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 17 workout, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

VV

VV

VV

dopadová plocha - skladba vrstev

workout

7,5\*6,5

zaokr.

0,25

48,750

0,250

49,000

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm

tl 80 mm

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564720111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564720111)

*Poznámka k položce:*

1

1

1

5

6

7

K

564720111

m2

m2

m2

49,000

49,000

49,000

122,00

189,00

108,00

5 978,00 CS ÚRS 2025 01

9 261,00 CS ÚRS 2025 01

5 292,00

Online PSC

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 17 workout, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm

tl 160 mm

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564751112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751112)

*Poznámka k položce:*

K

564751112

Online PSC

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 17 workout, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

K

564811112.11R Podklad z kameniva drceného 0/4 a 4/8 tl. (20+40mm)


*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 17 workout, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Strana 28 z 35

ooxWord://word/media/image326.jpegooxWord://word/media/image331.jpegooxWord://word/media/image332.jpegooxWord://word/media/image333.jpegooxWord://word/media/image334.jpegooxWord://word/media/image338.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m2

Množství

J.cena [CZK]

1 860,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Ručně litý pryžový povrch stabilizační 25mm a 1-vrstvý

tl 10 mm(35mm) 2 ostatní barvy na terén do 300 m2

1

8

K

579231316

49,000

91 140,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/579231316*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/579231316)

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 17 workout, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

dopadová plocha umělý povrch TPV HIC - barva 2/modrá

workout

49,0

49,000

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 278,50

Osazení chodníkového obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

1

9

K

916231213

m

25,000

342,00

8 550,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/916231213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213)

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 17 workout, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

VV

VV

VV

VV

6,5+7,5\*2+1,2+1,1

zaokr.

1,2

23,800

1,200

25,000

Součet

*2*

*0*

*M*

*59217001*

*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*

*m*

*25,500*

*107,00*

*2 728,50 CS ÚRS 2025 01*

VV

25\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

25,500

D

998

Přesun hmot

883,13

2

2

1

2

K

998222012

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy

t

7,009

1,000

126,00

883,13 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998222012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012)

D

D

N00

Nepojmenované práce

91 896,00

N01

Herní prvky

91 896,00

91 896,00

M+D Herní prvek OP42 bradla, hrazdy vč. kotvení,

dopravy viz. popis výkres č. 17

*Poznámka k položce:*

K

HP-02

kus


91 896,00

P

*viz. výkres č. 17 workout, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

Strana 29 z 35

ooxWord://word/media/image340.jpegooxWord://word/media/image342.jpegooxWord://word/media/image343.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

**08 - zemní trampolíny 2 ks**

Místo:

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**190 521,86**

HSV - Práce a dodávky HSV

75 651,86

1

2

5

9

9

- Zemní práce

5 035,72

537,87

- Zakládání

- Komunikace pozemní

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 - Přesun hmot

61 698,00

7 669,38

710,89

N00 - Nepojmenované práce

114 870,00

N01 - Herní prvky

114 870,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

**08 - zemní trampolíny 2 ks**

Místo:

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Popis

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**190 521,86**

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

75 651,86

Zemní práce

5 035,72

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

1

K

122251101

m3

6,104

190,00

1 159,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/122251101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101)

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 18 trampolíny, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

VV

VV

VV

odkop zeminy po sejmutí ornice pro založení nové skladby

trampolíny

6,0\*4,2\*0,185

odkop pro drenážní vrstvu pod trampolínou tl. 0,3m

3,14\*1,75\*1,75/4\*2\*0,3

Součet

4,662

1,442

6,104

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162251102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102)

odvoz odkopané zeminy podorniční vrstvy zeminy pro založení

nové skladby - skládka

2

K

162251102

m3

6,104

85,00

518,84 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

trampolíny

6,0\*4,2\*0,185

odkop pro drenážní vrstvu pod trampolínou tl. 0,3m

3,14\*1,75\*1,75/4\*2\*0,3

Součet

4,662

1,442

6,104

Strana 30 z 35

ooxWord://word/media/image345.jpegooxWord://word/media/image349.jpegooxWord://word/media/image350.jpegooxWord://word/media/image351.jpegooxWord://word/media/image352.jpegooxWord://word/media/image353.jpegooxWord://word/media/image354.jpegooxWord://word/media/image355.jpegooxWord://word/media/image356.jpegooxWord://word/media/image357.jpegooxWord://word/media/image358.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m3

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

3

K

162751117

6,104

141,00

860,66 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117)

odvoz přebytečné zeminy na skládku - trampolíny

6,104

VV

VV

6,104

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny

4

5

K

167151111

m3

m2

6,104

70,00

25,00

427,28 CS ÚRS 2025 01

650,00 CS ÚRS 2025 01

1

až 3 přes 100 m3

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/167151111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111)

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo

nesoudržných pod násypy

K

171152501

26,000

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171152501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 18 trampolíny, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

trampolíny

26,0

26,000

9,156

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

6

K

171201231

t

135,00

1 236,06 CS ÚRS 2025 01

183,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171201231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231)

odvoz přebytečné zeminy na skládku - trampolíny

6,104\*1,5

VV

VV

9,156

7

8

K

171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

m3

m3

6,104

30,00

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201)

D

2

Zakládání

537,87

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem

drobným těženým

K

211571121

1,442

373,00

537,87 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/211571121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211571121)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 18 trampolíny, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

drenážní vrstva pod trampolínou tl. 0,3m

3,14\*1,75\*1,75/4\*2\*0,3

1,442

D

5

Komunikace pozemní

61 698,00

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl

9

K

564710011

m2

26,000

94,00

2 444,00 CS ÚRS 2025 01

5

0 mm

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564710011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564710011)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 18 trampolíny, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

VV

VV

VV

dopadová plocha - skladba vrstev

trampolíny

5,95\*4,2

zaokr.

1,01

Součet

24,990

1,010

26,000

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm

tl 80 mm

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564720111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564720111)

*Poznámka k položce:*

1

0

1

K

564720111

m2

m2

26,000

122,00

189,00

3 172,00 CS ÚRS 2025 01

4 914,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 18 trampolíny, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm

tl 160 mm

1

K

564751112

26,000

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/564751112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751112)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 18 trampolíny, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

1

1

2

3

K

564811112.11R Podklad z kameniva drceného 0/4 a 4/8 tl. (20+40mm)

m2

m2

26,000

26,000

108,00

2 808,00

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 18 trampolíny, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

Ručně litý pryžový povrch stabilizační 25mm a 1-vrstvý

tl 10 mm(35mm) 2 ostatní barvy na terén do 300 m2

K

579231316

1 860,00

48 360,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/579231316*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/579231316)

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 7 skladby hřiště a dráhy, č. 18 trampolíny, A - Průvodní*

*zpráva, Technická zpráva ke stavební části*

VV

VV

VV

dopadová plocha umělý povrch TPV HIC - barva 2/modrá

trampolíny

26,0

26,000

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 669,38

Osazení chodníkového obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

1

4

K

916231213

m

17,000

342,00

5 814,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

P

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/916231213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213)

*Poznámka k položce:*

*viz. výkres č. 18 trampolíny, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

VV


VV

4,2+5,95\*2

zaokr.

16,100

Strana 31 z 35

ooxWord://word/media/image360.jpegooxWord://word/media/image364.jpegooxWord://word/media/image369.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV

VV

0,9

Součet

0,900

17,000

*17,340*

17,340

*1*

*5*

*M*

*59217001*

*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*

*m*

*107,00*

*1 855,38 CS ÚRS 2025 01*

VV

17\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

D

998

Přesun hmot

710,89

1

1

6

7

K

998222012

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy

t

5,642

2,000

126,00

710,89 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998222012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012)

D

D

N00

Nepojmenované práce

114 870,00

N01

Herní prvky

114 870,00

114 870,00

M+D Herní prvek SMB trampolína vč. dopravy viz.

popis výkres č. 18

K

HP-01

kus

57 435,00

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č. 18 trampolíny, A - Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

Strana 32 z 35

ooxWord://word/media/image373.jpegooxWord://word/media/image374.jpegooxWord://word/media/image375.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

**09 - mobiliář**

Místo:

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**51 988,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

51 988,36

9

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 840,00

1 148,36

998 - Přesun hmot

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

Místo:

**09 - mobiliář**

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**51 988,36**

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

51 988,36

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 840,00

1

K

936104211

Montáž odpadkového koše do betonové patky

kus

2,000

209,00

418,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/936104211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936104211)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č.19 - mobiliář, A Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

*koš odpadkový se stříškou kovový dřevěné latě*

*pozinkovaná vložka kotvený, v 980mm objem 35L*

*2*

*M*

*74910130.1R*

936124112

*kus*

*2,000*

*8 041,00*

*16 082,00*

3

K

Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus

5,000

1 124,00

5 620,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/936124112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936124112)

*Poznámka k položce:*

P

*viz. výkres č.19 - mobiliář, A Průvodní zpráva, Technická zpráva ke*

*stavební části*

*lavička s opěradlem (kotvená) 2000x450mm*

*konstrukce- kov, sedák- dřevěné latě*

*4*

*M*

*74910113.1R*

*kus*

*5,000*

*5 744,00*

*28 720,00*

VV

3+2

5,000

D

998

Přesun hmot

1 148,36

Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské

úpravy do 100 m

5

K

998231411

t

1,953


588,00

1 148,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998231411*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231411)

Strana 33 z 35

ooxWord://word/media/image377.jpegooxWord://word/media/image379.jpegooxWord://word/media/image383.jpegooxWord://word/media/image384.jpegooxWord://word/media/image385.jpegooxWord://word/media/image386.jpegooxWord://word/media/image387.jpeg

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

**OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**315 565,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

315 565,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

167 991,00

17 231,00

69 462,00

60 881,00

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN5 - Finanční náklady

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZŠ Okružní Bruntál, rekonstrukce hřiště

Objekt:

**OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

p.č. 4849, 4850, 4851 kú Bruntál - město

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Město Bruntál

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**315 565,00**

D

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

315 565,00

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Vytyčení a zaměření inženýrských sítí

167 991,00

1

K

012164000

soubor

1,000

1 723,00

1 723,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/012164000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000)

*Poznámka k položce:*

P

*Vytýčení podzemních sítí.*

2

3

K

012234000

Vytyčení obvodu stavby

soubor

soubor

1,000

1,000

17 231,00

22 581,00

17 231,00 CS ÚRS 2025 01

22 581,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/012234000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012234000)

K

012414000

Geometrický plán

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/012414000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012414000)

*Poznámka k položce:*

P

*Zpracování GP pro zápis do KN.*

4

5

K

012444000

Geodetické měření skutečného provedení stavby

soubor

soubor

1,000

1,000

28 718,00

65 000,00

28 718,00 CS ÚRS 2025 01

65 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/012444000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000)

K

013002000

Projektové práce

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/013002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013002000)

*Poznámka k položce:*

P

*Provedení případné dílenské (výrobní) dokumentace*

6

K

013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby

soubor

soubor

1,000

32 738,00

32 738,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/013254000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000)

D

VRN3

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

17 231,00

17 231,00

7

8

K

030001000

1,000

1,000

17 231,00

17 231,00

D

VRN4

Inženýrská činnost

Zkoušky

69 462,00

17 231,00

K

043103000

soubor

Strana 34 z 35

ooxWord://word/media/image388.jpegooxWord://word/media/image390.jpegooxWord://word/media/image391.jpegooxWord://word/media/image392.jpegooxWord://word/media/image393.jpegooxWord://word/media/image394.jpegooxWord://word/media/image395.jpegooxWord://word/media/image396.jpegooxWord://word/media/image397.jpegooxWord://word/media/image398.jpegooxWord://word/media/image399.jpegooxWord://word/media/image400.jpegooxWord://word/media/image401.jpegooxWord://word/media/image402.jpegooxWord://word/media/image403.jpegooxWord://word/media/image404.jpeg

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

*Poznámka k položce:*

P

*Bez rozlišení (zátěžové, hutnící apod.)*

9

K

044003000

Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/044003000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/044003000)

Koordinační činnost

soubor

soubor

1,000

17 231,00

35 000,00

17 231,00 CS ÚRS 2023 01

35 000,00

Online PSC

1

0

1

K

045303000

1,000

1,000

D

VRN5

Finanční náklady

60 881,00

1

1

K

051002000

Pojistné

soubor

soubor

41 353,00

9 764,00

41 353,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/051002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/051002000)

*Poznámka k položce:*

P

*Pojištění odpovědnosti za škodu a stavebně montážní pojištění*

2

K

056002000

Bankovní záruka

2,000

19 528,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/056002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/056002000)

*Poznámka k položce:*

*1x Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla*

P

*1x Bankovní záruka za kvalitu díla*

Strana 35 z 35

ooxWord://word/media/image406.jpegooxWord://word/media/image407.jpegooxWord://word/media/image408.jpegooxWord://word/media/image409.jpegooxWord://word/media/image410.jpeg