|  |
| --- |
| **Technická a obecná specifikace - příloha č. 2****Výzva k podání nabídky č. 02/06/2025****Pečovatelské elektrické lůžko s laterálním náklonem včetně matrace - 1 kus** |
|  | Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální.Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametru muže být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. **□** |
| **Technická specifikace - minimální požadavky** | **Požadované údaje (parametry)** | **Technická specifikace s údaji požadovanými v zadání A/N \*** | Poznámka |
| **Značka a typ nabízeného zboží (postele)** | **Essenza 300** |
| **elektricky polohovatelné lůžko s dělenými postranicemi a laterálním náklonem** |  |
| konstrukce lůžka pevná nerozkládací, práškově lakovaná | ANO | ANO |  |
| HPL obložení | ANO | ANO |  |
| elektromotory integrované pod ložnou plochou | ANO | ANO |  |
| vnější rozměr lůžka max. [mm] | 2190 x 995 | 2190 x 995 - ANO |  |
| hmotnost klienta min. [kg] | 205 | 205 - ANO |  |
| podjízdnost min. [mm] | 150 | 150 - ANO |  |
| napájení 230V/ 50 Hz | ANO | ANO |  |
| přívod elektřiny zajištěn spirálovým EPR kabelem | ANO | ANO |  |
| dekor - přírodní buk | ANO | ANO |  |
| norma ČSN EN 60601 - 2 - 52 | ANO | ANO |  |
| **ložná plocha** |  |
| 4-dílná | ANO | ANO |  |
| odnímatelné plastové segmenty | ANO | ANO |  |
| 2 pouzdra v hlavové části | ANO | ANO |  |
| rozměr ložné plochy min. [mm] | 870 x 2000 | 900 x 2000 - ANO |  |
| prodloužení ložné plochy min. [mm] | 200 | 200 - ANO |  |
| retrakce zádového dílu min. [mm] | 50 | 50 - ANO |  |
| retrakce stehenní dílu min. [mm] | 30 | 30 - ANO |  |
| polohování zádového dílu min. [°] - elektromotor | 70 | 70 - ANO |  |
| polohování stehenního dílu min. [°] - elektromotor | 35 | 35 - ANO |  |
| polohování lýtkového dílu - mechanické | ANO | ANO |  |
| laterální náklon max. [°] - elektromotor | 15 | 15 - ANO |  |
| Trendelenburg/Antitrendelenburg min. [°] - elektromotor | 14 | 14 - ANO |  |
| kardio křeslo - elektromotor | ANO | ANO |  |
| výška ložné plochy - nejnižší poloha min. [mm] | 400 | 400 - ANO |  |
| výška ložné plochy - nejvyšší poloha min. [mm] | 850 | 898 - ANO |  |
| automatické STOP ve středové poloze [mm] ± 10% | 400 | 400 |  |
| integrované sklopné madlo - podpora mobilizace | ANO | ANO |  |
| **čela** |  |
| HPL - dle vzorníku | ANO | ANO |  |
| odnímatelné se zámkem | ANO | ANO |  |
| hlavové a nožní čelo s manipulačním madlem (výřez) | ANO | ANO |  |
| **postranice** |  |
| dělené v poměru 50:50 bez středového sloupku | ANO | ANO |  |
| ochrana 100% ložné plochy | ANO | ANO |  |
| výškové nastavení min. 4 polohy | ANO | ANO |  |
| teleskopický výsuv | ANO | ANO |  |
| materiálové provedení AL | ANO | ANO |  |
| **kolečka** |  |
| nesmí přesahovat v žádné poloze obvod lůžka | ANO | ANO |  |
| 0 min. [mm] | 150 | 150 - ANO |  |
| centrální brzda | ANO | ANO |  |
| **ovladače** |  |
| sesterský ovladač | ANO | ANO |  |
| přednastavené ovládání - výška, záda, autokontura, kardiacké křeslo, Semi-Fowlerova, mobilizační poloha, CPR, laterální náklon | ANO | ANO |  |
| zámek funkcí ovladače | ANO | ANO |  |
| propojení zajištěno spirálovým EPR kabelem | ANO | ANO |  |
| ruční ovladač - přednastavené ovládání výška, záda, autokontura, lampička | ANO | ANO |  |
| propojení zajištěno spirálovým EPR kabelem | ANO | ANO |  |
| nožní ovladač laterálního náklonu | ANO | ANO |  |
| **příslušenství** |  |
| hrazda zesílená lakovaná | ANO | ANO |  |
| plastová rukojeť se závěsem na hrazdu, výškově nastavitelná | ANO | ANO |  |
| **matrace** | **název matrace ViskoMatt 10** |
| antidekubitní matrace dvouvrstvá | ANO | ANO |  |
| spojení horní a spodní vrstvy PU pěn bez lepení, zajištěno vlnitý | m řezem ANO | ANO |  |
| bez prořezů, pro delší životnost | ANO | ANO |  |
| horní vrstva Visco pěna - výška min. [mm] | 50 | 50 - ANO |  |
| hustota min. [kg/m!] | 52 | 52 - ANO |  |
| odolnost tlaku min. [kPa] | 2,2 | 2,2 - ANO |  |
| spodní vrstva Polyetherová pěna - výška min. [mm] | 90 | 90 - ANO |  |
| hustota min. [kg/m!] | 41 | 41 - ANO |  |
| odolnost tlaku min. [kPa] | 3,9 | 3,9 - ANO |  |
| zpevněné okraje Polyetherová pěna - šířka min. [mm] | 100 | 100 - ANO |  |
| hustota min. [kg/m!] | 41 | 41 - ANO |  |
| odolnost tlaku min. [kPa] | 3,9 | 3,9 - ANO |  |
| potah pěnového jádra z jemně tkané textilie chránící pěnové tělo matrace | ANO | ANO |  |
| výška matrace min. [mm] | 140 | 140 - ANO |  |
| nosnost min. [kg] | 150 | 150 - ANO |  |
| rozměr [mm] | 860 x 2000 | 865 x 2000 |  |
| prevence rizika vzniku dekubitu - vysoká | ANO | ANO |  |
| ochrana proti hořlavosti min. [CRIB] | 5 | 5 - ANO |  |
| záruka na pěnu min. [roky] | 4 | 4 - ANO |  |
| **potah matrace** |  |  |  |
| PU potah matrace | ANO | ANO |  |
| celková gramáž potahu min. [g/m2] | 230 | 230 - ANO |  |
| vysokofrekvenčně svařovaná | ANO | ANO |  |
| oděruvzdorný | ANO | ANO |  |
| antimikrobiální, zabraňující vzniku plísní | ANO | ANO |  |
| odolný proti bakteriím a virům (testováno na ATB rezistentní bakterie) | ANO | ANO |  |
| odolnost proti kapalinám ISO 1420 > 200 cm | ANO | ANO |  |
| paropropustný | ANO | ANO |  |
| zip potahu | ANO | ANO |  |
| přesah potahu přes zip | ANO | ANO |  |
| transportní madla | ANO | ANO |  |
| ochrana proti hořlavosti min. [CRIB] | 5 | 5 - ANO |  |
| záruka na potah min. [roky] | 4 | 4 - ANO |  |
| \* A (splňuje požadavky) |  |  |  |
| \* N (nesplňuje požadavky) |  |  |  |
| Nabídková cena bez DPH za 1 ks**69 778 Kč** |
| **Přesný název dodavatele a IČO:** | **L I N E T spol. s r.o., IČO: 00507814** |
| **Jako účastník o veřejnou zakázku "Polohovací elektrická lůžka" potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a prohlašuji, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci. Dále čestně prohlašuji, že při plnění smlouvy bude má následná dodávka splňovat výše uvedené "Obecné požadavky na dodávku a montáž " a výše uvedený technický popis a parametry uvedené specifikace.** |
|  |