**Rozpočet a specifikace VZMR – na stavební** **práce**

 **„Oprava podlahových krytin v objektu školy, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm (2025)“**

Objednatel požaduje dodat a položit vhodnou PVC podlahovou krytinu do vybraných tříd hlavní budovy školy, včetně dodatečné povrchové úpravy. Dále dodání vhodných koberců do vytipovaných prostor školy:

**TŘÍDA č. D 201a (zeměpis)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TŘÍDA č. D 201aPOLOŽKA | Množství (mj) | Kč za mj | Cena bez DPH | DPH |
| 1 | Heterogenní PVC vhodné do školských zařízení, celoplošně lepené,tloušťka materiálu 2 mm, nášlapná vrstva 0,7 mm bez PUR laku, třída zátěže 43, šíře 1,5m  | 78 m2 | 389 | 30 342,- | 21 |
| 2 | Celoplošné lepení PVC  | 71,2 m2 | 135 | 9 612,- | 21 |
| 3 | PVC sokl včetně montáže | 35,2 bm | 55 | 1 936,- | 21 |
| 4 | Svařování PVC  | 47,7 bm | 45 | 2 146,5,- | 21 |
| 5 | Vyrovnávací stěrka do 3 mm  | 71,2 m2 | 225 | 16 020,- | 21 |
| 6 | Balení stěrky navíc – vyšší nerovnost  | 3 balení | 630 | 1 890,- | 21 |
| 7 | Příprava podkladu, včetně penetrace | 71,2 m2 | 55 | 3 916,- | 21 |
| 8 | Broušení stěrky  | 71,2 m2 | 40 | 2 848,- | 21 |
| 9 | Stržení, likvidace, odvoz na skládku a skládkovné stávající krytiny  | 71,2 m2 | 110 | 7 832,- | 21 |
| 10 | Přechodová lišta do dveří šíře 4 cm, samolepící vč. montáže | 1,44 bm | 280 | 403,2,- | 21 |
| 11 | Dodatečná povrchová úprava nově položeného lina tj.:- základní hloubkové strojní čištění - neutralizace - příprava podkladu - mikrozábrus podlahové krytiny a schnutí  - aplikace 1.vrstvy  ochranného polyuretanového a schnutí - aplikace 2.vrstvy  ochranného polyuretanového nátěru a finální schnutí a zrání povrchu  | 71,2 m2 | 260 | 18 512,- | 21 |
| 12 | Závěrečný úklid | 1 soubor | 800 | 800,- | 21 |
| 13 | Přesun hmot vč. dopravy | 1 soubor | 3000 | 3000,- | 21 |

**TŘÍDA č. 308**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TŘÍDA č. 308POLOŽKA | Množství (mj) | Kč za mj | Cena bez DPH | DPH |
| 1 | Heterogenní PVC vhodné do školských zařízení, celoplošně lepené,tloušťka materiálu 2 mm, nášlapná vrstva 0,7 mm bez PUR laku, třída zátěže 43, šíře 1,5m  | 75,9 m2 | 389 | 29 525,1,- | 21 |
| 2 | Celoplošné lepení PVC  | 71,8 m2 | 135 | 9 693,- | 21 |
| 3 | PVC sokl včetně montáže | 36,4 bm | 55 | 2 002 ,- | 21 |
| 4 | Svařování PVC  | 48,2 bm | 45 | 2 169,- | 21 |
| 5 | Vyrovnávací stěrka do 3 mm  | 71,8 m2 | 225 | 16 155,- | 21 |
| 6 | Balení stěrky navíc – vyšší nerovnost  | 1 balení | 630 | 630,- | 21 |
| 7 | Příprava podkladu, včetně penetrace | 71,8 m2 | 50 | 3 590,- | 21 |
| 8 | Broušení stěrky  | 71,8 m2 | 40 | 2 872,- | 21 |
| 9 | Stržení, likvidace, odvoz na skládku a skládkovné stávající krytiny  | 71,8 m2 | 60 | 4 308,- | 21 |
| 10 | Přechodová lišta do dveří šíře 4 cm, samolepící vč. montáže | 1,44 bm | 280 | 403,2,- | 21 |
| 11 | Dodatečná povrchová úprava nově položeného lina tj.:- základní hloubkové strojní čištění - neutralizace - příprava podkladu - mikrozábrus podlahové krytiny a schnutí  - aplikace 1.vrstvy  ochranného polyuretanového a schnutí - aplikace 2.vrstvy  ochranného polyuretanového nátěru a finální schnutí a zrání povrchu | 71,8 m2 | 260 | 18 668,- | 21 |
| 12 | Závěrečný úklid | 1 soubor | 700 | 700,- | 21 |
| 13 | Přesun hmot vč. dopravy | 1 soubor | 2500 | 2500,- | 21 |

**KUCHYŇ - JÍDELNA a ŠATNA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KUCHYŇ- JÍDELNA a ŠATNAPOLOŽKA | Množství (mj) | Kč za mj | Cena bez DPH | DPH |
| 1 | Koberec/ čistící zóna s gumovým podkladem, váha vlasu 1500g/m2, celková výška 10 mm, vlas 100% PP, šíře 2m  | 57,20 m2 | 531 | 30 373,2,- | 21 |
| 2 | Položení koberce bez lepení  | 54 m2 | 97 | 5 238,- | 21 |
| 3 | Kobercová oboustranná páska s montáží | 6,3 bm | 50 | 315,- | 21 |
| 4 | Náběhová hrana gumová  | 19 bm | 195 | 3 705,- | 21 |
| 5 | Nalepení náběhové hrany  | 18,1 m2 | 130 | 2 353,- | 21 |
| 6 | Podložení PVC  | 4,5 m2 | 320 | 1 440,- | 21 |
| 7 | Demontáž, odvoz likvidace stáv. rohoží  | 54 m2 | 50 | 2 700,- | 21 |
| 8 | PVC tl. 2 mm, nášlap 0,7 š. 4m | 27,8 m2 | 457 | 12 704,6 ,- | 21 |
| 9 | Celoplošné lepení PVC  | 24,5 m2 | 135 | 3 307,5 ,- | 21 |
| 10 | PVC sokl s montáží | 25,9 bm | 55 | 1 424,5 ,- | 21 |
| 11 | Přechodová lišta š.4 cm samolep Al | 0,85 bm | 280 | 238,- | 21 |
| 12 | Vyrovnávací stěrka do 3 mm | 24,5 m2 | 225 | 5 512,5 ,- | 21 |
| 13 | Balení stěrky navíc – vyšší nerovnost  | 1 balení | 630 | 630 ,- | 21 |
| 14 | Penetrace podkladu  | 24,5 m2 | 50 | 1 225,- | 21 |
| 15 | Broušení stěrky | 24,5 m2 | 40 | 980,- | 21 |
| 16 | Stržení, likvidace, odvoz skládka | 24,5 m2 | 50 | 1 225,- | 21 |
| 11 | Závěrečný úklid | 1 soubor | 900 | 900,- | 21 |
| 12 | Přesun hmot vč. dopravy | 1 soubor | 2500 | 2500,- | 21 |

**Místnost 219 (ekonomka)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Místnost 219 (ekonomka)POLOŽKA | Množství (mj) | Kč za mj | Cena bez DPH | DPH |
| 1 | Objektový koberec vhodný do kanceláře, třída zátěže 32, má probarvené vlákno a ochranu proti skvrnám, šíře 4m | 33,4 m2 | 578 | 19 305,2,- | 21 |
| 2 | Položení koberce bez lepení  | 29,6 m2 | 88 | 2 604,8,- | 21 |
| 3 | Kobercový sokl s vložením koberc. pásku | 22,5 bm | 65 | 1 462,5,- | 21 |
| 4 | Demontáž stávajícího koberce, odvoz na skládku | 29,6 m2 | 50 | 1 480,- | 21 |
| 5 | Přechodová lišta š.4 cm, samolep. Al  | 1,83 bm | 280 | 512, 4,- | 21 |
| 6 | Závěrečný úklid | 1 soubor | 300 | 300,- | 21 |
| 7 | Přesun hmot vč. dopravy | 1 soubor | 750 | 750,- | 21 |