**Příloha II. k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Dodávka myčky černého nádobí

* Součástí dodávky bude instalace myčky do místnosti B133\_Varna v 1.NP budovy školní kuchyně a její zapojení.
* Součástí dodávky bude zaškolení obsluhy.
* Součástí dodávky bude originální návod v Českém jazyce.
* Záruka 24 měsíců.

Požadované minimální parametry:

* Se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu - využití energie teplé vodní páry k předehřátí studené přitékající vody
* Napětí max. 400 V
* Jištění max 25A
* Stupeň krytí min IPX5
* Hluk max 75 dB
* Maximální velikost – Š 1500mm, V 2110mm, H 910mm
* Maximální velikost při otevřených dveřích - V 2300mm, H 1380 mm
* Světlá sklopná výška min 800mm
* Vnitřní rozměr koše min 1300mm x 600mm
* Robustní zpracování, dvouplášťové provedení, hladký vnitřní prostor, mycí systém z ušlechtilé oceli
* Sklopné čelní dveře do svislé polohy pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru
* Sklopný koš
* Součástí dodávky min. 2 koše
* Kapacita minimálně 12 košů/hod
* Beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu
* Možnost výměny vody v nádrži – částečně nebo kompletně bez aktivace samočistícího programu
* Spotřeba vody na cyklus nastavitelná od 3 litrů na každý program zvlášť
* Dotyková ovládací obrazovka
* Chybová hlášení se zobrazením piktogramů nebo chybových kódů
* Min. 3 mycí programy a samočistící program
* Možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí
* Možno definovat dávkování jednotlivých kapalin pro každý program zvlášť
* Odpadní čerpadlo pro automatické vypuštění nádrže
* Přihrádka pro kanystry na chemii
* Součástí vestavěný dávkovač mycího prostředku
* Součástí vestavěný dávkovač oplachového prostředku
* Součástí dávkovač enzymatického prostředku na narušení krusty - ošetření chemií před mycím cyklem pro narušení zaschlých a připečených nečistot
* Součástí dodávky změkčovač vody automatický kompatibilní s danou myčkou, el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W
* Součástí dodávky pružná hadice přívodu vody, lapač nečistot a pružná hadice odtoku odpadní vody