|  |
| --- |
| ***Okresní soud v Děčíně - PZTS*** |
| ***Výkaz výměr*** |

Dodavatel:

|  |  |
| --- | --- |
| **Platnost nabídky 3 měsíce od data vystavení** |  |
|  **Rekapitulace rozpočtu**  |  |
| Materiál a dodávky celkem | 665 244,90 |
| Montážní práce a služby celkem | 281 010,00 |
| Ostatní | 93 550,80 |
| **Celkem** | **1 039 805,70** |
| **Celkem bez DPH (zaokrouhleno)** | **1 039 805,70** |
| **DPH** | **218 359,20** |
| **Celkem s DPH** | **1 258 164,90** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **ks/m** | **MJ** | **Jedn. cena** | **Celková cena** | **Montáž/ks/m** | **Mont. celk.** |
| **Budova Radniční ul.** |  |  |  |  |  |  |
| Ústředna PZTS v kovovém krytu ( 420 x 390 x 170), s prostorem pro AKU 40Ah, 8 x linka á 30adres, 1 x ETHERNET, NBÚ - 3 | 1,00 | ks | 35 995,20 | 35 995,20 | 1 860,00 | 1 860,00 |
| Klávesnice pro ovládání PZTS, bílá, dvouřádkovýdisplej, podsvícená klávesnice | 3,00 | ks | 4 737,60 | 14 212,80 | 456,00 | 1 368,00 |
| Kryt klávesnice | 1,00 | ks | 589,20 | 589,20 | 150,00 | 150,00 |
| Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor). | 10,00 | ks | 3 072,00 | 30 720,00 | 870,00 | 8 700,00 |
| Dvojitý napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 70 Ah, výstupy 1x 5A, 1x 3A , samostatný měnič pro dobíjení AKU max 2A. Celkový trvalý odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 7 A | 1,00 | ks | 7 891,20 | 7 891,20 | 750,00 | 750,00 |
| Akumulátor 12V / 65Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 3 roky | 1,00 | ks | 6 318,00 | 6 318,00 | 140,40 | 140,40 |
| Přenosové zařízení na pult SCO PČR, PZR-1, stávající, přemístěné z budovy Masarykova -**pouze montáž vč. Antény a měření signálu RIPEX** | 1,00 | ks | 0,00 | 0,00 | 12 450,00 | 12 450,00 |
| Duální detektor KX15DT, vějíř 15m | 10,00 | ks | 715,20 | 7 152,00 | 408,00 | 4 080,00 |
| Duální detektor s funkcí AM, KX15DTAM, vějíř15m | 10,00 | ks | 1 042,80 | 10 428,00 | 408,00 | 4 080,00 |
| Detektor tříštění skla FG1625TAS | 12,00 | ks | 877,20 | 10 526,40 | 300,00 | 3 600,00 |
| Tísňové tlačítko výklopné S3040SR | 11,00 | ks | 672,00 | 7 392,00 | 348,00 | 3 828,00 |
| Magnetický kontakt závrtný MAS333 | 10,00 | ks | 222,00 | 2 220,00 | 446,40 | 4 464,00 |
| Magnetický kontakt povrchový MAS303 | 5,00 | ks | 414,00 | 2 070,00 | 379,20 | 1 896,00 |
| Plastová propojovací krabice, 7+1, RKZ111 | 7,00 | ks | 306,00 | 2 142,00 | 350,40 | 2 452,80 |
| Kabel FTPcat5e | 350,00 | m | 14,10 | 4 935,00 | 21,60 | 7 560,00 |
| Kabel CYH2x1,5 | 350,00 | m | 19,44 | 6 804,00 | 21,60 | 7 560,00 |
| Kabel FI-H06 | 750,00 | m | 9,76 | 7 317,00 | 21,60 | 16 200,00 |
| Lišta vkládací LV40x20 | 160,00 | m | 69,00 | 11 040,00 | 49,20 | 7 872,00 |
| Lišta vkládací LV20x20 | 30,00 | m | 36,00 | 1 080,00 | 49,20 | 1 476,00 |
| Lišta rohová LR 30\_HB | 75,00 | m | 238,08 | 17 856,00 | 49,20 | 3 690,00 |
| Drátěný kabelový žlab 100/50, včetně příslušenství | 5,00 | m | 345,00 | 1 725,00 | 366,00 | 1 830,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programování základních parametrů ústř. | 1,00 | kpl | 0,00 | 0,00 | 3 500,40 | 3 500,40 |
| Programování sys. Na jeden expandér 8 vstupů | 10,00 | ks | 0,00 | 0,00 | 237,60 | 2 376,00 |
| Úprava tabulky přenosových kódů | 1,00 | kpl | 0,00 | 0,00 | 9 849,60 | 9 849,60 |
| Grafické podklady pro SCO vč. Vizualizace objektu na SCO PČR | 1,00 | kpl | 0,00 | 0,00 | 50 599,20 | 50 599,20 |
| Rozvodná skříň ARIA 43G, 300x400x170 | 1,00 | ks | 3 230,40 | 3 230,40 | 450,00 | 450,00 |
| Dveře bezpečnostní RC3, protipožární (EI30, DP1), pravé, RAL bílá matná, včetně zárubně | 1,00 | ks | 57 960,00 | 57 960,00 | 18 900,00 | 18 900,00 |
| Kování koule/klika, RC3 | 1,00 | ks | 1 945,20 | 1 945,20 | 450,00 | 450,00 |
| Dveřní samozavírač s vypínatelnou aretací | 1,00 | ks | 2 751,60 | 2 751,60 | 650,40 | 650,40 |
| Klimatizace 5,2kW, komplet | 1,00 | ks | 58 850,40 | 58 850,40 | 10 000,80 | 10 000,80 |
| **Budova Masarykova** |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor). | 45,00 | ks | 3 072,00 | 138 240,00 | 870,00 | 39 150,00 |
| Klávesnice pro ovládání PZTS, bílá, dvouřádkovýdisplej, podsvícená klávesnice | 8,00 | ks | 4 737,60 | 37 900,80 | 456,00 | 3 648,00 |
| Kryt klávesnice | 1,00 | ks | 589,20 | 589,20 | 150,00 | 150,00 |
| Dveřní modul SKV | 4,00 | ks | 5 280,00 | 21 120,00 | 1 392,00 | 5 568,00 |
| Čtečka bezkontaktní ASR-605 | 5,00 | ks | 6 420,00 | 32 100,00 | 284,40 | 1 422,00 |
| Duální detektor s funkcí AM, KX15DTAM, vějíř15m | 2,00 | ks | 1 042,80 | 2 085,60 | 408,00 | 816,00 |
| Detektor kouře, optickokouřový, připojení nasystému PZTS | 2,00 | ks | 1 420,80 | 2 841,60 | 394,80 | 789,60 |
| Patice pro det.kouře | 2,00 | ks | 254,40 | 508,80 | 126,00 | 252,00 |
| Magnetický kontakt povrchový MAS303 | 2,00 | ks | 414,00 | 828,00 | 379,20 | 758,40 |
| Tísňové tlačítko výklopné S3040SR | 5,00 | ks | 672,00 | 3 360,00 | 348,00 | 1 740,00 |
| Dvojitý napájecí zdroj 13,8V v kovovém krytu pro AKU 70 Ah, výstupy 1x 5A, 1x 3A , samostatný měnič pro dobíjení AKU max 2A. Celkový trvalý odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 7 A | 6,00 | ks | 7 891,20 | 47 347,20 | 750,00 | 4 500,00 |
| Akumulátor 12V / 65Ah se šroubovými svorkamiM6 a životností až 3 roky | 1,00 | ks | 6 318,00 | 6 318,00 | 140,40 | 140,40 |
| Akumulátor 12V / 40Ah a životností až 3 roky | 5,00 | ks | 4 142,40 | 20 712,00 | 140,40 | 702,00 |
| Zdroj v krytu 13,8V, 1,7A | 1,00 | ks | 2 212,80 | 2 212,80 | 650,40 | 650,40 |
| Akumulátor 12V / 7Ah | 1,00 | ks | 670,80 | 670,80 | 140,40 | 140,40 |
| Kabel FTPcat5e | 45,00 | m | 14,10 | 634,50 | 21,60 | 972,00 |
| Kabel CYH2x1,5 | 45,00 | m | 19,44 | 874,80 | 21,60 | 972,00 |
| Kabel FI-H06 | 150,00 | m | 9,76 | 1 463,40 | 21,60 | 3 240,00 |
| Lišta vkládací LV20x20 | 45,00 | m | 36,00 | 1 620,00 | 49,20 | 2 214,00 |
| SW Server | 1,00 | ks | 7 434,00 | 7 434,00 | 3 559,20 | 3 559,20 |
| SW Klient | 1,00 | ks | 23 232,00 | 23 232,00 | 2 649,60 | 2 649,60 |
| Programování základních parametrů ústř. | 1,00 | kpl | 0,00 | 0,00 | 3 500,40 | 3 500,40 |
| Programování sys. Na jeden expandér 8 vstupů | 45,00 | ks | 0,00 | 0,00 | 237,60 | 10 692,00 |
| **Dodávka prvků** |  |  |  | **665 244,90** |  |  |
| **Montáž prvků** |  |  |  |  |  | **281 010,00** |
| Doprava | 1,00 | kpl | 13 500,00 | 13 500,00 |  | 0,00 |
| Výchozí revize a komplexní zkoušky | 1,00 | kpl | 12 350,40 | 12 350,40 |  | 0,00 |
| Dokumentace skutečného provedení | 1,00 | kpl | 16 350,00 | 16 350,00 |  | 0,00 |
| Stavební přípomoci (průrazy, požární ucpávky,drážky včetně zapravení…… ) | 1,00 | kpl | 25 800,00 | 25 800,00 |  | 0,00 |
| Demontáž stávajícího zařízení PZTS | 1,00 | kpl | 12 500,40 | 12 500,40 |  | 0,00 |
| Zaškolení obsluhy | 1,00 | kpl | 6 549,60 | 6 549,60 |  | 0,00 |
| Drobný instalační materiál | 1,00 | kpl | 6 500,40 | 6 500,40 |  | 0,00 |
| **Ostatní** |  |  |  |  |  | **93 550,80** |