|  |
| --- |
| Položkový rozpočet stavby |
| Stavba: **25-035 Oprava fasády Č.p.5 etapa 2025 Pardubice**Objekt: **so02 Stavební část, práce HSV a PSV**Rozpočet: **102 Statické zajištění opěrné stěny** |
| Objednatel' IČODIČ: |
| Zhotovitel: **Rudolf Kmoch spol. s r.o.** IČO: **45537585****Nový Dvůr 913** DIČ : **CZ45537585****538 03 Heřmanův Městec** |
| VypracovalRozpis ceny Celkem |
| HSV |  |  | 275 386,69 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| **Celkem** |  |  | 275 386,69 |
| Rekapitulace dani |
| Základ pro sníženou DPH | **12 %** | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 275 386,69 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 57 831,20 CZK |
| Zaokrouhlení 0,00 CZK |
| **Cena celkem s DPH 333 217,89 czk** |
| v |  |
|  |  |  |
| , Za zhotovitele Za objednatele |

z\*

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | % |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  | 92 286,38 | 33,5 |
| 62 | Úpravy povrchů vnějši | HSV |  |  | 106 627,61 | 38,7 |
| 900 | HZS | HSV |  |  | 9 210,00 | 3,3 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  | 13612,17 | 4,9 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 37 892,25 | 13,8 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 15 758,28 | 5,7 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 275 386,69 | 100,0 |

Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| s | 25-035 | Oprava fasády Č.p 5 etapa 2025 Pardubice |
| 0 | so02 | Stavební část, práce HSV a PSV |
| R: | 102 | Statické zajištění opěrné stěny |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pč | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **92 286,38** |
| 1 | 311211126 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou 15 MPa | m3 | 7,27500 | **9 750,00** | 70 931,25 |
|  |  | přezděni koruny kamen zdivá v 0,5m : (12’0,9\*0,5) |  | 5,40000 |  |  |
|  |  | dozděni plochy zdivá u schodiště : (1,5\*1 \*0,5) |  | 0,75000 |  |  |
|  |  | dozděni paty zdivá vedle schodiště : (1,5\*1,5\*0,5) |  | 1,12500 |  |  |
| 2 | 311211128 | Příplatek za jednostranné lícování nadzákladového zdivá | m3 | 0,75000 | **1 547,00** | 1 160,25 |
|  |  | dozděni plochy zdivá u schodiště : (1,5\*1\*0,5) |  | 0,75000 |  |  |
| 3 | 311211129 | Příplatek za oboustranné lícování nadzákladového zdivá | m3 | 6,52500 | **3 095,00** | 20 194,88 |
|  |  | přezděni koruny kamen zdivá v 0,5m : (12\*0,9\*0,5) |  | 5,40000 |  |  |
|  |  | dozděni paty zdivá vedle schodiště : (1,5\*1,5\*0,5) |  | 1.12500 |  |  |
| **Díl: 62** | **Úpravy povrchů vnější** |  |  |  | **106 627,61** |
| 4 1620401162 | Nátěr hydrofobizační Hasit PP 405 Hydrophob 2x | m2 | 22,80000 | **300,00** | 6 840,00 |
|  |  | horní koruna kamen zdivá š 0,9m : (0,5+0,9+0,5)\*12 |  | 22,80000 |  |  |
| 5 1622902110 | Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán | m2 | 16,53750 | **175,00** | 2 894,0(6 |
|  |  | pískovcové schodiště . (2,3+1,45)\*1,65+(3+1,5)\*2.3 |  | 16,53750 |  |  |
| 6 1622904112 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 75,48750 | **100,00** | 7 548.75| |
|  |  | plocha kamenného zdivá v 4,7+3,85m (5,5)\*4,7+(6,5)\*3,85+(0,9)\*3,85 |  | 54,34000 |  |  |
|  |  | plocha kamenného zdivá vnitřní’:(3\*1,6)/2+(3\*1,2)+(4,8\*1)+(1,7\*1)+(2,5\*0,9) |  | 14,75000 |  |  |
|  |  | plocha horní zídky u terasy :(2,95\*1 )+(2,95\*0,3)+(2,9\*1,25)/2+(0,3\*1,25)\*2 |  | 6,39750 |  |  |
| 7 | 627452101 | Spárováni maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene spárovací maltou | m2 | 89,28750 | **960,00** | 85 716,00 |
|  |  | dozdění plochy zdivá u schodiště : (2\*1,5) |  | 3,00000 |  |  |
|  |  | horní koruna kamen.zdiva š 0,9m : (12\*0,9) |  | 10,80000 |  |  |
|  |  | plocha kamenného zdivá v 4,7+3,85m :(5,5)\*4,7+(6,5)\*3,85+(0,9)\*3,85 |  | 54,34000 |  |  |
|  | plocha kamenného zdivá vnitřní :(3\*1,6)/2+(3\*1,2)+(4,8\*1 )+(1,7\*1 )+(2.5\*0,9) |  | 14,75000 |  |  |
|  | plocha homi zídky u terasy :(2,95\*1)+(2,95\*0,3)+(2,9\*1,25)/2+(0,3\*1,25)\*2 |  | 6,39750 |  |  |
| 8i | 627452111 | | Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel | m2 | 3,78000 | **960,00** | 3 628,80 |
|  | Ispárovací maltou |  |  |  |  |
|  | koruna zdivá z lícov cihel severní strana : (0,3+0,3+0,3)’4,2 |  | 3,78000 |  |  |
| **Díl: 900** | **HZS** |  |  |  | **9 210,00** |
| 9 j 909R00 | Hzs-nezmeritelne stavební prače | hod | | 15.00000] | **614,00|** | 9 210,00 |
|  | utěsněni spár u schodišťových stupňu (15) |  | 15.00000 |  |  |
| **Díl: 94 Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **13 612,17** |
| 10 1941955004 [Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | | 54.340001 | **250,501** | 13612,17 |

plocha kamenného zdivá v 4,7+3,85m 54,34000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Díl: 96** | **Bourání konstrukcí** | **37 892,25** |
| 11!962022491 | (Bouráni zdivá nadzákladového kamenného na MC | m3 | | 7,27500 | **2 650,00]** | 19 278,75 |

 (5,5)\*4.7+(6,5)\*3,85+(0,9)\*3.85

přezděni koruny kamen zdivá v 0.5m : (12\*0,9\*0,5)

5,40000

dozdění plochy zdivá u schodiště : (1,5\*1\*0,5)

0.75000

Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| s | 25-035 | Oprava fasády Č.p.5 etapa 2025 Pardubice |
| **0** | so02 | Stavební část, práce HSV a PSV |
| **R:** | **102** | **Statické zajištění opěrné stěny** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č** | **Číslo položky** | **Název položky** | **MJ** | **Množství** | **Cena/ MJ** | **Celkem** |
|  |  | dozdění paty zdivá vedle schodiště : (1,5\*1,5\*0,5) |  | 1,12500 |  |  |
| I 12 | 978023251 | Vysekání a úprava spár zdivá kamenného režného | m2 | 89,28750 | 200.00 | 17 857,50 |
|  |  | dozdění plochy zdivá u schodiště : (2\*1,5) |  | 3,00000 |  |  |
|  |  | horní koruna kamen.zdivá š 0,9m : (12'0,9) |  | 10,80000 |  |  |
|  |  | plocha kamenného zdivá v.4,7+3,85m : (5,5)\*4,7+(6,5)\*3,85+(0,9)'3,85 |  | 54,34000 |  |  |
|  |  | plocha kamenného zdivá vnitřní:(3\*1,6)/2+(3\*1,2)+(4,8\*1)+(1,7\*1)+(2,5\*0,9) |  | 14,75000 |  |  |
|  |  | plocha horní zídky u terasy :(2,95\*1)+(2,95\*0,3)+(2,9\*1,25)/2+(0,3\*1,25)\*2 |  | 6,39750 |  |  |
| 13 | 978023411 | Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín | m2 | 3.78000 | 200,00 | 756,00 |
|  |  | koruna zdivá z licov cihel severní strana (0,3+0,3+0,3)'4,2 |  | 3,78000 |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **15 758.28** |
| 14|999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m |  | 21,01104 | 15 758,28 |

275 386,169

**Celkem**

uchazeče k zadáni

|  |
| --- |
| Položkový rozpočet stavby |
| **Stavba:** | **25-035** | **Oprava fasády Č.p.5 etapa 2025 Pardubice** |
| Objekt: | **so01** | **Stavební část, Práce HSV a PSV** |  |  |
| Rozpočet: | **101** | **Oprava fasády** |  |  |  |  |
| Objednatel |  |  |  |  | IČO |  |
|  |  |  |  |  | DlC |  |
| Zhotovitel: | **Rudolf Kmoch spol. s r.o.** |  |  | IČO : **45537585** |
|  | **Nový Dvůr 913** |  |  | DIČ: | **CZ45537585** |
|  | **538 03** | **Heřmanův Městec** |  |  |  |  |
| Vypracoval |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 307 944,68 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| **Celkem** |  |  | **307 944,68** |
| Rekapitulace daní |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | 12 % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | **307 944,68** CZK |
| Základní DPH | 21 % | **64 668,38** CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** |  |  |  |  | **372 613,06** czk |
| **V** | dne < |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za objednatele |  |

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  | 87 075,00 | 28,3 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV |  |  | 127 780,65 | 41,5 |
| 900 | HZS | HSV |  |  | 15 350,00 | 5,0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  | 62 022,56 | 20,1 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 4 750,00 | 1,5 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 8 582,21 | 2,8 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 2 384,26 | 0,8 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 307 944,68 | 100,0 |

Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 25-035 | Oprava fasády Č p.5 etapa 2025 Pardubice |
| 0: | so01 | Stavební část, Práce HSV a PSV |
| R: | 101 | Oprava fasády |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| **Díl: 3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **87 075,00** |
| 1 | 380941112 | Výztuž helikální 1x d 6 mm, drážka, cihelné zdivo výztuž HeliBar, pevnost v tahu 1212 MPa | m | 40,50000 | **2 150,00** | 87 075,00 |
|  |  | stěna SV helikální výztuž : (4,5)\*4 |  | 18,00000 |  |  |
|  |  | stěna JV helikální výztuž : (4,5)\*5 |  | 22,50000 |  |  |
| **Díl: 62** | **Úpravy povrchů vnější** |  |  |  | **127 780,65** |
| 2(620401162 | Nátěr hydrofobizační Hasit PP 405 Hydrophob 2x | | m2 | 9,50000 | **300,001** 2 850,00 |
|  |  | roh zdivá SV+JV u země do v1,5m : (3'1,5)+(4\*1,25) |  | 9.50000 |  |  |
| 3| 620991121 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | | m2 | 37,67870 | **66,50** | 2 505.63] |
|  |  | SV 1NP plochy otvorů oken (1\*1,84)\*3+(1 \*1,6) |  | 7,12000 |  |  |
|  |  | SV 1NP plochy otvorů dveří (1,065\*1,84)+(1\*2,07) |  | 4.02960 |  |  |
|  |  | SV 2NP plochy otvorů oken (0,96\*1,91 )\*11 |  | 20,16960 |  |  |
|  |  | JV 1NP plochy otvoru oken (0,93\*1,63)+(1\*1,6) |  | 3,11590 |  |  |
|  |  | JV 2NP plochy otvorů oken (1,02'1,59)\*2 |  | 3,24360 |  |  |
| 4 .622412212 | Nátěr stěn vnějších, slož 1-2 silikátový | | m2 | 106,40450 | **375,00** | 39 901 69| |
|  |  | strana SV nátěr do v 2,5m : (37,28)\*2,5 |  | 93,20000 |  |  |
|  |  | strana JV nátěr do v 2,5m : (9,14)\*2,5 |  | 22,85000 |  |  |
|  |  | SV 1NP odečet plochy otvoru oken : -(1\*0,7)'3-(1\*1,1) |  | -3,20000 |  |  |
|  |  | SV 1NP odečet plochy otvorů dveří : -(1,065'1,84)- (1'2,07) |  | -4,02960 |  |  |
|  |  | JV 1NP odečet plochy otvoru oken : -(0,93\*1,63)-(1 \*0,9) |  | -2.41590 |  |  |
| 5 | 622421725 | Oprava vnější štukově omítky stěn, do 50 % plochy, stupeň složitosti II, ze suchých vápenných směsi | m2 | 32,75000 | **946,00** | 30 981,50 |
|  |  | stěna SV helikální výztuž : (4,5)\*4\*0,5 |  | 9,00000 |  |  |
|  |  | stěna JV helikální výztuž : (4,5)'5\*0.5 |  | 11,25000 |  |  |
|  |  | stáv.trhliny na fasádě dle skutečnosti: (25)\*0,5 |  | 12,50000 |  |  |
| 6(622421143 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 9,50000 | **946,00** | 8 987.00] |
|  |  | roh zdivá SV+JV u země do v 1,5m : (3\*1,5)+(4\*1.25) |  | 9,50000 |  |  |
| 7(622904112 (Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | | 106,404501 | **185.00|** | 19 684,831 |
|  | strana SV fasáda do v 2,5m : (37,28)\*2,5 |  | 93,20000 |  |  |
|  | strana JV fasáda do v . 2,5m : (9,14)\*2,5 |  | 22,85000 |  |  |
|  | SV 1NP odečet plochy otvoru oken : -(1\*0,7)\*3-(1\*1,1) |  | -3,20000 |  |  |
|  | SV 1NP odečet plochy otvorů dveří : -(1,065\*1,84)- (1\*2,07) |  | -4,02960 |  |  |
|  | JV 1NP odečet plochy otvoru oken : -(0,93\*1,63)-(1 \*0,9) |  | -2,41590 |  |  |
| 8 .627452101 | Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene | m2 | | 9,500001 | **960,00** | 9 120,00 |
|  |  | spárovaci maltou |  |  |  |  |
|  | roh zdivá SV+JV u země do v 1,5m : (3\*1,5)+(4\*1,25) |  | 9,50000 |  |  |
| 9! 624602113 (Tmeleni spár š, 20 mm hl 1,4 cm elastickým tmelem | m | 25,000001 | **550,0(0.** | 13 750,00| |
|  | stáv trhliny na fasádě dle skutečnosti : (25) |  | 25.00000 |  |  |
| **Díl: 900 HZS** |  |  |  | **15 350,00** |
| 10 | )Q9ROO iHzs-nezmeritelne stavební prače | hod | | 25,000001 | **614,00** | 15 350,00 |

proškrabání stáv trlin na SV fasádě : (15) 15,00000

Položkový rozpočet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| s | 25-035 | Oprava fasády Č.p.5 etapa 2025 Pardubice |  |
| 0 | so01 | Stavební část, Práce HSV a PSV |  |
| R: | 101 | Oprava fasády |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/MJ | Celkem |
|  |  | proškrabáni stáv.trlin na JV fasádě : (10) |  | 10,00000 |  |  |
| **Dii: 94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **62 022,56** |
| 11 | 941955003 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 116,05000 | 243,50 | 28 258,18 |
|  |  | strana SV lešení do v 2,5m (nátěry) : (37,28)\*2,5 |  | 93,20000 |  |  |
|  |  | strana JV lešení do v.2,5m (nátěry) : (9,14)\*2,5 |  | 22,85000 |  |  |
| 12.941941051 | Montáž lešení leh .řad . s podlahami,š.1,5 m, H 10 m | m2 | 111,25000 | 109,00 | 12 126,25 |
|  |  | strana SV lešení v 6,5m (trhllny) : (7,5)\*6,5 |  | 48,75000 |  |  |
|  |  | strana JV lešení v 12,5m (trhliny) : (5)\*12,5 |  | 62,50000 |  |  |
| 131941941391 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 1051 | m2 | 222,50000 | 55,20| 12 282,00 |
|  |  | strana SV lešení v.6,5m (trhhny): (7.5)'6,5\*2 |  | 97.50000 |  |  |
|  |  | strana JV lešení v 12,5m (trhliny) : (5)\*12,5\*2 |  | 125,00000 |  |  |
| 14 | 941941851 | Demontáž lešení leh řad.s podlahami,š 1,5 m,H 10 m | m2 | 111 .25000 | 84,10 | 9 356,13 |
|  |  | strana SV lešení v 6,5m (1x111^) : (7,5)\*6,5 |  | 48,75000 |  |  |
|  |  | strana JV lešení v 12,5m (trhll^y) . (5)\*12,5 |  | 62,50000 |  |  |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **4 750,00** |
| 15(978015291 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100 % | m2 | 9,50000 | 250,00 | 2 375,00 |
|  |  | roh zdivá SV+JV u země do v.1,5m : (3'1,5)+(4\*1,25) |  | 9,50000 |  |  |
| 16(978023251 | Vysekáni a úprava spár zdivá kamenného režného | m2 | 9.50000 | 250,00 | 2 375,00 |
|  |  | roh zdivá SV+JV u země do v.1,5m : (3\*1,5)+(4\*1,25) |  | 9.50000 |  |  |
| **Díl: 99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **8 582,21** |
| 17|999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 5,21715 | 1 645,00 | 8 582,21 |
| **Díl: D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **2 384,26** |
| 18 | 979012112 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 0.69350 | 563,00 | 390,44 |
| 19 | 979999999 | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsi (skup, 170107) | t | 0,69350 | 1 850,00 | 1 282,98 |
| 20 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,69350 | 330,50 | 229,20 |
| 21 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 6,93500 | 28,20 | 195,57 |
| 22 | 979087311 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 0,69350 | 398,50 | 276,36 |
| 23 | 979093111 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0,69350 | 14,00 | 9,71 |

307 944,681

**Celkem**