**Příloha č. 1**

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  | **Nákup užitkového vozu kategorie N1** |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU  | **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY** |
| FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  | **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU** |
| MÍSTO PLNĚNÍ VZ  | **VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ** |
| PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ | **1.650.000 Kč bez DPH** |

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **vozidlo** s těmito specifikacemi:

…………

…………

…………

…………

…………

…………

(uchazeč dostatečně technicky popíše nabídnuté vozidlo včetně uvedení názvu výrobce a typu)

Prodávající se zavazuje, že jím dodané vozidlo bude splňovat všechny níže uvedené parametry:

| **Číslo položky** | **TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VOZU** | **ANO/NE****či konkrétní parametry** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kategorie vozu N1 | ANO |
| 2 | Barva Bílá  | BÍLÁ |
| 3 | Výkon min. 120kW | 120kW |
| 4 | Emisní norma Euro VI - EA | ANO |
| 5 | Vznětový motor o obsahu max. 1.900 ccm  | ANO |
| 6 | Přední okna elektricky ovládaná  | ANO |
| 7 | Celkový rozměr vozu max. 5300 mm x 1950 mm x 2000 mm | ANO |
| 8 | Max. spotřeba 9l dle WLTP | ANO |
| 9 | Manuální klimatizace | ANO |
| 10 | Automatická převodovka min. 6 stupňů | ANO |
| 11 | Homologace pro provoz na komunikacích | ANO |
| 12 | Návod k obsluze v českém jazyce | ANO |
| 13 | ŘP skupiny B | ANO |
| 14 | Vozidlo s 4x2 zadní pohon , 4x4 a 4x4 redukovaná  | ANO |
| 15 | Přední vinuté pružiny vozu, zadní listové pružiny | ANO |
| 16 | Počet válců min. 4 | ANO |
| 17 | Garantovaný dojezd min. 70km při plném zatížení vozidla  | ANO |
| 18 | Maják na střeše vozu plus záblesková světla na nástavbě vozu  | ANO |
| 19 | Tažné zařízení na 3,5t | ANO |
| 20 | Gumové koberce uvnitř vozu | ANO |
| 21 | Vinylová podlaha vozu  | ANO |
| 22 | Počet osob v kabině min. 4 | ANO |
| 23 | Přední sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou  | ANO |
| 24 | Parkovací kamera  | ANO |
| 25 | Informační systém o úhlopříčce min 8 palců s párováním telefonu  | ANO |
| 26 | Povinná výbava s hasícím přístrojem  | ANO |
| 27 | Adaptivní tempomat  | ANO |
| 28 | Signál nouzového zastavení  | ANO |
| 29 | Varování před kolizí | ANO |
| 30 | Stabilizační systém ESC, ABS | ANO |
| 31 | Žebřinový rám vozu  | ANO |
| 32 | Zadní listové pružiny  | ANO |

| **Číslo položky** | **TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁSTAVBU** | **ANO/NE****či konkrétní parametry** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozměr korby max. 2100 mm x 1900 mm x 400 mm | ANO |
| 2 | Sklápění korby do 3 stran  | ANO |
| 3 | Nástavba do celkový výšky nákladového prostoru 900 mm plně demontovatelná | ANO |
| 4 | Na nástavbě z obou stran boční posuvné vstupní dveře o velikosti min. 500 mm x 600 mm | ANO |
| 5 | Zadní dveře otevíratelné nahoru se vzpěrami, plné | ANO |
| 6 | Podlaha sklápěče pozinkovaný 3mm plech  | ANO |
| 7 | Bočnice hliníkové 400 mm s kompletní demontáží | ANO |
| 8 | Pevnostní mezirám  | ANO |
| 9 | Elektrohydraulické čerpadlo s pístem | ANO |
| 10 | Držák pro koště s lopatou v mezirámu  | ANO |
| 11 | Nápis na obou stranách výsyp košů  | ANO |
| 12 | Nákladová hrana max. 1000 mm  | ANO |

V Uherském Hradišti, dne 30.6.2025

**Za prodávajícího – UH CAR, s.r.o.**

………………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxx